**采购需求**

**一、磋商内容**

1、项目名称：塔内电子触摸屏更换项目

2、采购预算：120000.00元

**二、商务、履约要求**

1、交 货 期： 自合同签订之日起 30 日历日内完成本项目的供货并安装调试完毕通过验收，使所有产品正常投入使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、质 保 期：自验收合格之日起 3 年。

4、所有设备由成交供应商负责供货、运输、安装调试、售后服务，并培训操作人员。

5、售后服务要求：所有设备由中标人负责供货、运输、安装调试、售后服务，并培训操作人员。

5.1电话咨询：

供应商或厂家应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

**备注：**

**商务、履约要求为磋商响应文件中必须完全实质性响应的条款，各供应商必须做出明确响应，可以选用替代方案，但原则上要优于或相当于磋商文件的相关要求，否则视为未实质性响应磋商文件要求。**

三、**技术要求**

1.软件系统平台 1 套（大雁塔景区文创宣传、查询、介绍、业务支撑等平台）

包含：数字景区介绍子系统、数字文字转换及翻译系、数字可视化子系统 、数字平台子系统、数字融合基础平台、数字景区图色底板 、编程软件系统 、影视音系统编辑编程。

2.主机系统配置2套

包含：芯片酷睿i7 (3代)运行：4G内存：128G。内置进口喇叭、音质清晰、谐波失真性能好。高清大屏（长70、宽40厘米、误差2厘米以内）、分辨率1920\*1080像素广域角多角度，全高清液晶屏无噪点、抗干扰。WIN10系统。外屏高清黑色钢化玻璃、透光性强。

3.查询一体机外机 2套

3.1外机：卧式设计制作、人体工程设计制作、方便游客触控查看（长82厘米、宽52厘米、高120厘米、误差2厘米以内）。

3.2配重+地轮：方便移动及防止游客碰倒主机 。

4.软件系统授权

两台机子系统一次授权，3年内免费维保并按照甲方要求负责及时更新相关内容。

5.其他

该费用为大包性质，包含招标代理费、税费、运输费、安装调试费等相关费用，采购方不再支付额外费用。