# 采购内容及技术要求

**一、工程概况**

本项目包含东天禄保护棚、西走狮保护棚；东天禄保护棚长9.5m，宽9.5m，高9.2m(至屋脊最高点)，占地90.25平方米；西走狮保护棚长8.7m，宽8.7m，高8.25m(至屋脊最高点)，占地75.69平方米。

1. **编制范围**

唐代帝陵—顺陵保护展示工程（石刻文物保护棚）设计图纸范围内东天禄、西走狮保护棚建筑装饰及室外工程。

**三、编制依据**

1.北京清华同衡规划设计研究院有限公司设计的唐代帝陵—顺陵保护展示工程（石刻文物保护棚）的施工图纸（电子版 版本号：V.1.0）；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3.《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2004）及补充定额、《陕西省仿古建筑工程预算定额》（2012）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其他相关文件；

4.正常施工组织设计及施工方法；

5.施工图中采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

6.本项目的答疑文件；

7.其他相关资料。

**四、编制说明**

1.本项目土方开挖以自然地面为基准计算开挖、回填工程量；

2.本项目挖出的土方按可利用考虑，土方外运工程量已考虑3:7灰土及灰土挤密桩土方中可利用的土方工程量；

3.本项目桩基材料为3:7灰土挤密桩，基底底面与桩顶之间的回填料为3:7灰土，二者材料相同，挤密桩虚桩按可利用的3:7灰土回填，不考虑外运；

4.本项目无暂列金额及专业工程暂估价；

5.本项目工程量清单编制采用广联达云计价平台GCCP6.0（版本号：6.4100.23.122）。

**五、工程量清单**

另附。

**六、图纸**

另附。