**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.311 |
| **101** | **临时工程** | 公路公里 | 1.311 |
| 10101 | 拌合站 | 座 | 1 |
| **102** | **路基工程** | km | 1.311 |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 12389.3 |
| LJ0201 | 挖弃土方（2km） | m3 | 10674.7 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 1714.6 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 1714.6 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 1.311 |
| LJ0601 | 边沟 | m3/m | 419.7/1311.4 |
| LJ060101 | C20现浇混凝土边沟 | m3/m | 419.7 |
| LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 0.498 |
| LJ0701 | 一般边坡防护与加固 | km | 0.498 |
| LJ070101 | C25现浇片石混凝土挡土墙 | m3 | 2231.2 |
| **103** | **路面工程** | km | 1.311 |
| LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 7047 |
| LM0201 | 路面垫层 | m2 | 7348 |
| LM020101 | 20cm碎石垫层 | m2 | 7348 |
| LM0203 | 路面基层 | m2 | 7173 |
| LM020302 | 20cm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 7173 |
| LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 7047 |
| LM020501 | 22cmC30水泥混凝土面层 | m2 | 7047 |
| LM020502 | 钢筋 | t | 1.4408 |
| LM05 | 路面排水 | km | 1.311 |
| LM0501 | C25现浇混凝土拦水带 | m | 1311 |
| LM0504 | 排水管 | m | 33 |
| LM050401 | DN500钢筋混凝土排水管 | m | 33 |
| **107** | **交通工程及沿线设施** | 公路公里 | 0.498 |
| 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.498 |
| JA01 | 护栏 | m | 1311 |
| JA0105 | 钢护栏 | m | 1331 |
| JA010501 | Gr-C-4E | m | 999 |
| JA010501 | Gr-C-4C | m | 284 |
| JA0106 | 端头 | 处 | 2 |
| JA03 | 标志牌 | 块 | 1 |
| JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 1 |
| JA030101 | Φ600×2单柱式铝合金标志牌 | 块 | 1 |
| JA06 | 轮廓标 | 个 | 161 |
| JA0603 | 附着式轮廓标 | 个 | 161 |
| **110** | **专项费用** |  |  |
| 11001 | 施工场地建设费 | 项 | 1 |
| 11002 | 安全生产费 | 项 | 1 |