**谈判内容及采购需求**

本次采购项目为餐厅前院改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

**采购需求：**

我院以“保障孤残儿童利益最大化”为宗旨，严格落实国家儿童福利相关政策，目前已发展成为全市集孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展的综合性儿童福利机构。

由于我院现有户外活动场地地砖高低不平，一是没有草坪供孩子们游戏玩耍，有时候孩子跌倒会直接碰到水泥地板上受伤；二是无下水管道，下雨天积水严重，存在一定安全隐患。根据儿童实际生活需求，现需对我院儿童餐厅前院进行改造。

**分部分项工程项目清单计价表**

工程名称：榆林市儿童福利院餐厅前院改造

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 1.人工拆除花砖(5 cm) | m2 | 837 |
| 2 | 011702001001 | 混凝土构件拆除 | 1.人工拆除混凝土 垫层(10cm) | m3 | 83.7 |
| 3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:人工开挖 灰土  2.厚度 : (10cm) | m | 837 |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |
| 4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花岗岩路牙石 | m | 159.8 |
| 5 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 1.混凝土种类、强 度等级:C30商品混 凝土  2.厚度 :25cm | m2 | 209.25 |
| 6 | 010103001001 | 平整场地 | 1.人工平整场地 | m2 | 837 |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:建筑 垃圾 | m3 | 209.25 |
| 8 | 050201012001 | 排水沟 | 1.排水沟材料:排 水沟(40\*25cm) | m | 135 |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:排水管  2.规格:DN150  3.安装部位:室外  4.介质:排水 | m | 260 |
| 10 | 040205007001 | 标线 | 1.消防划线 | m2 | 135 |
| 11 | 040205003001 | 标志牌 | 1.消防标识 | 块 | 4 |
| 12 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.铺设人工草坪 ( 含胶水、人工费） | m2 | 837 |