**采购内容及要求**

1. 项目情况：

1、项目名称：旬阳市麻坪镇老庄沟村烟草产业园产业路建设项目

2、工程概况：旬阳市麻坪镇老庄沟村烟草产业园产业路建设项目：老庄沟村一组桥儿沟脑至二组大坪原小学新修烟草产业园砂石产业路长2.8公里，宽4.5米，浆砌石挡墙1000m³，涵管60米（直径1米30米，直径60公分30米）。最高限价：998582.89元。工程建设具体以工程量清单内容为准，该工程必须按项目施工设计要求和采购人要求施工。质量要求：合格。工期60日历日。

3、建设地点：旬阳市麻坪镇老庄沟村

 4、项目工期：60日历日。

 5、质量要求：合格。

6、踏勘现场：采购人不组织，由各投标人自行踏勘。

7、付款方式：按相关规定在合同中约定。

####  8、施工许可：成交供应商须按照 （陕建管发〔2021〕3号）等文件要求向建设行政主管部门申请办理施工许可证。

#### 9、工程监理：本项目实行全过程工程监理。

 二、其他要求：

1、磋商供应商应仔细查阅磋商文件及图纸等相关资料，因自身原因未查阅图纸复核工程量，从而导致工程量不清楚或计算有误差，由磋商供应商自行承担不利后果。

2、磋商供应商应自行现场踏勘，因现场实际情况造成施工方案发生改变而增加的工程造价由磋商供应商在报价时自行考虑，结算时不予调整。对于工程量清单中遗漏的工程量部分，应当在响应截止时间2日前向磋商组织机构书面提出。成交后严格按照施工图施工，自愿承担图纸与工程量清单不符的风险责任，对遗漏部份不另行支付。

3、供应商应采取措施保护原有设施完好。

4、施工周边环境及关系协调全部由成交供应商负责，所产生的相关费用供应商在磋商报价中综合考虑， 结算时不作调整。

 5、建筑垃圾全部清理外运，弃碴场地由施工方负责落实，场地清扫干净。

6、工程必须符合现行工程质量标准和施工验收规范，在施工中必须保证文明施工和安全施工，施工期间的安全问题由施工方全权负责。

7、本项目所需材料均由成交供应商采购供应，所有材料必须使用符合国家标准规范及节能环保要求，主要材料进场前须提供样品和质检报告，经采购单位及监理单位的确认方可使用。

8、关键工序及隐蔽工程须经采购人代表及监理单位见证验收后方可进行下一步工序。

9、未尽事宜，按照工程建设的相关规定和惯例执行。

三、付款方式： 所有工程完工后经甲方验收合格后，一次性付清所有工程款。

四、报价要求：

#  1、施工图纸（工程量清单）范围内所有工程内容及其保修。应包括但不限于工程费、措施项目费、规费、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及图纸、清单范围内所有内容。

# 2、报价形式：本工程项目采用**工程量清单**报价方式，未按要求编制的报价无效。磋商报价单位应充分考虑施工期间各种材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。工程量清单报价表必须加盖单位公章、法人代表签字或盖章。

**报价明细表**

**报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。工程量清单报价表每页必须加盖单位公章。**

|  |
| --- |
| **表A.0.2-5 总预算表** |
| 建设项目名称：旬阳市麻坪镇老庄沟村道路建设项目 |
| 编制范围：旬阳市麻坪镇老庄沟村道路建设项目 |  |
|  | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
|  | 1 | 第100章至第700章合计 |  |  |
|  | **100** | **清单 第100章 总 则** |  |  |
|  | 101 | 通则 |  |  |
|  | 101-1 | 保险费 |  |  |
|  | -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |
|  | -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |
|  | 102 | 工程管理 |  |  |
|  | 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |
|  | **200** | **清单 第200章 路 基** |  |  |
|  | 203 | 挖方路基 |  |  |
|  | 203-1 | 路基挖方 |  |  |
|  | -a | 挖土方，倒运1km内 | m3 | 14172 |
|  | -b | 挖石方，倒运1km内 | m3 | 8878 |
|  | 204 | 填方路基 |  |  |
|  | 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |
|  | -a | 回填方（利用土方） | m3 | 1276 |
|  | 209 | 挡土墙 |  |  |
|  | 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |
|  | -a | N7.5浆砌片（块）石 | m3 | 1021.73 |
|  | **400** | **清单 第400章 桥梁、涵洞** |  |  |
|  | 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |
|  | 419-1 | 1-1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 30 |
|  | 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |
|  | 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **表A.0.2-5 总预算表** |
| 建设项目名称：旬阳市麻坪镇老庄沟村道路建设项目 |
| 编制范围：旬阳市麻坪镇老庄沟村道路建设项目 |  |
|  | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
|  | 11 | 计日工合计 |  |  |
|  | 11.1 | 劳务 |  |  |
|  | 11.2 | 材料 |  |  |
|  | 11.3 | 施工机械 |  |  |
|  | 12 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  |
|  | 13 | 投标报价 |  |  |
| 编制：  |