采购需求

1.项目概况及工程内容

紫阳县民政局紫阳县敬老院电力改造项目(二次)。为完善紫阳县部分敬老院电力设施设备，满足冬季供暖用电、消防用电、生活用电需求，提升安全用电水平，现改造紫阳县城关、红椿、高桥3所敬老院电力设施设备，安装630KVA箱变1台，400KVA变压器2台，200KVA变压器1台，新立电杆190\*12米7根，新建10KV线路60米，新建10kV120电缆50米，新建0.4kV线路750米，新建0.4KV120电缆320米。完成3所敬老院供电报装手续，高压供电搭火、低压线路接入等。

本项目所属行业为建筑业。

2.工程条件

2.1现场具备施工条件。

2.2材料、设备全部由施工方自行采购。

2.3水电设施齐全。

3.项目内容

3.1下列产品为强制节能产品，不提供节能产品的按无效投标处理：**/**。（强制节能产品政策见第二章3.4.1 节能产品、环境标志产品）

3.2工程内容：《工程量清单》详见附件一

3.3施工要求：

1.在施工期间，成交供应商必须注意敬老院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

2.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表。

3.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

4.施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

5.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

6.工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

7.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

8.施工过程中，严格遵守采购人的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

9.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

10.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件。由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

11.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

12.所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。

13.选用的主材、设备、辅材必须国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

14.施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

15.施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

16.对于建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员，必须持施工特别作业人员操作证上岗。以上人员上岗前，需向采购人提供特种作业人员的相关资格证书，审查合格后方可作业。

4.工期及质量要求

4.1工期：60日历天

4.2质量要求：合格

4.3开工日期：接到采购人的开工通知后3日内

4.4缺陷责任期：2年。

4.5质量保修期：2年

5.编制依据

①2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；

②2022年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第二册 电气设备安装工程；

③2022年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第三册 架空线路工程；

④2022年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第四册 电缆线路工程；

⑤2022年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第五册 通信及自动化工程；

⑥年价差模板：陕西2025年上半年-定额〔2025〕30号,29号；

⑦20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范（2018)；

⑧执行20kV及以下配电网工程设备材料价格信息（2025年上半年)、商品混凝土执行安康市2025年03月信息价，信息价中缺项的价格按市场询价执行；

⑨措施费、人工费供应商自行考虑，计入报价。

⑩养老保险按陕建发〔2021〕1021号文件计入。