**采购需求**

本次采购项目为神木市马镇镇人民政府王家峁渣场回填项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量或**  **设计参数** |
| 1 | 王家峁1#渣场回填项目 |  |  |
| 1.1 | 土方、种植土回填 |  |  |
| 1.1.1 | 1-1地块土方回填（运距2km） | m³ | 5298.58 |
| 1.1.2 | 1-1地块种植土回填 | m³ | 3784.7 |
| 1.1.3 | 1-2地块土方回填（运距2km） | m³ | 10670.24 |
| 1.1.4 | 1-2地块种植土回填 | m³ | 7621.6 |
| 1.1.5 | 排水沟回填土方 | m³ | 1949.76 |
| 1.1.6 | 排水沟种植土回填 | m³ | 812.4 |
| 1.2 | 临时道路（516.25m+528.75m） |  |  |
| 1.2.1 | 300mm厚级配砂石铺填碾压 | m³ | 1881 |
| 2 | 王家峁1#渣场排水渠项目 |  |  |
| 2.1 | 新建排水沟789m |  |  |
| 2.1.1 | 排水渠土方开挖 | m³ | 1988.28 |
| 2.1.2 | 排水渠土方回填 | m³ | 441.84 |
| 2.1.3 | 100厚级配砂石垫层 | m³ | 142.02 |
| 2.1.4 | 100厚C20素混凝土垫层 | m³ | 126.24 |
| 2.1.5 | C25素混凝土底板及沟壁 | m³ | 536.52 |
| 2.1.6 | 1.5厚聚氨酯防水涂料2道 | m2 | 2367 |
| 2.1.7 | 排水渠模板 | m2 | 3471.6 |
| 3 | 王家峁2#渣场挡土墙及排水渠项目 |  |  |
| 3.1 | M7.5浆砌片石挡土墙 |  |  |
| 3.1.1 | 13米高浆砌片石挡土墙48m |  |  |
| 3.1.1.1 | M7.5浆砌片石 | m³ | 1632 |
| 3.1.1.2 | 卵砾石反滤层 | m³ | 14.4 |
| 3.1.1.3 | 防渗土工布 | ㎡ | 76.8 |
| 3.1.2 | 5米高浆砌片石挡土墙31m |  |  |
| 3.1.2.1 | M7.5浆砌片石 | m³ | 221.65 |
| 3.1.2.2 | 卵砾石反滤层 | m³ | 9.3 |
| 3.1.2.3 | 防渗土工布 | ㎡ | 49.6 |
| 3.2 | 新建排水沟177m |  |  |
| 3.2.1 | 排水渠土方开挖 | m³ | 446.04 |
| 3.2.2 | 排水渠土方回填 | m³ | 99.12 |
| 3.2.3 | 100厚级配砂石垫层 | m³ | 31.86 |
| 3.2.4 | 100厚C20素混凝土垫层 | m³ | 28.32 |
| 3.2.5 | C25素混凝土底板及沟壁 | m³ | 120.36 |
| 3.2.6 | 排水渠模板 | m2 | 778.8 |
| 4 | 王家峁2#渣场回填项目 |  |  |
| 4.1 | 土方、种植土回填 |  |  |
| 4.1.1 | 1-1地块土方开挖 | m³ | 615.3 |
| 4.1.2 | 1-1地块土方回填（运距2km） | m³ | 1750 |
| 4.1.3 | 1-1地块种植土回填 | m³ | 1239.7 |
| 4.1.4 | 1-2地块土方开挖 | m³ | 944.7 |
| 4.1.5 | 1-2地块土方回填（运距2km） | m³ | 20078 |
| 4.1.6 | 1-2地块种植土回填 | m³ | 4387.9 |
| 4.2 | 临时道路1300m |  |  |
| 4.2.1 | 300mm厚级配砂石铺填碾压 | m³ | 2340 |