**采购需求**

本次采购标段为神木市尔林兔镇人民政府石板太至210国道连接线道路工程N1标段，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

建设项目名称：尔林兔镇石板太至210国道连接线道路工程N1标段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
| **101** | **临时工程** | 项 | 1 |
| 1010101 | 30t/h沥青混合料拌合站安拆（两标段共同实施，工程量均分） | 座 | 0.5 |
| **103** | **路面工程** | km |  |
| LM010306 | 就地冷再生基层（水泥:碎石 :旧路面面层及基层 =5:50:45） | m2 | 15342.55 |
| LM010406 | 沥青同步碎石封层 | m2 | 15342.55 |
| LM010502 | 5cm厚中粒式沥青混凝土面层（AC-16） | m2 | 15342.55 |
| LM040302 | 侧铺砖路缘石 | m2 | 331.528 |
| LM060101 | 挖除旧混凝土面层18cm厚 | m2 | 85 |
| **106** | **交叉工程** | 处 |  |
| LJ030101 | 回填土方 | m3 | 293.76 |
| LM020302 | 18cm厚6%水泥稳定土基层 | m2 | 1712.8 |
| LM020501 | 18cm厚C30水泥混凝土 | m2 | 1880 |
| 本标段施工里程桩号为K0+000~K2+660 |

**采购需求**

本次采购标段为神木市尔林兔镇人民政府石板太至210国道连接线道路工程N2标段，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

建设项目名称：尔林兔镇石板太至210国道连接线道路工程N2标段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
| **101** | **临时工程** | 项 | 1 |
| 1010101 | 30t/h沥青混合料拌合站安拆（两标段共同实施，工程量均分） | 座 | 0.5 |
| **103** | **路面工程** | km |  |
| LM010306 | 就地冷再生基层（水泥:碎石 :旧路面面层及基层 =5:50:45） | m2 | 15424.45 |
| LM010406 | 沥青同步碎石封层 | m2 | 15424.45 |
| LM010502 | 5cm厚中粒式沥青混凝土面层（AC-16） | m2 | 15424.45 |
| LM020302 | 18cm厚6%水泥稳定土基层 | m2 | 504 |
| LM020501 | 18cm厚C30水泥混凝土 | m2 | 504 |
| LM040302 | 侧铺砖路缘石 | m2 | 333.828 |
| LM060101 | 挖除旧混凝土面层18cm厚 | m2 | 522 |
| **106** | **交叉工程** | 处 |  |
| LJ030101 | 回填土方 | m3 | 195.12 |
| LM020302 | 18cm厚6%水泥稳定土基层 | m2 | 1138.2 |
| LM020501 | 18cm厚C30水泥混凝土 | m2 | 1084 |
| 本标段施工里程桩号为K2+660~K5+526 |