# 采购需求

**一、项目概况：**

本项目洛南县2024年洛源镇等3镇高标准农田建设项目，项目内容包含田块整治工程、田间道路、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程、农田地力提升工程等。本次高标准农田建设面积17890亩，主要工作内容如下：

（1）田块整治工程：土地平整1506亩，修建干砌石田坎7482m，土坎59100m；

（2）灌溉与排水工程：新建大口井6座，蓄水池1座，集水池9座，给水管道17744m，灌溉渠道3584m，排水沟12122m；

（3）田间道路工程：修建田间道路6394m和生产路4705m，田间道路采用2.5m宽混凝土道路，生产路为1.5m宽砂石路，同时改造涧坪村、老庄村、永丰社区、赵川村共计6座机耕桥；

（4）农田防护与生态环境保护工程：修建护岸2528m；

（5）农田地力提升工程：土壤改良17890亩，共增施有机肥2862.4t；设置耕地质量监测点9个，开展测土配方施肥。

**二、标段划分及具体工程内容：**

（1）、1标段：涉及洛南县保安镇仓圣社区、东湾村、三义村、杨庄村，4个村子的田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程、农田地力提升等工程；具体内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 建设地点 | 工作内容 |
| 1 | 仓圣社区 | 土地平整、土坎及石坎修筑、集水池、排水沟、田间道工程 |
| 2 | 东湾村（护岸、田间道路工程） | 护岸、田间道路、生产路工程 |
| 3 | 东湾村 | 大口井、灌溉渠道、排水渠道、给水管道、给水栓、阀门井、泄水井等工程 |
| 4 | 三义村 | 排水沟工程 |
| 5 | 杨庄村 | 土地平整、土坎修筑、排水沟工程 |

（2）、2标段：涉及洛南县洛源镇吊棚村、涧坪村、农林村、桃坪村、腰庄村、老庄村、张坪村7个村子的田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程、农田地力提升等工程。具体内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 建设地点 | 工作内容 |
| 1 | 吊棚村 | 排水沟、田间道工程 |
| 2 | 涧坪村 | 土地平整、蓄水池、给水管道、给水栓、阀门井、排水沟等工程 |
|  | 涧坪村（护岸、田间机耕桥工程） | 护岸、田间机耕桥等工程 |
| 3 | 农林村 | 排水沟、田间道、护岸工程 |
| 4 | 桃坪村/腰庄村/老庄村 | 排水沟工程、田间道工程 |
| 5 | 张坪村 | 给水管道、排水沟、田间道工程 |

1. 、3标段：涉及洛南县永丰镇10个村子的田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程、农田地力提升等工程。具体内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 建设地点 | 工作内容 |
| 1 | 永丰社区/李源村/席塬村 | 土地平整、土坎修筑、排水沟、田间道等工程 |
| 2 | 街西社区/太平村 | 排水渠道、田间道等工程 |
| 3 | 刘村 | 土地平整、土坎修筑、排水沟等工程 |
| 4 | 刘沟村 | 土地平整、土坎修筑、田间道等工程 |
| 5 | 王村 | 土地平整、土坎及石坎修筑、田间道等工程 |
| 6 | 张坡村 | 土地平整、土坎修筑、田间道等工程 |
| 7 | 赵川村 | 土地平整、土坎及石坎修筑、排水沟等工程 |

（4）、4标段：涉及洛南县保安镇、洛源镇、永丰镇21个村子的增施有机肥，耕地质量监测点工程。具体内容为：洛南县保安镇仓圣社区、东湾村、三义村、杨庄村，洛源镇吊棚村、涧坪村、老庄村七组、农林村、桃坪村、腰庄村、张坪村，永丰社区，永丰社区李源村，永丰镇街西社区、刘村、刘沟村、太平村、王村、席塬村、张坡村、赵川村 ，共计21个村涉及的增施有机肥，耕地质量监测点工程。