**采购内容及技术要求**

**工程量清单表**

合同段：永乐镇区路灯更换及道路修缮项目

供应商名称： （公章） 标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **清单 第100章 总 则** | | | | | |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 0 元 | | | | | |
| 编制： 复核： 清单 第 1 页 | | | | | 共 4 页 |

**工程量清单表**

合同段：永乐镇区路灯更换及道路修缮项目

供应商名称： （公章） 标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **清单 第200章 路 基** | | | | | |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 破除旧路病害(基层、底基层) | m3 | 1610.24 |  |  |
| 202-4 | 破除结构物 |  |  |  |  |
| -b | 混凝土结构 | m3 | 28 |  |  |
| 202-5 | 人行道拆除 |  |  |  |  |
| -a | 人行道拆除 | m3 | 8.7 |  |  |
| 202-6 | 拆除旧路灯灯杆 |  |  |  |  |
| -a | 拆除旧路灯灯杆 | 根 | 19 |  |  |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |
| 205-1 | 软土路基处理 |  |  |  |  |
| -c | 垫层 |  |  |  |  |
| -c-6 | 铣刨料垫层 | m3 | 92.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 0 元 | | | | | |
| 编制： 复核： 清单 第 2 页 | | | | | 共 4 页 |

**工程量清单表**

合同段：永乐镇区路灯更换及道路修缮项目

供应商名称： （公章） 标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **清单 第300章 路 面** | | | | | |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  |  |
| 304-1 | 水泥稳定碎石底基层(4%) |  |  |  |  |
| -a | 厚200mm | m2 | 874 |  |  |
| 304-3 | 水泥稳定碎石基层(5%) |  |  |  |  |
| -a | 厚200mm | m2 | 5981 |  |  |
| 308 | 透层和黏层 |  |  |  |  |
| 308-1 | 透层 | m2 | 5981 |  |  |
| 308-2 | 黏层 | m2 | 14194.5 |  |  |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |  |  |  |
| 309-1 | AC-13细粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚40mm | m2 | 14194.5 |  |  |
| 310 | 沥青表面处置与封层 |  |  |  |  |
| 310-2 | 封层 | m2 | 5981 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 厚200mm | m3 | 28 |  |  |
| -b | 厚150mm | m3 | 8.7 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-5 | 混凝土预制块路缘石 | m3 | 2.875 |  |  |
| 315 | 铣刨路面 |  |  |  |  |
| 315-1 | 铣刨水泥混凝土路面(1cm) | m2 | 1299.5 |  |  |
| 315-2 | 铣刨沥青混凝土路面(3cm) | m2 | 10619 |  |  |
| 316 | 其他 |  |  |  |  |
| 316-1 | 抗裂贴 | m | 723.8 |  |  |
| 316-2 | 灌缝 | m | 723.8 |  |  |
| 316-3 | 升高检查井 | m3 | 6.1 |  |  |
| 316-4 | 修复检查井 | m3 | 9.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 0 元 | | | | | |
| 编制： 复核： 清单 第 3 页 | | | | | 共 4 页 |

**工程量清单表**

合同段：永乐镇区路灯更换及道路修缮项目

供应商名称： （公章） 标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **清单 第600章 安全设施及预埋管线** | | | | | |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |
| -a | 普通标线 | m2 | 786.38 |  |  |
| -b | 振动标线 | m2 | 128.4 |  |  |
| 609 | 供电及照明系统 |  |  |  |  |
| 609-1 | 道路照明安装 | 根 | 70 |  |  |
| 609-2 | 道路照明设备费 | 根 | 70 |  |  |
| 609-3 | 路灯基础(路基上) | 根 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 0 元 | | | | | |
| 编制： 复核： 清单 第 4 页 | | | | | 共 4 页 |

**投标报价汇总表**

永乐镇区路灯更换及道路修缮项目 （项目名称） 永乐镇区路灯更换及道路修缮项目 标段

供应商名称： （公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **章次** | **科目名称** | **金额（元）** |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 5 | 第100章至第700章合计 | |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 8 | 计日工合计 | |  |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） | |  |
| 10 | 投标报价 | |  |
|  |  | |  |

编制： 复核：