**采购内容及技术要求**

一、项目名称：

岚皋县城北新区“平战结合”应急疏散基地建设项目（岚皋县城北公共停车场建设项目）工程勘察

二、具体工作内容及成果要求：

1、预估勘察工作量：按照初步设计编制单位提交的勘察任务书，本次勘察工程暂定探孔 44个，其中建筑物探孔 34个，道路探孔 10个，预计钻孔进尺约 1073米。

2、工作内容对岚皋县城北新区“平战结合”应急疏散基地建设项目（岚皋县城北公共停车场建设项目）工程勘察进行地质勘察，编写勘察报告，制作相关图件，成果满足岚皋县住房和城乡建设局组织项目竣工验收的要求。

3、成果要求包括文字成果和图件成果，岚皋县城北新区“平战结合”应急疏散基地建设项目（岚皋县城北公共停车场建设项目）工程勘察报告。

4、勘察单位负责向发包单位提交勘察成果资料6份，电子版1套。

三、项目建设地点：项目位于岚皋县。

四、合同履行期限：30日历天

五、其他服务要求：在项目推进过程中，因设计需要进行补勘及补充相关实验数据时，勘察人应无条件配合并自行承担相关费用

六、编制依据：

（1）《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001 2009年版)；

（2）《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

（3）《工程测量规范》（GB 50026－2007）；

（4）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）。