本次采购需安装护眼灯的教室共计94间，教室面积约80㎡（长约10m，宽8m），具体教室灯安装高度距离地面2.7m，黑板宽度为3.9m。供应商需结合投标产品根据教室及黑板情况，对护眼灯及黑板灯的布局进行设计，拆除教室已有灯具，重新布线、安装。