志丹县水旱灾害防治监测中心

关于志丹县周河顺宁镇段防洪工程

勘察设计采购技术要求

# 

# **一、项目概况**

陕西省中小河流治理项目志丹县周河顺宁镇段防洪工程位于志丹县顺宁镇驸马沟门，治理河长4.2km，新建堤防2处，长度3134.91m。防洪标准20年一遇，堤防工程级别4级，工程估算总投资约7273.15万元。

# **二、服务要求**

供应商应严格按照国家及行业相关规范标准要求，按期完成陕西省中小河流治理项目志丹县周河顺宁镇段防洪工程初步设计报告编制任务，并通过技术审查。

**三、收费依据**

依据国家计划委员会（原）、建设部（原）《工程勘察收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算后的金额。

# **四、资质要求**

供应商应具备工程设计水利行业（河道工程）乙级及以上资质。

**五、调整系数**

专业调整系数0.80，工程复杂程度调整系数0.85，

附加调整系数0.7

**六、交付期**

合同签订后45日历天

**七、提交成果**

1.陕西省中小河流治理项目志丹县周河顺宁镇段防洪工程地勘报告、初步设计报告、概算及施工图册资料8套。

**八、面向中小企业**

本项目面向中小企业。