**1采购项目概况**

2025年度高速公路安全韧性提升项目设计咨询（评估）审查服务质量鉴定服务项目，具体内容详见磋商文件。

**2服务内容及服务要求**

**2.1服务内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1562000.00

采购包最高限价（元）: 1562000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 2025年度高速公路安全韧性提升项目设计咨询（评估）审查服务 | 1.00 | 1562000.00 | 批次 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**2.2服务要求**

采购包1：

标的名称：2025年度高速公路安全韧性提升项目设计咨询（评估）审查服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | （一）G70福银高速西安至陕鄂界段安全韧性提升工程  项目路线全长157.48 公里，维持既有双向四车道高速公路技术标准。建设内容主要包含路基路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施等公路安全韧性提升内容和制度体系建设。其中路线工点 1处(双幅）实施路基改桥、路基路面工点 117 处、桥梁工点 218 座(单幅)、隧道工点 24 座(双洞)、交通安全设施工程约 118.7 公里，同步完善安全风险管控制度体系。项目估算总金额 25.18亿元。  （二）G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程  项目路线全长326.03 公里，维持既有双向四车道高速公路技术标准。建设内容主要包含路基路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施等公路安全韧性提升内容和制度体系建设。其中路线工点 2处（单幅）、路基路面工点 55 处、桥涵工点 487 座（单幅）、隧道工点 14 座（双洞）、交通安全设施工程 272.7 公里，同步完善安全风险管控制度体系。项目估算总金额 45.84亿元。  设计咨询评估主要服务内容包括：承揽项目的代厅咨询评估工作，包括初步设计、施工图设计审查、设计变更审查、概预算审查等，国高网项目还包括初步设计衔接论证。 |