**一、项目概况**

1.项目名称：泾阳王桥镇线路迁改工程

2.项目概况：本次主要是将王桥镇东西大街杆线落地改造，将现状架空电力线路拆除，落地接入已有电力管沟，西起东西大街 10kV石西线 066#杆，东至 10kV石西线 079#杆。本次用电总容量为 1830kVA，主要包括对现状架空杆线的拆除和落地线路的改迁，新建工程主要包括电力电缆的落地敷设及相关设施设备的配备。

**二、商务要求**

1.工期：90日历天

2.质量标准：合格

3.质保期：1年

4.关于付款周期的约定：根据项目实施进程支付，项目实施至30%，甲方支付30%项目资金，项目实施至60%，甲方再次支付30%项目资金，项目实施完成后，甲方支付剩余款项。

 **三、技术要求**

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。

3、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。