**采购内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **服务名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 采购吸粪车及吸粪泵 | 吸粪车 | 1、罐体容积≧1.5m³  2、转向/转向器型式：方向盘  3、重量:≥1900kg  4、外形尺寸:≥4100×1360×1850  5、发动机的功率:≥12（Kw）  6、罐体厚度：≧4mm（龙骨尺寸：斜撑≧95 立撑≧79）  7、变速器型式：≥四档  8、罐体尺寸:≥1800×1150×800  9、燃油:柴油（0#）  罐体材质标准Q235，耐压、耐腐蚀 | 9 | 辆 |
|  |  | 手动吸粪泵 | 1、把手：pvc料注塑成型≥10cm耐腐蚀,塑料件表面应光滑平整，无缺料、留疤、裂纹等缺陷；  2、冲洗装置：pvc料注塑成型，长度≥10cm，内置保证清洁，防止液体外溅。  3、筒体：直径≥∅75mm，总长≥170cm，活塞行程≥50cm；  4、卸粪装置：材质：ABS   1. 总长：≥170cm 2. 使用范围：≥50cm | 1000 | 套 |