**孟村镇东坡村蔬菜大棚项目-政府采购需求书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **关键事项** | **说明和要求** |
| 1 | 采购预算 | 人民币2,562,400.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币2,331,991.49元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金  或暂估价 | 暂列金：人民币 50,000.00 元  专业工程暂估价：人民币 / 元  如有，请列明。 |
| 4 | 图纸 | ●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准。  ○无图纸 |
| 5 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购  仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
| ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库［2020］46号）规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予3%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的 资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；  1、根据投标供应商类别进行提供：  ①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；  ②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；  ③如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；  ④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；  ⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。  (2)提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明；  (3)提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；  (4)提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  (5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；  (6)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  2、特定资格条件：  （1）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；（2）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；（3）投标供应商须具备行业主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）投标供应商拟派项目经理须具备行业主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师资质及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺）；（5）投标供应商基本信息及项目经理基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）或陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；(6)投标供应商不得在各级诚信信息平台被列为投标受限制的行为人（提供承诺）；（7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;(8)本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，残疾人福利企业、监狱企业视同中小企业。  可依据住建部门发布的《建设工程资质》中的“承包工程范围”进行确定。  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020）46号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1 %(1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
| ●不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的 0 % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%：对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
| ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 9 | 现场踏勘和 集中答疑 | ○组织，集结地点为：  ●不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总比分值的 30 % 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ●总价 ○综合单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他： |
| 12 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人： 方老师  联系电话： 029-82912166  电子信箱： / |

**需求框架**

**一、项目概况**

孟村镇东坡村蔬菜大棚项目概况为：占地43亩，搭设大棚26座，均为新建10m跨度的拱棚；新建三座彩钢板房；井房维修；围栏1065m；室外固化土路面2622㎡；给水工程、电气工程等内容。

**二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期**

**（一）工程内容**：建筑面积19650㎡；新建10m跨度的拱棚（80m长17座，70m长1座，60m长1座，75m长5座，55m长1座，45m长1座）；新建三座彩钢板房，共180㎡，每座10m×6m×3.6m；井房维修，围栏1065m，室外固化土路面2622㎡，给水工程、电气工程等内容。

1. **工程地点**：陕西省西安市蓝田县孟村镇东坡村

**计划工期**：100个日历天

**（四）缺陷责任期**：自竣工验收之日起1年

**（五）质量保修期**：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

**三、工程量清单和计价依据**

**（一）计价依据**

1、依据提供资料及答疑回复和项目相关的标准、规范等技术资料；

2、依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)、《陕西省建筑、装饰工程量消耗量定额》(2004)、《陕西省建筑、装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程量消耗量定额》(2004)、《陕西省安装工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率表》、(2009)及相关配套文件、陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》（2009）；

3、《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发 【2019】45号文）；

4、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；

5、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》 （陕建发【2019】1246号文件）；

6、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发【2021】1097号文件）；

7、《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；

8、《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；

9、正常施工组织设计及施工方法；

10、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

11、材料价根据蓝田县2025年1月份信息价及市场价；

12、设计图纸：西安晟苑建筑设计有限公司设计的《孟村镇东坡村蔬菜大棚项目》设计图纸及图纸答疑；

13、其他相关计价依据及办法。

14、本工程采用广联达云计价平台GCCP6.0（6.4100.23.122版本）编制。

**四、其他项目**

1、本项目砂浆、混凝土采用预拌干混砂浆和商品砼；

2、本项目暂列金额5万元。

**（二）工程量清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管立柱60\*60\*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.151 |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30\*60\*2.0mm镀锌椭圆管，60\*2.0mm镀锌方管端面横管，纵向横杆φ25\*2.0mm镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 2.065 |
| 3 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:棚头斜撑φ25\*2.0镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 0.017 |
| 4 | 010701003001 | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝PO膜，po膜：透光率≥85%,拉伸强度≥16Mpa,雾度≤35% 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、 5.刷油漆 | | m2 | | 828.83 |
| 5 | AB001 | 防虫网 [项目特征] 1.防虫 | | m2 | | 135 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 网 | |  | |  |
| 6 | AB002 | 卡簧、卡槽 [项目特征] 1.卡簧、卡槽 | | m | | 237.5 |
| 7 | AB003 | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 | | m | | 586.64 |
| 8 | 010606002002 | 卷膜杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25\*1.2热镀锌钢管 2.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.063 |
| 9 | AB005 | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 2 |
| 10 | AB006 | 地埋砖 [项目特征] 1.规格:标准砖 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 | | 块 | | 78 |
| 11 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.门类型:焊接推拉门 2.30\*2.0镀锌方管焊接 3.尺寸:2\*2.2m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF1 | 10丝PO膜 |  | | m2 | 828.83 | |  |
| 2 | BCCLF12 | 地埋砖 |  | | 块 | 78 | |  |
| 3 | BCCLF17 | 焊接推拉门 |  | | 樘 | 1 | |  |
| 4 | BCCLF18 | 卡簧、卡槽 |  | | m | 237.5 | |  |
| 5 | BCCLF2 | 压膜绳 |  | | m | 586.64 | |  |
| 6 | BCCLF9 | 手动卷膜器 |  | | 套 | 2 | |  |
| 7 | C00257 | 电焊条(普通) |  | | kg | 118.6411 | |  |
| 8 | C00275 | 垫铁 |  | | kg | 14.9495 | |  |
| 9 | C00360 | 防锈漆 |  | | kg | 15.5192 | |  |
| 10 | C00472@2 | 各种镀锌型钢 |  | | t | 2.367 | |  |
| 11 | C00472@4 | 热镀锌管 |  | | t | 0.0668 | |  |
| 12 | C00855 | 螺栓 |  | | kg | 3.995 | |  |
| 13 | C01007 | 汽油 |  | | kg | 6.9569 | |  |
| 14 | C01088 | 砂轮片 |  | | 片 | 0.4592 | |  |
| 15 | C01351 | 氧气 |  | | m3 | 14.3442 | |  |
| 16 | C01361 | 乙炔气 |  | | m3 | 6.2393 | |  |
| 17 | C01503 | 木脚手板 |  | | m3 | 0.0689 | |  |
| 18 | C01504 | 木垫块 |  | | m3 | 0.023 | |  |
| 19 | C01874@2 | 防虫网 |  | | m2 | 137.7 | |  |
| 20 | C01967 | 水泥钉 |  | | kg | 1.35 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 1 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:滴灌管（含管道辅材） 3.规格:PE16 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 891 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:旁通阀门 2.材质:PE 3.型号、规格:DE16 [工作内容] 1.安装 | | 个 | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：45m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF2@1 | 滴灌管（含管道辅材）PE16 |  | | m | 891 | |  |
| 2 | C00840 | 钢锯条 |  | | 根 | 0.07 | |  |
| 3 | C01255 | 机油 |  | | kg | 0.012 | |  |
| 4 | C01310 | 角钢立管卡 DN50 |  | | 付 | 0.5 | |  |
| 5 | C01443 | 聚四氟乙烯生料带 |  | | m | 0.24 | |  |
| 6 | C01705 | 棉丝 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 7 | C01830 | 漂白粉 |  | | kg | 0.0014 | |  |
| 8 | C01908 | 普通硅酸盐水泥 32.5 |  | | kg | 0.56 | |  |
| 9 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 0.0093 | |  |
| 10 | C01917 | 其他材料费 |  | | 元 | 0.531 | |  |
| 11 | C01942 | 铅油 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 12 | C02020 | 砂子 |  | | m3 | 0.015 | |  |
| 13 | C02179 | 室内塑料给水管件(热熔) D63 |  | | 个 | 0.651 | |  |
| 14 | C02283 | 水 |  | | t | 0.096 | |  |
| 15 | C02348 | 塑料活接头 DN15 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 16 | C02475 | 铁砂布 |  | | 张 | 0.1 | |  |
| 17 | C02608 | 橡胶板 δ1～3 |  | | kg | 0.008 | |  |
| 18 | Z01850@1 | PE旁通阀门 DE16 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 19 | Z01858@2 | PE管 DE63 |  | | m | 1.02 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管立柱60\*60\*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.151 |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30\*60\*2.0mm镀锌椭圆管，60\*2.0mm镀锌方管端面横管，纵向横杆φ25\*2.0mm镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 2.446 |
| 3 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:棚头斜撑φ25\*2.0镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 0.017 |
| 4 | 010701003001 | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝PO膜，po膜：透光率≥85%,拉伸强度≥16Mpa,雾度≤35% 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、 5.刷油漆 | | m2 | | 997.25 |
| 5 | AB001 | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳 | | m | | 706.97 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 | |  | |  |
| 6 | 010606002002 | 卷膜杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25\*1.2热镀锌钢管 2.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.077 |
| 7 | AB003 | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 2 |
| 8 | AB004 | 地埋砖 [项目特征] 1.规格:标准砖 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 | | 块 | | 94 |
| 9 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.门类型:焊接推拉门 2.30\*2.0镀锌方管焊接 3.尺寸:2\*2.2m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 1 |
| 10 | AB005 | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网 | | m2 | | 165 |
| 11 | AB006 | 卡簧、卡槽 [项目特征] 1.卡簧、卡槽 | | m | | 277.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF1 | 10丝PO膜 |  | | m2 | 997.25 | |  |
| 2 | BCCLF12 | 地埋砖 |  | | 块 | 94 | |  |
| 3 | BCCLF17 | 焊接推拉门 |  | | 樘 | 1 | |  |
| 4 | BCCLF18 | 卡簧、卡槽 |  | | m | 277.5 | |  |
| 5 | BCCLF2 | 压膜绳 |  | | m | 706.97 | |  |
| 6 | BCCLF9 | 手动卷膜器 |  | | 套 | 2 | |  |
| 7 | C00257 | 电焊条(普通) |  | | kg | 138.8728 | |  |
| 8 | C00275 | 垫铁 |  | | kg | 16.9245 | |  |
| 9 | C00360 | 防锈漆 |  | | kg | 18.1672 | |  |
| 10 | C00472@2 | 各种镀锌型钢 |  | | t | 2.7709 | |  |
| 11 | C00472@4 | 热镀锌管 |  | | t | 0.0816 | |  |
| 12 | C00855 | 螺栓 |  | | kg | 4.6823 | |  |
| 13 | C01007 | 汽油 |  | | kg | 8.1537 | |  |
| 14 | C01088 | 砂轮片 |  | | 片 | 0.5382 | |  |
| 15 | C01351 | 氧气 |  | | m3 | 16.7774 | |  |
| 16 | C01361 | 乙炔气 |  | | m3 | 7.298 | |  |
| 17 | C01503 | 木脚手板 |  | | m3 | 0.0807 | |  |
| 18 | C01504 | 木垫块 |  | | m3 | 0.027 | |  |
| 19 | C01874@1 | 防虫网 |  | | m2 | 168.3 | |  |
| 20 | C01967 | 水泥钉 |  | | kg | 1.65 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 1 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:滴灌管（含管道辅材） 3.规格:PE16 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 1089 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:旁通阀门 2.材质:PE 3.型号、规格:DE16 [工作内容] 1.安装 | | 个 | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：55m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF2@1 | 滴灌管（含管道辅材） PE16 |  | | m | 1089 | |  |
| 2 | C00840 | 钢锯条 |  | | 根 | 0.07 | |  |
| 3 | C01255 | 机油 |  | | kg | 0.012 | |  |
| 4 | C01310 | 角钢立管卡 DN50 |  | | 付 | 0.5 | |  |
| 5 | C01443 | 聚四氟乙烯生料带 |  | | m | 0.24 | |  |
| 6 | C01705 | 棉丝 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 7 | C01830 | 漂白粉 |  | | kg | 0.0014 | |  |
| 8 | C01908 | 普通硅酸盐水泥 32.5 |  | | kg | 0.56 | |  |
| 9 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 0.0093 | |  |
| 10 | C01917 | 其他材料费 |  | | 元 | 0.531 | |  |
| 11 | C01942 | 铅油 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 12 | C02020 | 砂子 |  | | m3 | 0.015 | |  |
| 13 | C02179 | 室内塑料给水管件(热熔) D63 |  | | 个 | 0.651 | |  |
| 14 | C02283 | 水 |  | | t | 0.096 | |  |
| 15 | C02348 | 塑料活接头 DN15 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 16 | C02475 | 铁砂布 |  | | 张 | 0.1 | |  |
| 17 | C02608 | 橡胶板 δ1～3 |  | | kg | 0.008 | |  |
| 18 | Z01850@1 | PE旁通阀门 DE16 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 19 | Z01858@2 | PE管 DE63 |  | | m | 1.02 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管立柱60\*60\*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.151 |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30\*60\*2.0mm镀锌椭圆管，60\*2.0mm镀锌方管端面横管，纵向横杆φ25\*2.0mm镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 2.636 |
| 3 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:棚头斜撑φ25\*2.0镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 0.017 |
| 4 | 010701003001 | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝PO膜，po膜：透光率≥85%,拉伸强度≥16Mpa,雾度≤35% 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、 5.刷油漆 | | m2 | | 1090.46 |
| 5 | AB001 | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳 | | m | | 767.14 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 | |  | |  |
| 6 | 010606002002 | 卷膜杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25\*1.2热镀锌钢管 2.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.084 |
| 7 | AB003 | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 2 |
| 8 | AB004 | 地埋砖 [项目特征] 1.规格:标准砖 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 | | 块 | | 102 |
| 9 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.门类型:焊接推拉门 2.30\*2.0镀锌方管焊接 3.尺寸:2\*2.2m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 1 |
| 10 | AB005 | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网 | | m2 | | 180 |
| 11 | AB006 | 卡簧、卡槽 [项目特征] 1.卡簧、卡槽 | | m | | 297.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF1 | 10丝PO膜 |  | | m2 | 1090.46 | |  |
| 2 | BCCLF12 | 地埋砖 |  | | 块 | 102 | |  |
| 3 | BCCLF17 | 焊接推拉门 |  | | 樘 | 1 | |  |
| 4 | BCCLF18 | 卡簧、卡槽 |  | | m | 297.5 | |  |
| 5 | BCCLF2 | 压膜绳 |  | | m | 767.14 | |  |
| 6 | BCCLF9 | 手动卷膜器 |  | | 套 | 2 | |  |
| 7 | C00257 | 电焊条(普通) |  | | kg | 148.9632 | |  |
| 8 | C00275 | 垫铁 |  | | kg | 17.9095 | |  |
| 9 | C00360 | 防锈漆 |  | | kg | 19.4877 | |  |
| 10 | C00472@2 | 各种镀锌型钢 |  | | t | 2.9723 | |  |
| 11 | C00472@4 | 热镀锌管 |  | | t | 0.089 | |  |
| 12 | C00855 | 螺栓 |  | | kg | 5.0251 | |  |
| 13 | C01007 | 汽油 |  | | kg | 8.7506 | |  |
| 14 | C01088 | 砂轮片 |  | | 片 | 0.5776 | |  |
| 15 | C01351 | 氧气 |  | | m3 | 17.9909 | |  |
| 16 | C01361 | 乙炔气 |  | | m3 | 7.8259 | |  |
| 17 | C01503 | 木脚手板 |  | | m3 | 0.0866 | |  |
| 18 | C01504 | 木垫块 |  | | m3 | 0.0289 | |  |
| 19 | C01874@1 | 防虫网 |  | | m2 | 183.6 | |  |
| 20 | C01967 | 水泥钉 |  | | kg | 1.8 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 1 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:滴灌管（含管道辅材） 3.规格:PE16 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 1188 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:旁通阀门 2.材质:PE 3.型号、规格:DE16 [工作内容] 1.安装 | | 个 | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：60m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF2@1 | 滴灌管（含管道辅材）PE16 |  | | m | 1188 | |  |
| 2 | C00840 | 钢锯条 |  | | 根 | 0.07 | |  |
| 3 | C01255 | 机油 |  | | kg | 0.012 | |  |
| 4 | C01310 | 角钢立管卡 DN50 |  | | 付 | 0.5 | |  |
| 5 | C01443 | 聚四氟乙烯生料带 |  | | m | 0.24 | |  |
| 6 | C01705 | 棉丝 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 7 | C01830 | 漂白粉 |  | | kg | 0.0014 | |  |
| 8 | C01908 | 普通硅酸盐水泥 32.5 |  | | kg | 0.56 | |  |
| 9 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 0.0093 | |  |
| 10 | C01917 | 其他材料费 |  | | 元 | 0.531 | |  |
| 11 | C01942 | 铅油 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 12 | C02020 | 砂子 |  | | m3 | 0.015 | |  |
| 13 | C02179 | 室内塑料给水管件(热熔) D63 |  | | 个 | 0.651 | |  |
| 14 | C02283 | 水 |  | | t | 0.096 | |  |
| 15 | C02348 | 塑料活接头 DN15 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 16 | C02475 | 铁砂布 |  | | 张 | 0.1 | |  |
| 17 | C02608 | 橡胶板 δ1～3 |  | | kg | 0.008 | |  |
| 18 | Z01850@1 | PE旁通阀门 DE16 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 19 | Z01858@2 | PE管 DE63 |  | | m | 1.02 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管立柱60\*60\*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.151 |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30\*60\*2.0mm镀锌椭圆管，60\*2.0mm镀锌方管端面横管，纵向横杆φ25\*2.0mm镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 3.054 |
| 3 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:棚头斜撑φ25\*2.0镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 0.017 |
| 4 | 010701003001 | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝PO膜，po膜：透光率≥85%,拉伸强度≥16Mpa,雾度≤35% 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、 5.刷油漆 | | m2 | | 1249.88 |
| 5 | AB001 | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳 | | m | | 902.52 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 | |  | |  |
| 6 | 010606002002 | 卷膜杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25\*1.2热镀锌钢管 2.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.099 |
| 7 | AB003 | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 2 |
| 8 | AB004 | 地埋砖 [项目特征] 1.规格:标准砖 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 | | 块 | | 120 |
| 9 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.门类型:焊接推拉门 2.30\*2.0镀锌方管焊接 3.尺寸:2\*2.2m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 1 |
| 10 | AB005 | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网 | | m2 | | 210 |
| 11 | AB006 | 卡簧、卡槽 [项目特征] 1.卡簧、卡槽 | | m | | 337.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF1 | 10丝PO膜 |  | | m2 | 1249.88 | |  |
| 2 | BCCLF12 | 地埋砖 |  | | 块 | 120 | |  |
| 3 | BCCLF17 | 焊接推拉门 |  | | 樘 | 1 | |  |
| 4 | BCCLF18 | 卡簧、卡槽 |  | | m | 337.5 | |  |
| 5 | BCCLF2 | 压膜绳 |  | | m | 902.52 | |  |
| 6 | BCCLF9 | 手动卷膜器 |  | | 套 | 2 | |  |
| 7 | C00257 | 电焊条(普通) |  | | kg | 171.1415 | |  |
| 8 | C00275 | 垫铁 |  | | kg | 20.0745 | |  |
| 9 | C00360 | 防锈漆 |  | | kg | 22.3928 | |  |
| 10 | C00472@2 | 各种镀锌型钢 |  | | t | 3.4153 | |  |
| 11 | C00472@4 | 热镀锌管 |  | | t | 0.1049 | |  |
| 12 | C00855 | 螺栓 |  | | kg | 5.7786 | |  |
| 13 | C01007 | 汽油 |  | | kg | 10.0626 | |  |
| 14 | C01088 | 砂轮片 |  | | 片 | 0.6642 | |  |
| 15 | C01351 | 氧气 |  | | m3 | 20.6581 | |  |
| 16 | C01361 | 乙炔气 |  | | m3 | 8.9863 | |  |
| 17 | C01503 | 木脚手板 |  | | m3 | 0.0996 | |  |
| 18 | C01504 | 木垫块 |  | | m3 | 0.0332 | |  |
| 19 | C01874@1 | 防虫网 |  | | m2 | 214.2 | |  |
| 20 | C01967 | 水泥钉 |  | | kg | 2.1 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 1 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:滴灌管（含管道辅材） 3.规格:PE16 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 1386 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:旁通阀门 2.材质:PE 3.型号、规格:DE16 [工作内容] 1.安装 | | 个 | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：70m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF2@1 | 滴灌管（含管道辅材）PE16 |  | | m | 1386 | |  |
| 2 | C00840 | 钢锯条 |  | | 根 | 0.07 | |  |
| 3 | C01255 | 机油 |  | | kg | 0.012 | |  |
| 4 | C01310 | 角钢立管卡 DN50 |  | | 付 | 0.5 | |  |
| 5 | C01443 | 聚四氟乙烯生料带 |  | | m | 0.24 | |  |
| 6 | C01705 | 棉丝 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 7 | C01830 | 漂白粉 |  | | kg | 0.0014 | |  |
| 8 | C01908 | 普通硅酸盐水泥 32.5 |  | | kg | 0.56 | |  |
| 9 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 0.0093 | |  |
| 10 | C01917 | 其他材料费 |  | | 元 | 0.531 | |  |
| 11 | C01942 | 铅油 |  | | kg | 0.01 | |  |
| 12 | C02020 | 砂子 |  | | m3 | 0.015 | |  |
| 13 | C02179 | 室内塑料给水管件(热熔) D63 |  | | 个 | 0.651 | |  |
| 14 | C02283 | 水 |  | | t | 0.096 | |  |
| 15 | C02348 | 塑料活接头 DN15 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 16 | C02475 | 铁砂布 |  | | 张 | 0.1 | |  |
| 17 | C02608 | 橡胶板 δ1～3 |  | | kg | 0.008 | |  |
| 18 | Z01850@1 | PE旁通阀门 DE16 |  | | 个 | 1.01 | |  |
| 19 | Z01858@1 | PE管 DE63 |  | | m | 1.02 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管立柱60\*60\*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.755 |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30\*60\*2.0mm镀锌椭圆管，60\*2.0mm镀锌方管端面横管，纵向横杆φ25\*2.0mm镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 16.22 |
| 3 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:棚头斜撑φ25\*2.0镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 0.085 |
| 4 | 010701003001 | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝PO膜，po膜：透光率≥85%,拉伸强度≥16Mpa,雾度≤35% 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、 5.刷油漆 | | m2 | | 6670.45 |
| 5 | AB001 | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳 | | m | | 4813.45 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 | |  | |  |
| 6 | 010606002002 | 卷膜杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25\*1.2热镀锌钢管 2.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.528 |
| 7 | AB003 | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 10 |
| 8 | AB004 | 地埋砖 [项目特征] 1.规格:标准砖 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 | | 块 | | 640 |
| 9 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.门类型:焊接推拉门 2.30\*2.0镀锌方管焊接 3.尺寸:2\*2.2m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 5 |
| 10 | AB005 | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网 | | m2 | | 1125 |
| 11 | AB006 | 卡簧、卡槽 [项目特征] 1.卡簧、卡槽 | | m | | 1787.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF1 | 10丝PO膜 |  | | m2 | 6670.45 | |  |
| 2 | BCCLF12 | 地埋砖 |  | | 块 | 640 | |  |
| 3 | BCCLF17 | 焊接推拉门 |  | | 樘 | 5 | |  |
| 4 | BCCLF18 | 卡簧、卡槽 |  | | m | 1787.5 | |  |
| 5 | BCCLF2 | 压膜绳 |  | | m | 4813.45 | |  |
| 6 | BCCLF9 | 手动卷膜器 |  | | 套 | 10 | |  |
| 7 | C00257 | 电焊条(普通) |  | | kg | 906.0566 | |  |
| 8 | C00275 | 垫铁 |  | | kg | 105.2877 | |  |
| 9 | C00360 | 防锈漆 |  | | kg | 118.5669 | |  |
| 10 | C00472@2 | 各种镀锌型钢 |  | | t | 18.0836 | |  |
| 11 | C00472@4 | 热镀锌管 |  | | t | 0.5597 | |  |
| 12 | C00855 | 螺栓 |  | | kg | 30.6031 | |  |
| 13 | C01007 | 汽油 |  | | kg | 53.2917 | |  |
| 14 | C01088 | 砂轮片 |  | | 片 | 3.5176 | |  |
| 15 | C01351 | 氧气 |  | | m3 | 109.3463 | |  |
| 16 | C01361 | 乙炔气 |  | | m3 | 47.5662 | |  |
| 17 | C01503 | 木脚手板 |  | | m3 | 0.5277 | |  |
| 18 | C01504 | 木垫块 |  | | m3 | 0.176 | |  |
| 19 | C01874@1 | 防虫网 |  | | m2 | 1147.5 | |  |
| 20 | C01967 | 水泥钉 |  | | kg | 11.25 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚--给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 5 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:滴灌管（含管道辅材） 3.规格:PE16 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 7425 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:旁通阀门 2.材质:PE 3.型号、规格:DE16 [工作内容] 1.安装 | | 个 | | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚--给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚--给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚--给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚--给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：75m长10m跨拱棚--给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF2@1 | 滴灌管（含管道辅材）PE16 |  | | m | 7425 | |  |
| 2 | C00840 | 钢锯条 |  | | 根 | 0.35 | |  |
| 3 | C01255 | 机油 |  | | kg | 0.06 | |  |
| 4 | C01310 | 角钢立管卡 DN50 |  | | 付 | 2.5 | |  |
| 5 | C01443 | 聚四氟乙烯生料带 |  | | m | 1.2 | |  |
| 6 | C01705 | 棉丝 |  | | kg | 0.05 | |  |
| 7 | C01830 | 漂白粉 |  | | kg | 0.007 | |  |
| 8 | C01908 | 普通硅酸盐水泥 32.5 |  | | kg | 2.8 | |  |
| 9 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 0.0465 | |  |
| 10 | C01917 | 其他材料费 |  | | 元 | 2.655 | |  |
| 11 | C01942 | 铅油 |  | | kg | 0.05 | |  |
| 12 | C02020 | 砂子 |  | | m3 | 0.075 | |  |
| 13 | C02179 | 室内塑料给水管件(热熔) D63 |  | | 个 | 3.255 | |  |
| 14 | C02283 | 水 |  | | t | 0.48 | |  |
| 15 | C02348 | 塑料活接头 DN15 |  | | 个 | 5.05 | |  |
| 16 | C02475 | 铁砂布 |  | | 张 | 0.5 | |  |
| 17 | C02608 | 橡胶板 δ1～3 |  | | kg | 0.04 | |  |
| 18 | Z01850@1 | PE旁通阀门 DE16 |  | | 个 | 5.05 | |  |
| 19 | Z01858@2 | PE管 DE63 |  | | m | 5.1 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管立柱60\*60\*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 2.567 |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30\*60\*2.0mm镀锌椭圆管，60\*2.0mm镀锌方管端面横管，纵向横杆φ25\*2.0mm镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 58.378 |
| 3 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:棚头斜撑φ25\*2.0镀锌圆管 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | | t | | 0.289 |
| 4 | 010701003001 | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝PO膜，po膜：透光率≥85%,拉伸强度≥16Mpa,雾度≤35% 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、 5.刷油漆 | | m2 | | 24111.1 |
| 5 | AB001 | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳 | | m | | 17388.45 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 | |  | |  |
| 6 | 010606002002 | 卷膜杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25\*1.2热镀锌钢管 2.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 1.915 |
| 7 | AB003 | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 34 |
| 8 | AB004 | 地埋砖 [项目特征] 1.规格:标准砖 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 | | 块 | | 2312 |
| 9 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.门类型:焊接推拉门 2.30\*2.0镀锌方管焊接 3.尺寸:2\*2.2m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 17 |
| 10 | AB005 | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网 | | m2 | | 4080 |
| 11 | AB006 | 卡簧、卡槽 [项目特征] 1.卡簧、卡槽 | | m | | 6417.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF1 | 10丝PO膜 |  | | m2 | 24111.1 | |  |
| 2 | BCCLF17 | 焊接推拉门 |  | | 樘 | 17 | |  |
| 3 | BCCLF18 | 地埋砖 |  | | 块 | 2312 | |  |
| 4 | BCCLF18@1 | 卡簧、卡槽 |  | | m | 6417.5 | |  |
| 5 | BCCLF2 | 压膜绳 |  | | m | 17388.45 | |  |
| 6 | BCCLF9 | 手动卷膜器 |  | | 套 | 34 | |  |
| 7 | C00257 | 电焊条(普通) |  | | kg | 3252.169 | |  |
| 8 | C00275 | 垫铁 |  | | kg | 374.7272 | |  |
| 9 | C00360 | 防锈漆 |  | | kg | 425.5762 | |  |
| 10 | C00472@2 | 各种镀锌型钢 |  | | t | 64.908 | |  |
| 11 | C00472@4 | 热镀锌管 |  | | t | 2.0299 | |  |
| 12 | C00855 | 螺栓 |  | | kg | 109.8793 | |  |
| 13 | C01007 | 汽油 |  | | kg | 191.3415 | |  |
| 14 | C01088 | 砂轮片 |  | | 片 | 12.6298 | |  |
| 15 | C01351 | 氧气 |  | | m3 | 392.4119 | |  |
| 16 | C01361 | 乙炔气 |  | | m3 | 170.7025 | |  |
| 17 | C01503 | 木脚手板 |  | | m3 | 1.8945 | |  |
| 18 | C01504 | 木垫块 |  | | m3 | 0.6316 | |  |
| 19 | C01874@1 | 防虫网 |  | | m2 | 4161.6 | |  |
| 20 | C01967 | 水泥钉 |  | | kg | 40.8 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 17 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:滴灌管（含管道辅材） 3.规格:PE16 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 26928 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:旁通阀门 2.材质:PE 3.型号、规格:DE16 [工作内容] 1.安装 | | 个 | | 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：80m长10m跨拱棚-给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF2@1 | 滴灌管（含管道辅材）PE16 |  | | m | 26928 | |  |
| 2 | C00840 | 钢锯条 |  | | 根 | 1.19 | |  |
| 3 | C01255 | 机油 |  | | kg | 0.204 | |  |
| 4 | C01310 | 角钢立管卡 DN50 |  | | 付 | 8.5 | |  |
| 5 | C01443 | 聚四氟乙烯生料带 |  | | m | 4.08 | |  |
| 6 | C01705 | 棉丝 |  | | kg | 0.17 | |  |
| 7 | C01830 | 漂白粉 |  | | kg | 0.0238 | |  |
| 8 | C01908 | 普通硅酸盐水泥 32.5 |  | | kg | 9.52 | |  |
| 9 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 0.158 | |  |
| 10 | C01917 | 其他材料费 |  | | 元 | 9.027 | |  |
| 11 | C01942 | 铅油 |  | | kg | 0.17 | |  |
| 12 | C02020 | 砂子 |  | | m3 | 0.255 | |  |
| 13 | C02179 | 室内塑料给水管件(热熔) D63 |  | | 个 | 11.067 | |  |
| 14 | C02283 | 水 |  | | t | 1.632 | |  |
| 15 | C02348 | 塑料活接头 DN15 |  | | 个 | 17.17 | |  |
| 16 | C02475 | 铁砂布 |  | | 张 | 1.7 | |  |
| 17 | C02608 | 橡胶板 δ1～3 |  | | kg | 0.136 | |  |
| 18 | Z01850@1 | PE旁通阀门 DE16 |  | | 个 | 17.17 | |  |
| 19 | Z01858@2 | PE管 DE63 |  | | m | 17.34 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | CB001 | 水肥泵房 [项目特征] 1.名称:水肥系统 2.规格、参数：包含水泵11KW-扬程40米-流量40方，一备一用\*2台，电缆线（3\*6mm^2+1\*2.5mm^2）\*30m，电缆线（3\*1.5mm^2）\*60m，信号屏蔽线（3\*1.0mm^2）\*30，配套变频柜11KW一拖二\*1台，止回阀4"\*1个，自动反冲洗砂石过滤器流量60方4"进出口3"排污GLSS-3602-4FT\*1套，自动反冲洗碟片过滤器流量60方4"进出口3"排污GLSH-303-4FT-130\*1套，空气阀2"\*2个，蜗轮蝶阀DN100\*2个，水表DN100\*1个，压力表10KG+弯管\*1个，4寸软接\*1个，4寸持压阀\*1个，PVC110法兰片(含螺丝橡胶垫片)\*15套，PVC90法兰片(含螺丝橡胶垫片)\*2套，DN100底阀\*1个，施肥机，三通道，带手机APP\*1台，500L锥底肥料桶带底座带搅拌机\*3套，1寸网式过滤器\*3个，PVC管Φ110×6M(1.0Mpa)\*30m，PVC管Φ90×6M(1.0Mpa)\*30m，pvc管Φ32\*6M(1.25Mpa)\*60m，PVC连接管件辅材\*1批以及连接辅材及安装调试 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF2 | 水肥系统 |  | | 套 | 1 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 | | m3 | | 67.39 |
| 2 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | 15.63 |
| 3 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | 6.75 |
| 4 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | | t | | 0.507 |
| 5 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 | | m3 | | 51.75 |
| 6 | AB001 | 土方外运 [项目特征] 1.土方外运 2.运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 | | m3 | | 15.63 |
| 7 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:立柱底板200\*200\*10mm [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | | t | | 0.123 |
| 8 | 010603002001 | 空腹柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100\*100\*3钢柱 [工作内容] 1.制作 | | t | | 1.23 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.运输 3.拼装 4.安装 | |  | |  |
| 9 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100\*50\*2mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 2.142 |
| 10 | 010605002001 | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.100mm厚岩棉彩钢板墙面 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | m2 | | 369.27 |
| 11 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100mm厚岩棉彩钢板 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | | m2 | | 231 |
| 12 | 010407002001 | 散水、坡道 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:150mm3:7灰土 2.面层厚度:80mm 3.混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m2 | | 114.75 |
| 13 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:150mm3:7灰土 2.面层厚度、混凝土强度等级:120mmC30混凝土地面 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.面层铺设 6.材料运输 | | m2 | | 165.87 |
| 14 | 020406007001 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗 | | 樘 | | 12 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 3 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.框材质、外围尺寸:C1008 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | |  | |  |
| 15 | 020402005001 | 塑钢门 [项目特征] 1.门类型:塑钢门 2.框材质、外围尺寸:M0921 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：配套用房-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | C00070 | 玻璃胶 |  | | kg | 44.8663 | |  |
| 2 | C00248 | 地脚 |  | | 个 | 170.5998 | |  |
| 3 | C00257 | 电焊条(普通) |  | | kg | 198.7318 | |  |
| 4 | C00360 | 防锈漆 |  | | kg | 23.4354 | |  |
| 5 | C00472 | 各种型钢 |  | | t | 3.5743 | |  |
| 6 | C00490 | 规格料(支撑用) |  | | m3 | 0.3628 | |  |
| 7 | C00857 | 螺纹钢筋(综合) |  | | t | 0.5298 | |  |
| 8 | C01003 | 其他材料费 |  | | 元 | 1273.0214 | |  |
| 9 | C01167 | 水 |  | | m3 | 71.8259 | |  |
| 10 | C01210 | 塑钢窗 |  | | m2 | 9.1008 | |  |
| 11 | C01211 | 塑钢门 |  | | m2 | 10.9091 | |  |
| 12 | C01268 | 铁件 |  | | t | 0.1242 | |  |
| 13 | C01319 | 橡胶密封条 |  | | m | 509.2626 | |  |
| 14 | C01337@1 | 100mm厚岩棉彩钢板 |  | | m2 | 236.1051 | |  |
| 15 | C01361 | 乙炔气 |  | | m3 | 9.7381 | |  |
| 16 | C01869@1 | 100mm厚岩棉彩钢板墙面 |  | | m2 | 383.0438 | |  |
| 17 | C01968 | 袋装熟石灰 |  | | kg | 10383.603 | |  |
| 18 | C01985 | 自攻螺钉 M4×35 |  | | 个 | 2843.379 | |  |
| 19 | C02132 | 商品砼 C15 32.5R |  | | m3 | 6.7838 | |  |
| 20 | C02135 | 商品砼 C30 32.5R |  | | m3 | 44.938 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 围栏 | |  | |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:素土 2.挖土深度:0.4m 3.弃土运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 | | m3 | | 12.82 |
| 2 | 010401004001 | 设备基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | | m3 | | 12.82 |
| 3 | 040205013001 | 隔离护栏安装 [项目特征] 1.部位:围栏 2.规格:1.2m高 3.具体详见图纸 [工作内容] 1.基础浇筑 2.安装 | | m | | 1065 |
|  |  | 水箱基础 | |  | |  |
| 4 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | | m3 | | 14.24 |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | | m3 | | 8.58 |
|  |  | 管沟 | |  | |  |
| 6 | 010101006001 | 管沟土方 [项目特征] 1.部位:水泵给水管 2.土壤类别:素土 3.挖沟平均深度:0.8m [工作内容] 1.土方开挖 | | m | | 300 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 7 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:砂子 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | | m3 | | 36 |
| 8 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土回填 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | | m3 | | 108 |
| 9 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | | 36 |
| 10 | 030208006001 | 电缆沟土石方 [项目特征] 1.土方类别:素土 [工作内容] 1.挖土、填土 2.铺砂、盖砖 | | m3 | | 144 |
| 11 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | | m2 | | 7.5 |
| 12 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 2.厚度:18CM [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.拉毛或压痕 3.路面养生 | | m2 | | 7.5 |
| 13 | AB001 | 垃圾外运 [项目特征] 1.垃圾外运 [工作内容] 1.外运 | | m3 | | 1.35 |
|  |  | 井房维修 | |  | |  |
| 14 | AB002 | 铲除涂料 [项目特征] 1.部位:墙面、天棚 | | m2 | | 67.12 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 3 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.拆除 | |  | |  |
| 15 | AB003 | 拆除地面 [项目特征] 1.铲除原水泥砂浆地面 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | 7.62 |
| 16 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1.20厚水泥砂浆地面 [工作内容] 1.抹找平层 | | m2 | | 7.62 |
| 17 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.防水腻子 2.防水涂料三遍 [工作内容] 1.抹装饰面 2.勾分格缝 | | m2 | | 33.12 |
| 18 | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.外墙涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | | m2 | | 34 |
| 19 | 010702001001 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格:3厚SBS防水卷材 2.20厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 | | m2 | | 16 |
| 20 | AB004 | 拆除旧铁门 [项目特征] 1.拆除旧铁门 [工作内容] 1.拆除 | | 樘 | | 1 |
| 21 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000\*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 1 |
|  |  | 室外路面 | |  | |  |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 4 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 22 | 010101001001 | 平整场地 [项目特征] 1.土壤类别:素土 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 | | m2 | | 28666.81 |
| 23 | AB005 | 固化土路面 [项目特征] 1.20cm固化土面层 2.固化土面层材料质量配合比：土：砂砾：水泥：土壤固化剂=1:0.15：0.08：0.0004 3.路床采用重型压实标准，压实度系数K大于94% 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.压实 2.回填 | | m2 | | 2622 |
| 24 | 010103001003 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.土路肩 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | | m3 | | 104.88 |
| 25 | 010101006002 | 管沟土方 [项目特征] 1.土壤类别:素土 2.挖沟平均深度:1m [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 3.回填 | | m | | 379.1 |
| 26 | 010101006003 | 管沟土方 [项目特征] 1.土壤类别:素土 2.挖沟平均深度:0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 3.回填 | | m | | 274.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| |  | | --- | | 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-建筑工程 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | BCCLF1 | 固化土路面 |  | | m2 | 2622 | |  |
| 2 | BCCLF3 | 1.2m隔离护栏 |  | | m | 1065 | |  |
| 3 | C00060 | 丙烯酸有光外墙乳胶漆 |  | | kg | 27.2 | |  |
| 4 | C00359 | 防水腻子 |  | | kg | 26.496 | |  |
| 5 | C00380 | 封闭乳胶底涂料 |  | | kg | 6.8 | |  |
| 6 | C00389@1 | 3厚SBS防水卷材 |  | | m2 | 19.7456 | |  |
| 7 | C00414@1 | 防盗门 |  | | m2 | 2.0202 | |  |
| 8 | C00490 | 规格料(支撑用) |  | | m3 | 0.5571 | |  |
| 9 | C00569 | 建筑胶 |  | | kg | 27.2 | |  |
| 10 | C01064@1 | 防水涂料 |  | | kg | 9.3895 | |  |
| 11 | C01141 | 其他材料费(占材料费%) |  | | 元 | 207.9 | |  |
| 12 | C01158@1 | 红砖 240×115×53 |  | | 千块 | 2.49 | |  |
| 13 | C01167 | 水 |  | | m3 | 68.0305 | |  |
| 14 | C01668 | 中粗砂 |  | | m3 | 49.5 | |  |
| 15 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 226.0629 | |  |
| 16 | C02020 | 砂子 |  | | m3 | 29.16 | |  |
| 17 | C02133 | 商品砼 C20 32.5R |  | | m3 | 14.3112 | |  |
| 18 | C02134 | 商品砼 C25 32.5R |  | | m3 | 14.2409 | |  |
| 19 | C02135 | 商品砼 C30 32.5R |  | | m3 | 8.6229 | |  |
| 20 | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3 [地面砂浆] |  | | m3 | 0.3232 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PVC管 4.规格:DE110 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 346.49 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PVC管 4.规格:DE90 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 101.27 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | | m | | 152.93 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:PE球阀 2.型号、规格:DE63 [工作内容] 1.安装 | | 个 | | 26 |
| 5 | 030109001001 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:原有水泵拆除 [工作内容] | | 台 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 1.拆除 | |  | |  |
| 6 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水扬水管 3.材质:钢管 4.规格:2寸 DN50 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.拆除 | | m | | 190 |
| 7 | 030109001002 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:水泵 2.型号:20立方米/h-250扬程水泵 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 | | 台 | | 1 |
| 8 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:恒压供水控制柜（带泵保） 2.规格:5.5KW [工作内容] 1.安装 | | 台 | | 1 |
| 9 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢管扬水管 4.规格:2寸DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道除锈后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 | | m | | 190 |
| 10 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DN50 | | m | | 282.67 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 3 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | |  | |  |
| 11 | 030804014001 | 水箱制作安装 [项目特征] 1.名称:水箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:长10米\*宽5米\*高3米,内部冷镀10#槽钢85米，外部冷镀10#槽钢30米 4.保温:50mm橡塑管壳 5.基础:水箱基础为10#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 | | 套 | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-给排水工程 | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | C00467 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内 |  | | 10套 | 38.05 | |  |
| 2 | C02017 | 砂轮片 Φ400 |  | | 片 | 22.7022 | |  |
| 3 | C02181 | 室外塑料给水管件(粘接) D110 |  | | 个 | 56.4779 | |  |
| 4 | C02192 | 室内塑料给水管件(粘接) D90 |  | | 个 | 17.4184 | |  |
| 5 | C02283 | 水 |  | | t | 86.5201 | |  |
| 6 | C02353 | 塑料活接头 DN50 |  | | 个 | 26.26 | |  |
| 7 | C02895 | 粘接剂(卫生级) |  | | kg | 7.8571 | |  |
| 8 | C03130 | 铝箔粘合带5cm×45m |  | | 卷 | 68.875 | |  |
| 9 | C03133 | 橡塑胶水 |  | | kg | 197.6 | |  |
| 10 | Z00006@1 | 10#槽钢 |  | | kg | 577.5 | |  |
| 11 | Z00928@2 | 钢管扬水管 DN50 |  | | m | 192.85 | |  |
| 12 | Z01847@1 | PE球阀 DE63 |  | | 个 | 26.26 | |  |
| 13 | Z01852@1 | PVC给水管 DE110 |  | | m | 351.6874 | |  |
| 14 | Z01857@1 | PE管 DN50 |  | | m | 286.9101 | |  |
| 15 | Z01858@1 | PE管 DE63 |  | | m | 155.224 | |  |
| 16 | Z01860@1 | PVC给水管 DE90 |  | | m | 102.7891 | |  |
| 17 | Z02147@1 | 橡塑管壳 |  | | m3 | 9.88 | |  |
| 18 | Z03188@1 | 水箱150m³ 镀锌钢板 |  | | 个 | 1 | |  |
| 19 | 补充主材001@1 | 水泵 20立方米/h-250扬程水泵 |  | | 台 | 1 | |  |
| 20 | 补充主材002@1 | 恒压供水控制柜（带泵保） 5.5KW |  | | 台 | 1 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-电气设备安装工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:总电源配电箱 2.规格:500\*600\*200 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | | 台 | | 3 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22-3\*25+1\*16 3.敷设方式:管内或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | | m | | 25 |
| 3 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22-5\*16 3.敷设方式:管内或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | | m | | 300 |
| 4 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电缆过路保护管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | | m | | 5 |
| 5 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电缆过路保护管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | | m | | 10 |
| 6 | 030210001001 | 电杆组立 [项目特征] 1.名称:混凝土电杆拆除 2.规格:12米 [工作内容] 1.拆除 | | 根 | | 9 |
| 7 | 030210001002 | 电杆组立 [项目特征] 1.名称:混凝土电杆 2.规格:12米 [工作内容] 1.利旧安装 | | 根 | | 5 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-电气设备安装工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 8 | 030210002001 | 导线拆除 [项目特征] 1.型号（材质）:JKLGYJ-1\*25mm2拆除 [工作内容] 1.拆除 | | km | | 0.932 |
| 9 | 030210002002 | 导线架设 [项目特征] 1.型号（材质）:JKLGYJ-1\*25mm2 [工作内容] 1.利旧安装 | | km | | 0.932 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：室外工程-电气设备安装工程 | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-电气设备安装工程 | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-电气设备安装工程 | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：室外工程-电气设备安装工程 | | 专业：电气设备安装工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：室外工程-电气设备安装工程 | | | | 专业：电气设备安装工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |
| 1 | C00091 | 并沟线夹 JB-1 |  | | 只 | 5.1773 | |  |
| 2 | C00336 | 电缆吊挂 3×50 |  | | 套 | 29.5065 | |  |
| 3 | C00380 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | | kg | 1.632 | |  |
| 4 | C00393 | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | | 套 | 97.11 | |  |
| 5 | C00467 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内 |  | | 10套 | 7.974 | |  |
| 6 | C00479 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内 |  | | 10套 | 12.699 | |  |
| 7 | C00737 | 封铅(含铅 65%、含锡 35%) |  | | kg | 4.233 | |  |
| 8 | C01070 | 焊锡丝 |  | | kg | 0.648 | |  |
| 9 | C01566 | 铝绑线 Φ2 |  | | m | 82.2518 | |  |
| 10 | C01582 | 铝接线端子 25mm2 |  | | 个 | 30.6816 | |  |
| 11 | C01665 | 裸铜线 10mm2 |  | | kg | 0.69 | |  |
| 12 | C01812 | 膨胀螺栓 M10 |  | | 10套 | 6.723 | |  |
| 13 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | | 元 | 52.804 | |  |
| 14 | C01932 | 汽油 90# |  | | kg | 5.6118 | |  |
| 15 | C02494 | 铜接线端子 DT-25mm2 |  | | 个 | 8.3232 | |  |
| 16 | Z00926@1 | SC32 |  | | m | 10.3 | |  |
| 17 | Z00928@1 | SC50 |  | | m | 5.15 | |  |
| 18 | Z03102@1 | YJV22-3\*25+1\*16 |  | | m | 25.25 | |  |
| 19 | Z03102@2 | YJV22-5\*16 |  | | m | 303 | |  |
| 20 | 补充主材001@1 | 总电源配电箱 500\*600\*200 |  | | 台 | 3 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：暂列金额 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：暂列金额 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：暂列金额 | | 专业：土建工程 | | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：暂列金额 | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：暂列金额 | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  | 50000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料设备表** | | | | | | | | |
| 工程名称：暂列金额 | | | | 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | | 单位 | 数 量 | | 备注 |

**四、施工要求**

在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

**五、商务要求**

1、合同签订材料进场后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。

2、乙方完成全部工程量时，经甲方组织有关部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的80%。

3、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的100%。

**六、其他：**

**（一）对供应商业绩的要求**

投标供应商提供2022年06月01日（以合同签订日期为准）至今的类似项目业绩，每提供一份得2.5分，最高得5分。

(合同复印件加盖公章附在投标文件中，否则不作为评审依据）。

**（二）质量验收标准或规范**

符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

**（三）违约责任**

1、承包人每推后一天完工，按合同价的万分之二向发包人支付违约金，但不超过合同总价的10% 。

2、承包人承担因工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用。当质量问题严重，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，承包人承担发包人因此终止合同更换施工单位的全部责任，承担因此产生的发包人费用，并按总额不超过承包合同价的3%支付质量违约金。因工程质量导致第三方索赔，由承包人承担。

3、双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。

**（四）与本工程相关的特别说明**

无。