1包采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **材质** | **技术参数及性能（配置）要求** | **最高限价 （元/个）** |
| 1 | 木质骨灰盒第1款 | 普通杂木或同档次材质 | 1、木质内容积大于2升；  2、外部尺寸（高×宽×长）：≤23×24×34（cm）；  3、在盒体的前部或顶部必须能安装小相片，中、高档盒内必须有软布内衬装饰。  4、所有产品要求外观光洁、无裂纹、破损等、造型精致、雕琢精细、图案美观大方，盖口接缝紧密。  5、结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。  6、油漆采用优质环保油漆或天然大漆手工擦漆，颜色均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。  7、所有产品符合国标GB/T 23288-2023《木质骨灰盒通用技术条件》。 | 150 |
| 2 | 木质骨灰盒第2款 | 全实木或同档次材质 | 230 |
| 3 | 木质骨灰盒第3款 | 松木或同档次材质 | 320 |
| 4 | 木质骨灰盒第4款 | 圆盘豆或同档次材质 | 380 |
| 5 | 木质骨灰盒第5款 | 风车木、二翅豆同档次材质 | 450 |
| 6 | 木质骨灰盒第6款 | 印茄木或同档次材质 | 520 |
| 7 | 木质骨灰盒第7款 | 红铁木、红檀香或同档次材质 | 680 |
| 8 | 木质骨灰盒第8款 | 古夷苏木或同档次材质 | 760 |
| 9 | 备注 | 供应商必须在投标文件中附上所投产品相应款式的彩色图片，并在彩色图片下方注明货物的类别及款式，否则在评审中造成的一切不利后果，由供应商自负。 | | |

2包采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **材质** | **技术参数及性能（配置）要求** | **最高限价 （元/个）** |
| 1 | 木质骨灰盒第1款 | 古夷苏木、摘亚木等或同档次材质 | 1、木质内容积大于2升；  2、外部尺寸（高×宽×长）：≤23×24×34（cm）；  3、在盒体的前部或顶部必须能安装小相片，中、高档盒内必须有软布内衬装饰。  4、所有产品要求外观光洁、无裂纹、破损等、造型精致、雕琢精细、图案美观大方，盖口接缝紧密。  5、结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。  6、油漆采用优质环保油漆或天然大漆手工擦漆，颜色均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。  7、所有产品符合国标GB/T 23288-2023《木质骨灰盒通用技术条件》。 | 800 |
| 2 | 木质骨灰盒第2款 | 古夷苏木、巴里黄檀或同档次材质 | 880 |
| 3 | 木质骨灰盒第3款 | 古夷苏木、菲律宾乌木或同档次材质 | 1000 |
| 4 | 木质骨灰盒第4款 | 苏拉威西乌木或同档次材质 | 1100 |
| 5 | 木质骨灰盒第5款 | 姜饼木或同档次材质 | 1200 |
| 6 | 备注 | 供应商必须在投标文件中附上所投产品相应款式的彩色图片，并在彩色图片下方注明货物的类别及款式，否则在评审中造成的一切不利后果，由供应商自负。 | | |

3包采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **材质** | **技术参数及性能（配置）要求** | **最高限价（元/个）** |
| 1 | 木质骨灰盒第1款 | ‌大果紫檀‌、刺猬紫檀印度紫檀‌等或同档次材质 | 1、木质内容积大于2升；  2、外部尺寸（高×宽×长）：≤23×24×34（cm）；  3、在盒体的前部或顶部必须能安装小相片，中、高档盒内必须有软布内衬装饰。  4、所有产品要求外观光洁、无裂纹、破损等、造型精致、雕琢精细、图案美观大方，盖口接缝紧密。  5、结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。  6、油漆采用优质环保油漆或天然大漆手工擦漆，颜色均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。  7、所有产品符合国标GB/T 23288-2023《木质骨灰盒通用技术条件》。 | 1316 |
| 2 | 木质骨灰盒第2款 | 巴西黑黄檀或同档次材质 | 1480 |
| 3 | 木质骨灰盒第3款 | 东非黑黄檀或同档次材质 | 1620 |
| 4 | 备注 | 供应商必须在投标文件中附上所投产品相应款式的彩色图片，并在彩色图片下方注明货物的类别及款式，否则在评审中造成的一切不利后果，由供应商自负。 | | |