**工程量清单：**

|  |  |
| --- | --- |
| 西沟街道胶泥圪崂通村道路工程 |  |
|  | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
|  | 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 2.509 |
|  | **102** | **路基工程** | km | 2.509 |
|  | LJ01 | 场地清理 | km | 2.509 |
|  | LJ0101 | 清理与掘除 | m3 | 7932 |
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 2.84 |
|  | LJ010201 | 挖除旧基层 | m3 | 2.84 |
|  | LJ02 | 路基挖方 | m3 | 7681 |
|  | LJ0201 | 挖弃土方 | m3 | 7681 |
|  | LJ03 | 路基填方 | m3 | 71699 |
|  | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 71699 |
|  | LJ05 | 特殊路基处理 | km | 2.509 |
|  | LJ0501 | 低填浅挖路基 | m3 | 5699 |
|  | LJ0502 | 不良地质路段处治 | m3 | 8716 |
|  | LJ06 | 排水工程 | km | 2.509 |
|  | LJ0601 | 边沟 | m3/m | 599.74 / 2248 |
|  | LJ060101 | 现浇C20混凝土边沟 | m3/m | 599.74 / 2248 |
|  | LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 493.75 |
|  | LJ060402 | 浆砌片(块)石急流槽 | m3/m | 493.75 / 932.43 |
|  | **103** | **路面工程** | km | 2.509 |
|  | LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 2.509 |
|  | LM0201 | 路面垫层 | m2 | 15134.4 |
|  | LM020101 | 15cm厚碎石垫层 | m2 | 15134.4 |
|  | LM0203 | 路面基层 | m2 | 15041.6 |
|  | LM020302 | 18cm厚7%水泥稳定土基层 | m2 | 15041.6 |
| 编制范围：西沟街道胶泥圪崂通村道路工程 |  |
|  | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
|  | LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 14197.4 |
|  | LM020501 | 18cmC30水泥混凝土 | m2 | 14197.4 |
|  | LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | m2 | 2.509 |
|  | LM0402 | 路肩 | km | 2.509 |
|  | LM040202 | 土路肩加固 | m3 | 116.6 |
|  | LM05 | 路面排水 | km | 2.509 |
|  | LM0501 | 拦水带 | m | 1080 |
|  | LM050102 | C25水泥混凝土 | m3/m | 82.8 / 910 |
|  | **104** | **桥梁涵洞工程** | km | 2.509 |
|  | 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 95 / 4 |
|  | HD01 | 1-1m管涵 | m/道 | 21 / 2 |
|  | HD02 | 1-1.5m管涵 | m/道 | 74 / 2 |
|  | **107** | **交通工程及沿线设施** | 公路公里 | 2.509 |
|  | 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 2.509 |
|  | JA03 | 交通安全设施 | 公路公里 | 2.509 |
|  | JA0301 | △700单柱式铝合金标志牌 | 块 | 4 |
|  | JA0302 | Φ600单柱式铝合金标志牌 | 块 | 2 |
|  | JA0303 | Gr-C-4E波形护栏 | m | 906 |
|  | JA0304 | 上下游端头（AT2） | 个 | 8 |
|  | JA0305 | 上下游端头（AT1-2） | 个 | 8 |
|  | JA0306 | 轮廓标 | 个 | 45 |
|  | JA0307 | 里程牌 | 个 | 2 |
|  | JA0308 | 百米牌 | 个 | 23 |
|  | JA0309 | 界桩 | 个 | 24 |
|  | JA03010 | 道口标柱 | 根 | 14 |
|  | 报价含专项费用（施工场地建设费、安全生产费等相关费用） |