家属区东区住宅采暖阀门、过滤器更换，试压调试，检查井外扩。东区教学楼采暖阀门更换，试压调试。东区、西区换热站内换热器增加板片、保养更换胶条，水泵更换轴承、机封、叶轮清理，其余配套附件检查、清理、维护保养等。