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	参数
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	1
	AI智能体黑板
	整机采用三拼接平面一体化结构。整机外形尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。整机屏幕边缘采用圆角包边防护。
2.整机中间主屏及两侧副屏支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等）进行板书书写。
3.中央主屏幕尺寸≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。
4.整机设备副屏支持磁吸附功能。
5.▲采用红外或电容触控方式，支持≥50点触控及书写划线。
6.▲整机设备内置扬声器，最大功率≥80W。
7.整机全部扬声器均采用模块化设计。
8.整机设备副屏符合GB 28231《书写板安全卫生要求》。
9.整机具有减滤蓝光功能，通过物理功能按键一键启用护眼模式。
10.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
11.▲整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4900万像素数的照片。
12.整机支持通过人脸识别进行账号登录。
13.外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
14.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整。
15.▲整机具备班级视力检测功能，可进行视力测试直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案。
16.整机配套教学应用直连技术，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
17.整机支持用户声纹身份登录。
18.整机支持发出频率超声波信号，智能手机与整机一键投屏。
19.整机不低于支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。
20.整机嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
21.▲整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
22.整机白板软件支持智能图表绘制。
23.▲整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互，大屏对话智能体实现双向对话交流。
24.整机侧边栏内置朗读工具，内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况。

25.整机侧边栏内置自习工具，通过麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量，提醒进行自习纪律干预。
26.整机内置授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，能够对题目进行详细的讲解。

27.▲整机内置AI智能体，支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。。
28.采用抽拉内置式模块化电脑。处理器核心数≥8核，主频≥2.4GHz。内存：≥8GB DDR4。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘。
29.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备2个USB3.0 接口。
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	套

	
	备授课软件
	备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。
2、备授课软件提供多种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教师云空间、课件资源库、云直播课堂等功能。
3、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。
4、文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。
5、多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件。

6、提供专门的备授课软件移动版，在移动端上登录账号后，支持查看所有的云课件。
7、支持通过U盘制作U盘钥匙快速登录账号，并同步云端课件。
8、具有在课件中一键生成评课和课件分享二维码，方便老师实时评课。
9、提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。
10、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供≥3种难度、≥10种游戏模板选择。
11、支持在备授课软件中一键录制教学小视频：个人空间支持语音识别转文字，支持视频内课件控制，支持在个人空间查看录制数量、累计时长数据，提供上述数据个人与全校教师的对比情况，在白板软件直接录制。
12、思维导图总结联系：支持对思维导图任意相邻节点进行总结，老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，知识点的关联和总结，模板样式支持自定义修改。
13、AI智能英语听写工具：配合英语学科听写工具，覆盖小初高不少于6000个英语单词及多个常用教材版本，单词内容与教材章节相匹配。
	
	

	
	视频展台
	1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。
2.▲采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅，采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
	
	


▲为关键参数，需提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等。
