志丹县高级中学部分教室、宿舍、卫生间、屋面改造工程采购需求
1、 项目概况
1.项目名称：志丹县高级中学部分教室、宿舍、卫生间、屋面改造工程
2.建设地点：陕西省延安市志丹县高级中学校内。
3.预算金额： 3294384.13元
4.工期：合同签订、场地移交后45日历天内完成施工、清运、场地复原及竣工验收交付；施工尽量避开学生上下课通行高峰时段。
5.工程内容：
（1）实验楼改造工程。对实验楼现有功能教室进行改造，改建普通教室8间；对实验楼老旧厕所进行整体翻新维修。
（2）一号教学楼教师办公室改造工程。将一号教学楼现有2-5楼教师办公室整体搬迁至新建办公室，搬迁后将原教师办公室改造为教室。
（3）男生公寓改造工程。将目前公寓南侧1—3层教师宿舍改造为标准学生宿舍，同时对公寓1—6层走廊进行粉刷，南侧卫生间实施全面维修改造，完善洗漱设施，提升住宿环境。
（4）二号教学楼厕所改造工程。对二号教学楼1—5层原有卫生间进行维修改造，满足日常使用。
（5）屋面防水工程。对教学楼、男生公寓楼、门房等建筑屋面重做防水。
6.标段说明：整体发包，不接受联合体，严禁转包、违法分包。
二、供应商资格条件
（一）通用资格
1.具备独立法人资格，有效营业执照；
2.财务、纳税、社保缴纳材料齐全；
3.近三年无重大违法经营记录；
4.信用中国、政府采购网无失信惩戒记录；
5.承诺落实中小企业、绿色建材等政府采购扶持政策。
（二）专项资格
1.具备市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程专业承包三级及以上资质，有效安全生产许可证；
2.拟派项目经理为市政或建筑二级及以上注册建造师，持有安全B证，无在建项目，提供社保证明；配备持证专职安全员（C证）及施工、质量管理人员。
三、工程量清单
详见：预算清单
四、施工技术标准
统一执行《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收标准》《建筑与市政工程防水通用规范》《中小学校设计规范》等现行规范。
重点要求：教室改造重点严控建材环保指标，内墙材料符合室内污染控制标准，做好基层处理，不得擅自拆改承重结构，落实成品保护与降尘施工。卫生间改造优先做好防水施工，管根、转角增设附加层，防水上翻高度达标，完工开展48小时蓄水试验，地面合理找坡，确保排水通畅。屋面防水维修须清理老旧防水层，整平基层，排水节点增设加强层，完工实施淋水或蓄水试验，并做好保护层。
所有材料进场报验，隐蔽工程须验收留存影像资料后方可封闭。严格落实施工安全管理，工程完工按规范组织竣工验收，明确防水等工程质保责任。
五、质量与验收
1.工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收；
2.主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场；
3.施工单位自检合格后提交全套竣工资料，由甲方联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。
六、质保约定
质保期限：竣工验收后屋面防水5年，室内改造项目1年，故障24小时到场处置。
七、其他要求
1.施工人员不得擅自更换，项目负责人全程在岗；落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪；
2.工程变更须三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、防汛、校园应急处置预案。
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