一、服务内容
1.勘测定界测绘：界址点测量、地类统计、勘测定界图及报告书编制；
2.地籍与权属测绘：宗地权属调查、界址测量、宗地图、；
3.地形测绘：1:500、1:1000、1:2000 地形图测绘、现状地形修测，规划选址现状图测绘；
4.规划相关测绘：建设工程规划验线、规划条件核实测绘、竣工测量、管线调查；
[bookmark: _GoBack]5.应急测绘及其他专项测绘：临时用地测绘、地质灾害隐患点简易测绘、规划编制底图制作、国土空间规划相关专题图件编制、本局交办其他测绘技术服务。
[bookmark: heading_15]二、服务模式：采用年度服务，具体任务以采购单位下达为准，按实际完成工作量结算（最终结算金额超出本项目投资金额则按照本项目最终合同总价（中标价）结算），服务期共计12个月。
三、技术标准需求
所有测绘成果必须执行现行国家、行业及陕西省自然资源相关规范：
1.《地籍调查规程》TD/T1001；
2.《国土调查技术规程》；
3.《工程测量规范》GB50026；
4.《不动产登记数据库标准》；
5.《土地勘测定界规程》TD/T1008；
6.采用 CGCS2000 国家大地坐标系，1985 国家高程基准；
7.成果格式：CAD、SHP、MDB 等 GIS 数据库格式，纸质图件、技术报告、外业举证照片、测量原始观测记录；
8.测绘成果质量执行 “二级检查一级验收” 制度，供应商内部自检、互检，提交我局验收。
四、技术商务要求
（1）技术要求
1.技术要求
所有测绘成果应符合国家、行业及地方相关测绘标准和规范要求，确保成果的准确性、可靠性和完整性。测绘成果应按照恒口示范区自然资源局指定的格式和模板进行编制，包括纸质文档和电子文档，电子文档应采用通用的数据格式，便于后续数据管理和应用。对于每次服务完成后提交的测绘成果，应附带详细的技术说明和质量检查报告，说明成果的生产过程、采用的技术方法、质量控制措施及成果精度评估等内容
2.商务要求
服务期限：自合同签订后一年
服务地点：采购人指定地点。
（1）支付方式：按实际完成工作量结算（最终结算金额超出本项目投资金额则按照本项目最终投资金额结算）。
（2）合同总价变化：合同总价即中标价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，如需调整将在补充协议条款中具体明确。
（3）违约责任：甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
（4）成果资料：成交供应商需提供纸质资料叁份，电子版本壹份。
（5）验收标准：符合国家相关法律法规标准及采购单位实际项目需求要求。
（6）验收方式：单项成果分批验收，年度服务结束开展总履约验收。
（7）安全责任：乙方承担项目实施全过程全部安全责任；落实安全管理，足额投入安全生产费用，配齐安全防护用品，开展作业人员安全教育。乙方对进场人员、设备承担全部责任。项目实施期间若发生安全事故，由乙方承担全部事故责任与经济赔偿责任
如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原 因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
