采购需求
一、采购内容：

汉中市勉县勉阳街道办中心幼儿园建设项目桩基检测服务。

二、服务要求

桩基检测：自合同签订之日起30日历天。

质量要求：检测成果必须真实公正，检测方法符合国家、行业及地方相关规范要求。

三、检测内容：

	序号
	检测内容
	设计承载力特征值
	加荷最大值(kN)
	数量

	1
	单桩竖向抗压静载试验
	2600KN
	5,200
	2根

	2
	单桩竖向抗压静载试验
	3000KN
	6,000
	2根

	3
	单桩竖向抗压静载试验
	3700KN
	7,400
	2根

	4
	低应变法桩身完整性检测
	
	/
	64根


四、检测依据：

（1）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）；

（2）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；           
（3）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）；

（4）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（5）《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021；

（6）相关设计图纸。

五、成果要求：

（1）严格按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定进行现场检测工作；

（2）完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作；

（3）按项目要求提供检测报告一式四份；

六、违约责任：

（1）按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同

时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

五、成果要求：

（1）严格按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定进行现场检测工作；

（2）完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作；

（3）根据项目实施阶段，每个检测周期或检测阶段及全部检测工作完成后7个工作日内，向采购人提交正式检测报告纸质版4份和电子版1份。检测报告必须各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人等均签字齐全。

六、违约责任：

（1）按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

七、合同支付：

本项目分两次支付服务费，第一次付款条件，自成交签订合同之日起5个工作日内预付合同价款的30%；第二次付款条件，桩基检测完成收到检测报告之日起5个工作日内付合同价款的70%。

