磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市水务集团有限公司红碱淖渔场补水工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	建筑工程

	序号
	单价 

编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	
	管道工程
	
	

	1.1
	
	土方开挖
	m3
	7877.76

	1.2
	
	土方回填
	m3
	7143.65

	1.3
	
	砂垫层
	m3
	63.55

	1.4
	
	基础抛石处理
	m3
	508.38

	1.5
	25
	DN500 K9级，球墨铸铁管铺设(含水压试验)
	m
	920

	1.6
	26
	DN300PE 1.0Mpa管铺设(含水压试验)
	m
	40

	1.7
	5
	管道出口C25混凝土墙
	m3
	1.46

	1.8
	6
	模板制作安装
	m2
	6.67

	2
	
	镇墩（8座）
	
	

	2.1
	7
	3:7灰土垫层
	m3
	10.112

	2.2
	5
	现浇C25混凝土镇墩
	m3
	59.86

	2.3
	6
	模板制作安装
	m2
	115.6

	2.4
	8
	钢筋制作安装
	t
	1.714

	3
	
	流量计阀井DN530-1座
	
	

	3.1
	9
	C20砼垫层
	m3
	1.08

	3.2
	10
	防水水泥砂浆抹面
	m2
	9.5

	3.3
	11
	底板C25砼
	m3
	2.365

	3.4
	12
	井壁200mm厚C25砼
	m3
	4.85

	3.5
	23
	预制盖板200mm厚C25砼
	m3
	1.66

	3.6
	8
	钢筋制作安装
	t
	1.027

	3.7
	6
	模板制作安装
	m2
	57.618

	3.8
	
	爬梯
	个
	6

	4
	
	蝶阀井DN530-1座
	
	

	4.1
	9
	C20砼垫层
	m3
	0.56

	4.2
	15
	MU10砖砌井壁
	m3
	5.05

	4.3
	11
	底板C25砼
	m3
	0.97

	4.4
	23
	预制盖板200mm厚C25砼
	m3
	0.65

	4.5
	8
	钢筋制作安装
	t
	0.228

	4.6
	6
	模板制作安装
	m2
	4.27

	4.7
	
	爬梯
	个
	8

	5
	
	蝶阀井DN315-2座
	
	

	5.1
	9
	C20砼垫层
	m3
	1.12

	5.2
	15
	MU10砖砌井壁
	m3
	8.68

	5.3
	11
	底板C25砼
	m3
	1.94

	5.4
	23
	预制盖板200mm厚C25砼
	m3
	1.3

	5.5
	8
	钢筋制作安装
	t
	0.456

	5.6
	6
	模板制作安装
	m2
	8.54

	5.7
	
	爬梯
	个
	12

	6
	
	排气阀井DN530-1座
	
	

	6.1
	9
	C20砼垫层
	m3
	0.34

	6.2
	15
	MU10砖砌井壁
	m3
	3.62

	6.3
	11
	底板C25砼
	m3
	0.56

	6.4
	23
	预制盖板150mm厚C25砼
	m3
	0.22

	6.5
	8
	钢筋制作安装
	t
	0.102

	6.6
	6
	模板制作安装
	m2
	2.95

	6.7
	
	爬梯
	个
	6

	7
	
	阀门井-6座
	
	

	7.1
	9
	C20砼垫层
	m3
	2.04

	7.2
	15
	MU10砖砌井壁
	m3
	21.72

	7.3
	11
	底板C25砼
	m3
	3.36

	7.4
	23
	预制盖板150mm厚C25砼
	m3
	1.32

	7.5
	8
	钢筋制作安装
	t
	0.612

	7.6
	6
	模板制作安装
	m2
	17.7

	7.7
	
	爬梯
	个
	36

	8
	
	泄水阀井DN530-1座
	
	

	8.1
	9
	C20砼垫层
	m3
	0.65

	8.2
	15
	MU10砖砌井壁
	m3
	5.39

	8.3
	11
	底板C25砼
	m3
	1.13

	8.4
	23
	预制盖板200mm厚C25砼
	m3
	0.79

	8.5
	8
	钢筋制作安装
	t
	0.257

	8.6
	6
	模板制作安装
	m2
	4.58

	8.7
	
	爬梯
	个
	11

	9
	
	管道跨越建筑物处理
	
	

	9.1
	
	工作井接收井土方开挖
	m3
	455.56

	9.2
	
	工作井接收井土方回填
	m3
	455.56

	9.3
	
	工作井接收井钢板桩支护及拆除
	次
	4

	9.4
	24
	DN1000混凝土管顶管穿越公路
	m
	190

	9.5
	
	铸铁管固定-吹砂填充
	m3
	107

	10
	
	出口排水管
	
	

	10.1
	18
	DN1000混凝土管安装
	m
	20

	10.2
	19
	C25混凝土管床
	m3
	22.68

	10.3
	9
	C20混凝土垫层
	m3
	6

	10.4
	11
	C25混凝土进出口八字墙基础
	m3
	9

	10.5
	20
	C25混凝土进出口八字墙300mm厚
	m3
	13.68

	10.6
	6
	模板制作安装
	m2
	25.2

	10.7
	8
	钢筋制作安装
	t
	1.6994


	机电设备及安装工程

	序号
	单价 
编号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	
	管道工程
	
	

	1.1
	
	PN1.6MpaDN500电磁流量计
	台
	1

	1.2
	
	遥测终端机（V88Q-1)
	台
	1

	1.3
	
	配电箱（550*450*200）
	台
	1

	1.4
	
	多路电源控制器(HD-50-20)
	台
	1

	1.5
	
	电源避雷器（DS98）
	台
	1

	1.6
	
	2.5mm² 电线
	m
	80

	1.7
	
	pvc20穿线管
	m
	80


	金属结构设备及安装工程

	序号
	单价 
编号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	
	管道工程
	
	

	1.1
	
	电动蝶阀DN500，2.5MPa
	个
	3

	1.2
	
	微阻缓闭止回阀HH44X-25
	个
	1

	1.3
	
	电动蝶阀DN300，2.5MPa
	个
	2

	1.4
	
	排气阀DN80，2.5MPa
	个
	1

	1.5
	
	DN500柔性伸缩节，2.5MPa
	个
	2

	1.6
	
	DN300柔性伸缩节，2.5MPa
	个
	2

	1.7
	
	DN300-DN500双承单支盘三通
	个
	2

	1.8
	
	DN500承插1/8弯头
	个
	2

	1.9
	
	DN500承插1/16弯头
	个
	2

	1.10
	
	DN500承插1/32弯头
	个
	2

	1.11
	
	DN530防水套管
	个
	8

	1.12
	
	DN315防水套管
	个
	4

	1.13
	
	DN150防水套管
	个
	1

	1.14
	
	DN500承盘短管
	个
	4

	1.15
	
	DN500盘插短管
	个
	4

	1.16
	
	φ800铸铁井盖、底座
	套
	6

	1.17
	
	法兰盘DN530，2.5MPa
	个
	5

	1.18
	
	法兰盘DN330，2.5MPa
	个
	2

	1.19
	
	DN150钢管-壁厚10mm
	m
	20


	施工临时工程

	序号
	单价 
编号
	工程名称
	单位
	数量

	1
	
	临时道路
	
	

	1.1
	
	土方开挖
	m3
	1200

	1.2
	
	推土机推土
	m3
	1460

	2
	
	临时排水工程
	
	

	2.1
	
	基坑排水
	台班
	240


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

