采购内容及技术要求
一、工程概况
一标段：西咸新区北杜街道北杜村水利设施提升项目。项目区位于西咸新区空港新城北杜街道北杜村内，北杜街道行政隶属于陕西省咸阳市渭城区。项目区实施规模为 213.1960hm2（合 3197.94 亩）。项目区建设内容主要包括灌溉与排水工程、农田输配电工程和田间道路工程。
二标段：西咸新区北杜街道花园社区水利设施提升项目。项目区位于西咸新区空港新城北杜街道(窦家村、雷家村和卓邢村)，北杜街道行政隶属于陕西省咸阳市渭城区。项目区实施规模为 42.0453hm2（合630.67亩）。项目区建设内容主要包括灌溉与排水工程、农田输配电工程和田间道路工程。
三标段：西咸新区北杜街道阳光里社区水利设施提升项目。项目区位于西咸新区空港新城北杜街道(边方村、邓村和靳里村)，北杜街道行政隶属于陕西省咸阳市渭城区。项目区实施规模为 87.9089hm2（合1318.64亩）。项目区建设内容主要包括灌溉与排水工程、农田输配电工程和田间道路工程。
二、项目内容：项目规划工程包括灌溉与排水工程、农田输配电工程和田间道路工程。
1、灌溉与排水工程
（1）小型水源工程
设计新打机井，配套潜水泵。为新打机井修筑井座，并安装智能井房。设计维修机井，洗井清淤、配套潜水泵和更换电缆等。
（2）输配水工程（管道）
设计埋设PE低压暗管，布设过路涵管，安装出水桩（含给水栓）。
2、农田输配电工程
通过地埋电缆连接变压器为新打机井供电，敷设低压地埋电缆。
3、田间道路工程
设计对现状土路进行改建，改建田间道（机耕路），选用泥结石路面。
三、工程量清单编制依据
（1）《陕西省水利厅关于发布〈陕西省水利工程设计概（估）算编制规定〉〈陕西省水利建筑工程预算定额〉（2024年修正）等计价依据的通知》（陕水规计发〔2024〕107号）；
（2）《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024年修正）；
（3）《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）；
（4）《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）；
（5）《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）；
（6）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；
（7）《土地开发整理项目预算定额标准》（2012版，财综〔2011〕128号）；
（8）《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013）；
（9）本项目设计图册；
（10）农田水利设施施工组织设计及施工方法；
（11）与水利工程有关的标准、规范、图集、技术资料。
四、软件版本
陕西易投造价软件2026版本。
五、本次预算按《陕西工程造价信息》（2026年第8期）材料价及市场价编制
六、工程量清单及图纸
另附

[bookmark: _GoBack]
