 一、项目基本情况介绍

本项目为府谷县教体局教育信息化设备购置项目，主要采购内容为计算机、教学终端设备等。

二、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

（本项目专门面向中小企业采购,供应商必须为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位)
（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号。

（3）《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部、国家环保总局联合印发关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（4）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于落实政府采购政策功能有关问题的通知》（榆政财采函〔2021〕8号）。

（5）详见《供应商须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商性质证明文件：本项目专门面向中小企业采购，提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明函。
（2）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效的营业执照副本及2025年企业年度报告书；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证明；
（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

（4）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（包括四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）或开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明。

财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；

（5）社保缴纳证明：提供社保经办机构出具的2026年5月、6月或7月份内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）税收缴纳证明：提供递交文件截止之日前2026年1月至7月内任意1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料；
（7）信用要求：提供供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪记录的《供应商书面声明函》（原件的扫描件或加盖公章的复印件）（格式见资格响应文件附件二）。供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询名单，提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图扫描件加盖公章（查询时段为本项目谈判公告发布之日起至提交响应文件截止之日止）。供应商、法定代表人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为，查询时段为本项目公告发布之日起至提交响应文件截止之日止，提供完整截图扫描件加盖公章。
（8）身份证明文件：法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人本人身份证复印件（加盖供应商公章）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、及法定代表人身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人的身份证复印件（加盖供应商公章）、被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，加盖供应商公章的复印件；自然人参加谈判的，提供身份证复印件。

（9）信用承诺书：《榆林市政府采购供应商信用承诺书》上传至“信用中国（陕西榆林）”平台。
（10）本项目不接受联合体谈判，不得分包转包；
（11）本项目专门面向中小企业，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判活动。
各供应商应诚信参与采购活动，谈判响应文件中各可辨有效证件复印件盖公章均视为原件，提供虚假资料的，将依法追究法律责任。
三、是否专门面向中小企业（是(/否(）
四、技术要求
（一）货物类项目：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧黑板
	一、整体设计

1.设备外壳材质为全金属，外观采用三拼接平面一体化设计，其整体尺寸为≥90英寸。

2.主屏可直接使用普通粉笔进行书写操作，而整机两侧的副屏不仅能够使用普通粉笔，还支持液体粉笔、成膜笔等多种媒介进行板书书写。

3.整机屏幕满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求。

4.整机视网膜蓝光危害需符合需符合GB40070-2021教学多媒体产品显示技术要求，满足蓝光危害RG0级别要求。

5.整机具备高级音效设置功能，可对左右声道的平衡进行调节。

6.支持标准、教室和自定义等不少于三种音效模式。

7.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。

8.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。

9.侧置接口包含至少1个HDMI接口、1个RS232 接口、1个USB 接口用于输入；1个音频输出接口、1个触控USB输出接口用于输出；前置输入接口至少设有4个USB接口，其中包含1个 Type-C接口和3个USB 3.0接口。

10.整机设备内置不低于2.0声道扬声器，最大功率≥60W。

11.支持至少40点同时触控操作。

12.整机内置无线模块（Wi-Fi和蓝牙），实现无线连接。

二、整机功能

1.整机可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，可还原整机系统。

2.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录。
3.整机教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。

4.整机内置非独立摄像头，摄像头数量≥1个，可拍摄≥4800万像素数的照片。

5.整机全通道侧边栏快捷菜单至少包含如下小工具：批注、返回、主页、任务、设置。

6.整机具备白板书写软件，快速进行板书讲解。
7.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度设置。

8.支持智能板擦功能，系统可识别手背为擦除功能，快速擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

9.整机支持蓝牙不低于Bluetooth 5.0标准，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；支持版本Wi-Fi5。

10.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；

三、内置OPS

1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2.CPU 采用国产自主可控芯片；主频≥2.7Ghz，核心数≥8核心，线程数≥8线程

3.内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。

4.硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。

5.采用独立显卡，显存≥2G 。

6.预装正版国产操作系统。

四、教学数据分析软件

1、校本资源管理：可统一审核发布、移动/删除教师上传至校本库的课件、教案、胶囊及多媒体等资源。

2、课件制作数据：支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比，方便总览全校课件制作情况。

3、学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。

4、教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。

5.学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理。

6.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。

7.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。

8.组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。

9.听评课数据查看：教师可以查看个人听评课数据，包括个人平均分，累计听课节数，累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项，帮助老师提升信息化能力。

10.校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除。

11.校本课件数据详情：支持查看校本课件数据，包括新增数据，各年级和学科的对比，可查看校本课件列表，校本课件列表可按累计被下载数排序。
	44
	台

	2
	视频展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

2.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择。

3.带自动对焦摄像头。

4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。

5.支持不少于4个画面同屏对比；并支持OCR文字识别，可识别提取文字。
	44
	台

	3
	音箱
	1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。

2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。

3.为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。

4.双音箱总重量不超过5KG。

5.输出额定功率≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。

6.端口：电源接口≥1个、Line in≥1个、USB≥1个。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。

7.频率响应：110Hz~15KHz。

8.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB或以上。

9.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。

10.支持扩声和输入音源叠加输出。
	44
	套

	4
	麦克风
	1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。

2.采用红外对码方式连接避免连接到其他教室音箱。可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。

3.充电10分钟，可扩音45分钟或以上。

4.麦克风未连接音箱大于等于15分钟之后，自动进入关机状态。

5.无遮挡情况下，有效工作距离≥10米
	44
	套

	5
	多媒体拆旧及搬运
	旧设备拆除，搬运至指定地点
	21
	套

	6
	多媒体安装调试
	采用优质辅材，施工规范，设备调试培训
	44
	套

	7
	教学终端
	主机 ：

主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。
2. 主板：ZX200芯片组或以上。
3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上，最大可支持拓展64GB。
4. 硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。
5. 显卡：集成显卡。
6.支持拓展9.5mm标准光驱。
7.集成10/100/1000Mbps自适应网卡，网口支持wake on LAN。
8. 集成标准声卡。
9. USB有线键盘、鼠标。
10.USB总接口≥9个，前置面板：USB3.0≥2个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）
11.支持物理网络开关按键。
12.后置面板：USB3.0≥2个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；P/S2≥2个；串口≥1个。
14.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）PCIEX 8≥1个；

15.机箱体积：≤8L。
16.电源功率：≤200W。
17.预装正版国产操作系统；（中国信息安全测评中心测评等级为I级）

显示器：

显示器屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit。
2. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%。
3. 为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项；
4. 为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。
5. 显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。
6. 为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。  

★此产品为强制节能产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号。
	71
	台

	8
	备授课软件
	1.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、 中文听写、字母卡片、英汉词典、英  文听写、化学实验、化学方程式、物 理实验等至少15种学科工具，可-键插入课件。教学软件提供备课及授课模式，方便老师教学。

2.具备交互表格功能，课件可插入表格，预置不少于5种表格样式，支持  边框、底纹设置，可合并单元格。表 格支持输入文本，且根据文本内容可 一键自动调整行列宽高。

3.支持对多对象的叠放层级、对齐方式 进行设置，可批量组合、锁定课件对 象。对象移动时自动弹出对齐线及等 距线辅助排版。

4.支持给课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相 关页面、网页。

5..支持绘制矩形、三角形等基本几何图形，提供田字格、五线谱、四线三格等多种教学背景图。需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图和功能截图），加盖厂家公章。

6.支持教师便捷调取课后作业进行讲评，可查看班级全体、学生个体每题的答题情况，同时支持对典型答题进行展示和标注；。

7.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课 件不会自动同步到云空间。编辑多份 互动课件时，教师可一键将所有处于 编辑状态的课件同步到互动课件云空间。

8.内置不少于70个课件主题模板供教  师选用，且教师可自定义课件背景。

9.支持插入文本框输入文本。支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、 倾斜、下划线、上下角标、项目符号。 

10.支持PPT的原生解析，教师可将pptx 课件转化为互动课件。支持单份导入 的导入方式，保留pptx原文件中的文 字、图片、表格等对象及动画的可编 辑性，并可为课件增加互动教学元素。

11.内置图片处理功能，无需借助图片处 理软件，可对课件内的图片进行抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边。内置图片裁切功能，无需调用截 图工具，可直接对课件内的图片进行 裁切，裁切面积可自由调整。

12.可一键为课件文本、图片、形状等对 象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具或手势擦除蒙层展 现隐藏内容。

13.基于单个学科教师，为教师形成基于某个知识点班级学生练习题量与得分率形成二维分析，帮助教师找到需要针对性辅导的学生，并快速组建精准教学班，进行班级针对性辅导教学。需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图和功能截图），加盖厂家公章。

14.支持按照教材版本、学科、学段、册别进行筛选查找资源，资源以到章、到节的形式层级展开呈现；支持按照文件类型对资源进行筛选；支持关键字全站搜索各来源资源。

15.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。
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	AI助教软件
	登录方式多样性：支持账号/密码登录。
2.终端关联设备：支持通过注册码进行设备与学校的绑定。

3.支持查看当前设备的硬件信息。

4.支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。

5.支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。

6.支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送；

7.支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区。

8.支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支 持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。

9.支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。

10.支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件，自动清理超过14天的文件。

11.支持助手栏呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开。

12.支持助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在终端应用软件内打开和编辑.

13.支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。

14.支持用户拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；支持鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。
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	教学终端安装调试
	采用优质辅材，施工规范，设备调试培训
	71
	套


备注：

1、本项目核心产品为教学终端。

2、技术参数中★参数，为实质性要求，必须提供佐证材料。非★标识参数采购内容及技术参数指标要求无负偏离，提供承诺即可。

3、以上技术参数如涉及到品牌型号或参数指向到某品牌型号的仅作为描述性能参考。

二、采购要求

1、采购内容及技术参数指标指标为实质性要求，必须符合或优于参数指标要求，无负偏离，提供承诺即可。

2、供应商所投货物各项指标符合或优于本次设备谈判的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、采购清单中的产品参数均为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求逐条做出实质性响应，全部功能满足，采购清单中的参数符合或优于指标要求，无负偏离。

4、本项目所采购的教学终端和显示器为强制节能产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号，否则按无效投标处理。
5、采购清单中的核心产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。未提供证书的，不享受优先原则。
6、所投产品的技术要求与所规定设备技术要求的任何偏离都必须逐条列入谈判响应文件中的技术服务偏离表中，任何不按此要求的谈判响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，供应商在合同中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

7、供应商应在谈判响应文件中指明所投产品货物的品牌、规格、制造商、生产地。

8、所供货物必须为原装品牌产品。货物各项指标符合或优于本次采购谈判的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

（1）成品出厂应有企业标记，内容包括商标、检验章、出厂（生产）日期等。

（2）成品在运输过程中，应加衬垫包装，防止重压损伤和雨淋。

（3）成品在贮存期间应保持干燥、通风、清洁，不可雨淋。堆放时避免长时间受压变形.
三、质保期（包修期）要求：1年
四、交货期或完工期：合同签订后30天内完成供货安装。  

五、售后服务响应时间（质保期内）要求：

（1）即时响应（包括电话响应）；最晚24小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

（2）修复时间（质保期内）：48小时内解决；如在48小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

 六、供货商的职责

1、供应商在响应文件中提供的货物必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、供应商应提供供货产品的全套资料。

3、供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

七、履约验收标准和方法

1、履约验收标准：

1.项目建设完成后，乙方应对整个系统进行联调并进行详细的测试，测试结果需满足招、投标文件、承诺书和合同所要求的各项指标，项目完成初验。

2.乙方应拟定验收计划和验收内容，并形成正式书面文件向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告报请验收，供甲方确认。

3.项目所有设备、系统试运行正常后，由甲方组织人员进行验收按照国家有关标准及招、投标文件、承诺书和合同中技术要求进行验收，并出具验收意见。

4.对不符合谈判文件规定的部分，甲方有权要求且乙方无偿换货，乙方负担由此产生的所有费用及甲方的其它损失，对于功能不能满足谈判文件要求的，甲方有权要求退换货或扣除此项全部费用。

5.如合同双方对产品的质量发生意见分歧，甲方可委托国家认可的1-2家产品质量监督检验机构对产品进行复检，检验机构出具的检验报告即为甲方向乙方提出修理、补齐、更换和索赔的有效证据。乙方除承担上述条款所规定的费用外，同时承担产品检验费用，并承担相应产品质量责任。
八、付款方式

本标的合同款共分两次支付，合同签订后支付合同价款的30%预付款；所有设备到货，全部安装到位，能够正常运转，学校初验合格后组织进行正常验收，全部验收合格后支付合同剩余价款的70%。

（二）实施要求或注意事项：

（1）乙方应按照合同约定的要求完成甲方的委托工作。

（2）项目实施过程中，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成返工的一切费用由供应商负责，并承担采购人的一切损失。

九、商务要求

（一）货物类项目

1.交货期： 30日历天 
2.质保期： 1年   
3.售后服务响应时间（质保期内）：

（1）即时响应（包括电话响应）； 24 小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

（2）修复时间（质保期内）：   48   小时内解决；如在  48   小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

4.付款时间、付款额度和付款方式

本标的合同款共分两次支付，合同签订后支付合同价款的30%预付款；所有设备到货，全部安装到位，能够正常运转，学校初验合格后组织进行正式验收，全部验收合格后支付合同剩余价款的70%。

十、其他说明

1.是否需要踏勘现场（是/否）否

十一、如有评审方法和评分内容的建议方案请提供。

无

十二、拟签订合同文本：详见附件

十三、联系方式

	
	姓名
	固定电话
	手机
	电子邮箱

	项目经办人
	丁小亮
	
	13892230746
	

	项目负责人
	
	
	
	

	单位详细地址
	

	邮政编码
	

	传真号码
	


附件：
 府谷县教育和体育局教育信息化设备购置项目
采   购   合  同

甲方：

乙方： 

时间：   年   月    日
合　同  文  本
                   　　
（  合同编号：  ）
甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

府谷县教育和体育局（以下简称“甲方”）和          （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签署本合同。

1. 合同文件：本合同所附下列文件构成本合同不可分割的部分。
1.1 招标文件

1.2 乙方提供的投标文件

1.3 《中标通知书》

1.4 中华人民共和国《民法典》

1.5 预算审查报告

2.项目内容及合同金额：
2.1 完成本项目《招标文件》和《投标文件》规定的全部供货及配送、安装、调试任务。

2.2 合同金额：根据上述合同文件要求，合同总价为   元，人民币大写为              元整。
合同总价包括所有器材设备的总价、运杂费（含存储费、运输费）、施工费、保险费、安装调试费、人员培训费、检测验收费、税费及未列出的其他必须物资及劳务的一切费用。

3.交货安装地点及期限：
3.1 交货安装地点： 采购人指定地点 
3.2 从确定日期后的 30 天内，将设备运送到 采购人指定地点 ，由学校组织人员对设备进行初验，初验合格后，乙方进行安装、调试。设备安装调试完成之后，可以正常使用的，由学校签署初验安装调试完成单，作为乙方完成设备安装调试义务的凭据。                 

3.3中标单位未征得采购单位同意单方面延迟服务，将按违约终止合同。

3.4中标单位遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购单位，说明缘由、拖延的期限等；采购单位在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

付款方式：本标的合同款共分两次支付，合同签订后支付合同价款的30%预付款；所有设备到货，全部安装到位，能够正常运转，学校初验合格后组织进行正式验收，验收合格后支付剩余70%的合同价款。

初验合格指设备安装调试完成之后，可以正常使用的，学校人员签署的安装调试完成单，作为初验合格的凭据。 

正式验收指的是本合同第8条的约定。          

5.货物包装：所有货物必须严格按照国家标准规定的包装要求进行包装（正规的出厂包装），并出具货物清单。货物清单一式三份（打印），并标明“货物名称、数量、总件数及供货单位”等内容，一份装在包装箱内，一份贴在包装箱外，另一份交甲方进行查验。

6.安装要求：

6.1乙方进入学校安装前必须和学校负责人进行沟通， 提出可行的实施方案，经学校负责人签字确认后方可实施，如未经教体局或学校同意，施工单位随意实施，所造成的一切损失由乙方全部负责。

6.2安装期间，安全责任由乙方全部承担，出现任何安全事故甲方不承担任何责任。

6.3所有设备未交付使用前，运输、存放、保管、安装等相关工作，由乙方自行负责。

6.4乙方工作人员食宿等均由乙方自行解决。

7.质量保证：
7.1乙方所供设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书、技术资料、检验报告、出厂合格证。设备及其辅助装置的品牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示。应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。

7.2乙方所供设备必须成套和完整，在技术要求或招投标文件中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并供应。如果在安装运行过程中发现有缺陷，且又是设备正常运行所必要的，乙方要无偿提供。

7.3所有设施设备必须满足该项目采购招标文件设定的规格、型号，验收不相符的设备，一律不予接收，造成的一切损失由乙方全部负责。

7.4所有设备符合国家有关规定，通过国家有关认证，并提供测试报告，系统调试完成后，各项性能指标必须达到招标文件中提出的参数要求的正常范围，确保系统达到最佳运行状态。

7.5设备到位后，乙方应当提供定期免费保修保养服务，质保期内，设备发生故障，供货方要在24小时内响应，48小时内免费完成修复；不能修复的设备，经采购单位同意，更换同型号的全新设备。质保期后，设备供应方提供费用不高于市场价格的有偿终身维护保修服务。

7.6所有设备在使用过程中，如达不到配置标准中的使用功能要求，乙方无条件更换全新设备，否则不予验收，造成的损失乙方全部自负。

7.7所有设备均要求一次性到货，验收合格后为使用单位提供免费培训。

8.安装调试及验收：

8.1乙方必须根据系统需求，按专业安装工艺规范要求进行安装，安装结束后，由乙方负责对本项目全部设备进行测试工作。

8.2达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构等部门共同进行验收。

8.3由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认设备（产品）的产地、规格、型号和数量，对其设备（产品）技术指标、性能参数以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

8.4所验设备（产品）的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为设备（产品）验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

8.5对测试、验收不合格的产品、系统，由乙方负责调换、调试，否则甲方将拒付合同款，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。

9.验收依据：

9.1招标文件；

9.2国家和行业制定相应的标准和规范。

9.3设备（产品）验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

10.售后服务：

10.1售后服务按合同要求和国家有关规定及《招标文件》的售后服务条款执行。

10.2人员培训：乙方负责免费为项目学校的系统管理人员进行系统操作和一般性维护现场培训。

10.3在保质期内，乙方每六个月派专业技术人员对甲方系统设备进行全面保养与检修一次。其中系统运行前一年的所有保养、检修费用均由乙方承担，以后每年乙方酌情向甲方收取适当的费用，具体金额由双方当事人协商确定。

10.4乙方承诺为甲方提供完整的系统技术资料，一式三份。

10.5乙方负责为甲方提供所使用软件终身免费升级服务。

11.违约责任：

乙方不能按时完成到货、安装、调试、对接、培训等工作，每推迟一天罚合同总金额1%的违约金。

12.争端的解决：

12.1 合同执行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，如不能协商解决，向府谷县人民法院提起诉讼。

12.2 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他事项和条款仍应继续履行。

12.3 本合同按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法规进行解释。

13.合同生效：本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，采购中心一份，经双方法人或法人授权代表签字盖章后生效。

附件：              清单

甲   方：                     乙   方：
法人签字：                    法人签字：

年 　月 　日                  年 　月 　日

