一、工程概况
本项目主要建设内容：
1、武沟供水片区，计划新建深200m、内径0.325m水源井1眼。新建10m2蓄水池1座、设备管理房1间，安装抽水设备、消毒设备、自动化控制设备各1套，铺设输配水管道680m。
2、老立峰供水片区(4组)，现有深120m、内径0.325m水源井1眼、设备管理房1间、抽水设备1套。计划新建20m蓄水池1座，安装消毒设备、自动化控制设备各1套，铺设出配水管道1150m。加固原PE蓄水池1座。
3、老立峰供水片区(2组)，计划对现有泉池清理、加固改造，并加盖保护，保障水源安全。
4、马沟供水片区(村部所在地)，计划对村部对面现有泉池清理、加固改造，并加盖保护，保障水源安全。
5、杨湾供水片区，计划安装2140m配水管道，改造该片区供水管网。
6、尖山沟供水片区，计划从李沟供水片区主管网铺设1650m输水管道，安装管道增压泵，补充该供水片区水量。
7、现有深120m、内径0.325m水源井1眼、设备管理房1间、抽水设备1套。计划安装消毒设备、自动化控制设备各1套，修建水厂围墙。
8、计划新建深200m、内径0.325m水源井1眼、设备管理房1间、安装抽水设备、消毒设备、自动化控制设备各1套。
二、编制依据
1、南郑区高台镇2026年立峰村农村供水改造提升工程初步设计；
2、《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》（2019年）；
3、《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（2019年）及《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2019版）调整意见的批复》（陕发改项目[2009]821号文）；
4、陕水规计发[2016]353号文，《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》；
三、其他说明
1、本次工程预算编制建安费用，具体内容按照已发布工程量清单为准。
[bookmark: _GoBack]四、工期：30日历天。
五、质量标准：合格。

