富平县石川河流域梅家坪镇段沿河废弃砂坑
生态修复项目清单编制说明

1、 工程概况
富平县石川河流域梅家坪镇段沿河废弃砂坑生态修复项目位于富平县梅家坪镇岔口村、庙沟村、洪水村、十八坊村、北杨村、文昌村等，包含废弃砂坑治理项目、生态廊道修复项目和农业空间生态保护修复项目。下发绩效情况为：废弃砂坑治理面积413亩、生态廊道修复长度7.8km、农业空间生态保护修复面积450亩；工程实施区域设计情况为：废弃砂坑治理面积425.85亩、生态廊道修复长度7.844km
、农业空间生态保护修复面积462.45亩。废弃砂坑治理项目主要建设内容包括：垃圾清运，杂草清理，土方内部平衡，覆土，田间碎石路，机耕路，灌溉渠，田埂，翻耕，培肥，种植国槐、白杨、大叶女贞、樱花、紫穗槐、连翘和爬山虎，养护和人工巡查监测等。生态廊道修复项目主要建设内容包括：垃圾清运、局部覆土、绿化工程（种植乔木、灌木、撒播草籽），乔木种类有白杨、国槐、樱花、雪松，灌木种类有小叶女贞和月季树，养护工程和监测工程。农业空间生态保护修复主要建设内容包括：垃圾清运、局部覆土、田埂、培肥、翻耕、生产道路和灌溉渠等。
2、 编制依据
（1）富平县石川河流域梅家坪镇段沿河废弃砂坑生态修复项目施工图设计。
（2）国家及陕西省颁发的有关法律、法规、法令、规范、规程、制度。
三、其它
备用金（暂列金）按照3%计取。

情况说明

招标文件资格审查条件第(4)条项目经理条款第②款：“市政公用、建筑工程、水利水电工程专业二级及以上注册建造师”，条款内顿号此处表示选择关系（或），投标人拟派项目经理具备上述专业其中任意一个专业即可，无需同时具备全部专业。
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