	名称
	技术规格要求
	 单位
	每亩

用量
	总采购面积（㎡）
	建设规模（亩）
	备注

	月牙形防雹网
	克重：≥55g/㎡（全新 HDPE 原生料，添加抗 UV 抗老化母粒，拒绝再生料）

丝径：19-20 丝（0.19‑0.20mm）

单丝断裂强力：≥14N
网片经向断裂拉力：≥150N

网片纬向断裂拉力：≥145N

网型：月牙（弯月）孔，网孔 3×6mm，双层黑色加强包边；露天耐老化≥6 年


	㎡
	833.33
	1000000
	1200
	山地屋脊式起拱1.5m,833.33㎡含斜面展开、搭接、地头边角及施工损耗；含税含运至仓库
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