第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
 （注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况
咸阳市地下水监管能力建设项目
3.2采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 10440000.00
采购包最高限价（元）: 10440000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	咸阳市地下水监管能力建设项目
	1.00
	10440000.00
	项
	软件和信息技术服务
	否
	否
	否
	否
	否


3.3技术要求
采购包1：
标的名称：咸阳市地下水监管能力建设项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	（一）采购项目概况
为持续巩固我市建设国家地下水污染防治试验区成果，建立完善全市地下水环境监测网，建设地下水环境监管信息平台，全面提升全市地下水污染防控能力，切实保障地下水环境安全。具体内容如下:
（1）咸阳市地下水环境监测网:在收集整理咸阳市地下水环境状况调查和查清全市“双源”地下水水质状况资料的基础上，整合评估现有地下水环境监测井现状，基于评估结果围绕“双源”(地下水型饮用水水源和重点地下水污染源)补充优化地下水环境监测井，形成涵盖区域、“双源”等不同方面的咸阳市地下水环境监测网，形成地下水监测数据报送机制。
（2）“双源”地下水环境在线监测试点:基于“双源”清单，筛选形成地下水污染防治重点排污单位、地下水污染重点监管单位名录，选择5-10个“双源”，开展地下水污染源防渗漏排查工作，试点配备地下水环境在线监测设备，实现地下水环境实时监测。
（3）地下水环境监管信息平台建设:按照“大网络、大系统、大数据”的建设思路，结合《水污染防治法》《地下水管理条例》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《地下水污染防治实施方案》等政策文件要求，建立地下水环境监管信息平台。
（4）地下水环境监管机制建立:结合地下水污染防治日常监管、应急预警和队伍建设等情况，强化咸阳市地下水环境监管能力建设，形成《咸阳市地下水生态环境管理制度》。


（二）采购清单
	序号
	项目
	功能配置描述
	数量
	规格

	1
	地下水环境监测井建设与维护
	整合评估咸阳市现有地下水环境监测井现状，基于评估结果补充优化监测井，形成涵盖区域、“双源”等不同方面的咸阳市地下水环境监测网。地下水环境监测井建设与维护应参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）执行。
	20
	个

	2
	样品检测与分析
	进行地下水样品检测与分析，区域点位监测指标包含《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1常规指标中的35项，环境风险监控点位监测指标为35项基础指标及部分特征污染指标。
	40
	个

	3
	双源地下水在线监测设备
	监测站点均采用国内外市场成熟稳定的自动监测设备，动态掌握地下水环境状况，实现水位、电导率等常规指标监测，同时结合地下水污染源实际情况，确定1-2项特征污染指标。
	10
	套

	4
	地下水环境监管智慧平台建设
	构建咸阳市地下水环境监管信息平台，实现不同层级间地下水监测数据的共享共用，完成地下水污染防治管理、地下水污染源管理、地下水型饮用水水源管理、地下水环境监测网管理、“一张图”可视化监管、地下水监管移动端等功能模块开发，支撑地下水重点污染源监管、保障地下水型饮用水水源安全、开展地下水生态环境执法检查等，为咸阳市地下水生态环境管理决策提供有力支撑。
	1
	项

	5
	双源渗漏与排查
	基于“双源”清单，筛选形成地下水污染风险重点单位名录，选择10个“双源”，开展地下水污染源防渗漏排查。
	1
	项

	6
	方案报告及管理制度编制
	咸阳市地下水生态环境方案报告、管理制度建议稿各1份。
	1
	项




（三）商务要求
1.质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准
2.服务期限：自合同签订之日起一年
[bookmark: _GoBack]3.服务地点：采购人指定地点
4.质保期：自验收合格之日起3年
5.付款方式：合同签订后，支付合同总价款的40%;完成地下水监测井信息整合评估后，支付合同总价款的40%，项目整体验收合格后，支付合同总价款的20%。



3.4商务要求
 3.4.1服务时间
采购包1：
自合同签订之日起一年。
3.4.2服务地点
采购包1：
采购人指定地点
3.4.3支付方式
采购包1：
分期付款
3.4.4支付约定
采购包1：
合同签订后，支付合同总价款的40%;完成地下水监测井信息整合评估后，支付合同总价款的40%，项目整体验收合格后，支付合同总价款的20%。
3.4.5验收标准和方法
采购包1：
（1）合同文本
（2）招标文件及澄清函、投标文件；
（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；
（4）验收清单。
3.4.6违约责任与解决争议的方法
采购包1：
根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行
3.5其他要求

