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1、项目概况：
为提高学校消防安全建设水平，切实有效维护广大师生的人身财产安全，本次对西安科技大学雁塔校区北院雁塔校区北院硅镁产业研究中心、硅镁材料工程中心、1号后勤服务楼（校医院）、2号3号教师公寓等5栋建筑物消防设施设备进行维修更换，并协助完成验收取得《评估论证意见函》。
维修更换内容：雁塔校区北院硅镁产业研究中心、硅镁材料工程中心、1号后勤服务楼（校医院）、2号3号教师公寓等5栋建筑楼内的消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、防火封堵、防火门、防火隔断、挡烟垂壁等设备的更换、维修及新增。
其他工作：完成整改范围内的整改工程资料收集工作；协助整改报告编制单位完成整改报告的编制工作；协助招标人完成消防验收取得《评估论证意见函》并承担相关费用；根据工程结算需求绘制相关工程的竣工图。
2、采购（招标）范围
本项目为雁塔校区北院硅镁产业研究中心、硅镁材料工程中心、1号后勤服务楼（校医院）、2号3号教师公寓5栋建筑物消防整改施工。
3、工程量清单及消防整改方案，答疑等（详见附件）
4、工程验收的主要依据、标准及要求
	序号
	规范、规程、标准名称

	1
	《建筑工程施工及验收规范》和相关技术规程

	2
	《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

	3
	《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

	4
	《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）

	5
	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）

	6
	《建筑防烟、排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

	7
	《建筑设计防火规范》、根据筑物建成年代分别适用（GB50016-2014）（GB50016-2006）

	8
	 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB50877-2014

	9
	《建设工程消防验收评定规则》（XF 836-2016）

	10
	《建设工程消防监督管理规定》


[bookmark: _GoBack]5、编制依据
①国家、省建设主管部门颁发的计价依据和办法。
②消防整改方案、消防设计图纸，答疑等资料。
③与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，现行有关法律、法规。
④本工程招标文件对工程量清单编制的相关要求。
⑤工程清单项目特征中注明做法的，其工程内容为做法所含全部内容，未注明做法的，其工程内容同《计价规则》对应项工程内容。
⑥工程量清单采用广联达GCCP7.0编制，版本为7.5000.23.3。
陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025);《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政园林绿化工程工程量计算标准》；《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政、园林绿化工程消耗量定额(2025)》及定额相配套使用的《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政、园林绿化工程基价表(2025)》《陕西省建设工程施工机械台班、施工仪器仪表台班费用定额(2025)》、《陕西省建设工程费用规则》(2025)及其他相关的计价依据和办法。
（二）商务要求
1、 工期及工程质量
（1）工期：15天，自甲方发出开工令当天为准。乙方需在12月10日前完成整改内容。
（2）工程质量：合格，符合国家、地方相关标准。
 2、付款方式要求及履约保证金
（1）付款方式要求：签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。工程完工经学校验收合格后支付20%工程款，经工程审计，支付至审定价的100%。
（2）履约保证金要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的3%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。
3、质保期及质保保修要求
（1）质保期： 2 年；
（2）质保期保修要求
①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后， 2 小时内派人维修。发生紧急抢修事故，承包人应在接到通知后 1 小时内到达事故现场并于 24 小时内完成应急维修。
②其他要求：承包人在维修及抢修期间，必须采取必要措施保证施工安全，同时提供应急措施，保证消防设施设备应急运行。承包人在维修及抢修期间，如发生安全事故，与甲方无关，供应商应承担全部责任。
③质保期自工程竣工验收合格之日起算。

