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招   标   人：陕西邮电职业技术学院

采购代理机构：陕西中经招标有限公司
二〇二六年八月
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第一章 竞争性磋商公告

智能电子终端产品综合实训室迁改建项目竞争性磋商公告

项目概况
智能电子终端产品综合实训室迁改建项目的潜在供应商应在西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）获取采购文件，并于2026年08月26日14时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：ZJZBSX-260805-0191

项目名称：智能电子终端产品综合实训室迁改建项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：650,000.00元

采购需求：

合同包1（智能电子终端产品综合实训室迁改建项目）:
合同包预算金额：650,000.00元

合同包最高限价：650,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、
参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他安装
	智能电子终端产品综合实训室迁改建项目
	1(项)
	详见采购文件
	650,000.00
	650,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按照采购文件要求执行。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（智能电子终端产品综合实训室迁改建项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库﹝2022﹞19号）、陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（陕财办采〔2022〕5号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（13）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

（14）支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（15）其他需要落实的政府采购政策；

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（智能电子终端产品综合实训室迁改建项目）特定资格要求如下:
1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；

2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明文件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及被授权人身份证；

3、财务状况报告：供应商提供2025年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字和盖章）或开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的 政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供2025年8月1日至磋商响应文件递交截止日已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、税收缴纳证明：供应商提供2025年8月1日至磋商响应文件递交截止日已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；

6、书面声明（信用记录）：参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件；

7、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或残疾人福利性企业或监狱企业。

三、获取招标文件

时间：2026年08月14日至2026年08月21日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）

方式：现场获取

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年08月26日14时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）第一会议室
开标地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）第一会议室
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本项目支持线上或线下报名。

线上报名：文件获取时间内（法定节假日除外）供应商应提供单位介绍信、经办人身份证复印件及对公转账的标书款汇款凭证加盖供应商公章的扫描件发送至邮箱18133978927@163.com，并及时联系采购代理机构确认，联系电话：029-87888601转8004，采购代理机构在收到邮件并确认磋商文件费用到账后，通过邮箱向供应商发售磋商文件，请及时查收。

线下报名：文件获取时间内（法定节假日除外）供应商应携带单位介绍信、经办人身份证复印件加盖供应商公章前往西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）进行现场报名。报名只接受现金或公对公转账。

1、采购代理机构联系方式：87888601-8001；

2、联系方式（电话/传真）：029-87888601/602转8001

3、开户名称：陕西中经招标有限公司

4、开户银行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行

5、账 号：3700021509024616202

6、注 意：以上账户为招标文件费和中标服务费专用账户

7、报名电话：029-87888601/602转8004

8、报名邮箱：18133978927@163.com

9、财务电话：029-87888601/602转8005

10、保证金办理电话：029-87888601/602转8004

11、传真电话：029-87883134
七、对本招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：陕西邮电职业技术学院

地址：陕西省咸阳市文林路中段
联系方式：029-33354702 

2.采购代理机构信息

名称：陕西中经招标有限公司

地址：陕西省西安市碑林区长安北路8B高速经纬大厦16层

联系方式：029-87888601-8001

3.项目联系方式

项目联系人：王佼、祝清江、马浩博

电话：029-87888601-8001

陕西中经招标有限公司

2026年08月14日
第二章 供应商须知附表

	序号
	内容
	内      容

	1
	磋商保证金
	1、磋商保证金数额：人民币壹万叁仟元整、¥13000.00；
2、磋商保证金方式：可采用下列任何一种形式支付（银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式）交纳或提交磋商保证金。

3、磋商保证金专用账户：

开户名称：陕西中经招标有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司大雁塔支行

账    号：3700022319200103385

4、磋商保证金有效期：磋商保证金到账（投标保函提交）截止时间与投标截止时间一致，磋商保证金有效期与投标有效期一致。
5、温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因磋商保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账（银行账户转出的、以银行凭证为准、不需要到代理公司更换收据）。

6、备注：

（1）磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

（2）磋商保证金交纳凭证/投标保函须标明项目编号。

（3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳磋商保证金的，将被视为自动放弃投标权利。

（4）磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为投标无效。

	2
	疑问提交时间
	2026年08月24日11:30前

	3
	答疑时间
	2026年08月24日16:30前

	4
	磋商响应文件份数
	纸质版：提供正本一份、副本二份（若正本与副本不符，以正本为准，副本可以为正本的复印件）；

电子版：一份（U盘拷贝，U盘不退，电子版应为PDF（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）与WORD格式各一份，电子版与纸质版不符，以纸质版正本为准）。

	5
	成交

服务费
	招标代理服务费（即中标服务费）由成交单位⽀付，收费标准 参照中华⼈⺠共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号⽂计算收取，代理费不⾜伍仟元按伍仟元收取。本项⽬涉及的相关论证费⽤由中标⼈承担，本项⽬论证费按定额收取为⼈⺠币1000元。

	6
	磋商

有效期
	投标截止之日起90日历天

	7
	磋商报价轮次
	二轮（磋商响应文件中报价为第一轮，评标现场由磋商小组通知二轮报价，最后一次报价为最终报价）

报价时间：磋商中通知

	8
	投标资格

审查资料
	供应商法定代表人或被授权人递交响应文件时手持以下资料：

1、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件和身份证原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件及授权代表身份证原件。

	
	
	下列各项（1-8项）装订于响应文件中，资格审查以正本为准。
1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；提供复印件加盖供应商鲜章。
2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明文件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及被授权人身份证；提供原件加盖供应商鲜章。
3、财务状况报告：供应商提供2025年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字和盖章）或开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的 政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；提供复印件加盖供应商鲜章。
4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供2025年8月1日至磋商响应文件递交截止日已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；提供复印件加盖供应商鲜章。
5、税收缴纳证明：供应商提供2025年8月1日至磋商响应文件递交截止日已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；提供复印件加盖供应商鲜章。
6、书面声明（信用记录）：参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件；提供原件加盖供应商鲜章。
7、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；提供原件加盖供应商鲜章。
8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或残疾人福利性企业或监狱企业；提供原件加盖供应商鲜章。

以上资质由采购人或采购人授权的采购代理机构在评审前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由磋商小组协助审查，缺少其中一项或某项达不到磋商文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步开标活动。如供应商的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。

	9
	响应文件的密封与递交
	响应文件总计2个封包：

商务部分和技术部分组成响应文件，正、副本分别各自装订成册。

封包1：磋商响应文件 （正本，副本，电子版U盘）

封包2：磋商报价表（注意:单独提交的磋商报价表必须同响应文件正本中的磋商报价表一致，否则按废标处理）。

各封包在封口及相关部位加盖供应商公章盖章。

封包正面标识式样详见附件《封袋正面标识式样》。

	10
	履约

保证金
	本项目不收取履约保证金。

	11
	信用信息查询
	1、信用记录查询渠道：采购代理机构将在资格审查前通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”等网站 （http://www.ccgp.gov.cn）进行在线信用查询，对磋商响应文件中的《供应商信用记录书面声明函》的信用情况进行甄别。

2、信用记录的使用：A、供应商根据磋商文件规定格式出具《供应商信用记录书面声明函》，对虽出具《供应商信用记录书面声明函》但被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的，以及未提供书面声明（信用记录）的供应商，拒绝其参与政府采购活动。B、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	中标结果
公示期限
	1个工作日；

	13
	公告网址
	陕西省政府采购网

	14
	采购方式
	按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

	15
	弃标要求
	弃标要求：供应商登记领取磋商文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。根据第五章“投标情况声明函”要求填写，并发送至代理机构邮箱“752365312@qq.com”。否则，采购代理机构可以向财政部门及采购人处反映情况并作相应记录。

	16
	现场踏勘
	采购代理机构不组织统一踏勘、各单位领取磋商文件后，于2026年08月23日上午10:30整，统一前往采购人处实地踏勘。相关费用及安全由供应商自行承担，现场踏勘中如有疑问请在规定的时间内以书面形式向代理机构提出，代理机构统一向所有潜在投标人回复。凡因对本项目现场及环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，或因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，均由供应商负责。

地址：陕西邮电职业技术学院
现场联系人：冯老师

电话：15991880351


第一部分  磋商程序

采购方式

本次采购采用竞争性磋商的方式，采购人及其委托的采购代理机构采用以国家法律规定的邀请方式确定参加磋商的供应商。

负责人专指其他组织等非法人机构的负责人。

2、磋商程序

2.1在规定的时间内由供应商将磋商响应文件提交给采购代理机构，由磋商小组对磋商响应文件进行评审。

2.2就技术、商务及价格进行磋商，经过磋商小组的评审确定最终成交供应商。

3、合格供应商的条件

3.1、具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加投标。 

3.2、供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，磋商小组有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3.3、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（含各种所有制结构）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有邀请书第六款规定的资质条件。

3.4、具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.5、需要落实的政府采购政策
（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。
（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（4）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

3.6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照以下方式（得分相同的，按投标报价低的供应商获得成交供应商推荐资格。得分且投标报价相同的并列，响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，按照技术评审因素的量化指标评审得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格）进行推荐，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。购买服务类项目不受上述条件限制。

3.7、如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按磋商文件格式填写)。

4、磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第二部分  磋商文件

1、供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2、磋商文件的澄清及修改

2.1参与本项目的供应商对技术要求有不清楚的地方，也可与采购人进行沟通。任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知附表第2项规定的时间前将需答疑、澄清的内容以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于供应商须知附表第3项规定的时间前以书面的形式(可传真)通知所有磋商文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到澄清文件。对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

2.2采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改, 磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。

2.3为使供应商有足够的时间对磋商响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

第三部分  磋商响应文件的编制
1、磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用
1.1本次招标内容每个包（如果有分包情况）作为一个整体，供应商不得只投其中的一部分或选项投标报价。

1.2
磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、磋商响应文件构成
供应商应完整地按磋商文件提供的磋商响应文件格式填写磋商响应文件。

3、报价

3.1所有价格均为人民币报价，包括设计等所有费用。供应商须提供本次采购的全面服务。报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据采购要求进行报价。报价单中不得漏填项目。

3.2供应商认为其他将会发生的费用。

3.3磋商报价超出采购预算的按无效标处理。

4、保证金
4.1供应商应按照供应商须知附表第1项规定的数额和方式递交磋商保证金至采购代理机构（到账）。并作为其磋商响应文件的一部分。

4.2保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，保证金将被没收：

（1）在递交磋商响应文件之日后到有效期满前，供应商擅自退出竞争性磋商采购的；

（2）成交供应商在规定的时间内不与采购人签订合同的；

4.3凡未按磋商文件要求提交保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。

4.4成交供应商的保证金，在接到成交通知书并签订合同后，将签订的经济合同原件送至招标代理机构一份，招标代理机构自收到合同原件之日起5个工作日内无息退还至成交供应商（银行账户）；未成交供应商的磋商保证金在公示结束后5个工作日内无息退还（银行账户）。供应商必须详细明确的提供银行账户信息，以保障招标代理机构及时准确退还磋商保证金。

5、有效期
5.1供应商的磋商响应文件应在规定的递交磋商响应文件截止日后的90日历天内保持有效，有效期不满足要求的磋商响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不得要求修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
6、磋商响应文件的签署及规定
6.1磋商响应文件分册编制，磋商响应文件一律采用胶装方式左侧装订，磋商响应文件正本必须使用A4幅面纸张建议双面打印（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），文件须编制目录和从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）。
6.2磋商响应文件采用纸质封面（不得使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。磋商响应文件须在书脊处标明项目名称、供应商名称（机打或手写均可）。

6.3供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，每套文件须清楚的标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

6.4磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在磋商响应文件上签字，签字的授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。

6.5除供应商对错误处必须修改外，全套磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有任何行间插字、涂改和增删，插字、涂改和增删处必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。

6.6电报、电话、传真形式的磋商响应文件概不接受。
第四部分  磋商响应文件的递交
1、磋商响应文件的密封和标记

详见供应商须知附表第9项。
如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。
2、截止期
2.1供应商应在竞争性磋商邀请书中规定的截止日期和时间内，将磋商响应文件递交至竞争性磋商邀请书中规定的地址。

2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长磋商响应文件递交的截止期。在此情况下，采购单位和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。
3、磋商响应文件的修改与撤回
3.1磋商响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在磋商响应文件递交截止时间前送达竞争性磋商邀请书中规定的地点的，采购代理机构将予以接受。

3.2供应商对磋商响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。
3.3在截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。
3.4从截止期至供应商在磋商响应文件格式中确定的报价有效期之间，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回。

第五部分  磋商响应文件的评审
详见第六章《评标办法》
第六部分  处罚、询问和质疑
1、供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
3、供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对磋商文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
5、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
6、供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。
7、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

7.1、未在有效期限内提出质疑的；

7.2、质疑未以书面形式提出的；

7.3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

7.4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

7.5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7.6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7.7、其它不符合受理条件的情形。

8、采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。
9、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

10、质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

10.1、质疑缺乏事实和法律依据的；

10.2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

10.3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

10.4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11、供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
12、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
附件1

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                               
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                          
采购文件获取日期：                                    
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章 采购内容及要求

一、采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	计量单位

	1
	高精度示波器
	17
	台

	2
	三通道可调直流稳压电源（核心产品）
	17
	台

	3
	函数任意波形发生器（核心产品）
	17
	台

	4
	高精度LCR电桥
	17
	台

	5
	红外音响系统
	1
	套

	6
	投影机
	1
	套

	7
	电子产品智能终端示教系统
	1
	套

	8
	电子产品智能终端装调创新系统
	14
	套

	9
	家用电子产品维修工考试系统
	2
	套

	10
	实验凳
	60
	个

	11
	仪器柜
	4
	个

	12
	移动实训示教推车
	1
	套

	13
	电子产品维修专用工具套装
	17
	套

	14
	设备搬迁拆装

（含空调搬迁）
	1
	项

	15
	综合布线和内部升级改造
	1
	项

	16
	实训室文化建设
	1
	项

	17
	STM32单片机开发套件
	20
	套

	18
	ESP32单片机开发套件
	20
	套


注：本项目采购的产品如有属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
二、技术参数要求

	序号
	产品名称
	技术参数

	
	高精度示波器
	1、★要求4通道示波器，每通道分别具有独立旋钮控制；

2、▲模拟带宽200MHz ；

3、要求实时采样率≤1 GSa/s  ；

4、▲要求存储深度：32M(每通道)，单通道≤128M；  

5、要求垂直档位≥500uV/div ~ 10V/div；

6、▲要求支持16路TYPE-C口逻辑分析仪模块即插即用；

7、要求提供不小于7英寸 TFT LCD触摸屏，支持256级辉度及色温显示；

8、要求波形捕获率不少于60,000帧/秒； 

9、要求分段存储≤80,000段，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件

10、要求记录历史波形≤80,000帧，可通过导航菜单逐帧回放

11、要求垂直分辨率：≥8bit

12、要求触发: 边沿、脉冲、视频、斜率、超时、窗口、码型、间隔、欠幅、延迟、保持；

13、▲要求总线解码及协议分析包含：RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN；

14、要求可存储设置CSV、BMP 等。

15、要求提供5位数字电压表和6位硬件频率计功能；

16、要求支持自动测量和统计功能，实时统计最小、最大、标准方差等统计信息

17、要求支持门限测试，同时可以实现屏幕内自由测量

18、要求接口包含：USB Host，USB Device，LAN

	
	三通道可调直流稳压电源（核心产品）
	1、★调节控制范围要求：（1）1和2 路：0-32V步进 10mV； 0-3.2A步进 1mA ；（2）3 路：1.8V/2.5V/3.3V/5V 可直接按键切换；最大输出电流 3.2A；

2、▲源效应：要求（1）1、2 路：稳压（CV）1×10-4+2mV；3路：稳压（CV）1×10-4+3mV；（2）1、2 路：稳流（CC）1×10-4+2mA

3、负载效应要求：1、2、3路：稳压（CV）1×10-4+3mV；1、2路稳流（CC）1×10-4+2mA。

4、▲周期与随机偏移（ PARD）（ rms）要求：1、2 和3路：稳压（CV）1mVrms；1和2 路：稳流（CC）3mArms

5、显示分辨率要求：10mV、1mA；

6、▲电压精度要求：1和2 路：±（0.5%+30mV）；3 路：±7%；电流精度：1和2 路：±（0.5%+30mA）;3 路：3.2A；

7、双组同步偏差：稳压（CV）±（0.4%+300mV）

8、通用指标：（1）额定电压： AC220（1±10%）V；（2）额定频率：50/60（1±5%）Hz；（3）可串联可跟踪输出、可并联输出，数字旋钮调节。风扇调速。

9、接口要求提供:（1）USB 充电接口：5V 1A；（2）程控接口： USB

	
	函数任意波形发生器（核心产品）
	1、★要求提供不少于2个输出通道并且互相独立，两通道特性相同，同时满足不少于2个通道信号可以随意叠加和组合，既可叠加在1通道也可叠加在2通道。

2、▲要求函数任意波形发生器通道1输出不少于1M正弦波，通道2输出不少于1M方波，2个通道的信号可以相互叠加，并通过示波器测试结果。

3、要求提供不小于4.3寸电容式触摸屏。

4、波形种类：要求提供正弦波、方波、指数等，不少于166种波形。 

5、仪器要求输出设定周期数的猝发信号和门控输出信号；

6、仪器要求输出FM、AM、PM、PWM、FSK、SUM等，不少于13种调制信号；

7、仪器要求输出线性扫描、对数扫描信号；

8、★频率范围：要求提供正弦波：1μHz ～ 60MHz、方波: 1μHz ～ 40MHz；脉冲波：1μHz ～25MHz、和其他波形：1μHz ～ 20MHz 采样率：≥625MSa/s 幅度分辨率≥16bits

9、▲幅度范围：要求频率不小于10MHz  2mVpp ~ 24Vpp   ； 频率不小于10MHz  2mVpp ~ 12Vpp。 

10、▲标配频率计数器：频率测量：≥10mHz～320MHz，DC耦合；周期脉冲宽度测量≥100ns～20s ；占空比测量：≥0.1％～99.9％；频率分辨率≥8位/S。
配置USB设备接口，U盘存储器接口，LAN接口。

	
	高精度LCR电桥
	1、▲测试频率：≥100Hz-100kHz 连续可调，1Hz 步进；

2、显示位数：主参数：≥5 位；副参数：≥5 位。

3、测量参数：主参数： R/C/ L/Z；副参数：X/D/Q/θ/ESR

4、▲测量范围：R：0.0001Ω - 99.99MΩ；C：0.001pF - 9999μF；L：0.001μH - 9999H

5、基本准确度：0.10%

6、测量显示速度：慢速: 2次/秒；中速: 5次/秒；快速: 10次/秒

7、测试电平(Vrms)：100mV-2000mV 电平连续可调，1mV 步进。

8、内部偏置：0mV-1500mV 可调，1mV 步进

9、档位/量程：自动、手动选择固定档位；

10、触发方式：自动、总线、外部

11、保存调用：设置参数可保存在内部，6组位置，用户可调用

12、DCR显示范围：0.0001Ω ~ 99.99MΩ

13、接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN、RS232/485、Handler

	
	红外音响系统
	1、红外无线扩声一体机集成：D类数字功放，红外无线接收模块，反馈抑制模块，扬声器于一体。采用红外光线进行音频传输。

2、二分频音箱频率响应：≥80Hz-20KHz（±3dB），单元为：高音3.5”×1；低音6.5”×1。

3、红外线颈挂式水滴形话筒无线传输制式：红外线(波长≥850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗。

4、组合式双路充电座标配两个充电位，可根据话筒型号自由组合充电孔位，同时支持桌面放置和嵌入式安装两种方式，同时支持两种不同形状话筒充电（颈挂式、手持式）且两种话筒可以互换充电位充电。

5、摄像头：2组，最大支持1920×1080@30fps高清画面输出；支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；支持350°水平旋转，垂直方向0~90°；支持高效红外阵列补光，红外补光距离30m，夜间可手动配置白光补光模式，补光距离10m，支持智能补光模式；内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲；支持预置点巡航，支持300个预置位，支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D定位等功能；支持真宽动态、3D数字降噪、强光抑制、smart IR等；支持三码流模式，支持smart265智能编码，节省存储空间；支持人形侦测功能，支持人形侦测联动声音报警；报警1进1出，音频1进1出。

	
	投影机
	1.成像系统要求≥DMD×1 0.78″                   

2.分辨率要求≥：3840 x 2160（8,294,400像素）           

3.亮度要求：≥6500流明 （ISO21118标准）

4.中心亮度要求：≥7000流明              

5.投影光效及能效：能效等级1级，光效17 lm/W   

6.对比度要求：6000,000:1(动态)                        

7.均匀度要求：90%                                           

8.噪音要求：节能模式32dB（A）；标准模式38 dB (A)   

9.色域要求: REC.709100%
10.色彩数量要求：10.7亿  

11.色彩均匀度要求：Du'v'0.003                       

12.端口要求：输入端口：VGA ×1、音频输入×1、HDMI×2、USB-A×2、AC×1      

输出端口要求：VGA ×1、音频输出 ×1、3D SYNC OUT ×1、 USB-A×1（仅供电）

控制端口要求：Mini USB×1、RS232 in×1、RS232 out×1、LAN control（RJ45)×1

遥控接收窗前后各1

13.内置扬声器5W

14.镜头要求：变焦≥1.4倍（0.98-1.37:1标镜），

共有5款镜头可选，投射比：0.4:1、0.58:1、0.65:1、0.75:1、1.19-2.15:1

15.镜头及位移：中置镜头；垂直±40%（手动），水平±15%（手动） [标镜]

16.光源类型要求：纯激光光源，波长≥455nm 。

17.激光光源寿命要求：≥25000小时（标准模式）；≥ 40000小时（节能模式） 

18.整机寿命要求：MTBF整机寿命30000小时

19.整机外壳防护等级：IP5X

20.光学引擎防护等级：IP6X 

21.安装位置：可720度任意角度安装  

22.梯形校正：水平±30°/垂直±40°，四角校正

23.画面宽高比：固定比例/4:3/16：9/16:10/16:6

24.有害蓝光削减护眼功能：通过SLPL光源技术，将有害短波蓝光转换为更适应人眼视觉的荧光，削减了短波蓝光的危害。 

25.黄金色轮技术：利用黄金比例色轮，实现光源的最佳配比。

26.极致色彩技术：采用了BrilliantColor TM技术和最新的色彩处理算法与系统强化技术，提升画质超过50%，展现高清画质和逼真色彩 。

27.零闪烁技术：利用独有算法，实现画面无闪烁，不伤眼。

28.数字缩放：支持数字缩放，调整画面大小。

29.色彩独立管理功能：可对红绿蓝青洋红黄6种颜色调整色调、饱和度、增益。


30.支持影像模式：标准、计算机、电影、彩鸿、沉浸、文本、用户模式。

31.支持画面自测：内置测试图案，便于新装、位置改变后的画面调整使用。

32.支持7×24小时运行。

33.支持无信号定时关机时间设定 。

34.支持上电自动开机。

35.自动信号源：可以自动搜索信号。

36.信号源开机：有信号源时自动开机。

37.输入分辨率兼容4K

38.支持设定试用时间。

39.错误状态日志读取：支持

40.激光模组具有备份功能，任一激光器停止工作画面仍可正常显示。

41.具备U盘直读功能，可以读取U盘图形、视频。

42.支持简体中文、英文

43.中文遥控器：支持

44.高海拔环境功能：可选择高海拔模式，保证投影机的稳定运行。

45.支持遥控器激光指示功能

46.投影机功耗：支持AC100-240V宽电压，功耗≦374W；待机功耗≦0.5W

47.安全防盗设计：安全锁接口，开机密码保护。

48.外形尺寸：440mm(W)x148mm(H)x358mm(D) 
49.重量：10KG

50.电动幕布：不小于150寸，规格是4k高清幕，材质白玻纤，幕布比例≥16：9，显示尺寸是≥3.32米x1.86米，含电动遥控器。

51.▲投影机要求提供：提供检验报告、3C证书、节能证书、环保证书等（复印件）。

	
	电子产品智能终端示教系统
	1.工作电源：两相三线 AC 220V土 10% 50Hz。

2.外形尺寸（参考）：长X宽X高 =1600mm*700mm*1200mm。

3.安全保护措施：具有接地保护、通电保护功能，安全性符合相关的国标标准。

4.实验平台要求由工作台、电源屏等组成。

5.工作台：要求主体结构采用高性能表面氧化的铝型材和铁质材料（钢板厚度≥1.0mm）。

6.桌体立柱要求采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，圆弧形型材尺寸：≥70*70mm四面带槽，槽宽约7mm。

7.要求平台下方设有移动收纳柜和主机托盘，设备整体颜色采用蓝白结合。

8.要求桌子正下方靠右安装键盘拖。

9.要求桌面采用≥20mm厚高密度纤维板防静电、耐磨、阻燃，桌面尺寸≥1600*700*20mm要求设计为800mm土20mm。顶部要设有平台约≥300mm，平台用于摆放示波器、信号源等仪器使用。

10.平台电源屏：安装于正方离桌面高度约200mm，装配有220V交流漏电保护器、电源指示灯、正面安装6组三孔220V电源输出插座，配合仪器使用。背面安装2组三孔220V插座，配合智能交互终端数据处理系统使用。

11.要求把显示器通过支架安装在右侧立柱上，方便使用。

12.智能交互终端数据处理系统

12.1. 处理器：六核十二线程，主频≥2.5GHz，三级缓存≥18MB，性能满足设计联动需求。

12.2. 内存：≥16GB 高速DDR4内存，支持双通道运行，可满足软件使用过程中不卡顿。

12.3. 固态硬盘：≥1TB高速NVMe M.2固态硬盘。

12.4. 显示核心：独立高清显卡，支持高清视频解码、高清画面输出。

12.5. 网络功能：要求支持内外网稳定接入。

12.6. 扩展接口：要求前置USB、音频接口。

12.7.提供≥23.8英寸液晶交互显示

12.8.分辨率要求不小于1920×1080 。

12.9.并提供字符信息形态输入套装。

13.提供椅子1把。

14.▲数字教学资源包要求

14.1要求根据内容提供高清视频讲解，支持PC、平板、智能手机，网站或APP登录使用，资源获取方式分为直接、账号进入资源.

14.2资源具体内容要求提供：恒温热水器下置风机工作原理；下置风机恒温热水器工作原理总结；暖壁挂炉的工作原理；壁挂炉的工作原理；维修安全热水器显示；净水器工作原理；净水器滤芯控制部分；维修安全：净水器不停机；维修案例：净水器出水有异味；维修案例：净水器不工作；维修案例：净水器更换滤芯复位；维修案例：净水器更换滤芯复位方法；波轮洗衣机工作原理；波轮洗衣机电路控制；波轮洗衣机元器件测试；波轮洗衣机维修方法；波轮洗衣机变频板控制；维修案例 ：洗衣机不脱水；维修案例：洗衣机洗到一半就报警；维修案例：洗衣机显示故障代码E3；直冷冰箱系统工作原理动画讲解；直冷冰箱系统工作原理；直冷冰箱电路控制原理；直冷冰箱系统工作原理；直冷冰箱元器件测试；直冷冰箱系统的维修方法；冰箱两种起动器工作原理；风冷无箱冰箱工作原理；冰箱循环风机测试方法；四线风机工作原理；电动风门的工作原理及测试方法；风冷无霜冰箱的工作原理；空调不制冷或者制冷差如何判断故障点；压缩机和外风机供电电压的变化；变频空调出现每一种故障的维修方法；空调漏氟检测方法；空调不制冷维修方法；空调遥控失灵维修方法；空调通讯故障维修方法；空调显示 E6如何维修；空调显示E6的维修方法；空调显示F1；万用表的使用方法；家用电线的安装方法；电感变压器；继电器交流接触器开关电源三端稳压管；电子元器件动画讲解大全；电机原理及测量方法；三线异步电机及多线异步电机接线及测试方法；浴霸的安装方法；交流电变为直流电；开关电源3843工作原理；电热水器内部结构原理；风冷无霜冰箱系统工作原理；三开门冰箱开背维修；双开门冰箱开背维修；维修案例：冰箱漏氟；维修案例：冰箱漏电；维修案例：冰箱不化霜；维修案例：冰箱不通电；维修案例：冰箱加氟；维修案例：冰箱漏电维修方法；维修案例：冰箱通电压缩机不工作；维修案例：冰箱漏电维修方法；空调系统制冷原理动画讲解；空调系统控制原理；空调系统控制原理；定频空调整机工作控制原理；空调更换万用主板接线方法；变频空调工作原理；变频空调工作控制原理；变频空调故障维修方法；六线电子膨胀阀工作原理；空调系统故障检测维修方法；变频空调如何判断故障点；机械电热水器工作原理；电热水器机械控制原理；电热水器维修；电热水器电路控制工作原理；智能电热水器工作原理；热水器出现安全隐患的原因；燃气灶维修学习；调漏电维修方法；空调通电正常遥控没有反应；空调制冷效果不好维修方法；空调有不启动维修方法；三线异步电机和多线异步电机的接线方法；吸油烟机维修方法；升降门烟机工作原理；升降门烟机工作原理；吸没烟机不通电维修方法；烟道热水器工作原理；空调不通电维修方法；空调不制冷维修方法；空调电子膨胀阀损坏维修方法。

14.3平台可以提供上传、存储、分享教学精简视频教程。

	
	电子产品智能终端装调创新系统
	1.工作电源：两相三线 AC 220V土 10% 50Hz。

2.外形尺寸（参考）：长X宽X高 =1600mm*700mm*1200mm。

3.安全保护措施：具有接地保护、通电保护功能，安全性符合相关的国标标准。

4.实验平台要求由工作台、电源屏等组成。

5.工作台：要求主体结构采用高性能表面氧化的铝型材和铁质材料（钢板厚度≥1.0mm）。

6.桌体立柱要求采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，圆弧形型材尺寸：≥70*70mm四面带槽，槽宽约7mm。

7.要求提供主机托盘，设备整体颜色采用蓝白结合。

8.要求桌子正下方提供1个抽屉和1个键盘拖。

9.要求桌面采用≥20mm厚高密度纤维板防静电、耐磨、阻燃，桌面尺寸≥1600*700*20mm要求设计为800mm土20mm。顶部要设有平台约300mm，平台用于摆放示波器、信号源等仪器使用。

10.平台电源屏：安装于正方离桌面高度约200mm，装配有220V交流漏电保护器、电源指示灯、正面安装6组三孔220V电源输出插座，配合仪器使用。背面安装2组三孔220V插座，配合智能交互终端数据处理系统使用。

11.要求把显示器通过支架安装在右侧立柱上，方便使用。

12.智能交互终端数据处理系统

12.1. 处理器：六核十二线程，主频≥2.5GHz，三级缓存≥18MB，性能满足设计联动需求。

12.2. 内存：≥16GB 高速DDR4内存，支持双通道运行，可满足软件使用过程中不卡顿。

12.3. 固态硬盘：≥1TB高速NVMe M.2固态硬盘。

12.4. 显示核心：独立高清显卡，支持高清视频解码、高清画面输出。

12.5. 网络功能：要求支持内外网稳定接入。

12.6. 扩展接口：要求前置USB、音频接口。

12.7.提供≥23.8英寸液晶交互显示

12.8.分辨率要求不小于1920×1080 。

12.9.并提供字符信息形态输入套装。

	
	家用电子产品维修工考试系统
	1.工作电源：两相三线 AC 220V土 10% 50Hz。

2.外形尺寸（参考）：长X宽X高 =1600mm*700mm*1200mm。

3.安全保护措施：具有接地保护、通电保护功能，安全性符合相关的国标标准。

4.实验平台要求由工作台、电源屏等组成。

5.工作台：要求主体结构采用高性能表面氧化的铝型材和铁质材料（钢板厚度≥1.0mm）。

6.桌体立柱要求采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，圆弧形型材尺寸：≥70*70mm四面带槽，槽宽约7mm。

7.要求提供主机托盘，设备整体颜色采用蓝白结合。

8.要求桌子正下方提供1个抽屉和1个键盘拖。

9.要求桌子正下方提供储物柜（双开门+隔层储物空间带锁）。

10.要求桌面采用20mm厚高密度纤维板防静电、耐磨、阻燃，桌面尺寸≥1600*700*20mm要求设计为800mm土20mm。顶部要设有平台约300mm，平台用于摆放示波器、信号源等仪器使用。

11.平台电源屏：安装于正方离桌面高度约200mm，装配有220V交流漏电保护器、电源指示灯、正面安装6组三孔220V电源输出插座，配合仪器使用。背面安装2组三孔220V插座，配合智能交互终端数据处理系统使用。

12.要求把显示器通过支架安装在右侧立柱上，方便使用。

13.智能交互终端数据处理系统

13.1. 处理器：六核十二线程，主频≥2.5GHz，三级缓存≥18MB，性能满足设计联动需求。

13.2. 内存：≥16GB 高速DDR4内存，支持双通道运行，可满足软件使用过程中不卡顿。

13.3. 固态硬盘：≥1TB高速NVMe M.2固态硬盘。

13.4. 显示核心：独立高清显卡，支持高清视频解码、高清画面输出。

13.5. 网络功能：要求支持内外网稳定接入。

13.6. 扩展接口：要求前置USB、音频接口。

13.7.提供≥23.8英寸液晶交互显示

13.8.分辨率要求不小于1920×1080 。

13.9.并提供字符信息形态输入套装。

	
	实验凳
	1、方形铁质，木面铁质包边。

2、外形尺寸*（参考）：长330*宽240*高450mm。

	
	仪器柜
	1.外形尺寸≥长×宽×高=910mm×410mm×1850mm。

2.采用1.0mm厚的优质冷轧钢板焊接组装而成。

3.表面采用全自动脱脂、双面静电喷塑。

4.内置四层隔板，可任意调节隔层间距。

5.带拉手锁具。

6.采用精致锁具，安全系数高。

7.上面双开门中间部分为玻璃。

8.整体采用亚光白，配亮色。

	
	移动实训示教推车
	软件部分
1、系统须采用 C/S 架构，基于标准IP协议，支持有线以太网、无线网络双模式适配，音视频端到端传输延迟≤0.3秒；
2、硬件解码支持H.264/H.265/VP9/MPEG-2/AV1，硬件编码支持H.264/H.265/AV1；
3、网络优化功能：服务启动后自动关联并绑定本机高速传输网卡，保障音视频传输带宽稳定，系统具有网络带宽自动检测功能。

系统须实时监控操作端主机 CPU、内存使用情况，以及视频文件录制大小；
5、教学资源保护机制具备操作日志记录功能，可追溯通道信号源的添加、删除及修改操作，支持关键数据防误删保护，确保教学资源完整性。
6、系统集成独立的安全管理入口，支持用户全生命周期管理、多类型客户端设备分组管控，并可通过用户类型与设备分组的关联配置实现差异化权限管控，保障系统使用的安全性与合规性。

7、随机抽人功能：须支持抽取1-8名学生，抽选过程包含滚动动画及音效，抽中结果界面需集成加减分操作入口。
8、桌面共享支持一键切换至主控端电脑桌面，点击 “展示桌面”按钮，教师可对Word/PPT/PDF以及音视频文件进行实时展示并投屏。
9、须支持多种画面布局方式，包括单画面、两画面、三画面、四画面、六画面、九画面、十六画面以及画中画等。
10、支持推送≥8路RTMP或者RTSP流，向流媒体服务器推送直播流，实现在线直播教学；
11、支持实时批注示教画面，批注内容同步展示至所有接收端；支持截图、录制形式记录批注细节；批注工具支持多种颜色、粗细选择，支持擦除、清屏功能；支持在Word、PPT、PDF及音视频文件上进行触控批注、板书及录制。
12、第三方系统融合支持通过API接口或资源加载方式接入考试平台、资源管理平台、流媒体管理平台，实现安全登录及数据互通。
13、系统支持通过“资源加载”接入在线考试平台，学生可利用微信、钉钉第三方应用扫描二维码或点击随堂作业测评链接参与在线测评。

14、平台题型丰富，包括单选题、多选题、填空题、判断题、问答题和组合题，每种题型支持插入图片、音频、视频媒体元素，满足多样化试题创作需求，学生答题方式多样。
硬件部分
1、推车包含实训示教主机、特写摄像机、多功能万向臂、移动电源、移动底座、底座万向轮、无线网络。配备超静音防缠绕万向轮≥4个。多功能万向臂可折叠收缩。立柱采用高强度铝合金材质。推车整体高度≥1800mm。
2、箱体尺寸≥400mm (L±5%)×420mm (W±5%)×400mm (H±5%)。
3、整车工作电压≤19V。电池容量≥80AH。
4、摄像机有效像素≥828 万。支持≥12倍光学变焦。支持 PAL/NTSC 制式切换。

5、≥23.8英寸电容触摸屏，CPU:主频≥2.9GHz，≥8G内存，≥256G固态硬盘。

6、按下推车电源控制按键后主机自动启动，无需其他操作即可进入示教软件界面。

	
	电子产品维修专用工具套装
	要求包含：数字万用表、电烙铁/热风枪二合一焊台、加热台、螺丝刀套装、镊子套装、吸锡器、防静电手环、锡膏、助焊剂、吸锡带、焊锡丝等工器具及耗材

	
	设备搬迁拆装

（含空调搬迁）
	1、实地勘察后根据实际数量，把原电子产品工艺实训室设备搬迁，能够利用的设备搬迁到9楼新实训室；报废设备交后勤进行报废处理。

2、设备搬迁及报废过程中，提前联系实训室管理员和任课教师，对实训室的设备共同进行整理。

3、两台壁挂式空调需要拆除后，搬迁到9楼新实训室进行安装。

	
	综合布线和内部升级改造
	通过实地勘察后，对9楼新实训室需要进行市电、网线、音响线等，强、弱电的布线处理。

	
	实训室文化建设
	    结合本实训室的功能和定位，设计实训室文化墙，包含工艺展板、操作规范、设备使用等方面。

	
	STM32单片机开发套件
	要求包含：STM32开发板，803孔面包板，ST-Link V2烧录器，0.96''OLED液晶屏，热敏传感器模块，有源蜂鸣器模块，槽型光电开关模块，电机驱动模块，亮度检测模块，旋转编码器模块，存储器模块，MPU-6050模块，循迹模块，USB转TTL电路板，P0090舵机，面包板飞线（公对公、公对母），面包板跳线，电阻、LED、四叶浆、电位器、按键等。

	
	ESP32单片机开发套件
	要求主板包含ESP32模块，摄像头模块接口、OLED/LCE液晶接口，SD卡接口，舵机接口，USB接口，USB转串口接口，USB程序下载口，外设模块接口，蜂鸣器、I/O扩展接口、电机驱动模块、按键等部件；套件还包含声音传感器模块、烟雾传感器模块、PS2传感器模块、蜂鸣器模块、触摸开关模块、红外循迹模块、热敏传感器模块、光敏传感器模块、火焰传感器模块、倾斜传感器模块、雨滴传感器模块、红外避障传感器模块、振动传感器模块、触摸开关模块等功能电路模块；还包含杜邦线、USB线、摄像头、液晶显示器、红外遥控器等。


三、商务要求

1、付款方式及条件：本项目合同总价款包括设备部分和工程部分。
1.1设备部分：设备安装、调试完成后，经采购单位验收合格后支付设备总价款的100%.

1.2工程部分：项目完工经采购单位工程审计，支付至审定价的97%，剩余3%为质保金，质保金待质保期满一年后无质量问题一次性支付。
2、质量及质保期
2.1工程质量：合格。

2.2整个项目质保期：工程部分自验收合格之日起不得少于  1  年，设备部分自验收合格之日起不得少于  1  年。

3、施工工期：自签订合同之日起 60日历天完成并交付（含设备供货、安装、调试等时间）。

4、报价明确施工、材料、货物、机械、措施、保险、管理、风险、利润及协调等全部费用。
5、验收：（1）项目实施完成后，由供应商进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。（2）采购人确认供应商项目质量能够达到招标要求后，组织供应商进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单（一式肆份）作为对项目的最终认可。
四、其他要求
1、施工期间保证室内外主体结构、设施设备完好，因施工不当造成的危害、设施设备损坏由施工单位无偿修复。
2、材料订货前应仔细核对技术标准品牌规格型号内容要求，保证无误后，方可进行定货。
3、材料到货经采购方施工现场负责人核对无误后，方可进行施工。
4、现场施工应结合具体施工条件，对重大问题，经采购方同意后方可实施。
5、其他不详之处，请参照有关国家标准规范执行。
 合同主要条款

建设工程施工合同条款

一、甲方、乙方

1.甲方：陕西邮电职业技术学院
2.乙方：                    
二、合同文件组成

①合同协议书

②成交通知书

③评标期间和合同谈判中的澄清纪要及补充资料

④响应文件及构成合同的其他文件，包括在合同执行过程中所产生的其他补充协议（包括招标期间发出的补充书和有关函件）

⑤合同条件

⑥磋商文件及补遗文件

⑦标准规范及其有关文件

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致的，以上列次序在先者为准。

三、合同形式

1.本合同为固定总价合同，结算方式详见本合同第十一条。

2.合同价内包括：为实施本工程所发生的人工费、材料费、机械费、设备费、运输费、企业管理费、临时工程费、税金、利润、以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等本合同工程范围内所产生的全部费用。
3.合同价：

大写： 

小写：¥  元

4.付款方式：本项目合同总价款包括设备部分和工程部分。
4.1设备部分：设备安装、调试完成后，经采购单位验收合格后支付设备总价款的100%.

4.2工程部分：项目完工经采购单位工程审计，支付至审定价的97%，剩余3%为质保金，质保金待质保期满一年后无质量问题一次性支付。
四、合同工程范围

合同的工程范围是指磋商文件所列的工程内容及范围。

工程主要内容：                           。

五、合同的转包与分包

本合同项下的工程，乙方及任何部门不得以任何借口和形式转包（磋商文件及甲乙双方另有约定的除外），如有发生，除扣除质保金外取消承包资格，另选施工单位。

六、书面通知：在合同实施期间，合同双方的一切联系，通知书均以书面文件为准。

七、合同的履行

1.合同双方均需认真履行合同赋予各方的权利义务，遵守承诺，任何一方违反合同有关条款的规定，均属于违约行为，应按本合同的有关条款执行，各自承担其相应的责任。

2.乙方在响应文件附件中填写的资料，属于合同文件的组成部分。所有主要人员和设备，要根据项目需要及时用于本工程，否则，甲方可采取暂停施工、暂停支付，另行雇用及罚款等一切自认为合理的手段来督促乙方履行合同，由此产生的一切责任和费用由乙方承担。

3.合同执行期间，乙方应严格按照响应文件附表委派项目经理和项目技术负责人，要常驻现场对本合同工程进行管理，并保持其岗位的相对稳定。如果需要更换时，必须事先与甲方协商并经甲方批准。项目经理、技术负责人必须坚守工地，请假超过3天时，由甲方审批。未经批准或超假者将按200元/日给予损失赔偿（赔偿额甲乙双方签订合同时约定）。如果甲方认为已委派的项目经理或技术负责人的工作能力、业务水平不能有效地履行合同义务需要撤换时，乙方应在接到通知后3天内撤回原委派的项目经理和项目技术负责人，同时委派新的经甲方同意的项目经理或项目技术负责人。

4.乙方未经甲方批准，擅自更换项目经理或项目技术负责人，甲方将按违约论处，每发生一次，由乙方给甲方壹万元的损失赔偿。

5.成交人在收到成交通知书后25天内，签订合同协议书。

八、进度计划

1.乙方应在签订施工合同前将修改后的施工组织设计（或施工方案）送交甲方。

2.乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的监督、检查。工程实际进度与计划不符时，乙方必须按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准后实施。

九、工程工期

工期：自合同签订之日起      天。合同签署后，甲方应在7天内将现场移交给乙方。乙方接管现场且开工报告得到批准后，即可开始施工。本期招标工程有效合同工期在签订协议书时予以明确，工期按合同约定的时间计起。

1.工期延误

（1）如果由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方代表应在同乙方商定之后，决定竣工时间延长的期限。

①工程量超出招标工程量的30％；

②由甲方造成的延误、障碍、阻止；

③不可抗力；

④可能会出现的，但不是乙方过失或违约造成的。

（2）非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，赔偿费支付办法按下列条款中任意一项，由甲乙双方协商确定；如甲乙双方不能协商一致，则由甲方选择要求乙方承担。

①乙方在投标承诺书中自报的赔偿费和限额；

②按合同工期，每推迟一天甲方扣除合同价款或结算价款的1‰。工期延误扣除金额最高限为合同总额的5%。

（3）甲方可向乙方支付的任何金额中扣除此项工期延误赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。

2.工期提前

实际施工工期提前于合同约定的工期，甲方需第一时间委托监理单位组织验收。

十、工程质量

1.本工程应达到相应的国家、行业、省市标准。

2.乙方工程竣工质量应达到合同约定条件；工程质量等级达到优良，不奖不罚。

3.如期达不到约定条件，甲方可要求乙方返工，直到达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用，返工后仍达不到合同约定条件。乙方承担违约责任，乙方按合同价格10%向甲方赔偿。

4.因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

十一、材料设备供应

本工程的材料设备均已含在磋商报价之内（磋商文件另有规定的除外），由乙方采购、安装，所有材料进场需由监理单位组织审验，甲方同意后方可使用。

十二、安全生产及施工现场

1.乙方应注意安全生产，制定管理办法，设专职安全员负责安全工作。做到安全生产、文明施工，坚决杜绝人身伤亡事故。由于管理不善或职工的过失及第三者原因造成任何人身伤亡、高空作业安全事故、设备事故等任何一切损失均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任（包括由其而引发的连带责任），也不支付任何费用；如最终导致甲方承担任何责任的，甲方有权要求乙方全额补偿。

2.乙方为了出入现场、备料和施工运输，应维修和养护必要的临时道路和桥梁，其费用由乙方承担。

3.在施工期间，乙方应保持现场整洁，妥善存放施工设备和材料，如因乙方管理不善，造成设备及材料的损失，甲方不承担任何责任，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场及时清除并运走，并由乙方承担费用。

4.在施工期间，乙方应时刻保持警惕，注意再次自然灾害的发生。

十三、合同变更

1.只有在甲方上级部门或国家政策有重大调整和变更时、发生不可预见的自然灾害因素时，才允许变更或解除本合同。出现上述情况时，甲方应及时通知乙方，乙方则应第一时间从施工现场撤离。

2.由于出现了上述情况，甲方应向乙方支付的费用有：甲方通知乙方撤场之日前完成的全部合格工程费用。

3.由于出现上述情况，甲方应为乙方撤离施工现场提供方便。

十四、其他

1.保险

乙方应按国家有关规定对本工程施工设备、材料、承包人雇员及第三者人身伤亡等进行保险，保险额按国家规定执行。

2.每一方均应负责和保障另一方不负担由于他自己的行为或疏忽所招致的物质财产的损坏或损失以及人员伤亡所造成的损失、花费和索赔。

3.乙方在施工过程中，应严格遵守电力、通信、水利、林业、环保、秦岭保护等相关管理部门的规定。

十五、合同份数

本合同一式   份，其中正本    份，副本    份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执正本    份，副本    份，代理机构 壹 份。

十六、争议解决

因本合同及合同有关事项发生的争议，双方应协商，协商不成时向项目所在地人民法院起诉解决。

	甲  方
	乙  方

	（盖章）
	（盖章）

	地址：
	地址： 

	邮编：
	邮编：

	授权代表：（签字）
	授权代表：（签字）

	电话：
	电话：

	
	开户银行： 

	
	账号:

	日期：  年   月   日
	日期：  年   月   日


 磋商响应文件格式

正本或副本
XXXXX项目  
磋商响应文件
项 目  编 号：                                       

供   应   商：                         （盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）

 联 系 电 话 ：                         
      日        期：           年         月       日
第一部分  报价函（格式）
致：陕西中经招标有限公司

   陕西邮电职业技术学院      

我单位收到贵公司    （项目名称、项目编号）    竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织                   项目（编号为        ）的竞争性磋商活动，为此，我方郑重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供施工及设备。磋商总报价为：    元

2、如果我单位成交，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成所有工程及提供相关设备。
3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供应商成交的权力。
4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
5、我方的响应文件有效期为自投标之日起        日历天（不少于90天），若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。
6、我方已按竞争性磋商文件要求提交人民币的保证金，保证金提交方式为      （银行转账/保函等相关方式，供应商自行选择填写）。
7. 如果在规定的磋商有效期内撤回报价，我们的保证金可被贵方没收。
8. 同意贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。
9. 我们同意，如果成交，向陕西中经招标有限公司交纳代理服务费。
10、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。
供应商全称（印章）：
地    址：__________________________________________
开户银行：__________________________________________
帐    号：__________________________________________
电    话：__________________________________________
传    真：__________________________________________
邮    编：__________________________________________
授权代表：__________________________________________（签字或盖章）
                 _____年___月___日
第二部分  法定代表人/负责人授权委托书
致：陕西中经招标有限公司

本人      （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托      （姓名）为我方法定授权代表人。法定授权代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起       天（不得少于投标有效期90天，否则按无效标处理。）代理人无转委托权。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或负责人：               （签字或盖章）

身份证号码：                                
法定授权代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                                

        年    月    日
以下粘贴法定代表人或负责人和法定授权代表人的身份证复印件：
	法定代表人/负责人身份证正反面复印件
	法定授权代表人身份证正反面复印件


注意：提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在响应文件正本中。）








法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：                                                      
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商名称：                        （盖单位章）

         年        月        日
以下粘贴法定代表人身份证复印件：
	法定代表人/负责人身份证正反面复印件


注意：只有法定代表人/负责人直接参与投标的须提供“法定代表人/负责人身份证明”，提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在响应文件正本中。）
第三部分  磋商首轮报价表
项目编号：                          
项目名称：                          

供 应 商：                         

单位 ：元（保留小数点后两位）
	磋商总报价
	施工工期

	
	自签订合同之日起     日历天完成并交付

	磋商总报价人民币大写：


说明：

1、此表应提交二份原件。一份装订在《响应文件》正本里，另一份单独密封在一个信封内，信封上注明“磋商首轮报价表”字样，并由法定代表人或法定授权代表人签字或盖章，并加盖服供应商公章，投标时单独递交。

2、磋商总报价包括：施工、材料、设备、人工、运输、安装、验收、利润等所有费用。
3、施工工期包括：施工部分、设备安装调试等完成本项目的所有期限。
4、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计。

供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：        
第四部分  分项报价表

项目编号：                          
项目名称：                          

供 应 商：                          

一、货物部分报价

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价人民币（大写）：                                   
              （小写）：￥                               元


二、施工部分报价：

供应商自行报价，格式自拟。
三、价格汇总表

	投标报价总价

（单位：元，保留到小数点后2位）

（货物部分和工程部分报价之和）
	


价格汇总表中的总价应与磋商报价表内磋商报价一致。
供应商全称(盖章)：       
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：       
日  期：
第五部分  供应商基本要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。
资格审查资料（具体要求详见第二章须知前附表第8项投标资格审查资料）

供应商简介

其他资料

格式1
供应商信用记录书面声明函
我方作为《项 目 名 称》（项目编号：      ）的投标供应商，在此郑重声明： 
1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。 

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。 

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的书面声明。 

供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：
格式2
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：陕西中经招标有限公司

                             （供应商名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上承诺声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：
第六部分  中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.  （标的名称）  ，属于 建筑业 ；承建企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称）  ，属于 建筑业 ；；承建企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（盖章）：

日 期：
附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
第七部分  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如果满足残疾人福利性条件，需提供投标企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料和货物制造企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料。对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：         
第八部分  监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
第九部分  供应商企业关系关联承诺书
1、供应商股东及股权证明。
2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
2-1、管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。
我单位的上级管理单位有              。
2-2、股权关系说明：
我单位控股的单位有              。
我单位被              单位控股。
2-3、单位负责人：                 
3、其他与本项目有关的利害关系说明：
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：           
第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：         
第十一部分  保证金凭证复印件

（加盖供应商公章）
第十二部分  商务响应表

项目编号：                          
项目名称：                          

供 应 商：                          

（商务响应表包含不限于付款方式、质保期、施工工期等内容，供应商根据实际内容，按需填写。）

表一:

	序号
	标的名称
	竞争性磋商文件的合同条款/商务要求
	响应文件响应条款
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	本表仅需列出偏离条款（包含正偏离或负偏离），若无偏离内容，不填写此表，保留此空表格式；若无偏离内容，仅需在“表二”中填写相关内容。


供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：     
表二:

	致：陕西中经招标有限公司

    陕西邮电职业技术学院

                    （供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的     

                  项目（项目编号            ）我单位完全响应本项目商务条款的所有内容，均无偏离内容。我方对此声明负全部法律责任。

    特此声明。


供应商全称(盖章)：        
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：        
日  期：

第十三部分  技术响应表
项目编号：                          
项目名称：                          

供 应 商：                          

	序号
	磋商文件
条款号
	磋商文件
服务要求
	服务响应
说明
	偏离描述

	1
示例
	第三章第*项
	复制条目号对应的采购文件要求
	准确描述本单位的响应情况
	不满足磋商文件要求为负偏离；刚好满足为无偏离；优于磋商文件要求为正偏离。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	所投技术说明为供应商针对技术响应表的详细说明，以便磋商小组评审


注：1、凡是响应文件的服务部分与磋商文件的要求之间存在负偏离（即不能满足磋商文件要求）的，必须在响应文件的“技术响应表”中予以明确响应，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在响应文件的 “技术响应表”之外发现上述负偏离的，评标时磋商小组将作出对供应商不利的评估。

2、“技术响应表”中仅简单填写“无偏离”或“复制招标要求”的供应商，最多只能按刚好达到（无任何冗余）来加以评估。
供应商全称(盖章)：          
法人代表或授权代表（签字或盖章）：          
日  期：          
第十四部分  项目实施方案

供应商根据项目“第三章 采购内容及要求”“磋商评审细则”自行制定方案。
第十五部分  项目成功业绩

	序号
	采购人名称
	合同名称

（项目名称）
	合同金额

（万元）
	项目所属日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...

	供应商提供自2023年01月01日至本项目响应文件递交截止时间前的类似业绩证明材料。


注：采购人及磋商小组有权在评审中或评审结束后对供应商提交的上述资料真伪进行查证，一旦查实为虚假或伪造材料，代理机构有权取消投供应商服务资格。

供应商全称(盖章)：        
法人代表或授权代表(签字或盖章)：         

日   期：              

附件  投标情况声明函

项目名称： 

项目编号： 

供应商登记领取磋商文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。填写下表，打印盖章后扫描，扫描件通过邮箱（752365312@qq.com）发至代理机构。

	分包号/标段号 （若无分包，则不用填写）
	/

	不参与本项目原因
	

	电子邮箱地址
	

	联系人
	

	联系电话
	

	供应商（施工单位）名称（加盖公章）
	

	日期
	  年      月      日


注：正常参与投标可删除此项内容，不影响投标（响应）文件有效性。
附件  封袋正面标识式样


第六章 评标办法

1、组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。

2、资格和符合性审查

2.1磋商资格审查

采购人或采购人授权委托的代理机构按照供应商须知附表投标资格审查资料规定进行供应商投标资格审查（详见资格审查表），资格审查合格的供应商进入下一流程评审。
2.2磋商响应文件符合性审查

磋商小组对磋商响应文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），对以下各项进行审查（详见符合性审查表）：

供应商未提交磋商保证金的；
供应商名称字章不一致的；
磋商响应文件的签字盖章未按照磋商文件要求进行的；
磋商有效期不足磋商文件最低要求90天的；
磋商报价不是唯一有效的或磋商报价超过采购预算的；
加“★”参数、工期、付款方式、质保期是否满足磋商文件要求；
磋商响应文件的正副本数量不符合磋商文件要求的；
其他不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定的；
对通过审查的，被认为其磋商响应文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评审。

3、磋商响应文件的澄清和错误修正

3.1在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3.2澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。

3.3计算错误的修正

3.3.1磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
(1)磋商响应文件中磋商报价表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（报价表）为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.2磋商小组将按3.3.1条款的修正办法要求供应商对其磋商响应文件中报价的计算错误进行修正。同时出现3.3.1条款两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、第二轮报价

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、工程要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

磋商小组依据本项目磋商文件和各供应商的磋商响应文件，集中与单一供应商分别进行磋商，供应商对需进一步说明和承诺的事项用中文描述澄清，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交第二轮报价（分项报价原则上按第二轮总价与第一轮总价下浮比例统一下浮），二次报价为最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的二次报价不得超过一次报价，否则，按无效报价处理（报价评审得分为零）。

磋商步骤为：第一次报价---分别磋商---最终报价---评审推荐成交候选人。
5、异常低价的认定、处理

5.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关要通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
6、比较与评价

6.1经审查合格的磋商响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其服务部分和商务部分作进一步的比较和评价。

6.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

（1）供应商资信实力；

（2）磋商报价的合理性；

（3）技术服务方案；

（4）商务响应；

6.3本次评审将采用下列方法：

（1）在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行评审后，以打分最高的供应商为成交供应商的评分办法。

（2）评审因素：详见《磋商评审细则》。

7、评审过程及保密原则
7.1磋商响应文件递交后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

7.2在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

8、政策性扣减（适用于非专门面向中小微企业采购项目）

8.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

8.2在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.3供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。在磋商报价的基础上，小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商报价×10%（货物或服务项目）或者磋商报价×3%（工程项目）”进行扣减，用扣除后的价格参与评审。

8.4享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
特别提醒：中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。
9、无效的投标文件

9.1、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
5）不同供应商的响应文件相互混装；
6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2、供应商存在下列情况之一的，投标无效（包含但不限于以下各条）：

1）没有按照磋商文件要求提供响应文件或提供的响应文件有重大缺项（缺页、缺项、前后混装、关键内容字迹模糊、无法辨认等）；
2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5）响应文件中（磋商文件要求必须加盖供应商公章，法定代表人或授权人签字或盖章）无供应商公章、无法定代表人或授权人签字（或盖章）或签章人无法定代表人有效委托书的、授权委托书填写不完整或有涂改的；
6）响应文件无法区分正、副本的；
7）无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的；
8）供应商在同一份响应文件中，对同一投标产品报有两个或多个报价（未指定以哪个报价为准的）的；
10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10、评审结果

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（一）分值汇总计算错误的；（二）分项评分超出评分标准范围的；（三）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；（四）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

11、定标办法

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

成交人的确定：招标人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

12、磋商标准详见附表《磋商评审细则》。
磋商评审细则
	序号
	评审项
	详细描述
	分值
	客观/主观

	
	价格分
	以合格供应商有效磋商总报价中的最低价为基准价，基准价为30分。磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）
	30
	客观

	
	技术指标响应
	响应招标文件全部技术指标、参数要求的得14分。其中带“▲”项（共计14项）为重要技术指标参数，满分14分，未带标识的为一般参数，满分16分。

重要参数评审：▲项参数条款响应得分=（供应商满足▲项技术参数条款的数量÷▲项技术参数条款的总数量）×14分； 2、一般参数评审：一般参数条款响应得分=（供应商满足的一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×16分； 3、技术指标总得分=重要参数评审得分+一般参数评审得分。

 注：①参数条数计数以表格中“技术参数与性能指标”列的连续序号数字（如1、2、3、…）为一项（标题除外）。②标注“▲”号条款技术参数，供应商须提供相关佐证材料（如投标产品生产厂家公开发布的资料、说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等资料）（若“技术要求”中对证明材料已有要求的，则按要求提供）。③一般参数条款技术参数，供应商须自主响应，未响应或响应不全的则不得分。④得分保留小数点后两位小数，四舍五入。
	30
	客观

	
	设备部分产品合法来源
	供应商需提供所投产品中“①三通道可调直流稳压电源、② 函数任意波形发生器”的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、制造商授权书等），以上要求的产品全部提供计5分，有缺项不得分。
	5
	主观

	
	设备部分项目实施计划和保证措施
	供应商需提供针对本项目设备部分实施计划方案及保证措施。内容包含：①项目实施方案计划②进度保证措施③人员配置方案④供货、安装、调试方案。

提供的上述4项内容完整、切合项目实际情况得6分；每有一项未提供扣1.5分，每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	6
	主观

	
	设计方案
	供应商根据现场踏勘自行设计，制定①实训室设计建设方案、②提供设计效果图。 

提供的上述2项内容完整、切合项目实际情况得6分；每有一项未提供扣3分，每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	6
	主观

	
	工程施工方案
	针对本项目的的施工方案，内容包含：①施工组织设计、②施工计划、③质量和安全措施等施工方案、④安全管理体系与措施、⑤安全文明施工措施、⑥环境保护管理体系与措施、⑦项目成员及架构、⑧保证工期实施措施。 

提供的上述8项内容完整、切合项目实际情况得8分；每有一项未提供扣1分，每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	8
	主观

	
	售后服务
	根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间③故障处理及补救措施④定期回访及维护。

提供的上述4项内容完整、切合项目实际情况得6分；每有一项未提供扣1.5分，每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	6
	主观

	
	验收方案
	供应商针对本项目提供验收方案。验收方案包括：①验收计划②验收内容方式。

提供的上述2项内容完整、切合项目实际情况得4分；每有一项未提供扣2分，每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	4
	主观

	
	业绩要求
	供应商提供自2023年1月1日起（以合同签订日为准）至今承担过类似业绩，每提供1个完整业绩合同得1分，最高得5分。
	5
	客观


采购人名称：XXXXX 


项目编号：ZJZBSX-XXXXXX-XXXX





XXXX（项目名称） 磋商响应文件


     				（磋商首轮报价表/磋商响应文件）





磋商响应文件在    年    月   日     时前不得开启








供应商名称：


                                					（盖供应商公章）
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