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	一、本项目为高新校区消防整改(重点)项目，内容包括：恢复建设消防泵房及消防水池、消防控制室、屋面高位水箱，按照规范调整室外消火栓位置并增加一处室外消火栓，拆除学生公寓二楼违建，学生公寓增设消火栓系统、火灾报警系统，教学楼对原有消火栓报警按钮、指示标志、消防广播等设施排查更换等。具体工程量以工程量清单为准。
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	二、工程量清单编制依据：
1、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)等国家相关规定；
2、陕西开放大学高新校区消防整改清单列表及相关答疑文件；
3、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)；
4、本项目采用广联达GCCP7.07.5000.23.3版本编制；
5、主要材料价格执行陕西省工程造价管理信息2026年最新信息价并结合市场价。
其他说明
1、屋面改造做法本次未包含23J909图集第5-30页屋A37中40厚C20细石混凝土保护层；
2、教学楼消防水箱及管道部分镀锌钢管DN100含阀门，阀门按闸阀DN100计入；
3、本工程成品保护工程量按300m2计入教学楼土建工程中。
4、本项目暂列金：200000元
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	三、工程量清单：见附件
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	四、其他要求
1、付款方式
（1）合同签订后，10个工作日内支付合同总金额的40%；
（2）工程全部完工、经甲方组织验收合格，支付合同总金额的30%；
（3）完成结算审计后，10个工作日内支付至审定金额的100%。
2、本项目采用固定综合单价合同。
3.项目完工期：合同签订之日起60日内。
4.质保期：自项目竣工验收合格之日起2年。
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