采购需求
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
工程名称：部室恢复及维修改造项目
工程地点：西安市高新区唐延南路交通辅道76号
工程规模：总建筑面积约2150平方米
工程范围：图书馆恢复及维修改造；其他功能部室维修及恢复改造；厨房操作间维修恢复；卫生间维修恢复等施工内容。
[bookmark: _Toc6781][bookmark: _Toc19193798][bookmark: _Toc25228617][bookmark: _Toc25652117]二、工程量清单编制说明
1、本工程招标清单采用广联达（版本号:7.5000.23.3）编制；
2、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB615126-2025、陕西省建设工程费用规则(2025)、 陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)、陕西省市政工程基价表 (2025)、陕西省园林绿化工程基价表(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)、陕西省市政工程消耗量定额(2025)、陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)、陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)及其它现行标准； 
3、正常施工组织设计及施工方法；
4、施工规范及验收规范。
三、商务要求
1、工期：30日历天。
2、质保期：本工程质保期为竣工验收合格之日算起贰年，涉及有防水工程保修期为五年。
3、工程质量标准：达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。
4、工程量清单（详见附件）。
四、验收依据
1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013；
2、《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》2023版；
3、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；
4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ 300；
5、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
6、《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；
7、依据原建筑图纸要求进行设计。
五、施工内容
1、拆除部分包括：木地板、墙地砖、墙体、墙顶面乳胶漆、灯具、线路、开关插座、安装等项目。
2、新建部分包括：墙、顶面乳胶漆、墙板、石膏板吊顶、铝扣板吊顶、铝方通吊顶、墙地面瓷砖、石材、窗帘、门窗、黑板墙、软木墙、书柜阅读桌椅、办公桌椅、防水等项目。
3、隐蔽部分包括：水电线路改造，插座、开关、灯具安装等项目。
六、材料说明
乳胶漆、墙板、轻钢龙骨、石膏板、各类板材、地瓷砖、窗帘、门窗、黑板、软木墙、书柜阅读桌椅、办公桌椅、防水等材料达到环保等级符合国家标准，防滑、耐磨、防火、防水、防潮等性能要求符合国家标准。
七、施工工艺与要求
1、拆除施工：前期准备→成品保护→进行拆除→施工后清理。
2、乳胶漆施工：基层处理→腻子批刮→打磨→乳胶漆涂刷。
3、地面瓷砖铺贴：基层清理→测量放线→水泥砂浆找平→瓷砖铺贴→勾缝→清理养护。
4、吊顶施工：测量放线→安装吊杆→基层龙骨安装调平→面层封石膏板。
5、防水施工：基层处理→防水涂膜施工→防水涂膜检查→闭水试验
6、木作墙面施工：测量放线→基层龙骨安装调平→基层板材安装调平→面层墙板→成品保护。
八、质量验收标准
1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013；
2、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；
3、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010；
4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ 300；
5、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011；
7、工程质量合格，满足设计要求及建设单位要求。
