工程量清单：
	建设项目名称：黄河神木段采砂作业区出入口道路及平交道口工程

	编制范围：黄河神木段采砂作业区出入口道路及平交道口工程
	
	

	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	1.811

	101
	
	
	
	临时工程
	公里
	1.811

	
	10106
	
	
	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站(楼)安拆
	座
	1

	一
	
	
	
	黄河神木段一号采砂作业区（马镇）
	公里
	0.585

	
	102
	
	
	路基工程
	km
	0.585

	
	
	LJ01
	
	场地清理
	km
	0.585

	
	
	
	LJ0101
	清理与掘除
	km
	0.585

	
	
	
	LJ010102
	伐树、挖根
	棵
	13

	
	
	
	LJ0102
	挖除旧路面
	m3
	52.2

	
	
	
	LJ010201
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	52.2

	
	
	LJ02
	
	路基挖方
	m3
	

	
	
	
	LJ0201
	挖弃土方
	m3
	371.3

	
	
	LJ03
	
	路基填方
	m3
	48.4

	
	
	
	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	48.4

	
	103
	
	
	路面工程
	km
	0.585

	
	
	LM02
	
	水泥混凝土路面
	m2
	2790

	
	
	
	LM0201
	路面垫层
	m2
	3374

	
	
	
	LM020102
	20cm 砂砾垫层
	m2
	3374

	
	
	
	LM0203
	路面基层
	m2
	3082

	
	
	
	LM020302
	20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95）
	m2
	3082

	
	
	
	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	2790

	
	
	
	LM020501
	25cm 水泥混凝土
	m2
	2790

	
	
	LM040201
	
	砂砾路肩
	m3
	99.45

	
	104
	
	
	桥梁涵洞工程
	km
	0.585

	
	
	10401
	
	涵洞工程
	m/道
	27/3

	
	
	
	HD01
	管涵
	m/道
	27/3

	
	
	
	HD0101
	1-0.5m 钢波纹管涵
	m/道
	27/3

	
	107
	
	
	交通工程及沿线设施
	km
	0.585

	
	
	10701
	
	交通安全设施
	公里
	0.585

	
	
	
	JA0103
	钢道口标柱
	根
	4

	
	
	
	JA03
	标志牌
	块
	5

	
	
	
	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	3

	
	
	
	JA03010101
	单柱式铝合金标志牌（△700mm）
	块
	2

	
	
	
	JA03010102
	单柱式铝合金标志牌（○600mm）
	块
	1

	
	
	
	JA0305
	太阳能爆闪灯
	块
	2

	
	
	
	JA0401
	路面标线
	m2
	259.75

	
	
	
	JA040101
	热熔标线
	m2
	184.15

	
	
	
	JA040103
	振动标线
	m2
	75.6

	
	
	
	JA0403
	铸钢减速带
	m/处
	4.5/1

	二
	
	
	
	黄河神木段二号采砂作业区（贺家川1#）
	公里
	0.194

	
	102
	
	
	路基工程
	km
	0.194

	
	
	LJ01
	
	场地清理
	km
	0.194

	
	
	
	LJ0102
	挖除旧路面
	m3
	192.4

	
	
	
	LJ010201
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	192.4

	
	
	LJ02
	
	路基挖方
	m3
	

	
	
	
	LJ0201
	挖弃土方
	m3
	327

	
	
	LJ03
	
	路基填方
	m3
	16

	
	
	
	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	16

	
	103
	
	
	路面工程
	km
	0.194

	
	
	LM02
	
	水泥混凝土路面
	m2
	1078

	
	
	
	LM0201
	路面垫层
	m2
	1272

	
	
	
	LM020102
	20cm 砂砾垫层
	m2
	1272

	
	
	
	LM0203
	路面基层
	m2
	1175

	
	
	
	LM020302
	20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95）
	m2
	1175

	
	
	
	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	1078

	
	
	
	LM020501
	25cm 水泥混凝土
	m2
	1078

	
	
	LM040201
	
	砂砾路肩
	m3
	32.98

	
	107
	
	
	交通工程及沿线设施
	km
	0.194

	
	
	10701
	
	交通安全设施
	公里
	0.194

	
	
	
	JA0103
	钢道口标柱
	根
	4

	
	
	
	JA03
	标志牌
	块
	5

	
	
	
	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	3

	
	
	
	JA03010101
	单柱式铝合金标志牌（△700mm）
	块
	2

	
	
	
	JA03010102
	单柱式铝合金标志牌（○600mm）
	块
	1

	
	
	
	JA0305
	太阳能爆闪灯
	块
	2

	
	
	
	JA0401
	路面标线
	m2
	142.45

	
	
	
	JA040101
	热熔标线
	m2
	66.85

	
	
	
	JA040103
	振动标线
	m2
	75.6

	
	
	
	JA09
	安全设施拆除工程
	公里
	0.194

	
	
	
	JA0903
	拆除波形梁护栏
	m
	8

	
	
	
	JA0403
	铸钢减速带
	m/处
	4.5/1

	三
	
	
	
	黄河神木段三号采砂作业区（贺家川2#）
	公里
	0.334

	
	102
	
	
	路基工程
	km
	0.334

	
	
	LJ01
	
	场地清理
	km
	0.334

	
	
	
	LJ0102
	挖除旧路面
	m3
	349

	
	
	
	LJ010201
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	349

	
	
	LJ02
	
	路基挖方
	m3
	

	
	
	
	LJ0202
	挖弃石方（次坚石）
	m3
	1374

	
	
	LJ03
	
	路基填方
	m3
	180

	
	
	
	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	180

	
	
	LJ06
	
	排水工程
	km
	0.334

	
	
	
	LJ0601
	边沟
	m3/m
	90/225

	
	
	
	LJ060101
	现浇C25混凝土边沟
	m3/m
	90/225

	
	
	LJ07
	
	防护与加固工程
	km
	0.334

	
	
	
	LJ0701
	路堑墙
	m3/m
	123.3/45

	
	
	
	LJ070101
	C25片石混凝土
	m3
	123.3

	
	103
	
	
	路面工程
	km
	0.334

	
	
	LM02
	
	水泥混凝土路面
	m2
	1622

	
	
	
	LM0201
	路面垫层
	m2
	1956

	
	
	
	LM020102
	20cm 砂砾垫层
	m2
	1956

	
	
	
	LM0203
	路面基层
	m2
	1789

	
	
	
	LM020302
	20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95）
	m2
	1789

	
	
	
	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	1622

	
	
	
	LM020501
	25cm 水泥混凝土
	m2
	1622

	
	
	LM040201
	
	砂砾路肩
	m3
	56.78

	
	107
	
	
	交通工程及沿线设施
	km
	0.334

	
	
	10701
	
	交通安全设施
	公里
	0.334

	
	
	
	JA01
	护栏
	m
	168

	
	
	
	JA0103
	钢道口标柱
	根
	4

	
	
	
	JA010501
	波形钢板护栏
	m
	168

	
	
	
	JA01050101
	Gr-C-4E
	m
	168

	
	
	
	JA01050106
	上游端头
	处
	1

	
	
	
	JA01050107
	下游端头
	处
	1

	
	
	
	JA03
	标志牌
	块
	5

	
	
	
	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	3

	
	
	
	JA03010101
	单柱式铝合金标志牌（△700mm）
	块
	2

	
	
	
	JA03010102
	单柱式铝合金标志牌（○600mm）
	块
	1

	
	
	
	JA0305
	太阳能爆闪灯
	块
	2

	
	
	
	JA0401
	路面标线
	m2
	184.45

	
	
	
	JA040101
	热熔标线
	m2
	108.85

	
	
	
	JA040103
	振动标线
	m2
	75.6

	
	
	
	JA06
	轮廓标
	个
	8

	
	
	
	JA0603
	栏式轮廓标
	个
	8

	
	
	
	JA0403
	铸钢减速带
	m/处
	4.5/1

	四
	
	
	
	黄河神木段四号采砂作业区（西豆峪）
	公里
	0.268

	
	102
	
	
	路基工程
	km
	0.268

	
	
	LJ01
	
	场地清理
	km
	0.268

	
	
	
	LJ0101
	清理与掘除
	km
	0.268

	
	
	
	LJ010102
	伐树、挖根
	棵
	13

	
	
	
	LJ0102
	挖除旧路面
	m3
	45

	
	
	
	LJ010201
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	45

	
	
	LJ03
	
	路基填方
	m3
	8641

	
	
	
	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	259

	
	
	
	LJ0302
	借土方填筑
	m3
	8382

	
	
	LJ07
	
	防护与加固工程
	km
	0.268

	
	
	
	LJ0701
	路堤墙
	m3/m
	651.6/60

	
	
	
	LJ070101
	C25片石混凝土
	m3
	651.6

	
	
	
	LJ0703
	其他防护
	m2
	1783

	
	
	
	LJ07030101
	紫穗槐12株/m2
	m2
	1783

	
	103
	
	
	路面工程
	km
	0.268

	
	
	LM02
	
	水泥混凝土路面
	m2
	1325

	
	
	
	LM0201
	路面垫层
	m2
	1592

	
	
	
	LM020102
	20cm 砂砾垫层
	m2
	1592

	
	
	
	LM0203
	路面基层
	m2
	1459

	
	
	
	LM020302
	20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95）
	m2
	1459

	
	
	
	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	1325

	
	
	
	LM020501
	25cm 水泥混凝土
	m2
	1325

	
	
	LM040201
	
	砂砾路肩
	m3
	45.56

	
	107
	
	
	交通工程及沿线设施
	km
	0.268

	
	
	10701
	
	交通安全设施
	公里
	0.268

	
	
	
	JA01
	护栏
	m
	192

	
	
	
	JA0103
	钢道口标柱
	根
	4

	
	
	
	JA010501
	波形钢板护栏
	m
	192

	
	
	
	JA01050101
	Gr-C-4E
	m
	192

	
	
	
	JA01050106
	上游端头
	处
	2

	
	
	
	JA01050107
	下游端头
	处
	2

	
	
	
	JA03
	标志牌
	块
	5

	
	
	
	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	3

	
	
	
	JA03010101
	单柱式铝合金标志牌（△700mm）
	块
	2

	
	
	
	JA03010102
	单柱式铝合金标志牌（○600mm）
	块
	1

	
	
	
	JA0305
	太阳能爆闪灯
	块
	2

	
	
	
	JA0401
	路面标线
	m2
	164.65

	
	
	
	JA040101
	热熔标线
	m2
	89.05

	
	
	
	JA040103
	振动标线
	m2
	75.6

	
	
	
	JA06
	轮廓标
	个
	14

	
	
	
	JA0603
	栏式轮廓标
	个
	14

	
	
	
	JA0403
	铸钢减速带
	m/处
	4.5/1

	五
	
	
	
	黄河神木段五号采砂作业区（界牌）
	公里
	0.43

	
	102
	
	
	路基工程
	km
	0.43

	
	
	LJ01
	
	场地清理
	km
	0.43

	
	
	
	LJ0101
	清理与掘除
	km
	0.43

	
	
	
	LJ010102
	伐树、挖根
	棵
	18

	
	
	
	LJ0102
	挖除旧路面
	m3
	90

	
	
	
	LJ010201
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	90

	
	
	LJ02
	
	路基挖方
	m3
	

	
	
	
	LJ0201
	挖弃土方
	m3
	353

	
	
	LJ03
	
	路基填方
	m3
	518

	
	
	
	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	518

	
	
	LJ07
	
	防护与加固工程
	km
	0.43

	
	
	
	LJ0701
	路堑墙
	m3/m
	168.8/40

	
	
	
	LJ070101
	C25片石混凝土
	m3
	168.8

	
	103
	
	
	路面工程
	km
	0.43

	
	
	LM02
	
	水泥混凝土路面
	m2
	2098

	
	
	
	LM0201
	路面垫层
	m2
	2528

	
	
	
	LM020102
	20cm 砂砾垫层
	m2
	2528

	
	
	
	LM0203
	路面基层
	m2
	2313

	
	
	
	LM020302
	20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95）
	m2
	2313

	
	
	
	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	2098

	
	
	
	LM020501
	25cm 水泥混凝土
	m2
	2098

	
	
	LM040201
	
	砂砾路肩
	m3
	73.1

	
	107
	
	
	交通工程及沿线设施
	km
	0.43

	
	
	10701
	
	交通安全设施
	公里
	0.43

	
	
	
	JA01
	护栏
	m
	72

	
	
	
	JA0103
	钢道口标柱
	根
	4

	
	
	
	JA010501
	波形钢板护栏
	m
	72

	
	
	
	JA01050101
	Gr-C-4E
	m
	72

	
	
	
	JA01050106
	上游端头
	处
	1

	
	
	
	JA01050107
	下游端头
	处
	1

	
	
	
	JA03
	标志牌
	块
	5

	
	
	
	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	3

	
	
	
	JA03010101
	单柱式铝合金标志牌（△700mm）
	块
	2

	
	
	
	JA03010102
	单柱式铝合金标志牌（○600mm）
	块
	1

	
	
	
	JA0305
	太阳能爆闪灯
	块
	2

	
	
	
	JA0401
	路面标线
	m2
	213.25

	
	
	
	JA040101
	热熔标线
	m2
	137.65

	
	
	
	JA040103
	振动标线
	m2
	75.6

	
	
	
	JA06
	轮廓标
	个
	4

	
	
	
	JA0603
	栏式轮廓标
	个
	4

	
	
	
	JA0403
	铸钢减速带
	m/处
	4.5/1
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