标的名称：西北大学长安校区提质扩容项目地裂缝专项勘察服务采购项目
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	采购标的需实现的功能或者目标：
按照国家及地方相关规范、规程工作，查明场地内地裂缝的发育情况和工程地质情况，提出合理的建议、措施，为设计提供依据。有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。

	2
	
	采购标的需执行的强制标准：
1.GB 50021-2001（2009 版）《岩土工程勘察规范》；
2.GB 55017-2021《工程勘察通用规范》；
3.GB 50025-2018《湿陷性黄土地区建筑规范》。

	3
	
	采购标的需执行的其它标准：
1.DBJ 61/T 182-2021《西安地裂缝场地勘察与工程设计规程》；
2.T/CAGHP 079-2022《地裂缝防治工程勘查规范（试行）》。

	4
	
	技术要求：
按照国家及地方相关规范、规程工作，查明场地内地裂缝的发育情况和工程地质情况，提出合理的建议、措施，为设计提供依据。有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。
地裂缝勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括但不仅限于以下内容：
1.查明场地地形地貌、地质构造；
[bookmark: _GoBack]2.查明土层岩性、年代、成因、厚度、埋藏条件；
3.查明地下水埋藏条件，含水层渗透系数、地下水补给、径流、排泄条件；
4.查明地裂缝发育情况、分布规律，裂缝形态、大小、延伸方向、延伸长度，裂缝间距，裂缝发育的土层位置和裂缝性质；查明场地工程地质条件
5.分析地裂缝产生的原因和活动性，评价工程建设的适宜性；
6.提出防治措施和监测建议；
其它：未尽事宜，按现行规范及规程执行。

	5
	
	服务要求：
1.服务期：总工期20天。
2.成果文件：纸质版4套，电子版一套。
3.质量标准：国家相关技术标准和陕西省、西安市具体要求。



