采购需求
[bookmark: _Toc139641332]一、项目概况
能源金贸片区44亩拟供应地块土地整理项目。
本项目最高限价为200.59万元。
二、具体工程内容
主要内容为对位于沣湾四路以南、石化大道以北、金科三路以西、金科四路以东的拟供应地块进行土地整理，主要包含10KV线路迁改、现状道路破除及土方清理等内容（不含该地块内110KV高压铁塔拆除及信号塔迁改）。
三、工程量清单及图纸（详见附件）。
四、商务要求
（一）工期：自合同签订之日起20个日历天。
（二）施工地点：具体以采购人指定地点为准。
五、其他要求
（一）工程质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
（二）承包方式
1、承包方式为包工包料。本工程所需材料必须符合产品质量及规范要求，并按规定进行材料复验，并能满足项目设计要求及有关行业特殊使用要求。
2、所有材料、成品均应有产品合格证及检验报告，须经采购人代表检查验收，报验合格后方可进场，无质量证明文件的产品不得用于本项目。
（三）验收方案
1、成交供应商工程完工后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购人。
2、电力迁改部分，成交供应商应按约定的期限完成迁改，并负责做好迁改施工全过程工程质量、安全、进度等管理工作。负责按照拟迁改线路产权单位、国家电网公司及相关法律法规要求，编制迁改施工方案、制定和报送迁改停电计划，并按要求编制和报送完整施工、竣工等相关资料，保证拆除后废旧物资回收的完整性。线路迁改完成后，需组织并取得产权单位、国家电网公司等相关单位验收合格文件，确保线路正常通电投运，并按要求做好废旧资产和迁改后新建的电力设施资产交付原产权单位或国家电网公司，完善相关移交手续，确保线路运行和维护管理等工作正常开展。
3、采购人确认成交供应商的自检内容，验收合格作为工程的最终认可。
4、验收依据：
（1）合同、磋商文件、响应文件及承诺。
（2）本工程的工程量清单、作法说明、设计变更等。
[bookmark: _GoBack]（3）国家相关标准、规范及有关技术文件。
