
                                                         采购就业创业孵化基地暨残疾人工作室货物项目 

谈判内容及采购需求
本次采购项目为采购就业创业孵化基地暨残疾人工作室货物项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

本项目是为就业创业孵化基地暨残疾人工作室采购所需设备及家具等物品。本项目包含设备的购置和安装服务，供应商须配合完成设备的安装和调试，以及设备的使用培训，所有设备安装完成后必须能够正常使用。定制家具的样式与颜色要与环境氛围匹配，确保家具和设备与整体装修风格和色调统一。采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。

采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	木质门带套
	门洞口尺寸：900mm*2200mm（±5mm）
2.门类型：单开
3.开启方式：平开
4.门扇材质：成品实木复合
5.五金种类、规格：执手锁、门吸                       6.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。
	樘
	24.00 
	

	2
	木质门带套
	门洞口尺寸：1500mm*2200mm（±5mm）
2.门类型：双开
3.开启方式：平开
4.门扇材质：成品实木复合
5.五金种类、规格：执手锁、门吸        

基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。
7.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。
	樘
	6.00 
	

	3
	钢质防火门
	门洞口尺寸：1500mm*2200mm（±5mm）
2.防火等级：甲级
3.开启方式：平开＞90°＜180°
4.五金种类、规格：明装闭门器
	樘
	10.00 
	

	4
	定制成品柜
	材质：实木颗粒       2.规格：最终以实际测量和设计图要求为准，以下规格参数仅作为参考。

6450mm*3100mm*350mm （±5mm）（1个）、6850mm*3100mm*350mm （±5mm）（1个）、7220mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、5300mm*3100mm*350mm（±5mm）（11个）、5300mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、6350mm*3100mm*350mm（±5mm）（2个）、4800mm*3100mm*350mm（±5mm）（2个）、1990mm*3100mm*600mm （±5mm）（1个）、1600mm*3100mm*350mm（±5mm）（1个）、1800mm*2100mm*400mm（±5mm）（2个）、1600mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、3100mm*3100mm*600mm （±5mm）（1个）、1920mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、4800mm*3100mm*350mm （±5mm）（1个）
2.基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。
3.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。
采用优质五金配件。平均柜深≥433mm
颜色根据整体装修风格确定，要与环境氛围匹配。


	m2
	376.48 
	核心产品

	5
	成品扶手
	1.固定件种类、规格：靠墙PVC≥140mm骨架≥1.6mm厚铝材，长度以实际测量为准。
	m
	225.00 
	

	6
	接待桌
	1.材质：橡胶木材质   甲醛释放等级E0                  2.直径≥800mm，V腿圆桌                   3.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。
	张
	6.00 
	

	7
	椅子
	1.材质：实木材质，甲醛释放等级E0                   2.规格：460mm*500mm*810mm （±5mm）                3.坐垫：皮质    1.环保水性漆。
2.西皮：采用优质西皮，撕裂力≥20N，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级。
3.海绵：采用优质高弹海绵。
4.椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。
颜色：定制胡桃木色+黑色西皮
	把
	206.00 
	核心产品

	8
	储物柜
	1.材质：实木颗粒，甲醛释放等级E0                                2.规格：1000mm*400mm*750mm （±5mm）       3. 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	个
	3.00 
	

	9
	电脑桌
	1.材质：实木颗粒，甲醛释放等级E0              2.规格2400mm*700mm*750mm （±5mm）                 3. 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	张
	17.00 
	核心产品

	10
	成品茶台
	1.材质：实木橡木                      2.规格：1600mm*600mm*750mm（±5mm）
	张
	10.00 
	

	11
	成品展架
	材质：实木                          2.规格：1200mm*350mm*2400mm（±5mm）采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	套
	4.00 
	

	12
	工作台
	1.材质：实木颗粒 4000mm*1200mm*750mm钢架，甲醛释放等级E0，采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	张
	8.00 
	

	13
	讲桌
	1.材质：实木颗粒，甲醛释放等级E0              2.规格1200mm*600mm*750mm（±5mm）钢架采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	张
	1.00 
	

	14
	折叠展板
	1.边框材质：铝型材                   2.画面材质：KT板/木塑板                    3.规格800mm*2000mm（±5mm） 
	个
	12.00 
	

	15
	书法桌
	1.材质：实木，甲醛释放等级E0                          2.规格2400mm*1000mm*750mm（±5mm） 
	个
	4.00 
	

	16
	心理沙盘套装
	1.1000≥套沙具、实木6≥层柜、专用沙20≥斤、实木支架1套、防水内托1个，材质，树脂、木质、塑料、橡胶、等多种环保材质，       2.甲醛检测报告GB 18584-2001、CE、ROHS认证
	套
	1.00 
	

	17
	角几
	1.材质：实木颗粒                        2.规格：400mm*800mm*600mm（±5mm）甲醛释放等级E0采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	个
	3.00 
	

	18
	置物架
	1.材质：实木颗粒                        2.规格1200mm*1800mm*350mm（±5mm）          3.甲醛释放等级E0采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	个
	1.00 
	

	19
	组合桌
	1.材质：钢架、实木颗粒                        2.规格1600mm*600mm*750mm（±5mm）；甲醛释放等级E0；采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	张
	12.00 
	

	20
	工作桌
	1.材质：钢架、实木颗粒                     2.规格：1600mm*600mm*750mm （±5mm）                  3.甲醛释放等级E0采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	张
	1.00 
	

	21
	电子阅览桌
	1.材质：钢架、实木颗粒                     2.规格：1600mm*600mm*750mm（±5mm）                  3.甲醛释放等级E0采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	张
	2.00 
	

	22
	沙发
	1.材质：皮质沙发                          2.规格：2120mm*880mm*800mm（±5mm）          3.环保水性漆.
4.西皮：采用优质西皮。
5.海绵：采用优质高弹海绵。
6.椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。            
	套
	3.00 
	

	23
	圆形堆台
	1.材质：实木颗粒板                   2.直径≥1200mm，高度≥1200mm                3.甲醛释放等级E0采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	个
	2.00 
	

	24
	矩形堆台
	1.材质：实木颗粒板        2.1600mm*800mm*1200mm（±5mm）                  3.甲醛释放等级E0，采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	个
	2.00 
	

	25
	亚克力透明展台
	1.材质：亚克力                            2.规格：300mm*300mm*1100mm（±5mm）
	个
	4.00 
	

	26
	按摩床
	1.材质：木质骨架                               2.规格1900mm*800mm*750mm（±5mm）                 3.环保水性漆.
4.西皮：采用优质西皮。
5.海绵：采用优质高弹海绵。
6.椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。            
	个
	8.00 
	

	27
	窗帘
	窗帘材质：百叶帘、卷帘                        2.单个规格：2620mm*2200mm（±5mm）                   3.涤纶(聚酯纤维)，遮光度90%-99.99%，抗菌功能。耐人造光色牢度5级，

4.颜色要与整体装修风格匹配                    
	m2
	253.44 
	

	28
	遮光帘
	1.窗帘材质：布帘                       2.单个规格：≥7200mm*3100mm*1.85mm 倍褶子                                3.含五金，铝合金材质；轨道面料：涤纶(聚酯纤维)，遮光度90%-99.99%，抗菌功能。耐人造光色牢度5级，                     4.轨道：，明轨、壁厚1.5~2.6mm。
	m2
	42.30 
	

	29
	操作台
	用于职能测评工作室                         1.材质：实木颗粒                       2.规格：1800mm*600mm*750mm（±5mm）           3.甲醛释放等级E0采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。  
	套
	6.00 
	

	30
	三脚架/L板
	1.总重量：≥3.4KG
2.最大承重：≥8KG
3.脚架材质：铝合金
4.云台类型：液压阴尼云台
5.碗口直径：≥5.5mm
6.脚架节数：≥3节
7.收纳高度：≥840mm
8.脚大管径：≥20mm
9.脚架最高高度：≥1880mm
10.最低高度：≥820mm
	套
	1.00 
	

	31
	茶吧机
	1.尺寸：350mm*330mm*1127mm （±5mm）                 2.制热功率：1350W                      3.额定电压：220v                       4.额定功率：50HZ 
5.加热功率：3000W，额定电压/频率：220V~/50Hz，防触电类型：Ⅰ类，防水等级：IP44。
6.适用水源：市政自来水，适用水压：0.1MPa-0.4MPa，适用湿度：≤90% 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7.取水方式：触摸或按键取水。
8.热胆容积：≥35L，压力桶≥3G
9.制水能力：≥60L/小时 。
	台
	3.00 
	

	32
	国产电脑
	≥KX-7000 CPU主频≥3.6
物理核数：≥8核
显示屏尺寸：≥23.8
显示屏分辨率：1920*1080
显示屏色准：最大△E ≤4
显示屏响应时间（ms）≤8
显示屏可视角度：170/160*
显示屏材质：VA/IPS
屏幕比例：16:9
内存：≥8GB
内存限度速率：≥3200MT/s
内存扩展接口 ≥2
硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘
机械硬盘接口方式：SATAIII
机械硬盘转速：≥5400
机械硬盘容量：≥1TB
固态内存：≥256GB
显卡类型：独立显卡
独立显卡显存容量：≥2GB
独立显卡显存位宽：≥64
独立显卡显存类型：DDR4/LPDDR4/GDDR5/G
DDR6
	台
	32.00 
	核心产品

	33
	打印机
	1.黑白激光一体机，打印，复印，扫描         2.产品尺寸：≥410mm*400mm*270mm                  3.耗材类型：鼓粉分离                  4.纸盒容量：250页，黑白≥25页/分钟, 首页输出时间： 5.5秒；预热时间0秒。
5．打印分辨率最高≥4800x1200dpi，最大扫描 
	台
	4.00 
	

	34
	75寸教学平板电视
	用于数据标注、雕刻、手工文创、烘焙、咖啡、插花、茶艺、多工功能培训室              1.规格：≥1489mm*891mm*122mm                     2.系统：Win10+安卓双系统，                  3.内存：4K高清，≥8G运行内存，≥256G储存内存，                                   4.可插优盘，5g无线快传，无线投屏             5.含教学系统
	台
	9.00 
	核心产品

	35
	智能咖啡机
	全自动咖啡机
参数
豆仓容量≥1200g
刀盘直径≥64mm
研磨档位11档
泵浦压力18Bar
电源线长≥1.5m
产品尺寸长≥490mm，宽≥300mm，高≥520mm
额定电压≥220V
额定功率≥1700W
萃取方式高压萃取（8bar及以上）
蒸汽预热时间小于30s
单杯冷萃时间61-90s
支持冷萃
奶泡，美式咖啡，卡布奇诺，拿铁，意式浓缩，冷萃
制作口味10种以上
蒸汽可调，粗细可调，彩屏显示，奶泡口感可调
适用场景办公室，商用
水箱容量≥1.9L及以上
	台
	2.00 
	

	36
	冰箱
	1.规格≥863mm*598mm*1900mm                    2.容积：总容积≥510L ，冷藏容积≥343l             3.能效等级：1级能效
	台
	2.00 
	

	37
	蒸烤一体机
	规格
开孔尺寸：长600mm，宽460mm，高572mm（±5mm）
加热最高温度：230C
额定功率：≥2950W
电源插座规格：≥16A
产品净重：≥34kg
参数
类别：微蒸烤一体机
发热管材质：不锈钢
内胆材质：陶瓷膜
安装方式：嵌入式
功能：独立水箱
操控方式：触控式， APP 操控
	台
	1.00 
	

	38
	100寸大屏幕电视
	1.规格：100寸                           2.系统：Win10+安卓双系统，                  3.内存：4K高清，≥8G运行内存，≥256G储存内存，                                   4.可插优盘，5g无线快传，无线投屏                5 .含教学系统
	台
	2.00 
	

	39
	全画幅高清摄像机 
	高清摄像：4K超高清视频
有效像素：≥3300万
接口：HDMI , Wi - Fi ，蓝牙
焦点数量：≥759个
屏幕参数液晶屏尺寸：3英寸
液晶屏类型：侧翻屏，触摸屏
液晶屏像素：≥103万
最大光圈连拍速度：高约10张／秒
存储介质：SD 卡， SDHC 卡， SDXC 卡
电池类型：锂离子电池
外接电源：支持外接电源
滤镜直径：≥40.5mm
功能：5轴防抖，4K视频，高速连拍， Wi - Fi ，翻转自拍
适用对象：中高级
传感器尺寸：全画幅
像素：≥3000-4000万
适用场景
人物摄影，静物拍摄，风光摄影商品
镜头卡口：E 卡口
RAW 照片输出：14bit
视频拍摄能力：4K60P,2K60P,2K30P,1080P120P,1080P60P,1080P30P
视频采样：4:2:2
	台
	1.00 
	核心产品

	40
	全画幅超广角标准变焦镜头
	规格：焦距
自动对焦马达：支持自动对焦
支持AF / MF 切换
镜头卡口： E 卡口
滤镜直径：≥72mm
镜头类型：标准变焦
最大光圈：F4
适用机身类型：微单
画幅：全画幅
	台
	1.00 
	核心产品

	41
	无线腰包式麦克风
	
3.尺寸：长28.77mm，宽28.34mm，高16.35mm（±5mm）（含磁铁）
4.重量：≥16g（含磁铁）
5.无线模式
6.Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/ax
7.SDR：自定义
8.等效全向辐射功耗（EIRP）
9.Wi-Fi:
10.400GHz至2.4835GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)
11.725GHz至5.850GHz:＜20dBm(FCC/SRRC),＜14dBm(CE)
12.SDR:
13.400GHz至2.4835GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)
14.150GHz至5.250GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)
15.250GHz至5.350GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)
16.470GHz至5.725GHz:＜20dBm(FCC/CE/MIC)
17.725GHz至5.850GHz:＜20dBm(FCC/SRRC),＜14dBm(CE)
	个
	1.00 
	

	42
	85寸大屏
	1.85寸大屏
2.液晶玻璃：惠科
3.有效显示面积：1210.6(H)*681.4(V)MM
4.显示比例：16:9
5.亮度：350cd/㎡（中心点、典型）
6.对比度：1400:1
7.颜色：8-bit
8.背光均匀性：70%
9.背光类型：DLED背光
10.最大可视角度：全视角：178°(V)/178°(H)（典型）
11.液晶屏物理分辨率：≥3840*2160
12.背光电流及电压：67-87V/600mA
13.使用寿命（hrs）：≥60000(hrs)
14.主板配置
15.CPU：双核A73+双核A53 CPU
16.内存：≥4+32G
17.芯片型号：848
18.系统：Android 8.0
19.触摸
20.触摸屏：红外
21.响应速度：﹥8ms
22.产品信息
23.机身尺寸：≥1269.6*739.4mm
24.普通纸箱/蜂窝箱尺寸（MM）：≥1330*160*945mm
	台
	1.00 
	

	43
	音视频线材及辅料
	5米高清线/2米调试线/相机散热器
	套
	1.00 
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	直播外置采集卡
	直播外置采集卡                                                                                                                                                                用于直播间                                                                                                                                                                                     类型：外置
类别：扩展卡
支持接口：HDMI，USB3.0
可采集：≥3840x2160p30 或≥1920x1080p90
可采集双通道内嵌音频或麦克风输入音频
自动检测输入信号，即插即用
集成USB声卡功能，可回放电脑本地音频
提供跨平台SDK开发包
连续24x7h工作
LED状态灯
支持系统：Windows、Linux、Mac、Chrome OS
配套软件：USB Capture Utility、Capture Express等
	套
	1.00 
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	主灯/辅灯
	1.主灯/辅灯
2.输出功率（光源）:≥200W
3.CCT:2700K-6500K
4.CRI:≥95
5.TLCI:≥96
6.CQS:≥96
7.SSI(D32):≥90
8.SSI(D56):≥89
9.TM-30Rf(平均值):≥96
10.TM-30Rg（平均值）:≥101
11.光通量：17000lm
12.发光角度：
13.裸灯：≥111°
14.标准罩：≥26°
15.供电规格：AC:100V-240V/0.95A-2.5A
16.控制方式：控制面板，Sidus Link®App
17.工作温度：-10℃~+40℃
18.存储温度：-20℃~+80℃
19.固件升级方式：Sidus Link®App
20.遥控距离（蓝牙）:≤100m
21.显示屏类型：LCD屏
22.散热方式：主动散热
23.灯体尺寸（不含支架）:≥207x115x115mm
24.灯体尺寸（含支架）:≥207x119x200mm
25.灯体重量：≥1560g
	套
	2.00 
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	环境灯/绿幕灯
	
1.输出功率（光源）:≥200W
2.CCT:2700K-6500K
3.CRI:≥95
4.TLCI:≥96
5.CQS:≥96
7.SSI(D32):≥90
8.SSI(D56):≥89
9.TM-30Rf（平均值）:≥96
10.TM-30Rg（平均值）:≥101
11.光通量：≥17000lm
12.发光角度：
13.裸灯：≥111°
14.标准罩：≥26°
15.供电规格：AC:100V-240V/0.95A-2.5A
16.控制方式：控制面板，Sidus Link®App
17.工作温度：-10℃~+40℃
18.存储温度：-20℃~+80℃
19.固件升级方式：Sidus Link®App
20.遥控距离（蓝牙）:≤100m
21.显示屏类型：LCD屏
22.散热方式：主动散热
23.灯体尺寸（不含支架）:≥207x115x115mm
24.灯体尺寸（含支架）:≥207x119x200mm
25.灯体重量：≥1560g
	套
	2.00 
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	轮廓灯
	1.DC输入功率（Max）:≥229W
2.输出功率（光源）:≥200W
3.CCT:2700K-6500K
4.CRI:≥95
5.TLCI:≥96
6.CQS:≥96
7.SSI(D32):≥90
8.SSI(D56):≥89
9.TM-30Rf（平均值）:≥96
10.TM-30Rg（平均值）:≥101
11.光通量：≥17000lm
12.发光角度：
13.裸灯：≥111°
14.标准罩：≥26°
15.供电规格：AC:100V-240V/0.95A-2.5A
16.控制方式：控制面板,Sidus Link®App
17.工作温度：-10℃~+40℃
18.存储温度：-20℃~+80℃
19.固件升级方式：Sidus Link®App
20.遥控距离（蓝牙）:≤100m
21.显示屏类型：LCD屏
22.散热方式：主动散热
23.灯体尺寸（不含支架）:≥207x115x115mm
24.灯体尺寸（含支架）:≥207x119x200mm
25.灯体重量：≥1560g
	个
	2.00 
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	顶灯
	 1.CCT:2500K～7500K
2.CRI:≥95
3.TLCI:≥98
4.输出功率：200W(Max)
5.输入功率：240W(Max)
6.工作电流：5A(Max)
7.工作电压：48V
8.工作温度：-10°℃~40℃
9.供电电压
10.V口电池输出：12～28.8V
11.V口电池兼容性：
12.8V电池半功率输出；
13.26V、28.8V电池全功率输出
14.适配器输出：≥48V
15.控制方式：手动，Sidus LinkAPP,DMX
16.遥控距离（蓝牙）:≤80m/262.5ft,2.4G Hz
17.显示屏类型：OLED
18.散热方式
19.灯体：自然散热
20.控制盒：主动散热
21.单品包装尺寸：69.5*38.5*12.5cm
22.净重：≥5.56kg
23.毛重：≥7.87kg
	个
	1.00 
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	电动绿幕
	1.盒子材质：合金
2.幕布材质：牛津布4.输出功率：200W(Max)
3.输入功率：≥240W(Max)
4.工作电流：5A(Max)
5.工作电压：≥48V
	个
	1.00 
	

	50
	音乐放松按摩椅
	                                                                                                                                                                       1、 音乐放松椅：
人体工程学设计外形自带高保真音箱，全电动多重姿势倾躺放松，角度由95度—165度自由调整。表面进口PU皮革。电性能：电压≥220V    电流≥1.5A   功率≥300W。
产品外形尺寸（收起最小角度时）：≥110cm（长） * 90cm（宽） * 95cm（高）
产品外形尺寸（打开最大角度时）：≥175cm（长） * 90cm（宽） * 90cm（高）
2、多维体感音乐模式；渐进式肌肉松弛训练模式；背景音乐及自然声；系统设置等。
3、音乐共振硬件：大功率按摩器；振能传输介质组件；高级吸音材料组件。
4、系统控制箱：控制电路模块、控制系统软件、高保真音响功放、电源等。      
5、配套硬件：专利皮革清洁护理剂等。
6、须包含肌肉放松法≥18分钟、呼吸放松法不少于15分钟、想象放松法≥15分钟、鼻腔放松法不少于5分钟、腹式呼吸法≥4分钟等5种真人视频放松教程；
7、音乐能量共振（多维体感音乐疗法）：2组大功能换能器，15种特制音乐共振模式，强力“浪涌式”绵延振动特征，改善身心指征效果最佳。半小时消耗多余热量350大卡，降低疲劳指数20%~40%；改善局部循环，平衡自主神经
	套
	1.00 
	核心产品
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	自助心理
治疗仪
	心理咨询设备，用于心理健康疗愈                                                                                                                                                            自助心理治疗系统 “自助心理治疗系统”从心理学的积极方面进行切入，关注个体的核心优势，促进个体长远发展，充分挖掘人固有的潜在力量。倡导最大程度的发挥每个人的优势与潜能，预防为主，普惠创新，将传统解决“已病”问题创新为积极引导预防“未病”，减少传统的“说教方式”，增加趣味性与交互性体验，重视个体内部各项能力的塑造，引导了解自己的优势长处，树立人生理想，形成良好的心理品质和行为模式，提升主观幸福感。
一、软件参数：
★1.包含我的优势、积极成长、关于自己三大模块，设置勋章系统，体系化学习、鼓励式成长。
2.系统可进行24项积极心理品质测评，自助式探索、积极了解自我优势。
3.系统测评完随即生成报告，报告可自助打印，便于带走保存。
★4.系统包含“社交训练”、“积极品质”、“情绪管理”等丰富多彩的心理漫画，针对“不敢打招呼”、“没有安全感”、“特别胆小”等问题针对性提升，寓教于乐。
★5.系统心理漫画具有互动功能，体验感好，趣味性强。★6.系统可进行成长问答，“我的特点”、“我的价值感”、“我未来的样子”、“闪闪发光的自己”等多方面多角度的了解自己。
二、设备参数：
≥32英寸Android系统一体化电容触摸终端，内置热敏打印机。
	台
	1.00 
	核心产品
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	VR自主调控放松系统
	一、产品功能：
1、包含但不限于音乐放松、放松训练、心理影院、心境空间、冥想放松、肌肉放松、呼吸放松等模块。
2、音乐放松模块采用虚拟现实技术和专业心理疏导技术相结合，通过虚拟现实系统将使用者带入预设好的心理调适环境，同时结合音乐疗法，潜意识疏导，心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。
3、VR放松场景包含但不限于大海、沙滩、雪山、田野、草原、高山、海底、云端、河流、丛林、小溪、公园、四季等数十种场景。
4、音乐放松模块包含但不限于α波音乐、催眠音乐、东方冥想、放松音乐、古典音乐、自然之声等多种类型的放松音乐。
5、放松训练模块采用虚拟现实技术和专业放松训练法相结合，通过虚拟现实系统在舒适的环境中指导使用者进行放松训练，可以使使用者达到消除紧张、放松肌肉的目的。
6、放松训练模块包含但不限于着陆技术、蝴蝶拥抱、身心放松等模块，可以自由选择分类进行观看也可以按照顺序自动播放。
7、心理影院以虚拟电影院场景的方式，在大屏幕上播放心理短片。
8、心境空间模块采用虚拟现实技术使体验者身临其境，留下深刻印象将体验者，置于一个超自然的想象空间中。
9、心境空间模块包含但不限于冰岛之旅、冰箱历险记、布莱斯峡谷、部落战争、穿越猎户座星云、戴尔的梦境、冬季仙境、环游世界之旅、皮皮克、奇幻之恋、青之洞窟等VR空间场景。
10、冥想放松模块采用虚拟现实技术结合智能语音引导系统引导使用者进行冥想放松，提供大海、草原、芦苇湖泊等多种动态3D场景供使用者选择，提供像素拟真画质场景。冥想放松包含但不限于身体扫描、情绪改善、深度放松等分类。
11、肌肉放松模块在虚拟环境中用专业心理放松引导实现专业肌肉放松引导。
12、呼吸放松模块采用虚拟现实技术结合专业呼吸放松技术，指导使用者在多种优美的自然环境中进行呼吸训练，以达到呼吸协调身心放松的目的。
二、产品配置：
1、VR眼镜一体机：轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，织物材质前面板，T型佩戴结构，自适顶部绑带，可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适瞳距，显示、音响等一体化设计。无线手柄，内置锂电池。
2、VR蛋椅：高强度玻璃钢材质，内部宽敞无压迫感，360度低阻力旋转底座，内衬高品质超纤皮包覆，环绕立体声音响，音频无损接入，更好地全方位沉浸在虚拟空间中。
	台
	1.00 
	核心产品
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	视障阅览器
	1.心理咨询设备，用于心理健康疗愈 作的语音朗读，可以让盲人和明眼人一样操作电脑，                                      2.配电脑读屏软件，可以语音朗读屏幕上的所有文字，                                   3.配语音识别输入系统，通过说话，语音控制操作电脑，                                4.支持一键恢复系统，                         5.内存：≥8G，固态≥256GB+500G机械硬盘，                                         6.配置低视力专用键盘，专用鼠标助视器           7.屏幕尺寸：≥27寸，                       8.配助视器鼠标，具有台式助视器功能，用户可以通过显示屏看纸质书籍，报纸内容                    9.助视器有≥10种色彩对比模式，有≥16级放大倍率，最高≥200倍以上
	台
	1.00 
	核心产品
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	高清投影仪 
	高清投影仪 
1.安装方式：360度投影，桌上背投
CVIA 亮度：≥1000lm
2.对比度：≥500,0000:1
3.投射比：≥1.2
4.对焦方式：自动
5.显示比例：4:3,16:10,16:9
6. ISO 亮度：≥1000lm
	台
	2.00 
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	金属软幕
	1.尺寸：≥4M*2.25M
2.类型：画框金属银软幕
3.长宽比：16:9
4.增益：≥2.1
5.厚度：≥0.25mm
	个
	9.00 
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	投影吊架
	 1.专业投影机架及配件（左右吊架）
表面经喷塑处理，外形美观大方，轻松实现≥6个自由度的微调，
可精确拼接和调整画面，适应多通道投影或立体投影环境的需要。
	套
	2.00 
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	偏振镜片
	1.专业偏振玻璃镜头
2.透光性≥50%，≥45度偏振；
3.与专业投影屏幕相配合，偏振特性高达≥95％，观看立体画面时绝无重影现象
4.线偏参数：
5.一：光乘差：二：单透：43±1.5%
6.三：平行透波：36±1.5%四：正交：<2%
7.五：偏正度：99%
	套
	2.00 
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	3D眼镜
	1.类型：线偏振
2.厚度：≥0.42mm
3.透光率:≥80%
4.消光度：99.9%以上
5.表面无麻点、划伤、破边，中间应无脱胶、引力、杂质、汽泡等
	个
	30.00 
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	主控服务器+5D影院播放系统
	1.播控系统软件，支持4D影片播放、暂停、切换，储藏多部4D大片，可触摸操作。
2、支持≥1080P高清数字媒体播放
3、支持MPEG2、MKV、DivX、Xvid、AVC等主流视频格式解码
4、支持CD、MP3、OGG、DTS、AC3、MPEG等所有主流音频格式解码
5、DVI、VGA、HDMI视频输出
6、支持≥5.1声道环绕立体声效果
7、千兆以太网，高速数据传输
	套
	1.00 
	核心产品
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	动作控制系统
	1.控制系统主要匹配影片和操控系统的匹配度，影片进度及动作特效的暂停、播放，为主要控制系统。其中涉及4D动作的编程代码。与动感座椅配合，可实现4D观影效果。
	套
	1.00 
	核心产品
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	4D动感座椅
	1.4人一组4D动感座椅
2.座椅静止尺寸（4位1体）：≥2435mm*1101mm*1572mm
3.重量（4位1体）：≥380Kg
4.左右倾斜：≥±7°
5.前后俯仰：≥±15°
6.上下升降：≥160mm
7.具备上下升降、前俯后仰、左右倾斜的运动特效
8.电动缸结构，拥有寿命长、噪音小、维护简单等特点。可以有效降低座椅高度
9.材质：PU皮革
10.具备上下升降、前俯后仰、左右倾斜三个自由度的运动特效
11.座椅为极夜绿主题色VI展示，极夜绿氛围灯带，具备耳风、面风、喷气、闪光、震臀、震背、扫腿、颠簸八大感官特效
12.（1）电动动感座椅为三自由度。
13.（2）电动动感座椅采用电动缸形式。
	套
	2.00 
	核心产品
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	功放解码一体机
	1.功率放大器
2.≥2通道，≥600Wx2/8Ω，≥890Wx2/4Ω
3.额定输出功率双通道：≥600W/8Ω,≥890W/4Ω
4.信号噪声比A计权，额定功率下：≧105dB
5.总谐波失真（THD）
6.<0.02%(8Ω/1KHz)
7.阻尼系数（8Ω） ≧290
8.分离度（串音）：75dB
9.转换速率：≥25V/uS
	套
	2.00 
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	主音箱
	1.影院主扬声器：
2.单≥12寸，二分频，高功率全音域扬声器系统。
3.角号：90°x 60°恒指向大型号角。具有出色的指向特性控制和低失真。
4.高音驱动器：采用1.5英寸（≥44mm大功率钛膜音圈驱动） 压缩驱动器。
5.低音单元：采用12英寸（≥75mm大功率铜包铝音圈驱动）的低频单元。
	套
	2.00 
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	中置音箱
	1.影院中置扬声器
2.单≥10寸，二分频，高功率全音域扬声器系统。
3.角号：90°x 60°恒指
4.向大型号角。具有出色的指向特性控制和低失真。
5.配置方便搬运的抽手（后部），多点位螺丝固定设计，满足顶部吊挂和壁挂的需求，并且可以灵活利用多点吊挂螺丝对音箱扩声角度进行调节。
6.额定功率：≥250W ，峰值功率：≥1000W
7.频率范围（-10 dB）:50Hz~20KHz
8.频率响应（±3dB）:60Hz～18 kHz
	套
	2.00 
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	环绕支架
	1.环保EO级MDF板材，≥60mm,80mm,1000mm脚架可升降高度，支撑8-12寸专业音响，          2.钢木结合，承重20kg,                             3.规格：≥310mm*260mm*1000mm
	套
	4.00 
	

	66
	时序电源
	≥8路万用电源插座，每路≥13A。
带鹅颈照明灯，方便夜间使用。
时序电源控制，简便、快捷。
带LED电压表显示，准确显示当前电压值。
多台联机功能，可作扩展功能。
实物尺寸 HWD(mm)≥44×483×330(1U)
包装尺寸 HWD(mm)≥90×500×410(0.19CBM)
	套
	1.00 
	

	67
	音箱线
	1.专业音响护套线，专用插头、AV线、过机卡侬线等
	卷
	4.00 
	

	68
	信号线材、附件、安装辅料
	长度≥10米，GB专用辅料，适用弱电.安防.自动化信号线路，阻燃等级≥C级。材质：紫铜镀锡，绝缘护套PA尼龙
	套
	1.00 
	

	69
	标准定制机柜
	≥1800mm米专业影院设备承载机柜
机柜主要为了收纳，4D播放控制机、控制箱、音响功放、解码器等设备，使得整个空间整齐划一，方便操作及控制。
	台
	1.00 
	

	70
	视频融合器
	 功能参数 
支持≥1-12≤通道投影融合点对点输出，无缝拼接融合，实现不同分辨率设备进行
1.无缝拼接融合显示；
支持1通道采集输入，最大支持4K超清分辨率；
2.画面几何校正，支持非标准平面、曲面、折面、球面、天幕、cave透视、0-360度异
任意拼接融合；
边沿任意图片遮罩，图像无失真，平滑自然；
3.支持任意开窗、漫游、叠加、拼接显示，播放视频、音频、图片、PPT、网页等，可
选择指定视频音频播放；
支持单行文本，静态文本，滚动文本等个性化的字幕管理，时钟天气预报显示功
能；
智能中控控制功能，实现对窗帘、空调、音响、LED配电箱等的远程控制；
4.智能中控控制功能，控制本机服务及投影机的定时开关机；                                                                                                                                                                     5.智能中控控制功能，实现预案场景按照一定顺序和时间间隔循环执行；
纯国产系统，基于LINUX定制的桌面UI系统，非安卓系统；
6.媒体播控整合，支持网络流媒体的播放，支持网络摄像头解码，支持直播链接的
快速接入；
7.支持Windows、MacOS、iOS、Android多平台终端控制，首创电脑和平板端实时回
显播控；
8.支持局域网／广域网内集群管理，远程信息发布；
9.支持WIFI、千兆网口、USB线直连等多种通讯方式；
10.支持≥1路3.5mm音频输出，音视频同步输出；
11.支持TF卡扩容，U盘扩展，直插直播；
12.支持≥2路USB3.0，用于多媒体素材播放和功能扩展（键盘和鼠标接入功能、U盘升级
	套
	2.00 
	

	71
	不锈钢菜盆
	1.材质：304-XWS                            2.规格：≥680mm*450mm*200mm                  3.槽数：1个                           4.配套龙头，沥水篮
	个
	4.00 
	

	72
	茶壶
	1.材质：陶瓷材质                           2.规格：≥128mm*145mm
	个
	40.00 
	

	73
	茶杯
	1.材质：陶瓷材质                                  2.规格：≥45mm*35mm
	个
	40.00 
	

	74
	茶桶
	1.材质：塑料                                2.规格：≥16mm*18mm*32mm
	个
	40.00 
	

	75
	茶夹
	1.材质：竹子材质                                 2.规格：≥160mm*15mm
	个
	40.00 
	

	76
	茶盘
	1.材质：实木茶盘                                  2.规格：≥355mm*225mm
	个
	40.00 
	

	77
	公道杯
	1.材质：陶瓷材质                                     2.规格：≥60mm*55mm
	个
	40.00 
	

	78
	茶滤
	1.材质：不锈钢                                     2.规格：≥60mm*55mm
	个
	40.00 
	

	79
	茶叶罐
	1.材质：陶瓷材质                                  2.规格：≥150mm*250mm
	个
	40.00 
	

	80
	电水壶
	1.材质：底座，水壶                                   2.规格：≥190mm*150mm
	个
	40.00 
	

	81
	花瓶
	1.材质：玻璃材质                                 2.规格：≥70mm*180mm
	个
	40.00 
	

	82
	花剪
	1.材质：不锈钢+PP                               2.规格：≥100mm*168mm*70mm
	个
	40.00 
	

	83
	削刀
	1.材质：不锈钢+木制                               2.规格：≥40mm*120mm
	个
	40.00 
	

	84
	花泥
	营养花泥，重量：5kg
	袋
	40.00 
	

	85
	胶带
	规格：长度30m，宽度50mm
	卷
	40.00 
	

	86
	园艺剪
	1.材质：不锈钢+PP 手柄                            2.规格：≥100mm*168mm*70mm
	个
	40.00 
	

	87
	剑山
	座底;铅/铝合金底座带橡胶防滑垫。直径26mm-30mm针：黄铜针/不锈钢针，针直径1.2mm-1.4mm
	个
	40.00 
	

	88
	园艺手套
	防水手套：耐磨.耐酸碱.全防水。尺码：成人手套贴合不紧绷，防滑颗粒提升抓握。
	对
	40.00 
	

	89
	浇水壶
	1.材质：塑料                             2.规格：≥170mm*260mm
	个
	40.00 
	

	90
	咖啡杯子
	1.材质：陶瓷                                 2.规格：≥72mm*47mm
	个
	40.00 
	

	91
	咖啡壶
	1.材质：304不锈钢                         2.规格：≥70mm*74mm
	个
	40.00 
	

	92
	吸管
	1.材质：PP（聚丙烯）：耐-10-90℃.冷热通用。                               2.规格：口径≥8mm-9mm  
	根
	40.00 
	

	93
	咖啡勺子
	1.材质：不锈钢                             2. 规格：≥20mm*132mm
	个
	40.00 
	

	94
	电子秤
	材质：不锈钢易清洁，防油污                               2.规格：≥175mm*135mm*30mm

称重精度0.1g，称重范围 0.3-10000g
	个
	40.00 
	

	95
	温度计
	食品探针温度计：：厨房测油温/水温/奶温，环保材质，304食品级不锈钢探针，支持温度显示，探针长度≥150mm；测量精度≤0.1摄氏度。
	个
	40.00 
	

	96
	咖啡密封罐
	1.材质：玻璃                                    2.规格：≥100mm*190mm
	个
	40.00 
	

	97
	咖啡粉
	细粉≥1000g，感官：粉末/颗粒松散，无结块，冲调溶解快，无沉淀，咖啡香气纯正无异味。 理化：水分≤5.0%，咖啡因0.5-2.0%。安全：重金属.致癌菌同食品强制标准，制癌菌不得检出。
	袋
	40.00 
	

	98
	滤纸
	1.材质：原色木浆纸质                           2.规格：≥126mm*170mm；数量≥100枚
	盒
	40.00 
	

	99
	厨房电子秤
	材质：不锈钢易清洁，防油污                                2.规格：≥175mm*135mm*30mm

3.称重精度0.1g，称重范围 0.3-10000g
	个
	40.00 
	

	100
	量杯
	1.材质：玻璃                                         2.规格：≥44mm*95mm
	个
	40.00 
	

	101
	量勺
	1.材质：304不锈钢                            2.规格：≥2.5ML
	个
	40.00 
	

	102
	温度计
	食品探针温度计：厨房测油温/水温/奶温，环保材质，304食品级不锈钢探针，探针长度≥150mm；测量精度≤0.1摄氏度。
	个
	40.00 
	

	103
	打蛋器
	1.材质：304不锈钢                                   2.规格：≥10英寸
	个
	40.00 
	

	104
	盆
	1.材质：304不锈钢                         2.规格：≥220mm*90mm

容量刻度清晰
	个
	40.00 
	

	105
	擀面杖
	1.材质：实木                                   2.规格：≥350mm*40mm
	根
	40.00 
	

	106
	割包刀
	1.材质：不锈钢+实木                          2.规格：≥250mm*40mm
	个
	40.00 
	

	107
	烤盘
	1.材质：304不锈钢                              2.规格：≥600mm*400mm
	个
	40.00 
	

	108
	烤网
	1.材质：304不锈钢                                2.规格：≥600mm*400mm
	个
	40.00 
	

	109
	美工刀
	1.材质：SK5工具钢刀片                            2.规格：≥132mm*11mm
	把
	40.00 
	

	110
	剪刀
	1.材质：304不锈钢+PP                       2.规格：≥80mm*150mm
	把
	40.00 
	

	111
	胶水
	手工速干胶水500ml
	瓶
	40.00 
	

	112
	钢尺
	材质：2Cr13不锈钢，防锈.刚性好，硬度≥HRC30.规格：量程：2000mm尺身截面：厚度1.0mm-2.0mm宽度：25mm-40mm
	卷
	40.00 
	

	113
	打孔器
	1.材质：成品充电手持打孔器                2.规格：≥160mm*29mm
	个
	40.00 
	

	114
	双面胶
	材质：聚合物，耐高温不粘胶，粘性强力.规格：10mm宽20m长.
	卷
	40.00 
	

	115
	手锯
	1.材质：不锈钢+PP                      2.规格：≥160mm*30mm
	个
	40.00 
	

	116
	雕刻刀
	1.材质：SK2钢材质                      2.规格：套装，≥10件套
	套
	40.00 
	

	117
	木锤
	1.材质：实木                          2.规格：≥350mm*30mm
	个
	40.00 
	

	118
	电动打磨机
	1.材质：不锈钢                                 2.规格：190mm*55mm
	个
	40.00 
	

	119
	防割手套
	凯夫拉纤维9级防刺
	对
	40.00 
	

	120
	护目镜
	材质：聚碳酸酯，功能：防尘防护
	个
	40.00 
	

	121
	花锤
	1.材质：实木                          2.规格：≥350mm*30mm
	个
	40.00 
	

	122
	床单
	1.材质：聚酯纤维                     2.规格：≥1500mm*2300mm
	个
	40.00 
	

	123
	毛毯
	1.材质：云貂绒面料                           2.规格：1500mm*2300mm
	个
	40.00 
	

	124
	酒精
	医用酒精95%浓度，支持皮肤接触，99%杀菌率500ml瓶装.
	瓶
	40.00 
	

	125
	精油
	≥250ml；材质：生姜艾草精油，适用于按摩缓解压力改善睡眠舒缓神经瓶装.
	瓶
	40.00 
	

	126
	拔罐器
	1.材质：玻璃材质                       2.规格：套装  ≥12件套
	套
	40.00 
	

	127
	艾灸器
	底座PP材质，防护罩PBT材质，胶贴EVA材质

直径≥9.5cm
	个
	40.00 
	

	128
	艾草
	≥3年艾叶，艾杆叶片厚纸质，正面绿色，背面密布灰白色蛛丝状绒毛，羽状深裂每捆≥200g
	袋
	40.00 
	

	129
	白大褂
	成品90%纯棉白大褂
	套
	40.00 
	

	130
	热敷灯
	1.材质：金属底座碳纤维灯管              2.规格：≥570mm*1300mm
	个
	40.00 
	

	131
	毛巾
	1.材质：锦纶+涤纶                                  2.规格：≥300mm*400mm
	个
	40.00 
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