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第一章 磋商公告
2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目
竞争性磋商公告
项目概况
2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目的潜在供应商应在汉滨区陈家沟六组265号401室获取采购文件，并于 2026年7月13日 10时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：NBC-2026-ZFCS/G-48
项目名称：2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：520553.42元
采购需求：
合同包1(2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目):
合同包预算金额：520553.42元
	序号
	品目编码
	品目名称
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1
	B99000000
	其他建筑工程
	1(项)
	详见采购文件
	520553.42
	520553.42


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：30日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
(1)、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）； 
(2)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014〕68号）； 
(3)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）
(4)、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2009]90号）； 
(5)、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
(6)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--财库[2017]141号；
(7)其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），需提供年度审核报告；
（2）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级专业承包二级（含二级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
（3）法定代表人参加投标时，提供本人身份证原件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书、被授权人身份证原件和复印件； 
（4）供应商提供2024-2025年度(任意一年度)经审计的供应商财务报告或者提供响应文件截止时间1个月内其基本账户开户银行出具的资信证明，供应商成立不到1年的可提供企业任意时段财务报表； 
（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本单位 2025年6月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明的材料，投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明材料； 
（6）信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；
（7）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为“建筑业”；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》
（8）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间：2026年7月1日至2026年7月7日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：汉滨区陈家沟六组265号401室
方式：现场获取
注：供应商获取文件时请携带单位介绍信、法人授权委托书、本人身份证复印件加盖公章一套。
或将上述报名资料扫描件发送至415431615@qq.com并联系代理机构获取文件
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月13日10时00分00秒 （北京时间）
地点：欢喜岭路木竹桥安置点旺角星汇旁巷内宏泰建筑楼3楼
五、开启
时间：2026年7月13日10时00分00秒（北京时间）
地点：欢喜岭路木竹桥安置点旺角星汇旁巷内宏泰建筑楼3楼
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
/
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称：滔河镇人民政府
地址：陕西省安康市岚皋县滔河镇街道
联系方式： 15229895423
2.采购代理机构信息
名称：纳百川项目管理咨询有限公司
地址：汉滨区陈家沟六组265号401室
联系方式：13709159319
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电话：13709159319
纳百川项目管理咨询有限公司
2026年6月30日




第二章  磋商须知
一、总则
本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》
(财政部第 18 号令)  《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 (财库【2014】214 号)及国家现行有关法规执行。
1．名词解释
采购单位：滔河镇人民政府
采购代理机构：纳百川项目管理咨询有限公司
磋商供应商：满足本次磋商要求具有相应资质和完成项目能力的单位
磋商文件：磋商文件与磋商响应文件的统称
成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的磋商单位
2．合格的供应商、合格的服务
2.1 合格的供应商
2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质；
2.1.2 资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并满足本公告资格要求，有相应经营范围，有能力承担本项目的供应商。
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），需提供年度审核报告；
（2）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级专业承包二级（含二级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
（3）法定代表人参加投标时，提供本人身份证原件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书、被授权人身份证原件和复印件； 
（4）供应商提供2024-2025年度(任意一年度)经审计的供应商财务报告或者提供响应文件截止时间1个月内其基本账户开户银行出具的资信证明，供应商成立不到1年的可提供企业任意时段财务报表； 
（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本单位 2025年6月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明的材料，投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明材料； 
（6）信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；
（7）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为“建筑业”；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》
（8）本项目不接受联合体投标。
供应商的资质证明文件均须加盖红色公章。
2.1.3 投标人必须从采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未从采购代理机构购买磋商 文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加磋商。
2.1.4 本项目不接受联合体磋商。
2.2 合格的工程
2.2.1 工程项目建设依据：采购人已提供施工图设计，其他资料齐全，可满足施工需要。
2.2.2 工程范围及工期、质量要求
2.2.2.1 工程范围：详见工程量清单
2.2.2.2 质量要求：
2.2.2.2.1 质量要求：合格。
本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施 工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工。
2.2.2.2.2 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标人返工，直至达到 合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件 或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 5%支 付赔偿金。
2.2.2.3 工期：
2.2.2.3.1 本工程按采购人要求施工总工期为 30日历天。
2.2.2.3.2工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后， 投标人有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标人协商决定延长竣工时间的期限。
(1) 额外的或附加的工程数量。
(2) 由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。
(3) 不可抗力。
(4) 可能会出现的，不属投标人的过失或违约造成的。
2.2.2.3.3非上述原因，投标人不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿300元，限额为合同总造价的百分之二。
采购人可从应向投标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投 标人完成工程的责任或合同规定的其他责任。
2.2.2.3.4工程提前，采购人不支付投标人实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和 提前竣工奖。
2.2.3 踏勘现场
2.2.3.1 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、 采购人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承 担踏勘现场所发生的自身费用。
2.2.3.2 采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投 标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。
2.2.3.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人 承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
3．磋商费用
投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。
二、磋商文件
4．磋商文件构成
磋商文件包括下列内容：

第一章	磋商公告
第二章	磋商须知
第三章	合同主要条款
第四章	工程范围及质量验收标准
第五章	磋商响应文件基本格式
第六章 工程量清单
5．磋商文件的澄清和修改
5.1、提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文 件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的 内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次
响应文件截止时间。
5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形 式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人 在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有 歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将 构成磋商文件的一部分,对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电报、传真或其他 书面形式予以确认。
5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加 磋商的投标人。
5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变 更时间书面通知所有磋商文件收受人。
6.磋商文件的解释权归采购代理机构。
三、磋商响应文件的编制
7．编制要求
7.1 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文
件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人 在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都 做出实质性响应，其投标将被拒绝。
7.2 投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应 以中文书写。
8．响应文件构成和格式
8.1 投标人编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并 依照下列顺序编写：
（1）  磋商响应函
（2）  报价一览表
（3）  法定代表人授权委托书
（4）  已标价工程量清单
（5）  资格证明文件
（6）  施工组织设计
（7）  工程质量的保障措施及承诺
（8）  企业业绩
（9）  供应商廉洁承诺书
8.2 投标人应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。
8.3 投标人应将响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排。
9．磋商报价
9.1 投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清 单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自 主报价。
9.2 投标人的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以 任何理由予以重复。
9.3 磋商报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定 的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不 限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、 技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或 暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械 费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、 停电及发包人原因造成停窝工在连续 48 小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行 存款利率变化等风险等全部费用。
9.4 投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来 的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和 不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人 对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果 和风险，均由投标人承担。
9.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清 单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择 的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目 (零报价项目) ，视为该项费用已包括 在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表 及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的 工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包 人发出的变更通知。
9.6 磋商报价应考虑的其他风险
投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。
9.7 编制报价的其他约定
9.7.1 投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周 转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。
9.7.2 投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。
[bookmark: _GoBack]9.7.3 本项目采购预算为伍拾贰万零伍佰伍拾叁元肆角贰分 (￥520553.42元) 磋商报价超过采购预算则 视为废标。
10．磋商货币
10.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。
11．磋商保证金
11.1 本项目不收取保证金
12．磋商有效期
12.1 磋商有效期为磋商之日起九十(90)个日历日(成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致)。供应商的磋商有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性磋商而予以拒绝。
12.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长磋 商有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。
13．磋商响应文件的制作和签署
13.1 磋商响应文件按要求加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。                                   13.2除供应商对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增
删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。
13.3 电子投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。
四、磋商响应文件的递交
14．磋商响应文件的递交
14.1 投标文件电子版应与正本包在同一个标袋里，正本一份，副本一份。标袋密封后不应有缝隙，所有缝隙之 处都应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章及法人章，不得采用双面胶密封。
14.2 标记要求：
(1)清楚标明“递交至纳百川项目管理咨询有限公司”；
(2)注明项目名称、项目编号和“在 2026年7月13日 10:00 时前不得启封” 的字样；
(3)标明投标人名称和地址并加盖投标人公章。
14.3 所有投标人须按 14.1、14.2 项要求密封并加写标记。投标人查验文件密封时，如不 符合上述要求，均按不合格处理。
15．磋商截止日期
15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将磋商响应文件递交至采购代理 机构。
15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截 止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新 的截止期。
16．迟交的磋商响应文件
16.1 采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。
17．磋商响应文件的修改和撤回
17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。
但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。
17.2 供应商的修改或撤回通知书应按本须知第 14 条规定密封、标记和递交，并在内层封 套上加注“修改”或“撤回”字样。
17.3 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。
17.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其 磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。
五、磋商与评审
18．响应文件开启和评审
18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。
18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，投标单位须委派代表并签名报到以证 明其出席。
18.3 磋商时， 由各投标人代表共同检查磋商响应文件的密封情况，经确认无误后由采购 代理机构的工作人员当众拆封。密封不合格的磋商响应文件以及未按照第 17 条规定，提交了 可接受的“撤回”通知书的磋商响应文件将不予拆封。
18.4 拆封后，采购代理机构录入投标人“磋商报价表”中的全部内容。各投标人的授权 代表签字确认。
18.5 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录。
19．磋商小组
19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》
及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。
19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产 生。
19.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面 评审报告，推荐成交候选人。
19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比 较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透 露。
20  磋商办法及内容
20.1 磋商原则：
(1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
(2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
(3) 综合评估，择优选择技术方案优、服务有保证的成交单位。
20.2 磋商程序：
磋商的全过程分为公布第一次报价、资质审查、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。 最终报价均采取集中报价形式。
20.2.1 第一次报价：第一次报价不予公布。
20.2.2 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现 下列情况的按无效文件处理。
(1) 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。
(2) 各供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各供应商名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。
(3) 供应商未提供法定代表人授权书(法定代表人直接参加磋商的除外)或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。
(4) 响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。
(5) 本项目不收取保证金。
(6) 提供虚假证明(包括第三方提供的虚假证明、证件)，开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。
(7) 磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。
(8) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应 文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄 清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件 的实质性内容。
21. 磋商过程
(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供 应商平等的磋商机会。
(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技 术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须 经采购人代表确认。
(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书 面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其 法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供 应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
22.最终报价
磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供 应商应在规定时间内提交最后报价；
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案 或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商 的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
23．响应文件的详细评审
23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
23.2 评标方法：综合评分法。


23.3 评分标准
1) 资格审查标准

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效的 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 (或三证合一的营业执照) ， 需提供年度审核报告；

	2
	授权委托书
	法定代表人参加投标时，提供本人身份证原件；授权代表参加投标时， 提供法定代表人授权书、被授权人身份证原件和复印件

	3
	企业资质证书
	具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级专业承包二级（含二级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理

	4
	财务审计报告
	供应商提供2024-2025年度(任意一年度)经审计的供应商财务报告或者提供响应文件截止时间1个月内其基本账户开户银行出具的资信证明，供应商成立不到1年 的可提 供企业任意时段财务报表

	5
	纳税和社保
	提供本单位 2025年6月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明的材料，投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明材料

	6
	信用要求
	投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；

	7
	中小企业声明函
	本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为“建筑业”；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》

	8
	非联合体
	本项目不接受联合体投标。


	8
	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	

投标文件
签字盖章
	竞争性磋商响应文件按竞争性磋商文件要求加盖供应商 公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。 由委托 代理人签字或盖章的，在竞争性磋商响应文件中须同时
提交法定代表人授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合“招标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且报价不大于采购预算。

	
	
	投标内容、投标有 效期
	符合招标文件规定



2) 评分细则

	评审内容
	分值
	评审原则及标准

	报价
	50分
	以满足招标文件要求且报价最低的最后报价为评标基准价,其价格分为满分50分,其他供应商的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/最终报价)×50。
注：投标报价明显低于其他投标人，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评审委员会认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，按无效标处理。“本项目为专门面向中小企业项目，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。”

	施工组织设计
	38分
	（1）总体施工方案（0-5分）
施工总体方案内容至少包括：①施工准备；②施工进度安排; ③施工方法；④重点难点工程分析及解决措施；⑤影响正常施工外在因素分析及对应预案等。
以上内容专门针对本项目且阐述明晰、完整、科学得5 分，每缺一项内容扣 1 分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。(瑕疵指 内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）
（2）确保工程质量的技术组织措施（0-4分）
工程质量的技术组织措施内容至少包括：①质量管理工作流程；②工程质量保障方案；③工程质量控制体系；④材料和构 配件的质量控制；⑤施工检测及工序交验方案等。
以上内容专门针对本项目且阐述明晰、完整、科学得 4 分，每缺一项内容扣 1 分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣0.5 分，扣完为止。(瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性 较差）
（3）确保安全生产的技术组织措施（0-5分）
安全生产技术组织措施内容至少包括：①安全生产管理制度； ②配置安全组织机构；③安全隐患排查制度；④安全隐患整改 制度；⑤应急救援机制等。
以上内容专门针对本项目且阐述明晰、完整、科学得 5 分，每缺一项内容扣 1 分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣0.5 分，扣完为止。(瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）
（4）确保文明施工技术组织措施及环境保护措施（0-4分）
文明施工及环境保护组织措施内容至少包括：①文明及环境保护管理制度；②防尘降噪措施；③节能减排措施；④文明施工及环境保护组织措施。
以上内容专门针对本项目且阐述明晰、完整、科学得4分，每缺一项内容扣 1 分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。(瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）
（5）施工部署与进度计划（0-4分）
确保施工部署与进度计划至少包括：①施工总平面布置；②进度安排计划；③工期目标控制和保证措施；④材料供应措施； ⑤成品、半成品保护监管措施等。
以上内容专门针对本项目且 阐述明晰、完整、科学得 4 分，每缺一项内容扣 1 分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣0.5 分，扣完为止。(瑕疵 指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）
（6）项目部组成人员（0-5分）
本项目部组成需配备有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等管理人员，各岗位人员配备齐全，得5分，任一岗位人员不满足要求扣1分，扣完为止。
（7）施工机械配备和材料投入计划 （0-4分）
施工机械配置和材料投入计划内容至少包括：①施工机械配置 计划；②施工材料投入计划；③施工机械的维护保养和材料的 贮存；④施工机械、材料的监督和检查等。
以上内容专门针对本项目且阐述明晰、完整、科学得4分，每缺一项内容扣 1分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣0.5 分，扣完为止。 (瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）；
（8）紧急预案措施（0-3分）
对施工过程中紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施进行评审。
以上内容专门针对本项目且阐述明晰、完整、科学得 3 分，缺项扣 3 分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。(瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）。 
（9）新技术、新产品、新工艺、新材料应用 （0-4分）
至少包括①新技术、新工艺对本项目施工过程的可行性分析方案；②新技术、新工艺对工程质量提升的分析方案；③新技术、新工艺对工期缩短的分析方案；④新技术、新工艺对工程造价成本降低的分析方案。
以上内容专门针对本项目且阐述明晰、完整、科学得 4 分，每缺一项内容扣 1 分，若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣0.5 分，扣完为止。(瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）

	项目负责人职称及业绩

	2分
	1、项目负责人具备市政公用工程专业中级及以上职称得1分（提供相关证明材料）；
2、项目负责人提供近三年（2023年6月1日至今）类似项目业绩，每提供一项得1分，最高不超过1分；

	技术负责人职称
	2分
	项目技术负责人具备市政公用工程专业中级及以上职称2分；（提供相关证明材料）；

	企业业绩
	4分
	提供2023年6月1日至今完成过的类似项目业绩。每提供一个业绩证明得2分，最多得4分。
注：以合同协议书或中标通知书复印件加盖公章为准。

	质量及服务承诺
	4分
	有详细的针对本项目工程质量的售后服务承诺及说明：
①工程质保期内的保修服务承诺：服务承诺完整详尽、可行性强，完全符合项目实际情况得2分；若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣0.5 分，扣完为止。(瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）
②工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施：响应时间、措施完整详尽、可行性强，能及时响应承诺、完全符合项目实际情况得2分；若上述内容存在瑕疵，每存在 1 处瑕疵扣0.5 分，扣完为止。(瑕疵指内容不全/逻辑混乱/不符合采购需求/实施性较差）





 (
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23.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选 供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评 审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
24.确定成交单位
采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果 通知所有未成交的供应商。


六、授予合同
25．中标通知书
25.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出中标通知书。
25.2 中标通知书是合同的组成部分。
26.成交服务费
26.1 采购人应在接到成交通知书时，按照陕西政务服务网(网上中介服务超市)中选金额进行计取，招标代理费暂定伍仟叁佰元整（￥5300.00）元计取。（代理费由委托方支付）
27．签订合同
27.1 中标人或甲方代表应向代理机构支付中标服务费后，按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。
27.2 如果中标人没有按照上述第 26.1 条或第 27 条规定执行，招标采购单位将有充分理由 取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。
28．拒绝商业贿赂
供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》  (格式见第五章) 编制 在磋商响应文件中，同时保证磋商响应文件正、副本中都有且一致。
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第三章  合同主要条款

2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目


施工合同书














建设单位：       滔河镇人民政府       （甲方）
施工单位：                            （乙方）




2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目施工合同书

建设单位（发包方）：  滔河镇人民政府  
(以下简称甲方)
施工单位（承包方）：                  
(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国民法典》等法律、法规的相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，更好更快地完成甲方的工程建设，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条　工程概况
1．工程名称：2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目
2．工程地点：      岚皋县滔河镇兴隆村              
3．工程范围：乙方应按甲方要求和施工图纸内容完成全部施工项目
4．工程承包方式：双方商定采取“乙方包工、包全部材料”的方式承包。
5. 工程所需之材料，乙方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求、负责提供方等用附表详细注明。
第二条　工程施工期限
1．工程自    年  月  日开工，于    年  月  日竣工，累计日历工期30日历天。
2.乙方需按照合同约定的日期完成全部工程，因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。如遇下列情况，经甲方现场代表签字确认后，工期相应顺延：
（1）按施工准备规定，甲方不能及时提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工；
（2）在施工中持续停电、停水2天以上，影响正常施工；
（3）甲方未按合同规定支付预付款、工程进度款而影响施工；
（4）因不可抗拒的因素而延误工期。
[bookmark: 1]3.凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。
[bookmark: 8]第三条　工程合同总价
工程总造价暂定为人民币         元（大写：        ）。该价格含本合同第一条第3点所有工程范围。本合同采用固定单价合同，最终结算总价款以实际工程量为准。该承包单价已包含各种材料及半成品的水平、垂直运输、采购、保管、损耗、工地二次倒运，以及工程所需的临时支架、安全防护、临时电力线路、用水、测量放线、临时工棚等工作内容的费用，以及工程税金、计划利润、工程管理费等费用。
[bookmark: 9]第四条　工程价款的支付与结算：
1.预付款：工程开工甲方预付工程款40％；
2.本工程按进度付款；按合同工程完成量支付，由除专用合同条款另有约定外，进付款申请单应包括下列内容:
(1)截至本次付款周期已完成工作对应的金额。
(2)根据工程变更应增加和扣减的变更金额。
(3)根据工程预付款的约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。
(4)根据工程索赔应增加和扣减的索赔金额。
(5)对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额。
(6)根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
(7)付款总金额（含预付工程款）不能超过合同价的85%。
3.竣工结算（完工结算）：
（1）合同工程具备验收条件时，乙方应向甲方提交验收申请报告，甲方应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。整改完毕后，方可进行完工验收；
（2）合同工程完工验收合格后，甲乙双方交接负责人应在交接记录上签字。乙方应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。在乙方递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，甲方组织开展审计工作；
4. 竣工财务决算及竣工审计：
甲方负责完成本工程项目竣工财务决算及审计手续，乙方应按相关要求完成相关配合工作。待工程审计完成后，甲方向乙方支付剩余工程款。
[bookmark: 6]第五条　工程质量
1．乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理人员或甲方现场代表的监督检查。
2．乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师及甲方。 
3．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任及赔偿甲方相应的经济损失。
4.本工程的质量监督，由甲方委托第三方监理机构负责，双方均应接受其对工程质量的监督与检查；甲方聘用的现场监理工程师或现场代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份及所承担的任务。
[bookmark: 7]第六条　工程检查验收
1.甲方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的复印件。材料代用必须经过甲方同意并签证后，方可使用。
2.隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师及甲方代表检查验收，经监理工程师及甲方代表现场检验合格并签名确认后，方可进行下一工序施工。
3．工程竣工验收，应以施工图纸、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
4．工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署验收合格书，并将工程移交给甲方。验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。
5．已竣工未验收工程，在验收前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同验收合格。
6．甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
[bookmark: 10]第七条　施工准备
1．甲方应在签订本合同之日起 3 天内向乙方移交场地；向乙方提供所有工程设计图纸。
2．乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，做好一切施工准备。
3.乙方自行组织施工队，承接本合同项下工程。按照陕发改县域〔2021〕1315号要求，乙方应优先积极组织低收入群众参与务工，并及时足额发放劳务报酬，应发放劳务报酬总额占本合同资金不低于15％。但乙方招聘的现场施工人员的工作能力必须符合甲方要求和国家要求。乙方及乙方雇请的工作人员与甲方无劳动关系。
4.乙方须负责对工作人员进行上岗培训和安全培训，确保现场施工的工作人员有经过上岗培训、安全培训。
5.乙方应管理其工作人员文明施工，不得打架、赌博、聚众闹事，殴打管理人员，不得违反国家任何法律法规，否则甲方视情节严重按次收取乙方违约金500—5000元或无条件终止合同，并且乙方须赔偿甲方因此所造成的一切损失。
[bookmark: 11]第八条　材料、设备供应
1．材料、设备供应范围的划分和检验：
（1）本工程采用“乙方包工、包全部材料”的方式进行承包，乙方应按照工程进度提供工程所需全部材料、设备，甲方不负责工程材料供应。
（2）所有材料均应附有合格证，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
（3）具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。
（4）没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任方负责。
（5）任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。
[bookmark: 12]第九条　施工与设计变更
1．在施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成承包方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由发包方负担：
（1）施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，承包方应及时以书面通知发包方，由发包方在五天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经双方办理有关手续后方准继续施工；
（2）施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须合同双方协商同意并办理有关手续后方可施工。在设计变更未达成一致前，承包方不得强行施工；
2．在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
3．在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，当事人双方应办妥改变施工方法的手续。
[bookmark: 13]第十条　安全施工责任
1．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如乙方未履行上述义务，发生的安全事故或罚款以及造成工程、财产损害的，由乙方承担责任及其产生的费用。
2.施工中乙方原因发生的一切工伤、火灾、由本工程引致的现场和周围的人身伤亡及财产损失由乙方承担全部责任，该等责任包括但不仅限于损害费用、损失、索偿、诉讼等法律责任。
3．乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。
[bookmark: 14]4.若乙方不能按照要求实施安全保护措施，甲方有权另行委托他人维护，所产生的费用由乙方承担。造成甲方损失的，甲方有权索赔。
[bookmark: 17]第十一条　环境保护
1．环境保护责任：乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章和本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。
2．乙方应采取合理的措施保护环境
（1）乙方应依法律法规的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声、控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。
（2）乙方应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
[bookmark: 18]第十二条　双方驻工地代表及职责：
1．甲方驻工地代表及委派人员名单：
（1）姓名：     ，职务：      ，职权：           ，手机：          。
2.甲方代表职责：组织整个工程的日常施工工作，负责整个工程的质量、安全、施工进度，协调各方关系，并协助组织工程的验收。
3．乙方驻工地代表名单：
（1）姓名：     ，职务：       ，职权：            ，手机：          。
[bookmark: 24]4.乙方代表职责：监督管理工程的现场实施、工程完工，对工程的质量负责，在工程现场负责整个工程的安装及日常施工的管理工作，同时手机或电话必须全天开通并保持联系。
第十二条　质量保修责任
1．乙方必须具备相应的施工资质，乙方应按法律、法规及国家关于工程质量保修的有关规定，对工程在质量保修期内承担质量保修责任。保修期内，出现工程质量问题的，甲方应书面通知乙方进行修理。乙方拒不修理时，甲方可委托第三方进行维修，再另向乙方追偿。
2．质量保修工作的实施：乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同附件。
3．质量保修书的主要内容包括：
（1）质量保修项目内容及范围。
（2）质量保修期。
（3）质量保修责任。
4．保修期从工程竣工验收合格之日起计算为期 1 年。
[bookmark: 26]第十四条　违约责任
1.甲方的违约责任：
（1）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
2.乙方的违约责任：
（1）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，验收不合格的，乙方要在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。
（2）乙方逾期交付工程的，以总工程款为基数按每日 3% 计算延期交付的赔偿金。
（3）因乙方原因中途退场的，甲方一概不予支付工程款。
（4）本合同签定后，因乙方的原因不能依约定时间进场施工，乙方须按总工程款为基数按每日 3% 计算延期交付赔偿金，同时甲方可单方解除本合同并另行安排其它施工队施工。
（5）若发现乙方行贿甲方的任何人员，甲方将立即终止本合同，同时对乙方处以贿赂金额的三倍罚款,并保留追究乙方法律责任的权力。
（6）若因乙方原因造成甲方损失的（包括但不限于安全质量事故、劳动纠纷、经营性合同纠纷、工期逾期、工程质量、行贿、无故停工等造成的损失），甲方有权从其应支付给乙方的工程款、结算款、质量保修金等款项中扣除，乙方不得有任何异议。若上述款项仍不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，且甲方因处理该事故，追偿损失而产生的费用（含诉讼费、保全费、律师费）均由乙方承担。
[bookmark: 27]第十五条　转包与分包
乙方不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止乙方将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
第十六条  不可抗力
1．不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及条款约定的风雨、雪、洪、地震等自然灾害及政策变动因素。
2．不可抗力事件发生后，已方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助已方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
3．不可抗事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
4．因不可抗力事件导致延误工期的，总施工工期相应顺延；造成经济损失由双方依法承担。
5．因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
6．因不可抗力造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方的其中一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同，双方互不追究违约责任。
[bookmark: 29]第十七条　保险
1．乙方必须为从事施工作业的员工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2．保险事故发生时，甲方、乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
[bookmark: 34]第十八条　合同解除
1．甲方乙方协商一致，可以解除合同。
2．乙方无故停止施工超过 7 天，甲方有权解除合同。
3．有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行。
（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
4．一方依据2、3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。
5．合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，各自承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
6．合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十九条　争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，任一方可依法向岚皋县人民法院起诉。
[bookmark: 35]第二十条　附则
1.本合同条款如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。
2.本合同经双方签字、盖章后生效。本合同正本两份，具有同等效力，由甲、双乙各执一份。
3.本合同的附件如预算、质量保修书、施工图纸、材料/设备明细表等是本合同不可分割的一部分。
[bookmark: 38]（以下无正文内容，为签字盖章页）　

甲方（盖章）：              　乙方（盖章）：                    

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：      
                                                           
委托代理人（签字）：          委托代理人（签字）：        
                                                                  
日期：       年    月    日　 日期：     年    月    日 



第四章  工程范围及质量验收标准
一、工程内容
本工程为2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目
二、工程范围：
本次工程建设内容为2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目。  (详见工程量清单) 。
三、工程材料：
本工程材料品牌或价格参考市场价，投标人自主报价。
工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。
四、材料供应与验收
1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量 检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。
2、因材料质量不合格所造成的损失 (包括仓库保管费) 由材料采购方负责。
3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时， 由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。
4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。
五、工程质量、技术要求
1、本工程质量等级要求合格。
2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证 体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有 权罚没质量保证金。
3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准， 并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。
4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专 业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。
5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收 报告及相关施工资料。
6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期 限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。
7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。
六、工程施工配合要求
1、发包方责任：
1.1 负责工程的总体协调和管理；
1.2 确认承包人的总体方案和施工方案；
1.3 审查承包人的施工人员并办理出入证；
1.4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。
1.5 组织对施工材料及总体工程进行验收。
2、承包方责任：
2.1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；
2.2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划 及进度调整必须征得发包人同意。
2.3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理， 文明施工。
2.4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。
2.5 负责交工前的产品保护工作。
2.6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。
2.7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。
七、质量验收标准
按国家及相关地方政策规范执行



 (
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第五章 磋商响应文件基本格式
项目编号：NBC-2026-ZFCS/G-48


正 (副) 本





2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目





磋商响应文件







供  应  商  (盖章) ：              
法人或被委托人 (签章) ：           
时        间 ：                      


 (
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目   录



一  磋商响应函
二  报价一览表
三、法定代表人授权委托书
四、已标价工程量清单
五、资格证明文件
六、施工组织设计
七、工程质量的保障措施及承诺
八、企业业绩
九、供应商廉洁承诺书
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一、磋商响应函
纳百川项目管理咨询有限公司：
根据贵方为  (采购项目名称 )   招标采购工程及服务的磋商邀请函 (项目编号) ， 签字代表  (姓名、职务)   经正式授权并代表投标人    (投标人名称、地址)     ，提交响应 文件。
在此，签字代表宣布同意如下：
1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为  人民币金额数 (同时用汉字大写 和数字表示的总报价)  。
2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权 力。
4．本磋商有效期为自磋商之日起      个日历日 (中标人的响应文件有效期延长为与合 同有效期一致) 。
5．我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关没收磋商保证金和拒绝磋商的条款。
6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不 一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。
7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
供应商名称（公章）：                              
法定代表人或授权代理人签字：            
详   细   地   址：                                
邮   政   编   码：                                
电             话：                                
传             真：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                
账             号：                                



年    月    日


 (
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二、报价一览表


项目编号：NBC-2026-ZFCS/G-48


	

项目名称
	总报价
	

工期 (天)
	

质量等级

	2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目
	
	




	

	

总报价 (大写)
	



投标人：  (盖章)                          


法定代表人或授权代理人签字：                          




日期：        年       月       日


 (
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三、法定代表人授权委托书


本授权书声明：注册于中华人民共和国的        (投标人名称)        的在下面签字的 	(法定代表人姓名、职务)       代表本公司授权的在下面签字的     (被授权人的姓名、职 务)      为本公司的合法代理人，就项目编号为   (项目编号)   的        (采购项目名称) 的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年       月      日签字生效，特此声明。



	

法人代表签名：                      


(公章) ：


年   月   日
	




(法人代表身份证复印件)




	

代理人 (被授权人) 签字：            


职务：                               


年   月   日
	




(被授权人身份证复印件)





 (
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四、已标价工程量清单

注：报价时必须用计价软件按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改， 凡与清单不符的一律视为无效投标。


 (
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五、资格证明文件
1.磋商文件中规定的资格证明文件；
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），需提供年度审核报告；
（2）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级专业承包二级（含二级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
（3）法定代表人参加投标时，提供本人身份证原件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书、被授权人身份证原件和复印件； 
（4）供应商提供2024-2025年度(任意一年度)经审计的供应商财务报告或者提供响应文件截止时间1个月内其基本账户开户银行出具的资信证明，供应商成立不到1年的可提供企业任意时段财务报表； 
（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本单位 2025年6月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明的材料，投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明材料； 
（6）信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；
（7）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为“建筑业”；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》
（8）本项目不接受联合体投标。
2.投标单位认为有必要提供的其他证明资料。
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附件 1：中小企业声明函（如有）


中小企业声明函

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46
号) 的规定，本公司参加   (单位名称)    的    (项目名称)      采购活动，服务全部由符 合政策要求的中小企业承接。相关企业 (含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中 小企业) 的具体情况如下：
1、  (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；  承建 (承接) 企业为 (企业 名称) ，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、  小 型企业、微型企业) ；
2、 (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；  承建 (承接) 企业为 (企业 名称) ，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、  小 型企业、微型企业) ；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称 (盖章) ：
日    期：


注：
1、供应商如满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库[2020]46 号) 的中小企业，
须提供《中小企业声明函》；
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六、施工组织设计

(格式自拟)

 (
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七、工程质量的保障措施及承诺

(格式自拟)
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八、企业业绩
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九、供应商廉洁承诺书

一、供应商承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。 
2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购⼈、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法⼲预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。 
3.不向采购⼈、采购代理机构赠送礼品、现⾦、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购⼈、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。 
4.认真执行双方签订的政府采购合同⽂件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更，或者终止政府采购合同。 
5.不提供假冒伪劣产品。 
6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。 
7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

 

供应商：　　　　　     　　　            　（盖章） 


   年 　 　月 　　 日



 (
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第六章 工程量清单
编 制 说 明
一、工程概况：
本工程为2026年滔河镇集镇安置小区基础设施提升项目，工程地点位于岚皋县滔河镇集镇。建设内容：(1)1#楼屋面做聚乙烯丙纶布防水，3#、6#、7#楼屋面做屋顶晾晒场，面积合计1050平方米。(2)上人孔修复，加不锈钢材质盖板，面材为耐力板，挑檐琉璃瓦拆除修补。(3)1#楼正面室外破损地面重新破碎并浇筑18公分C25混凝土;(4)雨污水管网疏通700米，并清掏篦子井;(5)清掏化粪池100立方米，维修、疏通、清掏集镇污水提升井1座;(6)新建混凝土成品污水检查井40座，铺设PVC污水管道，管径160的200米，管径110的40米，管径75的20米。(7)更换污水检查井混凝土井盖18个，更换为加厚铸铁井盖等，具体详见工程量清单。
二、编制依据：
1.该项目初步设计图纸及相关文件。
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 建设部发布）；
3.陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025；
4.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
5.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；
6.《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；
7.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025）；
8.材料价格按照《安康建设工程造价信息》2026年第5期及当前市场价格计入（均为除税价）；
9、工程计价软件采用广联达造价管理软件 版本7.5000.23.3；
三、编制说明：
1、本工程未计暂列金。
2、本工程混凝土均按自拌考虑。
3、本工程弃土、弃渣运距暂按3km考虑。
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