采购需求
[bookmark: _GoBack]本次采购项目为神木市水务集团金石河道采砂有限公司渠项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
1.工程名称：0.4kV电力线路工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030411001001
	电杆组立
	1.名称:Φ190-12-Y型
2.规格:190*12m
	基
	74

	2
	031103004001
	安装拉线
	1.规格:GJ-50
2.拉盘800x800x500
	条
	27

	3
	030411005001
	杆上附件
	1.附件
	项
	1

	4
	030411004002
	导线
	1.名称:0.4kV导线架空4线
2.型号:JKLGYJ-70/10
	km
	15.73



2.工程名称：(贺家川1~2#)10KV线路及变压器安装
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030401001001
	油浸式变压器
	1.型号:S20-160kVA/10/0.4变压器
2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌
	台
	1

	2
	030401001002
	油浸式变压器
	1.型号:S20-50kVA/10/0.4变压器-原有移位
	台
	1

	3
	031103004001
	安装拉线
	1.规格:GJ-50
2.拉盘800x800x500
	条
	18

	4
	030411001001
	电杆组立
	1.名称:混凝土电杆
2.材质:混凝土
3.规格:190*15米
	基
	17

	5
	030411005001
	杆上附件
	
	项
	1

	6
	030403002001
	软母线引下线
	1.名称:软母线引下线连接设备
2.规格:BLX-120/35
3.材质:防老化黑皮线
4.过渡板材质、规格:铝
	组
	1

	7
	030402015001
	配电智能设备
	1.名称:电能表 三相四线电度表
	台
	1

	8
	030411004001
	10kV导线架空3线
	1.名称:架空绝缘导线
2.型号:JKLGYJ-10-70/10
	km
	3.863

	9
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地扁铁
2.材质:镀锌扁钢60*6
	m
	72

	10
	030410001001
	接地极
	1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50)
	根
	4

	11
	030410001002
	接地极
	1.名称:接地管子
2.材质:1.5*2500
	根
	12

	12
	030410010001
	降阻剂
	1.名称:降阻剂
	kg
	100

	13
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地系统测试
	组
	2

	14
	030415005001
	电力变压器系统
	1.名称:油浸式
2.型号:S13
3.容量（kV·A）:160
	系统
	1

	15
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:综合配电柜
2.电压等级（kV）:1kV
	系统
	1



3.工程名称：(界牌)10KV线路及变压器安装
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030401001001
	油浸式变压器
	1.型号:S20-250kVA/10/0.4变压器
2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌
	台
	1

	2
	031103004001
	安装拉线
	1.规格:GJ-50
2.拉盘800x800x500
	条
	4

	3
	030411001001
	电杆组立
	1.名称:混凝土电杆
2.材质:混凝土
3.规格:190*15米
	基
	6

	4
	030411005001
	杆上附件
	1.附件
	项
	1

	5
	030403002001
	软母线引下线
	1.名称:软母线引下线连接设备
2.规格:BLX-120/35
3.材质:防老化黑皮线
4.过渡板材质、规格:铝
	组
	1

	6
	030402015001
	配电智能设备
	1.名称:电能表 三相四线电度表
	台
	1

	7
	030411004001
	10kV导线架空3线
	1.名称:架空绝缘导线
2.型号:JKLGYJ-10-70/10
	km
	1.066

	8
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地扁铁
2.材质:镀锌扁钢60*6
	m
	72

	9
	030410001001
	接地极
	1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50)
	根
	4

	10
	030410001002
	接地极
	1.名称:接地管子
2.材质:1.5*2500
	根
	12

	11
	030410010001
	降阻剂
	1.名称:降阻剂
	kg
	100

	12
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地系统测试
	组
	2

	13
	030415005001
	电力变压器系统
	1.名称:油浸式
2.型号:S13
3.容量（kV·A）:250
	系统
	1

	14
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:综合配电柜
2.电压等级（kV）:1kV
	系统
	1



4.工程名称：(马镇)10KV线路及变压器安装
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030401001001
	油浸式变压器
	1.型号:S20-160kVA/10/0.4变压器
2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌
	台
	1

	2
	031103004001
	安装拉线
	1.规格:GJ-50
2.拉盘800x800x500
	条
	2

	3
	030411001001
	电杆组立
	1.名称:混凝土电杆
2.材质:混凝土
3.规格:190*15米
	基
	7

	4
	030411005001
	杆上附件
	1.附件
	项
	1

	5
	030403002001
	软母线引下线
	1.名称:软母线引下线连接设备
2.规格:BLX-120/35
3.材质:防老化黑皮线
4.过渡板材质、规格:铝
	组
	1

	6
	030402015001
	配电智能设备
	1.名称:电能表 三相四线电度表
	台
	1

	7
	030411004002
	10kV导线架空3线
	1.名称:架空绝缘导线
2.型号:JKLGYJ-10-70/10
	km
	1.298

	8
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地扁铁
2.材质:镀锌扁钢60*6
	m
	72

	9
	030410001001
	接地极
	1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50)
	根
	4

	10
	030410001002
	接地极
	1.名称:接地管子
2.材质:1.5*2500
	根
	12

	11
	030410010001
	降阻剂
	1.名称:降阻剂
	kg
	100

	12
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地系统测试
	组
	2

	13
	030415005001
	电力变压器系统
	1.名称:油浸式
2.型号:S13
3.容量（kV·A）:160
	系统
	1

	14
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:综合配电柜
2.电压等级（kV）:1kV
	系统
	1



5.工程名称：(西豆峪)10KV线路及变压器安装
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030401001001
	油浸式变压器
	1.型号:S20-250kVA/10/0.4变压器
2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌
	台
	1

	2
	031103004001
	安装拉线
	1.规格:GJ-50
2.拉盘800x800x500
	条
	2

	3
	030411001001
	电杆组立
	1.名称:混凝土电杆
2.材质:混凝土
3.规格:190*15米
	基
	5

	4
	030411005001
	杆上附件
	1.附件
	项
	1

	5
	030403002001
	软母线引下线
	1.名称:软母线引下线连接设备
2.规格:BLX-120/35
3.材质:防老化黑皮线
4.过渡板材质、规格:铝
	组
	1

	6
	030402015001
	配电智能设备
	1.名称:电能表 三相四线电度表
	台
	1

	7
	030411004001
	10kV导线架空3线
	1.名称:架空绝缘导线
2.型号:JKLGYJ-10-70/10
	km
	0.695

	8
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地扁铁
2.材质:镀锌扁钢60*6
	m
	72

	9
	030410001001
	接地极
	1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50)
	根
	4

	10
	030410001002
	接地极
	1.名称:接地管子
2.材质:1.5*2500
	根
	12

	11
	030410010001
	降阻剂
	1.名称:降阻剂
	kg
	100

	12
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地系统测试
	组
	2

	13
	030415005001
	电力变压器系统
	1.名称:油浸式
2.型号:S13
3.容量（kV·A）:250
	系统
	1

	14
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:综合配电柜
2.电压等级（kV）:1kV
	系统
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

