

延安市人民医院高质量发展示范
项目健康科普传播中心建设（二次）



竞争性谈判文件
项目编号：JRZC-2026014.1B1







采购人：延安市人民医院
采购代理机构：陕西炬荣招标代理有限公司
二〇二六年八月




6


目  录

第一部分  谈判公告
第二部分  谈判供应商须知
第三部分  谈判内容及要求
第四部分  商务及合同主要条款
第五部分  谈判响应文件格式



   
第一部分  谈判公告
项目概况
高质量发展示范项目健康科普传播中心建设(二次)采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于2026年08月12日15时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JRZC-2026014.1B1
项目名称：高质量发展示范项目健康科普传播中心建设(二次)
采购方式：竞争性谈判
预算金额：730,500.00元
采购需求：
合同包1(延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）):
合同包预算金额：730,500.00元
合同包最高限价：730,500.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	数据、多媒体通信终端设备
	健康科普传播中心建设
	1(批)
	详见采购文件
	730,500.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见竞争性谈判文件
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知--财库[2020]46号；
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号；
（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号；
（4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--财库[2017]141号。
（5）财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
（6）财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知（财库〔2021〕19号）、财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知（财库〔2021〕20号）。
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
（8）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）税收缴纳证明：提供2025年度7月至2026年度7月份任意一个月份的缴税凭证或依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月份至2026年7月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（5）财务状况证明：供应商须提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）本项目不接受联合体谈判：提供非联合体谈判声明。
三、获取采购文件
时间：2026年08月03日至2026年08月05日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）
方式：现场获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年08月12日15时30分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心开标7室
五、开启
时间：2026年08月12日15时30分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心开标7室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。
2.下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。
3.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
4.本项目不专门面向中小企业采购。
5.项目名称：延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）。
6.资金来源：财政资金。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安市人民医院
地址：延安市七里铺
联系方式：0911-2888450
2.采购代理机构信息
名称：陕西炬荣招标代理有限公司
地址：延安市新区大都荟B座501
联系方式：0911-8887276
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电话：0911-8887276



[bookmark: _Toc184283909][bookmark: _Toc184274915]第二部分  谈判供应商须知
[bookmark: _Toc213396760][bookmark: _Toc213496268][bookmark: _Toc213397010][bookmark: _Toc217446032][bookmark: _Toc189727030][bookmark: _Toc213396946]供应商须知前列表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	采购人：延安市人民医院
地  址：延安市七里铺
联系方式：0911-2888450

	2
	谈判组织机构
	采购代理机构：陕西炬荣招标代理有限公司
地址：延安市新区大都荟B座501
联系人：张工   联系电话：0911-8887276

	3
	采购内容
	延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）

	4
	项目名称及编号
	1. 项目名称：延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）
2.项目编号：JRZC-2026014.1B1

	5
	采购预算价
	采购预算：730500.00元 

	6
	采购方式
	竞争性谈判

	7
	响应周期
	1.发售时间：2026年08月03日至2026年08月05日(8:00-12:00,14:00-18:00时止)
2 .响应文件递交截止时间及开标时间：2026年08月12日15时30分（北京时间）

	8
	谈判供应商要求澄清竞争性谈判文件
	时间：谈判截止时间三日前

	
	
	形式：书面形式

	9
	采购人书面澄清的时间
	响应文件递交截止时间两日前

	10
	竞争性谈判文件澄清发出的形式
	书面形式

	11
	供应商资质要求
	（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）税收缴纳证明：提供2025年度7月至2026年度7月份任意一个月份的缴税凭证或依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月份至2026年7月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（5）财务状况证明：供应商须提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）本项目不接受联合体谈判：提供非联合体谈判声明。

	12
	资格审查方式
	资格后审

	13
	谈判预备会议
	采购人不组织谈判预备会议。

	14
	澄清答疑与踏勘现场
	谈判供应商需以书面形式向谈判组织机构提交需澄清或答疑的问题，同时将澄清或答疑问题的电子版发至谈判组织机构电子邮箱：970890455@qq.com，采购人认为有必要答复的将以书面形式发至各供应商。
踏勘现场：采购人不组织现场踏勘会，若谈判供应商认为有必要时，可自行组织踏勘，但因踏勘产生的一切费用及影响由谈判供应商自行承担。

	15
	响应文件的递交
	（1）本项目采用电子化远程不见面谈判的方式远程解密，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；      
（2）电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段进行提交，逾期交易系统将拒绝接收。
（3）另需单独提供纸质版响应文件：1套正本，2套副本，电子版U盘三份；递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易中心开标7室）。
（4）供应商必须在谈判文件规定的开标时间和地点，将全部纸质版响应文件递交至开标现场，如未递交纸质版响应文件视为自动放弃；
（5）采购代理机构项目负责人在谈判文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责纸质版响应文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任；
（6）在递交响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的纸质版响应文件；
（7）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

	16
	谈判特殊要求
	无

	17
	报价采用币种
	人民币

	18
	是否允许递交备选谈判方案
	不允许

	19
	签字或盖章
要求
	响应文件必须逐页加盖公章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。除谈判供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由谈判供应商加盖单位公章或由公司法人或授权代理签字或盖章。

	20
	是否退还响应文件
	无论成交与否，一律不退

	21
	谈判保证金
形式
	本项目不收取谈判保证金

	22
	谈判时间和地点
	谈判时间：2026年08月12日15时30分
谈判地点：延安市公共资源交易中心开标7室

	23
	谈判小组成员的组建
	谈判小组构成：3人
谈判专家确定方式：陕西省政府采购专家库随机抽取

	24
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	是，推荐的成交候选人数：3人

	25
	谈判有效期
	90天（日历天数）

	26
	供货期（工期）
	合同签订后20天

	27
	质保期
	一年

	28
	是否采用电子谈判及响应
	是

	29
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）
公示期限：1个工作日

	30
	未成交补偿
	无补偿

	31
	需要补充的其他内容
	/

	招标代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。

	竞争性谈判文件的最终解释权归谈判代理机构所有


1.总则
1.1 谈判项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本谈判项目已具备谈判条件，现对延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）进行谈判。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 谈判组织机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 谈判项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 项目预算：见供应商须知前附表。
1.2 供应商资格要求
1.2.1 供应商应具备承担本谈判项目资质条件：
（1）资质要求：见供应商须知前附表；
1.2.2供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；
（3）与本谈判项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（4）与本谈判项目的其他供应商存在控股、管理关系；
（5）为本谈判项目的代建人；
（6）为本谈判项目的谈判组织机构；
（7）与本谈判项目的代建人或谈判组织机构同为一个法定代表人；
（8）与本谈判项目的代建人或谈判组织机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消谈判资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（14） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（15） 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.3 费用承担
供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。
1.4 保密
参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
谈判响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.6 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 踏勘现场
1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.7.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.7.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失与采购人和谈判组织机构无关。
1.7.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.8 谈判预备会
1.8.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。
1.8.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购
人在会议期间澄清。
1.8.3 谈判预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式
通知所有购买谈判文件的供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。
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1.9.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性分项工程进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工程外，其他工作不得分包。
1.9.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.10 响应和偏差
1.10.1 响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，
否则，供应商的谈判将被否决。
1.10.2 供应商应根据谈判文件的要求提供谈判项目实施等内容以对谈判文件作出响应。
2.谈判及谈判文件
2.1谈判文件
2.1.1谈判文件由本文件目录所列第一章至第六章构成。
2.2.2谈判文件各章内容对谈判事宜提出明确要求，供应商须仔细阅读和正确理解。因供应商在阅读、理解谈判文件方面产生疏漏和误解，而导致谈判不利后果的或者被废标的，其责任由供应商自负。
a.谈判组织机构可对已发出的谈判文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在谈判截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）交易系统通知所有谈判文件收受人，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。
b.供应商要求对谈判文件进行澄清的，必须在谈判截止时间三日前，在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）交易系统中向谈判组织机构进行提出；谈判组织机构将予以答复；必要时将书面答复传送给所有谈判文件收受人。
c.谈判组织机构可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求的提交响应文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 
2.2谈判文件由谈判组织机构登记发售，一经售出，恕不能退。
2.3供应商不得擅自转让、变卖或复制谈判文件进行谈判响应。
2.4谈判文件的解释权归谈判组织机构。
2.5谈判保证金
2.5.1谈判保证金缴纳详见谈判须知前附表；
2.5.2查验入账后，可向采购代理机构索取收款收据，将银行转账凭证及采购代理机构开具的收款收据作为缴纳证明，复印件装置谈判文件。
2.5.3供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃谈判的权利。
2.5.4保证金的退还
a.谈判供应商在响应文件递交截止时间撤回已提交的响应文件的，采购人或者谈判组织机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因谈判供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
b.采购人或者谈判组织机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金或者转为成交供应商的合同履约保证金（以成交价3%的标准）。若保证金不足支付的，剩余款项转至谈判保证金缴纳账户。合同履约保证金在项目验收合格后15天内退还给成交供应商（无息）。
2.5.5供应商有下列情形之一的，已交纳的谈判保证金不予退还：
a.在响应文件有效期内，撤回响应文件或者擅自退出谈判活动的；
b.成交后无正当理由不与采购人或采购代理机构签订合同的；
c.成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的；
d.供应商交纳谈判保证金后，无故不参加谈判活动的；
e.具有欺诈、无理取闹行为谈判的。
3.响应文件的编制
3.1响应的所有文件、资料、函电文字均须使用简体中文（通用缩写、代号、名称除外）。
3.2供应商在谈判时使用的计量单位须应为公制单位（另有规定的除外）。
3.3供应商须依据谈判文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、谈判承诺及谈判价格。供应商须保证其编制、递交的响应文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。
3.4响应文件格式及构成（详见《响应文件格式及构成》章节要求）。
3.5响应文件中未要求提供备选方案的，供应商只能提交唯一的谈判方案。否则，谈判无效。
3.6响应文件有效期
a.响应文件有效期（法人授权书、谈判函、谈判方案）自谈判大会之日起计算不得少于90天。
b.在特殊情况下，在响应文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长响应文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长响应文件有效期的，供应商资格、保证金有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），供应商资格则自动丧失，但保证金无息退还。
3.7响应文件均由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。
3.8响应文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。
3.9响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，供应商将自行承担其响应文件被视为无效响应文件的风险。
3.10响应文件需逐页加盖公章。
3.11响应文件的递交
a.供应商须按谈判文件确定的时间和地点（详见供应商须知前附表），将全部电子响应文件递交至全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）交易系统中。
b.谈判组织机构项目承办人仅负责记录工作。
c.无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。
3.12响应文件的修改与撤回                                        
a.供应商只能在谈判截止时间之前，对已递交的响应文件提出补充、修改或撤回的书面申请。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
b.谈判单位在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
c.在谈判截止时间后，谈判单位不得申请撤销响应文件，如有发生，其谈判保证金将被没收。
d.对撤回的响应文件进行修改、补充、再递交的，按谈判文件规定的响应文件编制及递交要求办理。
e.撤回响应文件应以书面的形式通知谈判单位。
4.谈判报价
（1）凡本谈判文件要求谈判供应商认为需要进行报价的各项费用项目，若谈判时未报或未在谈判文件中予以说明，评标时将视这些费用已取，并已包含在谈判报价中。
（2）供应商对所投谈判内容不得分解或只报一部分，否则视为非响应性谈判，按无效标处理。
（3）谈判报价只能提交唯一、不可选择的报价。谈判货币：人民币。 
5.谈判流程
5.1采购代理机构在谈判公告规定的时间和地点以电子远程不见面开标形式开标。
5.2谈判大会在递交响应文件截止时间的同一时间举行，出席和参加大会的人员和代表，应在会议开始之前进行会议签到。
5.3谈判程序
主持人按下列程序进行谈判：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在谈判截止时间前递交响应文件的供应商名称；
（3）发起响应文件远程解密指令；
（4）报价程序。
a. 依据《政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定(陕财办采资[2016]53号)，竞争性谈判采用两次报价，不见面开标大厅不当众宣布谈判报价内容，并将响应文件中谈判报价作为第一次报价。
b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
d.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
e. 谈判小组在与供应商一对一谈判后，给各供应商第二次报价机会，即最终报价，评审以最终报价为依据。
f.谈判组织机构指定专人对报价全过程进行记录，并存档备查。
（5）采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
5.4谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为。
（1）谈判报价的大写金额和小写不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点有明显错位的，以修改单价为准；
（3）多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；
（4）文字与图表不符时以文字为准。
5.5谈判异议
供应商对谈判有异议的，应当在不见面开标系统中现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。
6、谈判
1.谈判工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由谈判小组成员负责。
（1）谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数应当为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（2）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组成员负责。
2.谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
A.采购人或供应商的主要负责人的近亲属。
B.项目主管部门或者行政监督部门的人员。
C.与供应商有经济利益关系，可能影响对采购公正评审的。
D.曾因在采购、响应文件评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 
3.谈判小组独立履行下列职责和义务：
A.职责：审查响应文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；推荐成交候选供应商名单，向采购单位或者有关部门报告非法干预响应文件评审工作的行为。
B.义务：遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；按照谈判文件规定的响应文件评审方法和响应文件评审标准进行响应文件评审，对评审意见承担个人责任；对响应文件评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；参与响应文件评审报告的起草；配合有关部门的投诉处理工作；配合采购单位答复供应商提出的质疑。
C.谈判小组有权就响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判小组规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，并由供应商法定代表人或委托代理人签字确认。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、优惠条件、售后服务等实质性内容做任何修改。
D.谈判小组有权对谈判、谈判过程中出现的一切问题，根据相关法律法规，本着公平、公正的原则，提出处理意见，经采购人、谈判组织机构同意后做出处理决定。
4.评审原则
4.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购服务招标投标管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审办法独立进行评审工作。
4.2竞争性谈判文件和响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在评审后使用任何方式对响应文件的实质性内容做任何更改。
4.3在评审期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）交易系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）交易系统中进行回复，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由谈判小组根据其响应文件按最大风险进行评审。
5.评审过程的保密
5.1谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐以及与评审有关的其他情况。
5.2在评审过程中，如果供应商试图在响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐以及与评审有关的其他方面，向评审人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其响应将按照无效响应处理。
6.评审办法
6.1按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评审采用以下评审办法中的一种： 最低评审价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商并依次排序。
7.评审程序
按照响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。
8.评标保密工作
（1） 谈判组织机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审方法的确定，以及评标过程和结果。
（2）谈判后，直至授予成交合同为止，谈判小组成员及全体与会工作人员不得将响应文件的审查、答疑、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。违者依法追究其责任。
9.响应文件计算错误的修正
（1）谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
a.当出现合价与汇总价不符时为准，重新计算汇总价；当单价与合价不符时，以合价为准，重新调整单价；
b.当谈判小组认为供应商有明显的小数点错误，此时应以标书的合价为准，并修改单价。
6. 谈判完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
7.合同授予
7.1 成交候选人公示
 采购人在收到评标报告后2个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，并函复谈判组织机构。按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期1个工作日。
7.2 成交候选人履约能力审查
成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原谈判小组按照谈判文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.3 定标
按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的谈判小组依法确定成交人。
7.4 成交通知
采购代理机构以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
7.5签订合同
7.5.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起15 日内，根据谈判文件和成交人的谈判文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还谈判保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1 对采购人（谈判组织机构）的纪律要求
采购人（谈判组织机构）不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人（谈判组织机构）或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对谈判小组成员的纪律要求
谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求
与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.成交服务费
成交服务费按约定由成交供应商支付，收费标准依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。
10其它事项
10.1中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十七条之规定：出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但本办法第二十七条第二款规定的情形除外。
10.2．成交人应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照竞争性谈判文件确定的事项签定政府采购合同，如成交人在法定日内无正当理由拒签合同，谈判组织机构可没收其投标保证金并取消其成交资格，同时将标的授予下一个排名最前的谈判供应商。
11、落实政府采购政策文件具体如下：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库（2020]46号文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。
参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
备注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  工业  ；{参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行}。
（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府来购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
参加政府采购活动的残疾人単位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发（节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”
（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
（8）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
（9）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。
（10）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。
（11）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。
（12）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。
（13）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。
（14）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”
（15）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对符合条件的供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。
（16）成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交单位，也可以重新组织采购。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。


第三部分  谈判内容及要求

一、项目名称：延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）
二、供货期（工期）：合同签订后20天。
三、质保期：一年。
四、采购内容：
	延安市人民医院高质量发展示范项目健康科普传播中心建设（二次）采购清单

	序号
	分项名称
	分项内容
	子项内容
	子项内容特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	1
	健康科普驿站
	入口形象区
	造型墙面基础制作
	1.龙骨：不低于30*40mm木龙骨
2.基层：≥12mm阻燃板（环保等级EO级，3A级芯材，含水率≤12%；
3.面层：≥9.5mm纸面石膏板
4.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	8.75

	2
	
	
	白色无机涂料
	1.基层清理
2.刮腻子要求：两遍腻子找平、打磨
3.涂料要求：1底2面
4.适用部位：内墙
5.符合或优于国标，其中：VOC含量未检出、游离甲醛未检出
6.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	9.6

	3
	
	
	弧形软膜天花
	1.定制软膜天花
2.含天棚反光膜、光源
3.专用卡扣固定
4.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	4.34

	4
	
	
	资料夹
	1.尺寸：1800*500*200mm
2.工艺：白色烤漆背板、烤漆边框定做
3.具体做法以深化设计为准
4.满足设计及采购单位现场要求
	组（10个）
	1

	5
	
	
	定做标牌
	1.尺寸：1500*1200（最高点）mm
2.雪弗板剪影定制
3.设计、定制、安装
4.满足设计及采购单位现场要求
	组
	1

	6
	
	
	展示书架
	1.白色实木多层背板+实木边框
2.具体做法以深化设计为准
3.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	6.36

	7
	
	信息获取区
	定做科普书架
	1.白色实木多层背板+实木边框+弧形烤漆多层板
2.内嵌低压灯带
3.具体做法以深化设计为准
4.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	18.02

	8
	
	
	展陈展板
	1.≥10mm厚亚克力板
2.展板uv画面
3.满足设计及采购单位现场要求
	组
	4

	9
	
	
	烤漆字
	1.≥12mm厚亚克力板
2.激光雕刻烤漆字（字数及规格须根据现场情况及采购单位要求定制）
3.满足设计及采购单位现场要求
	项
	1

	10
	
	
	宣绒布
	1.基层清理
2.涂刷专用基膜
3.宣绒布版面设计、定制、安装
4.宣绒布定量（g/m³）：245±15；厚度（μm）：500±50；白度130±10，不透明度（%）＞90UV，最大宽幅3.2米，尺寸可定制，无缝拼接
5.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	14.4

	11
	
	视觉焦点区
	造型墙面基础制作
	1.骨架：不低于75系（75*40*0.6）轻钢、竖向龙骨75*45*0.6@300mm，横撑龙骨不低于75*40*0.6@700mm，穿心龙骨不低于（38*12*1.0），高度如超过3000m需设置一根穿心龙骨@1000mm
2.加固处理：不低于40*80*5mm镀锌矩管@1000mm，上下≥10mm厚镀锌钢预埋板，4*φ12膨胀螺丝固定
3.基层：≥12mm阻燃板（环保等级EO级，3A级芯材，含水率≤12%；
4.面层：≥9.5mm纸面石膏板、木饰面板
5.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	15.9

	12
	
	
	定做书吧柜
	1.白色实木多层背板+实木边框+弧形烤漆多层板
2.内嵌低压灯带
3.具体做法以深化设计为准
4.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	6.1

	13
	
	
	木质烤漆展板
	1.实木多层烤漆底板
2.激光雕刻烤漆字（字数及规格须根据现场情况及采购单位要求定制）（字数及规格须根据现场情况及采购单位要求定制）
3.满足设计及采购单位现场要求
	组
	3

	14
	
	
	烤漆字
	1.≥12mm厚亚克力板
2.激光雕刻烤漆字（字数及规格须根据现场情况及采购单位要求定制）
3.满足设计及采购单位现场要求
	组
	2

	15
	
	
	宣绒布
	1.基层清理
2.涂刷专用基膜
3.宣绒布版面设计、定制、安装
4.宣绒布定量（g/m³）：245±15；厚度（μm）：500±50；白度130±10，不透明度（%）＞90UV，最大宽幅3.2米，尺寸可定制，无缝拼接
5.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	15.37

	16
	
	地面改造
	踢脚线
	弧形木纹踢脚线（根据现场情况及采购单位要求定制）
	米
	32

	17
	
	线路改造
	配线
	1.规格：WDZB-BYJ-4mm²；
2.配线部位：室内
3.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	62

	18
	
	
	配管JDG20
	1.规格：JDG20
2.配置形式：开槽、预埋
3.满足设计及采购单位现场要求
	m
	62

	19
	
	
	明装轨道
	1.名称：明装、磁吸轨道（根据现场情况及采购单位要求定制）
2.材质：金属
3.规格：2m/根
4.配置形式：顶部明装、硬直链接
5.满足设计及采购单位现场要求
	m
	10

	20
	
	
	磁吸电源
	1.名称：磁吸电源
2.材质：金属
3.规格：48V200W(卓越款)
4.配置形式：磁吸链接
6.满足设计及采购单位现场要求
	台
	2

	21
	
	
	轨道灯
	1.名称：轨道灯
2.材质：金属
3.规格：磁吸-18W折叠轨道灯-白体-5000k
4.配置形式：磁吸链接
5.满足设计及采购单位现场要求
	个
	10

	22
	
	设备采购
	65寸广告机
	1.显示面板：≥65寸广告机                                               
2.液晶高清分辨率：≥3840*2160                                                                                                                                                      
3.触摸：无 （可支持选配）
4.显示接口：主机配置：安卓操作系统,运行内存：≥2GB，本地存储：≥16GB支持扩展，工业电源.无死机无蓝屏。支持通电开机软件自启动，整机工作温度：-20℃-55℃
5.满足设计及采购单位现场要求
	台
	1

	23
	
	
	86寸广告机
	1.显示面板：≥86寸广告机                                               
2.液晶高清分辨率：≥3840*2160                                                                                                                                                      
3.触摸：无 （可支持选配）
4.显示接口：主机配置：安卓操作系统,运行内存：≥2GB，本地存储：≥16GB支持扩展，工业电源.无死机无蓝屏。支持通电开机软件自启动，整机工作温度：-20℃-55℃
5.满足设计及采购单位现场要求
	台
	1

	24
	
	
	伸缩支架
	定制伸缩支架，32-75寸
	台
	2

	25
	
	其他费用
	设计服务费用
	空间设计、平面设计、施工图
	项
	1

	26
	健康直播间
	玻璃隔断区域
	玻璃墙面框架基础
	1.龙骨：不低于30*40mm木龙骨
2.基层：≥12mm阻燃板（环保等级EO级，3A级芯材，含水率≤12%；（须提供相关佐证材料）
3.面层：≥9.5mm纸面石膏板
4.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	6.4

	27
	
	
	白色无机涂料
	1.基层清理
2.刮腻子要求：两遍腻子找平、打磨
3.涂料要求：1底2面
4.适用部位：内墙
5.符合或优于国标，其中：VOC含量未检出，游离甲醛未检出
6.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	7.68

	28
	
	
	双层夹胶隔音玻璃
	1.名称：双层夹胶隔音玻璃（根据现场情况及采购单位要求定制）
2.材质：钢化玻璃
3.规格：8+8中空夹胶
4.配置形式：墙面金属框架安装
5.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	26.4

	29
	
	
	定做隔音玻璃门
	1.名称：框架玻璃门（根据现场情况及采购单位要求定制）
2.材质：钢化玻璃
3.配置形式：墙面门体框架安装
4.满足设计及采购单位现场要求
	扇
	2

	30
	
	
	定做标牌
	1.尺寸：1200*300（最高点）mm
2.雪弗板剪影定制
3.设计、定制、安装
4.满足设计及采购单位现场要求
	组
	1

	31
	
	两侧墙面区域
	造型墙面制作
	1.龙骨：不低于20*30mm木龙骨
2.基层：≥12mm阻燃板（环保等级EO级，3A级芯材，含水率≤12%；
3.面层：≥9.5mm纸面石膏板
4.面层喷涂艺术细沙漆
5.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	9.9

	32
	
	
	定制金属洞洞板
	1.龙骨：不低于20*30mm木龙骨基础
2.面层安装洞洞板
3.满足设计及采购单位现场要求
	组
	4

	33
	
	
	背景墙LOGO标识
	1.白色实木多层背板+实木边框
2.面层uv内容、安装烤漆立体字（字数及规格须根据现场情况及采购单位要求定制）
3.具体做法以深化设计为准
4.满足设计及采购单位现场要求
	项
	1

	34
	
	顶部制作区域
	顶部空调风口
	1.就近接入空调风口
2.管道引入空间内、安装出风口合回风口（根据现场情况及采购单位要求定制）
3.具体做法以深化设计为准
4.满足设计及采购单位现场要求
	组
	1

	35
	
	
	顶部筒灯
	1.名称：筒灯
2.材质：金属
3.规格：暗装-8寸筒灯-白体-6000k
4.配置形式：开孔安装
5.满足设计及采购单位现场要求
	个
	8

	36
	
	地面改造
	金属踢脚线
	1.不锈钢踢脚线（根据现场情况及采购单位要求定制）
2.满足设计及采购单位现场要求
	米
	4.7

	37
	
	
	石塑地板
	1.名称：石塑地板（根据现场情况及采购单位要求定制）
2.材质：聚氯乙烯
3.规格：≥3.0mm厚块板
4.配置形式：胶贴安装
5.满足设计及采购单位现场要求
	㎡
	14.335

	38
	
	
	直播显示屏
	1.屏幕尺寸：≥50英寸IPS液晶显示屏，分辨率：3840×2160；
2.处理器：8核架构，主频≥1.8GHz，支持 4K 硬解；
3.运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；
4.具体做法以深化设计为准
5.满足设计及采购单位现场要求
	套
	1

	39
	
	
	背景布
	1.定制电动≥8轴升降幕布
2.uv印制≥8套画面
3.具体做法以深化设计为准
4.满足设计及采购单位现场要求
	个
	1

	40
	
	
	无线网关
	1.6000M双频全千兆Wi-Fi6无线路由器，主芯片不低于四核2.0GGHz，支持双WAN/双LAN叠加
3.≥1个2.5G端口+4个千兆端口8根高增益天线，支持多台“一键易联”技术Wi-Fi无缝漫游
	个
	1

	41
	
	
	直播音响
	1.额定功率：≥30 W 
2.额定功率峰值：≥120 W 
3.灵敏度： 2.83V/1m ：84 dB
4.声音范围：100 x 100 度 
5.尺寸：180*135*100 mm（±10mm)
6.特点：2.5”低音单元、0.75”丝膜球形高音、三角形 ABS 箱体、IP54 防护等级
	台
	2

	42
	
	
	功放
	1.额定功率‌：8Ω下 200W×2‌（立体声），4Ω下 300W×2；
2.XLR 平衡输入、Speakon/接线柱输出；
3.话筒输入：≥4 路；
外部输入：支持TAPE、VCR、MIDI、DVD、MP3 ( 蓝牙，光纤及同轴）、SD,USB等； 
4.Mp3播放器优先，红外线遥控；
5.音乐调节：高低音、左右平衡 ；
6.具有开机保护、短路、直流和过热保护装置；       
7.冷却方式: 变速风扇；
8. 面板材质:铝合金；
9.规格：标准机架安装。 
	台
	1

	43
	
	其他费用
	设计服务费用
	空间设计、平面设计、施工图
	项
	1

	44
	直播间设备
	摄像机
	/
	4K，手持摄录一体机；
内17倍光学变焦镜头‌，最大光圈 F1.9；
支持镜头畸变校正；
支持双卡同时录制或接力录制；
1/2 英寸 4K CMOS 感光元件；
储存格式 ：XAVC Intra、XAVC Long等；
音频格式 ：LPCM 24位，48 kHz，4通道；
压缩格式 ：XAVC Intra：MPEG-4 AVC/H.264  XAVC Long：MPEG-4 H.264/AVC等；
配备‌双卡槽‌，兼容 CFexpress Type A 和 SD 卡；
具有 USB-C（支持供电和推流）、HDMI、SDI 及 XLR 音频等接口；
双电池：
双128G卡；
带充电器、便携包等。
	台
	2

	45
	
	微单相机
	/
	采用 E 卡口；
全画幅 Exmor R 背照式 CMOS 传感器；
≥ 1000 万有效像素（视频）/1200 万（拍照），视频有效像素≥ 1000 万、照片≥ 1200 万；
配备 BIONZ XR 处理器与 5 轴机身防抖；
支持最高 4K 120p、FHD 240p 视频拍摄，内录 10-bit 4:2:2，兼容 S-Cinetone、S-Log3 等色彩模式；
采用快速混合对焦系统，支持人眼 / 动物主体识别；
配备 不低于3.0 英寸 235 万点侧翻触控屏；
内置风扇；
双卡槽设计（CFexpress Type A/SD UHS-II）；
双电池：
双128G卡；
带充电器、便携包等。
	台
	2

	46
	
	镜头1
	/
	24-70/2.8ii镜头
	只
	1

	47
	
	三脚架
	/
	系统组合：合金脚架腿、配套三脚轮。
载荷承重： ≥5kg
架体材质：铝合金
工作高度 ：76-175cm 
收缩高度：≤85cm
	套
	2

	48
	
	音频转换器
	/
	模拟输入不少于8个
数字输入不少于2个
模拟输出不少于10个
数字输出不少于2个
采样率支持44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz等
A/D精度：24-bit/192 kHz
频率响应：20Hz 至 20kHz； ±0.1dB
增益范围：56dB
	台
	1

	49
	
	电容话筒
	/
	属性：电容
阻抗：200Ω
后级放大器：电子管
指向：心型、全指、8字、6种过渡指向共九种指向选择
频率范围：18Hz-20000Hz
灵敏度：1kHz： -39 dB级
最大声压级：135dB SPL
等效噪声级：7dB（A计权）
全频带信噪比：77dB
供电:外部独立电源
连接线：7针卡农
	台
	1

	50
	
	话筒架
	/
	总高：108cm-175cm横杆；
70cm-130cm角度可调；
180°解锁调节；
15°三角支撑，加厚钢管材质，可拆分折叠
	支
	1

	51
	
	监听耳机
	/
	产品分类：头戴、封闭式
换能原理：动圈式
驱动单元：40mm大动驱单元
频率响应：18Hz - 20kHz
阻抗：32欧
灵敏度：110dB
最大功率：≥200mW 
麦克风响应频率：18Hz - 20kHz
麦克风灵敏度：110dB
插头 ：Φ3.5mm插头,2.5米(99.99%OFC)
	个
	1

	52
	
	采访话筒
	/
	高品质、双电源、枪式麦克风；
低噪音和全频响应；
高度定向；
高通滤波器 (80Hz)；
使用 P48 幻象电源或 AA 电池供电；
	支
	1

	53
	
	调音台
	/
	≥4 路 XLR/TRS 复合话筒 / 线路输入接口，另设≥ 2 路 RCA 立体声输入，可接唱机（带 RIAA 均衡）、播放器等设备；
每路单声道通道搭载 3 频段均衡器，带 100Hz 低频切除功能；
具备独立增益调节、峰值 LED 指示灯与 PFL 监听；
主输出为平衡 XLR 与 6.35mm TRS 接口；
配 60mm 音量推子；
内置 USB 音频接口（2 进 2 出，16-bit/48kHz）；
支持电脑录音播放，采用 100-240V 宽幅电源供电。
	台
	1

	54
	
	录音机
	/
	标配可互换 XYH-6 立体声麦克风模块；
支持 24bit/96kHz 高解析录音（新版 H6 Essential 支持 32 位浮点）；
配备≥ 4 路 XLR/TRS 复合输入接口，带 + 48V 幻象电源；
低底噪前置话放与独立增益控制；
最大输入声压 136dB SPL；
采用 ≥ 2.0 英寸彩色 LCD 屏；
支持 SD/SDHC/SDXC 卡（最高 128GB）存储；
可录制 WAV/MP3 格式，至少具备 6 轨同时录音、轨道混音、PFL 监听与低切滤波功能；
内置 USB 音频接口（6 进 2 出）可作电脑声卡；
支持 4 节 AA 电池、USB 或电源适配器供电。
	台
	1

	55
	
	背景用数字遥控LED智控灯
	/
	1.额定功率：≥100W
2.LED类型：贴片灯珠
3.相关色温：≥5600K（可选3200k）
4.显色指数：Ra≥95
5.光源寿命：＞50000小时
6.DMX通道数：≥3通道
7.驱动方式：恒流驱动
8.亮度调节:0—100%可调光
9.控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控；
10.冷却系统：无风扇静音散热
11.显示：具备数码管显示屏，可显示相对照度和灯具地址码
12.灯具支持场景记忆功能；
	台
	4

	56
	
	顶光用数字遥控LED聚光灯
	/
	1.额定功率：≥100W
2.光源类型：COB
3.相关色温：≥5600K（可选3200k）
4.显色指数：CRI≥95%;TLCI(Qa)：＞95
5.光源寿命：＞50000小时
6.DMX通道数：≥1-3通道
7.调光频率：≥16.6KHz;工作频率：≥660KHz
8.灯体温度：≥40℃
9.光斑角度：10°—80°
10.驱动方式：恒流驱动
11.亮度调节:0—100%无极调光
12.控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控
13.冷却系统：自然风冷散热；
	台
	2

	57
	
	灯具悬挂轨道
	/
	1工轨长8米（2根4米），王轨长16米（4根4米）
轨道吊架至少满需满足6套、万向滑车至少需满足8个、灯具滑车13个、线缆滑车13个、工轨连接板2套、王轨连接板4套，轨道堵头12个
	套
	1

	58
	
	恒力铰链
	/
	专业安全实用卡簧式铰链，7公斤以下均采用单个卡簧即可，可准确定位。
结构：调簧式设计、准确定位
提升重量：≥7Kg
颜色：黑色
	套
	2

	59
	
	信号放大器
	/
	≥10W。
≥4路放大能力相同，为同相输出。
DMX信号输入连接器：XLR-D3M / XLR-D3F。
≥1路输入、4路输出
DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F
信号指示，当输入信号稳定且极性正确时，指示灯亮，否则指示灯灭。
	套
	1

	60
	
	阻燃线缆
	/
	国标
导体采用高存度无氧铜制造；
线材的绝缘及护套采用优质塑胶材质；
线材印字采用精密喷码机喷米标识，保证长度精确。
	米
	100

	61
	
	信号线
	/
	国标
导体采用高存度无氧铜制造，带屏蔽型；
线材的绝缘及护套采用优质塑胶材质。
	米
	100

	62
	
	导播台
	/
	具备 4 至 8 路的视频输入能力，涵盖 8 路 HDMIIA 类接口且均可切换，所有 8 路 HDMI 输入均支持同步处理与帧同步转换；
分辨率≥1920×1080；
至少配备 2 路 Type-C 接口、4 路输出接口（含 2 路辅助输出接口）、2 路 HDMI 节目输出接口以及 1×3.5mm 立体声小型音频输出接口、2×3.5mm 立体声小型音频输入接口；
支持网络直播，具备直播推流、导播切换、录制转场推流等功能；
支持实现按键设置相关操作。
	台
	1

	63
	
	提词器
	/
	内嵌电脑双镜像智能提词器，；
采用企业级高效内嵌微型主机，≥4g内存，≥128g硬盘，自带集成镜像模式;
支持图片、视频、网页、ppt、word等格式；
专用无线遥控器;
文稿录入自动完成排版，支持txt、word等格式文本;
具有高速网口，支持通过有线联网安装软件;
拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制;
所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，支持暂停、播放、加速、翻页等功能;
支持usb一键升级提词器系统;
稿屏亮度为250cd/m²，具有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看；
自带镜像功能、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色，字体和字的大小任意选择；
 摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置，摄像机滑道为航空型材滑道；
 提词器单面反光玻璃，支架为铝型材数控加工支架；
提词器显示屏可上下位置调整，前后滑动；
提词器三脚架为分体式轻钢机架,升降可调,支架的高度可在1~1.7米之间调节。
	套
	1

	64
	
	非编剪辑电脑
（含编辑软件）
	/
	定制，采用工业级主机，处理器不低于16核、32 线、 3.0GHz，≥8G显存高性能显卡、64GB DDR5内存、4T SSD 硬盘，具有广播级4K全接口卡内置广播级4K超高清全接口板卡；配合套装软件包，实现超高清视音频剪辑制作、特效制作、字幕制作、音频处理、专业调色及环绕声输出等后期制作完整流程；
系统支持4K HDR制作，具备智能颜色管理，支持JPEG-XS*、XAVC、AVC-Ultra、AVC-LongG、H.264 、H.265、ProRes、DNxHR等4K超高清编解码格式；
具有 4K/HD/SD 12G-SDI、4K/HD/SD HDMI 2.0a、HD/SD分量、复合、S-video视频、2通道平衡模拟音频、2通道AES/EBU非平衡、黑场和三电平同步、RS-422等输入输出等接口。
	台
	1

	65
	
	无线领夹麦
	/
	频率范围：600-700MHz
调制方式：FM
最大频偏：±48KHz
音频响应：60Hz-17KHz(±3dB)
动态范围：≥100dB
信 噪 比：≥85dB
综合失真：≤0.5%（@1KHz）
接收机技术参数：
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
接收灵敏度：-11dBm
音频输出：0-350mV/780Ω
音量设置范围：0-23 dB
续航时间：满电大于10小时
发射机参数：
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
频率稳定度：≤ ±0.005%
发射功率：不小于10mW
续航时间：满电不少于10小时
麦克风输入接口：XLR-3p
	套
	1

	66
	科普互动软件
	LED显示屏
	/
	1.像素点间距：≤1.86mm；
2.单元板分辨率：≥14792 Dots；
3.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
4.像素构成：1R、1G、1B；
5.封装方式：SMD表贴三合一；
6.驱动方式：恒流驱动；
7.控制方式：同步控制系统；
8.维护方式：前后双向维护；
9.整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm；
10.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；
亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，亮度均匀性：≥99%；
11.色温800K-18000K可调；
12.白平衡状态下色温在6500K±5%；
13.水平视角≥170°，垂直视角≥170°；
14.对比度≥9000：1；
15.具有H2S宽动态处理技术；
16.灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级；
17.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，防护等级达到IP60；
18.长时间没有使用屏体，屏体自动切入智能除湿模式，达到保护LED灯；
19.电峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²。
	平方
	24

	67
	
	阵列声柱
	/
	驱动单元：4x3"；
额定阻抗：8Ω；
额定功率：≥100W（400W，PEAK）；
特性灵敏度级（1m/1W）：89dB；
指定频带内的声压级：107dB；
有效频率范围：80Hz~18kHz；
箱体材质：ABS混合玻璃纤维强化箱体；
网罩材质：金属网；
扩散角度：垂直20°，水平120°；
颜色：黑色/白色；
连接方式：压线端子；
尺寸：530*100*150mm（±20mm)。
	只
	2

	68
	
	功放
	/
	输出功率：≥300 W x 2；
功能：USB, SD, AUX, 蓝牙，4通道音量独立调节，混话筒音频调节，音乐音频调节；
频率响应 (±1 dB)：25 Hz - 20 kHz；
信噪比：> 98 dB；
谐波失真：< 0.05%；
输入灵敏度：(A.B. Unte)≤170 mV；
接口：音箱输出端子（≥4组），RCA输入接口（≥3组），线路输出；
规格：标准机架安装。
	台
	1

	69
	
	55寸触摸一体机
	/
	≥55寸LED触摸屏；
工支持7*24小时开机且无死机无蓝屏；
Windows系统,处理器主率：2.3GHZ，运行内存≥8g，本地存储≥256g，支持扩展；
支持通电开机软件自启动。
	台
	4

	70
	
	伸缩支架
	/
	定制伸缩支架，32-75寸
	个
	4

	71
	
	网关
	/
	机架式，≥10口全千兆路由器，推荐带终端数≥200台，推荐带宽1500Mbps，默认三个网段，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持云平台与APP管理。
	台
	1

	72
	
	网线
	/
	规格：300米；
国标、超五类，
	箱
	6

	73
	
	中控主机
	/
	1.主机处理器主频≥ 790MHz、32位，内存≥512MB，闪存≥ 8GB，算力 ≥ 1500DMIPS；
2.采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；
制。最大可支持4xRS422/RS485可编程控制，8xIR可编程接口，8×I/O 可编程接口，8×Relay隔离低压继电器可编程接口，1路系统复位按钮等；
3.COM口传输速率最高可以达到115200bps；
4.主机至少可以连接252个RS485网络设备; 
5.控制接口最大可支持16×RS232可编程串行通讯口RS232对外控制，或者8xRS232双向控
6.单个按钮可以至少支持发送999条指令，支持模拟量比对、模拟量异或、模数转换等；至少支持1000个红外按键功能学习；
7.至少1路网口，支持TCP-CLient、UDP-CLient、TCP-Server、UDP-Server、Telnet、Http、SNMP等协议服务；
8.可直接或者间接支持拥有以下类型接口的各类设备：如KNX/EIB、 BACNET/IP、LONGWORK、 CAN、 X10、 ZIGBEE、 MODBUS、 RS-485/422/232、 TCP/IP、 UDP/IP、 SNMP、RF-ID、I/O、红外等 ；
9.支持网络控制和组网管理控制，支持android、ios、Windows、鸿蒙等系统控制终端；
10.支持BS和CS架构，同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制；
11.支持本地在线编程，可直接通过浏览器访问智能网关IP地址;
12.可使用平板电脑等无线终端进行系统的远程操作管理，所有操作均可在客户端实现。
	台
	1

	74
	
	可视化智控平台
	/
	支持安卓、鸿蒙系统、windows、iOS等触控移动端操作系统；
可通过平板、触摸一体机、电脑等终端，对多媒体服务器、拼接处理器、矩阵、分布式、音频处理器等设备进行可视化集中管控；
支持对多媒体服务器和分布式的PPT进行上下翻页控制；
支持对多媒体服务器和分布式的视频播放、暂停、停止，节目切换，音量等进行控制；
支持对分布式信号分组功能，视频的灵活显示布局，实现视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游功能；支持实现对视窗参数的调整；
支持对视频拼接器和分布式的可视化控制；
支持对视频拼接器的黑屏、冻结、字幕、底图、亮度调节、音频控制、信号源控制、场景切换、场景轮巡等操作；
支持对矩阵类设备的台标、亮度/色度调节、信号源控制、场景切换等操作；
支持对视频处理器的黑屏、冻结、亮度/色度调节、音频控制、信号源控制、场景切换等操作；
支持对数字音频处理器控制和音频矩阵切换；
支持对LCD播放盒视频播放、暂停、停止，节目切换，音量，亮度等进行控制；
支持对配电柜、电源、灯光、空调、窗帘、音响、自动门等环境设备进行控制、自动开关机设置、延迟开机设置；
支持通用视频监控摄像机、云台摄像机信号接入，可实现对监控云台上下左右、拉近、拉远等功能控制。
	套
	1

	75
	
	平板电脑
	/
	≥8GB+256GB 、11" 超清
	台
	1

	76
	
	电源时序器
	/
	≥8路智能受控通道，独立控制；
延时开启/关闭时间自由设置（0～999S）；
定时设置自动开启/关闭任意通道；
RS232 接口控制、级联。
	台
	1

	77
	
	无线AP
	/
	1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持802.11K/V协议，支持睿易一体化组网，支持APP管理，支持802.3at PoE供电和本地供电。
	台
	1

	78
	
	电脑
	/
	不低于酷睿i5-12400、16G、512G固态、23"
	台
	1

	79
	
	音频线
	/
	RVVP‑2×1.5mm²；
每卷 100 米；
	卷
	2

	80
	
	健康科普互动平台
	/
	定制开发；
核心功能：科普闯关、健康延安专家库、个性化科普推送等；
功能逻辑：用户完成趣味闯关积累健康知识，通过咨询模块对接医护人员答疑，系统根据用户健康偏好推送适配内容；开发技术路线：采用Vue.js构建前端界面，Java开发后端服务，结合MySQL数据库存储用户数据；
集成第三方即时通讯接口实现咨询功能，适配终端与移动端。
	套
	1

	81
	
	健康科普类MG动画制作
	/
	定制开发；
分辨率不低于 1920×1080（1080P）；
画面比例16:9；
帧率：25fps；
输出MP4格式；
主要功能：围绕内科、外科、慢性病管理等核心健康知识，以生动易懂的MG动画形式呈现，适配电子宣传屏播放，助力健康科普传播，含脚本设计、动画制作、配音配乐等
	3分钟/集
	6

	82
	宣传物料及书籍
	基础健康科普书籍
	/
	内科、外科、妇科、儿科等常见疾病预防、养生保健类，彩色
	册
	1000

	83
	
	专科健康手册
	/
	高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病管理手册，彩色
	册
	600

	84
	
	健康绘本
	/
	适合老人、儿童阅读，图文并茂
	册
	200

	85
	
	宣传海报
	/
	健康知识海报、科室介绍海报，覆膜防水，A0尺寸，彩色 
	副
	60

	86
	
	宣传展板
	/
	根据采购人设计要求定制，可更换内容，铝合金边框；
规格：80cm×120cm
	副
	30

	87
	
	健康折页
	/
	根据采购人设计要求定制，便携型，涵盖常见健康知识、就诊指南；
颜色：彩色；
	副
	5000

	88
	
	宣传横幅
	/
	根据采购人设计要求定制；
材质：棉质，8m*0.8m，印健康宣传标语
	副
	20

	89
	
	健康宣传栏
	/
	根据采购人设计要求户外定制；
材质：金属
	副
	4



注：（招标参数要求由采购方提供，如有不详请咨询采购人）。



第四部分  评审方法
1、 评审方法：
1.按照相关法律法规的规定，竞争性谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审，按照最后报价由低到高的顺序提出三名以上成交候选供应商。
2.竞争性谈判小组组成：依法组建。
3.本次评审采用最低评标价法。
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。
（3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对符合条件的供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、竞争性谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
1.遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并做出评价；
2.确认或修定谈判文件；
3.符合性审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；
4.谈判小组可要求供应商就竞争性谈判响应文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料
5.依据竞争性谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
6.对评审过程及各供应商的商业机密予以保密；
7.拟定评审结果；
8.向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；
9.配合招标人、招标代理机构答复各供应商提出的质疑；
10.配合各部门的投诉处理和监督检查工作。
三、供应商存在下列情况之一的，谈判无效:
1.未按照竞争性谈判文件的规定提交竞争性谈判保证金的；
2.竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
3.不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；
4.报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5.竞争性谈判响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的谈判的；
7.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目谈判的；
8.谈判会议现场，无法提供样品或所提供的样品经谈判小组认定未能达到本项目竞争性谈判文件要求的（如有）；
9.提供虚假竞争性谈判响应文件和资料的；
10.法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。
四、供应商有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：
1.不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
3.不同供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
5.不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞争性谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、谈判程序
1.谈判前资格检查：谈判前由采购人或招标代理机构进行资格检查，具体审查内容以本文件竞争性谈判须知前附表为准。
2.符合性审查：
	序号
	符合性审查内容
	结论

	A
	谈判报价是否唯一且未超过采购最高限价；
	合格/不合格

	B
	供货期（工期）、质保期是否满足谈判文件要求；
	合格/不合格

	C
	谈判/委托有效期是否满足谈判文件要求；
	合格/不合格

	D
	响应文件的签署盖章是否符合谈判文件要求；
	合格/不合格

	E
	响应文件的真实性、有效性是否符合谈判文件要求；
	合格/不合格

	F
	完全响应竞争性谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款；
	合格/不合格

	G
	完全理解并接受法律法规和竞争性谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。
	合格/不合格


2.3谈判响应文件的响应性审查。
2.3.1谈判报价是否未超过采购预算（最高限价）价格；
2.3.2响应文件内容是否符合国家法律法规，是否响应了谈判文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离；
2.3.3对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性响应。
[bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc498271422][bookmark: _Toc494316261]2.4最低报价不是中标的唯一依据。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
3.澄清有关问题：
3.1竞争性谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
竞争性谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，应当在交易系统中提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当提供法定代表人授权书。
 4.2竞争性谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①竞争性谈判响应文件中谈判一览表内容与竞争性谈判响应文件中相应内容不一致的，以谈判一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。
5.竞争性谈判小组逐一与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。谈判结束后要求有效供应商在交易系统中提交第二次报价。
根据相关法律法规的规定，在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。
注：第二次报价为本项目谈判活动的最终商务报价。
6.比较与评价
（1）谈判小组评审竞争性谈判响应文件的响应性及符合性，并对供应商编制的竞争性谈判响应文件进行详细评审，对本项目谈判文件中要求的“采购内容和要求”和“商务要求”进行逐一核实，如供应商未对本项目谈判文件中要求的“采购内容和要求”和“商务要求”逐一进行实质性响应的，将按照无效谈判处理，不得继续参与后续的第二次商务报价。谈判小组只根据竞争性谈判响应文件本身的内容及本项目竞争性谈判文件的内容进行评审，而不寻求其他外部证据。
（2）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等谈判的机会。
（3）在谈判过程中，谈判小组应根据谈判文件的“采购内容和要求”和供应商就“采购内容和要求”中的技术、服务、商务要求以及合同主要条款内容是不是进行了实质性响应，是否变动了谈判文件中“采购内容和要求”的内容。如发现实质性变动的内容，必须经采购人代表书面确认。
（4）谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
（5）评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者或不实质性响应采购内容和要求的，均不得进入下一步评审。谈判小组应当从质量和服务均能满足本谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照谈判会议中最终报价由低到高的顺序，推荐成交供应商（中标单位）候选人。
（6）其他需说明的情况：
A.对于竞争性谈判响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；
B.如果谈判响应实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，其谈判响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判响应成为实质上响应的谈判响应。
C.无论谈判的结果如何，谈判期间一切费用自理。
7.推荐成交候选供应商名单
谈判小组依据谈判文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、谈判、澄清、最后报价等程序后，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名以上成交候选人。
8.供应商及竞争性谈判响应文件（包括但不限于）出现下列情况之一者，按无效标处理：
8.1供应商未通过谈判流程正规渠道下载本竞争性谈判文件或供应商的名称与下载本竞争性谈判文件时登记下载本竞争性谈判文件单位的名称不符；
8.2竞争性谈判响应文件中未提供法定代表人授权书（法定代表人直接应标的除外，但须提供身份证原件）或授权书的合法性或有效性不符合竞争性谈判文件规定；
8.3竞争性谈判响应文件未加盖供应商单位公章，未提供谈判有效期或有效期达不到本竞争性谈判文件要求的；
8.4竞争性谈判响应文件及资格证明材料未按照本竞争性谈判文件的规定进行盖章、编制的；
8.5未按本竞争性谈判文件规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；
8.6必备资质的有效性或符合性不符合本竞争性谈判文件规定的；
8.7供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；谈判报价超出采购预算的；
8.8竞争性谈判响应文件与竞争性谈判文件要求不一致（交付、质保、付款、验收、售后服务等项），附加了招标人难以接受条件的；
8.9未按本竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判保证金或金额不足、竞争性谈判保证金形式不符合本竞争性谈判文件要求的；
8.10供应商超出自身经营范围的；
8.11供应商的必备资格证明文件或谈判产品的资质证明材料不全、无效或达不到本竞争性谈判文件规定要求的；
8.12谈判内容的技术要求不能达到本竞争性谈判文件的要求，少报、漏报、降低产品档次或影响了性能、功能、谈判目的实现的；
8.13未按本竞争性谈判文件指定格式填写、签署、盖章及递交“谈判一览表”，或“分项报价表”出现漏项或谈判产品品目、数量与竞争性谈判文件要求不符的(数量不足的)；
8.14供应商拒不按照要求对竞争性谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其谈判；
8.15竞争性谈判响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
8.16供应商提供虚假证明，开具虚假资质，除按无效标处理外，还进行相应的申报及处罚；
8.17 经证实，供应商在采购人以往项目中有不良记录影响谈判或谈判资格的。
  


第五部分  合同主要条款
        （仅供参考）
[bookmark: f_gp193][bookmark: f_gp190][bookmark: f_gp192][bookmark: f_gp191]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关规定，为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 
一、合同价款：
1.合同总价包括：即供应商的谈判具体内容及其成交金额；
2.合同价不受市场价格变化因素的影响；
3.付款方式：合同签订后付成交金额的40%，装修完成、货到安装调试完毕并验收合格后付到合同总金额的97%，一年后付3%。
二、知识产权：即供应商应保证采购人在使用管理过程中，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。
三、供货期（工期）：合同签订后20天；   质保期：一年；
四、交付地点：延安市人民医院指定地点。
五、采购内容和要求：详见采购内容
六、质保措施
采购人在项目内有义务监督供应商的售后服务。
七、违约责任：
7.1按照《民法典》中的相关条款执行；
7.2未按合同要求提供服务或服务服务质量不能满足技术要求的，采购单位会同有关单位，有权终止合同和对成交方违约进行追究。
八、验收：验收须以竞争性谈判文件、响应文件、合同、国家相应的标准、规范等为依据。
九、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向延安仲裁委员会申请仲裁或者向采购人所在地的人民法院提请诉讼。
十、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
十一、本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
十二、合同期内，未尽事宜，双方可根据服务需要，另立补充协议，补充协议是本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
	甲  方
	乙  方

	



（盖章）
	



（盖章）

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：
	被授权代表：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：


	
	帐号：

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日




第五部分 响应文件格式
 

延安市人民医院高质量发展示范项目
健康科普传播中心建设（二次） 






响 应 文 件
（项目编号：JRZC-2026014.1B1）
              
 


供   应  商：                     （盖单位公章）
法定代表人或
其委托代理人：                     （签字或盖章）
日       期：      年     月     日

目    录





一、谈判响应函

二、法定代表人证明书与授权书

三、响应报价表

四、资格证明文件

五、技术服务方案

六、商务响应方案

七、供应商承诺

八、供应商认为有必要补充说明的事项



一、谈判响应函

陕西炬荣招标代理有限公司：
我公司收到贵单位        号谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。
1．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格货物和全面技术、售后货物保障。
2．如若成交，将根据谈判文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
3．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
4．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。
5．我方的谈判响应文件自谈判大会之日计算有效为   个日历日。
6．所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：
地    址：                            
电    话：                            
传    真：                            
邮    编：                            
谈判供应商：                    （公章）
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：              
                                                年   月   日


二、法定代表人证明书与授权书

法定代表人证明书
单位名称：                                                   .
单位性质：                                                   .
地    址：                                                   .
成立时间：               年              月                 日
经营期限：                                                   .
姓    名：        性别：        年龄：        职务：        .
系                            的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证






供   应   商：                             （盖单位公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
日        期：       年      月       日
	


[bookmark: _Toc17330_WPSOffice_Level1]法定代表人授权书
陕西炬荣招标代理有限公司：
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判大会之日起计算有效期为  天。
委托单位（公章）：                    法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：     年    月    日
 
附：被授权人：          性别：            职务：             
联系地址：                                                      
联系电话：                      传真：                          
法定代表人/被授权人身份证正反面
	法定代表人身份证
	被授权人身份证

	法定代表人身份证
	被授权人身份证


说明：授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

三、响应报价表
 
   3.1响应报价总表
	项目名称
	

	报价(小写元)
	

	报价(大写元)
	

	供货期（工期）
	

	质保期
	

	说   明
	




供应商（公章）：                    法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
注：
1、 此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。
2、 此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。
分项报价后附。


3.2分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	产品名称
	
品牌

	型号（规格）
	数量/单位
	单价
(人民币元)
	合计
（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	大写：                                        （小写）¥：






供应商（公章）：
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
年    月      日


3.3技术规格响应偏离表
项目名称：
项目编号：
                                               
	序号
	名称
	谈判文件
技术要求
	响应文件技术指标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：请按项目的实际技术参数，逐条对应谈判文件的“采购内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。



供应商（公章）：                  
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年     月      日


[bookmark: _Toc23984_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13218_WPSOffice_Level1]四、资格证明文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
	（3）税收缴纳证明：提供2025年度7月至2026年度7月份任意一个月份的缴税凭证或依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月份至2026年7月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	（5）财务状况证明：供应商须提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	（7）本项目不接受联合体谈判：提供非联合体谈判声明。


附件1：
供应商信用记录书面声明函
陕西炬荣招标代理有限公司：
我方作为《  项目名称  》（项目编号：     ）的供应商 ，在此郑重声明：
1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中    （填 “没有”或 “有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经  营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采  购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）失信被执行人名单。
3.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）严重失信主体或重大税收违法失信主体名单。
4.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项 目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关 “提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
供应商： 名称 （加盖公章）
日  期：    年  月  日




五、谈判响应技术方案

1、供货安装实施方案；
2、质量保障措施；
3、售后服务承诺；
4、供应商认为有必要说明的问题。
注：（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）











[bookmark: _Toc15619_WPSOffice_Level1]
六、商务响应方案
商务响应方案的主要内容：
1、企业简介；
2、商务响应（供货期（工期）、质保期、付款方式、价款结算、违约责任等）与合同条款说明；
3、类似业绩。


七、供应商承诺
7.1供应商签署承诺书
7.1.1 未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担。
承诺书Ⅱ
	致：陕西炬荣招标代理有限公司

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书Ⅲ
	致：陕西炬荣招标代理有限公司

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品（设备）供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次磋商标的物为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书Ⅳ

	致：陕西炬荣招标代理有限公司

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日





承诺书V
陕西省政府采购供应商
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构询价采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。


承诺单位：                                  （盖章） 
全权代表：                                  （签字或盖章）
地  址：                                    
电  话：                                       
邮  编：                                   
     年     月    日


八、供应商认为有必要补充说明的事项


附件：
[bookmark: _Toc7134]一、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（企业名称）的（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                  
日            期：                  
注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
                                          
2.本项目标的物所属行业：工业。




（二）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：                   
       
                           日  期：      年     月      日



备注：投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。












（三）监狱企业声明函
（非监狱企业不填写，但必须提交空表）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


        单位名称（盖章）：                   
       
                           日  期：      年     月      日


附件：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　年　　月　日    




_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
[bookmark: _GoBack]3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。






