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2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目
竞争性磋商文件





采购单位：岚皋县职业教育中心
代理机构：华优信项目管理有限公司



日    期：2026年09月




特别提醒
1.本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
2.制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16.
3.递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
4.不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”：（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1.选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。
5.开标签到
投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前10分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。
6.评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。 
7.注意事项
（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4).
（2）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服0512-58188039。
（3）投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。
（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。
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第一部分竞争性磋商公告
项目概况
2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）获取招标文件，并于2026年10月13日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HYX-ZFCGAK-202612
项目名称：2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：628046.66元
采购需求：
合同包1（2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目）:
合同包预算金额：628046.66元
合同包最高限价：628046.66元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算
（元）
	最高限价
（元）

	1-1
	其他信息化设备
	628046.66
	1（批）
	详见采购
文件
	628046.66
	628046.66


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：30个日历天。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1（2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑤《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑥《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑦《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑧《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑨《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）⑪其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1（2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目）特定资格要求如下：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
（6）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
三、获取招标文件
时间：2026年09月18日至2026年09月23日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月13日14时00分00秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
2.本项目采用“不见面开标 ”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省 ·安康市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程 。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。
3.按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.名称：岚皋县职业教育中心
地址：安康市岚皋县城关镇神田路 221 号（城北新区）
联系方式：13991535960
2.采购代理机构信息
名称：华优信项目管理有限公司
地址：安康市兴科明珠小区28栋2902室
联系方式：15332694849
3.项目联系方式
项目联系人：陈工
电话：15332694849

华优信项目管理有限公司
2026年9月17日
第二部分磋商须知
本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）文件及国家现行有关法律法规执行。
一、名词解释
1.“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是岚皋县职业教育中心。 
2.“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。 
3.“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是华优信项目管理有限公司。 
4.“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，投标人通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。 
5.“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标（成交）候选投标人等活动。
二、竞争性磋商文件
1.竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。
2.竞争性磋商文件的澄清和修改：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在磋商响应文件递交截止期5日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购人，磋商组织机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。
3.竞争性磋商文件的修改
3-1.在磋商响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，磋商组织机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。
3-2.竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。
3-3.为使投标人编写磋商响应文件时，有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，磋商组织机构可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。
    4.投标人必须从全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）下载电子版竞争性磋商文件，投标人自行转让或复制磋商文件视为无效。文件一经下载，仅作为本次竞争性磋商使用。
5.本文件的解释权归磋商组织机构。
三、磋商要求
1.磋商内容：2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目。
2.磋商要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
（6）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.磋商响应文件的编制：
3-1.磋商响应文件必须根据磋商组织单位上传的电子版磋商响应文件格式编写，对磋商文件做出实质性响应。
 3-2.磋商报价：（请注意仔细阅读此项）
（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
（2）投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
（3）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库（2026）2 号），评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（4）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述①至④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3-3报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。
    4.磋商费用自理。
5.投标文件有效期为自磋商之日起九十个日历日，成交供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
四、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）
1.关于需要特别提醒供应商的内容
1-1.本项目采用电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
1-2.制作电子投标文件
投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“SXSTF”的电子投标文件。”
1-3.递交电子投标文件
登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
2.关于报名
2-1.下载须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；
2-2.报名确认：确认完成报名流程，否则报名无效，确认完毕后方可下载文件；
2-3.未完成网上报名成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；
2-4.本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；
2-5.电子竞争性磋商文件技术支持：0512-58188039。
3.关于文件的制作和签名
3-1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。
3-2.编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子竞争性磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。
（1）电子竞争性磋商文件下载
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子竞争性磋商文件（*.SXSZF）；
注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）电子竞争性磋商文件需要使用专用软件打开、浏览
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[ 服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http：//www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：http：//www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；
（3）制作电子投标文件
电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：0512-58188039。
4.关于响应文件递交与解密
4-1.文件递交
（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
4-2.文件开启与解密
4-2-1采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。
4-2-2采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，参加磋商的供应商授权代表在开标前30分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席。（请不要随意离席）
4-2-3开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。
4-2-4 磋商环节将在不见面开标大厅的聊天室进行，磋商小组组长提出磋商问题，投标单位对问题进行相应的回复。磋商结束后，请立即更换系统进行二次报价。
4-2-5供应商在用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。
二次报价网上操作流程：
①插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http：//www.sxggzyjy.cn/）；
②点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；
③点击网上报价；
④报价：点击[image: ]报价，输入金额（注意大小写一致）；
⑤签章查看：点击[image: ]，选择单页签章，点击报价表右下角签章；
⑥确认无误如图：
[image: ]

⑦提交。
4-3在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：
（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版竞争性磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
（3）上传的电子投标文件无法打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
五、磋商评审办法及内容
磋商评审原则：
磋商小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。
采用同一程序和标准对供应商进行评估。
1.资格审查：依据招标文件的要求，对各供应商的响应文件的投标资格进行审查。审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。
	资
格
审
查
	审查内容
	审查标准

	
	1.有效的主体证明
	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证）

	
	2.法人身份证明或法人授权委托书
	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证）

	
	3.财务状况报告
	提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

	
	4.履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

	
	5.纳税凭证及社保缴纳证明
	提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）

	
	6.无违纪书面声明函及信用查询结果
	参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

	
	7.非联合体投标声明函
	本合同包不接受联合体投标


2.符合性和有效性审查：依据磋商文件的要求，对各供应商的响应文件的符合性和有效性审查。符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。
符合性审查标准：
	符
合
性
审
查
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应文件签署盖章
	响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

	
	响应文件组成及格式
	符合“响应文件格式”的要求

	
	磋商报价
	同时满足以下条款：
（1）磋商报价符合唯一性要求；
（2）第一次磋商报价表填写符合要求；
（3）报价货币符合磋商文件要求；
（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；

	
	投标内容、投标有效期
	符合磋商文件规定

	
	交付期、产品质量
	符合磋商文件规定

	
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 
2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	
	其他
	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


磋商响应文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：
2-1.磋商响应文件没有按磋商文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。
2-2.磋商响应文件没有加盖单位公章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件的要求。
2-3.供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。
2-4.供应商所提交的施工方案内容及产品质量不能满足要求，出现重大负偏差，磋商后仍不能满足要求的。
2-5.磋商响应文件的商务响应与磋商文件要求不一致（交付地点、交付期、付款、验收、售后服务等事项），附加了采购人难以接受的条件，磋商后仍不能满足要求的。
2-6.提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。
2-7.违反《中华人民共和国政府采购法》有关规定和磋商纪律的。
3.有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：
3-1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
3-2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3-3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
3-4不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
3-5不同投标人的响应文件相互混传；
3-6不同投标人的响应文件由同一单位上传；
3-7在电子评标过程中，对各投标人电子投标文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。
4.磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；
5.磋商过程：
（1）磋商小组所有成员应当集中与单一投标单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标单位平等的磋商机会。
（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标单位。
（4）投标单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由 其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。       
6.最终报价
磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标单位应在规定时间内提交最终报价；最终报价是投标单位响应文件的有效组成部分。
7.评标办法及内容
采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标（成交）候选人。具体评审因素和分值如下。
	评审因素分类
	评审内容
	具体标准和要求
	分值
	客观/主观

	价格分
	价格评审
	本项目采用低价优先法计算，满足招标文件全部实质性要求的最低有效投标报价为评标基准价，得满分30分。
其他投标人报价得分=（评标基准价÷投标人评标价）×30，计算结果保留2位小数。
落实中小企业、残疾人福利单位政府采购价格扣除政策，按规定扣除后价格参与计算评标基准价。
投标报价高于采购最高限价，按无效投标处理。
评标委员会发现异常低价，按规定启动异常低价核查程序。
	30
	客观

	技术部分
	技术参数响应
	技术参数响应分
1. ★重要技术参数响应（满分15分）
全部满足采购文件标注★的重要技术要求，得15分；
每出现1项负偏离/不满足扣1分，最多扣15分（即超过15项负偏离本小项得0分）；
正偏离不扣分。
2. 一般技术参数响应（满分15分）
全部满足一般技术参数要求，得15分；每项扣0.25分，直到扣完为止。
评审依据：投标文件技术偏离表；产品彩页、厂家技术说明书、界面截图仅作为参数佐证材料，不单独设置扣分；佐证材料不能对应参数时，直接判定该项参数负偏离。
	30
	客观

	
	项目团队
	1.项目负责人（3分）：拟派项目负责人持有信息系统项目管理师或副高级及以上（软考对应副高职称）证书得3分；持有信息系统项目管理中级（软考对应中级职称）证书得1.5分；无证书不得分。
2.项目团队（3分）：拟派技术负责人持有信息化、计算机、网络等相关专业中级及以上职称每人得1分，最高得3分；持有相关专业初级职称每人得0.5分，最高得1.5分；无证书不得分。
材料要求：供应商须提供评审阶段处于有效期内的对应证书复印件，同时提供投标截止时间前6 个月内任意1个月的社保缴纳证明材料；全部材料须加盖供应商单位公章。材料缺失、证书超出有效期、社保证明不满足时间要求的，本评审项不予得分。
	6
	客观

	
	产品来源渠道合法证明
	[bookmark: _GoBack]1.提供《产品来源渠道合法性承诺书》，完整包含：正品全新、非假货/水货/翻新货、知识产权无纠纷、来源合法4项核心承诺内容，加盖公章，得2分；未提供承诺书，或缺少上述任一核心承诺要素，本项0分。
2.随承诺书附货源路径说明，明确拟供货上游主体类型（制造商/正规授权经销商/其他合法现货渠道），对应所投产品批次供货来源， 得2分；完全未附渠道说明 ，本项0分。
	4
	客观

	
	项目实施方案
	评标（评审）委员会根据投标人提供的项目实施方案进行评审。方案应内容完整，涵盖：①进度计划及关键节点安排；②应急保障措施；③质量保障措施；④安装调试方案；⑤验收方案。上述①~⑤项内容，评审内容每有一项内容缺项无实质性内容的扣4分，评审内容每有一项内容缺陷或瑕疵的扣2分（缺陷是指：内容描述过于简单、条理不清晰、与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）。每项独立评分，汇总后作为本项最终得分。同一项内容既缺项又存在瑕疵的，按缺项处理，不重复扣分。
	20
	主观
量化

	商务部分
	企业业绩
	①投标人自2023年9月1日至今（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（类似业绩指：教育行业软件平台或硬件采购安装等信息化项目），每提供1个业绩得1分，最高得4分。
②业绩须提供中标（成交）通知书或合同关键页复印件并加盖投标人公章，否则不予计分；③同一项目分标段签订的合同按1个业绩计。
	4
	客观

	
	售后服务方案
	评审内容：
①售后服务范围及售后服务承诺②售后服务人员配置及响应计划③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施④故障解决方案⑤应急预案⑥培训方案。
评审标准：
以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得6分；
评审内容每缺一项扣1分；
评审内容每有一项内容缺陷（缺陷是指：内容描述过于简单、条理不清晰、与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。
	6
	客观


8.关于对中小企业、监狱企业及残疾人企业的优惠政策
8-1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8-2.根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
8-3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
8-4.参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
8-5.本项目价格扣除比例及价格分加分比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分；未提供中小企业声明函的或未按招标文件设定的分项报价表进行分类填报的（招标文件未设定分项报价表的除外）不享受价格折扣。
9.关于节能、环保、绿色产品
根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”
根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。
采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
10.陕西省中小企业政府采购信用融资
为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 
目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。
11.磋商小组对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标（成交）候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：
（1）投标价格低的；
（2）技术评估得分高的；
（3）服务承诺优的。
七、确定成交单位
1.依据评审结果写出磋商结果报告，送采购人。
2.在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购人在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，磋商组织单位接到回复后，向确定的成交单位发出“成交通知书”。
八、合同
1.请成交单位在成交公示期结束后（一个工作日），前往代理机构领取中标（成交）通知书，同时请递交两份有效的纸质版投标文件（一正一副），以供备案、归档使用。
2.中标（成交）通知书发出后，二十五日内中标（成交）单位与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标（成交）单位投标文件均作为合同的组成部分。
3.监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
九、成交服务费	
本项目采用网上中介超市竞价公开选取，招标代理服务费：肆仟捌佰元整（¥4800.00元），由中标（成交）单位支付。如采购人有其他约定从其约定支付招标代理服务费。
十、质疑与投诉：
1.质疑及投诉
1-1质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标（成交）或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；
（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。
（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：
① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑项目的名称、编号；
③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④ 事实依据；
⑤ 必要的法律依据；
⑥ 提出质疑的日期。
（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。
（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
（8）接收质疑函的方式和联系方式：
① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）921486478@qq.com
② 联系方式
名称：岚皋县职业教育中心
地址：安康市岚皋县城关镇神田路 221 号（城北新区）
联系方式：13991535960
采购代理机构信息
名称：华优信项目管理有限公司
地址：安康市兴科明珠小区28栋2902室
联系方式：15332694849
1-2 投诉
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
④ 事实依据；
⑤ 法律依据；
⑥ 提起投诉的日期。
（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：
① 提起投诉前已依法进行质疑；
② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；
③ 在投诉有效期限内提起投诉；
④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
⑤ 财政部规定的其他条件。
（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。



第三部分磋商内容及要求
一、项目名称：2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目。
   二、项目背景
为进一步改善办学条件，全面提升信息化办学水平，根据教育部发布的《中小学数字校园建设规范（试行）》文件要求，逐步推广AI、AR 等新技术在校园的运用，丰富学校数字化管理手段，同时依据县政府《关于岚皋县职业教育暨专技人才倍增工作现场办公会会议纪要》关于持续改善办学环境的相关工作安排，经县政府同意，实施 2026 年岚皋县职教中心“组团式”帮扶智慧教室项目。
三、项目概况
本项目主要建设内容包括采购安装建电子班牌管理系统、教室人脸识别系统、智慧黑板、智慧监控、门禁系统等。
四、采购清单及技术参数要求
	序号
	项目
	功能参数
	单位
	数量

	1
	智慧校园管理平台
	基础平台
	基础数据中心
（1）首页
应支持查看学校的学生和教职工人数统计。包括班级总数、教职工人数、学生人数、各年级段学生人数、教职工各年龄段人数。
（2）基础信息
1)学校信息管理
应支持管理学校基础信息以及学校校区信息。
2)部门信息管理
应支持管理学校部门信息，支持批量导入导出。
3)楼宇场地管理
应支持管理学校楼宇、场地的信息，支持新增、删除楼宇、场地。
（3）教学基础信息
1)学年学期设置
应支持维护学年学期信息。
2)教职工管理
应支持对本单位教职工信息的管理，支持新增教职工信息，支持委派教职工角色，支持批量导入导出。
3)学生管理
应支持新增学生信息，维护学生姓名、性别、身份证件类型、身份证件号、健康状况等基础信息，学号、班级信息以及家庭成员信息。支持批量导入、导出学生、家长信息。
4)节次设置
应支持按年级设置冬令时、夏令时早晨课时、中午课时、晚上课时以及上下午课时和课长、课间时长等信息。支持复制其他年级信息。
5)年级班级设置
应支持新增年级。支持年级升级、年级毕业。
应支持新增班级信息，支持批量新增班级。
（4）系统设置
1)角色管理
应支持管理本单位用户角色信息。应支持新增角色，维护角色名称、权限设置类型含PC端、移动端，并在权限树中设置角色拥有的模块权限。
应支持编辑、删除角色信息，同时支持将角色委派给相应教职工，可批量委派。
	套
	1

	
	
	用户管理
	用户信息
应支持管理教职工、学生、家长用户信息，能够设置初始化密码规则。
教职工：应支持管理本单位教职工用户信息，实现用户角色委派、密码重置、注销、激活等功能，并支持一键重置该单位下所有教职工密码。支持批量导出教职工用户信息的Excel表格。
学生家长：应支持管理本单位学生家长信息，支持一键开通学生、家长账号，实现密码重置、注销、激活等功能，并支持一键重置该单位下所有学生家长的密码。支持批量导出学生家长用户信息的Excel表格。
	套
	1

	
	
	用户中心
	用户中心是智慧校园平台的用户管理中心，应能够查看平台总体用户情况，实现用户管理、账号管理。
	套
	1

	
	
	认证接口
	提供授权机制及口令认证方法，用户通过一次认证后，即可使用授权的所有应用与服务。
支持身份认证服务，将多系统用户身份认证统一交由认证中心处理。支持单点登录服务。
支持授权管理，提供统一授权中心；支持对页面菜单、URL、按钮等资源进行控制，支持对数据级别的权限控制。
	套
	1

	
	
	统一消息中心
	提供消息服务，消息存储、整理、分发、订阅、发送状态监控；提供包括 Web 端渠道、手机 App 端渠道集成接口。
统一消息中心通过消息接口为第三方应用提供标准的消息接口，任何第三方应用都可以通过消息接口向消息中心发送请求。
	套
	1

	2
	人脸认证平台
	人脸认证平台
	1. ★具有人脸识别管理平台计算机软件著作权登记证
2. 系统平台支持人脸信息的档案，人脸照片的批量上传。上传照片支持自定义人脸参数，实现上传照片是验证照片是否合格。对于已上传的照片进行批量验证筛选出不合格的照片，并导出Excel表格供管理者更换。支持上传照片审批功能，防止随意更换人员照片。
3. 系统支持与不同设备进行链接，讲人脸信息下发到设备中，并转换成人脸特征值，实现人脸识别通行；系统支持根据不同条件，按年级，身份等信息分时段通行。
4. 系统支持访客人员录入照片，并自动下发到人脸设备，实现访客预约通行。
	套
	1

	
	
	人脸自助采集终端
	支持学生刷身份证实名认证比对，比对成功采集人脸并自动存储至智慧校园平台，屏幕：8英寸，壁挂
	台
	1

	3
	校门口通道管理系统（联动请假）
	通道管理系统
	1) ★具有智能通道控制系统计算机软件著作权登记证书并提供复印件加盖公章；
2) ★要求实现人脸识别+刷卡两种认证方式进出通道；
3) ★在出入口对人员的进出或异常进行记录,并可执行放行、禁行、常开常闭、报警等控制命令,终端设备包含道闸等,并支持平台、app、小程序等远程操作。
4) 可根据人员身份、角色、职务进行设置通行权限,可根据时间节点、班次进行限行、放行等命令。
5) 支持脱机使用，支持预设计划任务,支持自动同步最新权限信息,实时修改终端设备工作模式。
6) 记录及监控异常情况,所有出入口通行记录可查询、可追源。并存储于历史数据库中。
7) 人脸识别出入口控制管理软件通过API与中间数据库平台等方式、虚拟校园卡动态二维码系统实现无缝对接，能自动获取教工、学生数据信息和一卡通数据、安防监控影像。
8) 权限管理（如院系班级、宿舍楼栋，以及对应的操作功能）可一角色一授权，同一岗位角色还可以分配不同权限。
9) ★借助闸机设备以及人脸识别和大数据分析技术，生成学生在校园内活动轨迹详情，包括时间、地点、抓拍照片，通过时间轴展示形式呈现在手机端，并可按姓名查询，支持模糊查询。
10) ★系统可通过人脸、身份证、二维码、刷卡、指纹等多种认证模式提高安全性。
11) ★在满足智能通道管理系统基础上，还需预留出充足的扩展性，如：门禁管理系统、车辆管理系统、访客登记管理系统、消费管理系统、宿舍管理系统、电子班牌管理系统、考勤管理系统、会议签到管理、预约管理系统等子系统功能模块，保证满足采购人后续需求。提供B/S平台结构下扩展功能截图并加盖公章
12）★扩展后的一卡通管理系统数据库各个子系统实现数据共享，保证人员信息的一致性和统一性
	套
	1

	
	
	人脸识别终端
	1、处理器 双核处理器+1G 内存+8G EMMC，
2. 嵌入式 Linux 操作系统，
3. 最高支持10万+的人脸比对库及10万条识别记录 
4. 8寸IPS全视角高清显示屏
5. 支持双目活体检测，三色指示灯；
6. IP65级防水、防尘                                               
7. 支持50000张的人脸库及10万条人脸检测记录；
8. 设备具有通道反潜回模式，多人脸识别模式
9.工作温度:温度 -25℃-70℃
10.识读功能：可进行人脸识别、IC 卡识读（可拓展）、二维码识别，识读成功后联动输出控制指令；
11.人脸信息注册功能：可通过管理平台导入人脸图片进行注册，注册信息包括：人脸图片、编号、姓名、性别、联系方式。图片格式支持 JPEG；支持批量导入，并可根据图片名称自动匹配到相应人员注册名下；
12.人员注册信息管理功能：可通过管理平台对人员注册信息进行查询、增加、修改、删除；
13.人脸识别响应时间:人脸识别平均响应时间：≤1s、IC 卡识别平均响应时间：≤1s
14.校时功能:具有自动校时功能，连接网络后可自动进行校时; 
15.实时上传功能:将进行人脸识别的信息实时上传至管理平台，上传内容包括：识别时间、人员信息、人脸图像等;
16.可设置视频/图片屏保；
17.本机具有应用系统设置功能，可设置为门禁管理、餐饮管理、人脸采集、宿舍签到、会议签到、车载终端等应用系统模式；
要求：1、为保证一卡通系统的稳定性和后期拓展性，人脸识别终端和一卡通软件平台为同一一卡通厂家产品。人员资料录入、人脸采集、处理等操作必须在同一个一卡通平台处理，不得出现在多个软件多次录入人员资料、采集人脸；  
含人脸机安装专用支架，铝合金材质，电镀磨砂工艺，贴合稳固。
	台
	2

	
	
	进离校大数据系统
	功  能：人员刷脸通行时，滚动显示抓拍人员详细信息并语音播报 ，包括注册和未注册的， 最低不得低于3张抓拍人脸，从左至右按照抓拍时间显示最近的3张抓拍人脸，要求设计具有科技感、动态感、美感。左下角显示注册人员通行抓拍照片，右侧显示未注册人员抓拍照片，右下角展示当前楼内总人数、进入人数、离开人数。 每个出入口1台                                                              参数如下：                                                                                        
显示 55寸全高清 HDMI 信号 1080P 
PC视频解码   1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.265 等 
结构设计  铝合金边框，钣金后壳,散热合理 
推荐分辨率 1920*1080
多 媒 体  立体声音响 3W X 2
屏类型  原 装 高 清 LED 背 光 液 晶 屏 
分辨率  1920*1080P 
亮度  450cd/m2 
响应时间  1.3/3.7 ms 
色彩总数  16.7M 
可视角度  178°（水平）178°（垂直）
对比度  5000W:1（动态）
刷新频率  60Hz 
抗光干扰  阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 
表面硬度  物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 
系统版本 Android 5.X以上
CPU 类型 四 核 RK3288,Cortex-A17
CPU 频率 1.8GHz
GPU ARM Mali-T764MP
系统内存 2G DDR3
存储容量 8GB
USB2.0 2 组
HDMI 1 组
LAN（RJ45） 1 组
WiFi 有
TF CARD 1 组
OTG 1 组
输入电源 90-260V~ 50/60Hz
整机功耗 20W-45W
待机功耗 ≤0.5W
音频输出功率 8Ω 3W×2
工作温度 -20℃～50℃
工作湿度 10%～95%
存储温度 -20℃～70℃
存储湿度 10%～95%
海拔高度 5000 米以下
	套
	1

	4
	电子班牌系统
	电子班牌
	提供数字智能班牌系统服务：
1.★具有中国节能证书（节能认证）
2.★产品厂商具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证），证书名称需要体现电子班牌字样
3.LED背光显示屏，≥21.5英寸，横版，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1920*1080、点距: 0.282*0.282 、对比度:1000:1、亮度:500cd/m2、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角:  水平/垂直:178° 背光: LED背光；
4.★为了保证设备美观，设备整机尺寸不超过：长349.11*宽522.6*厚28mm，尺寸偏差在±5mm 内
5.★圆弧边框设计、有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式(提供CNAS检测报告复印件)
6.★可扩展智慧物联功能模块,可对教室内的灯光、投影、黑板、风扇灯电动装置进行管控；(提供CNAS检测报告复印件)
7.★摄像头：人脸识别高清200万像素，宽动态。(提供CNAS检测报告复印件)
8.★电源适配: 输入电源90-260V的电压范围内正常工作(提供CNAS检测报告复印件)
9.★工作温度: 按照GB/T 2423.1-2008的方式进行: 电子班牌在-15℃ 低温环境条件下运行2h、电子班牌在50℃高温环境条件下运行2h,试验中及试验后运行状态及工作状态正常。(提供CNAS检测报告复印件)
要求：★1、电子班牌无缝对接走班选课软件，支持展示学校固定课表、走班选课课表；
★2、要求电子班牌支持发起请假申请，同时联动保安室安全卫士一体机；
	台
	32

	
	
	电子班牌软件
	1.★具有电子班牌管理系统计算机软件著作权登记证书并提供相关证明材料
2.★导航示意图：具有路线引导功能，导航示意图可呈现楼宇导航图、楼层导航图、鸟瞰图等信息，可指示对应的教室、公共位置资源等信息，支持在设备上查看各个教室所在位置，并伴有语音提示。(提供CNAS检测报告复印件)
3.★可自定义拖拽模板样式（模块背景不少于10个、模块数量不少于100个）,可动态添加第三方链接作为模块,在指定区域对接校园门户网站，底部菜单可进行自定义编辑、配置菜单，并生成自定义模板，呈现在班牌前端。(提供CNAS检测报告复印件) 
4.★具有请假管理功能,学生可通过班牌提交请假申请,家长也可以通过APP提交请假申请,班主任可通过后台系统或者APP进行请假审批。(提供CNAS检测报告复印件)
5.★具有流媒体管理功能，可混合编排节目单，支持自定义添加素材（名人名言、二十四节气、中国传统节日、社会核心价值观等），并可图片视频混排播放，自定义拖拽模块形成模板。(提供CNAS检测报告复印件)
6.★提供不少于15种通知模板，可用于班主任发布班级公告。(提供CNAS检测报告复印件)
7.★学生可通过班牌查看个人成绩，以及班级、年级排名。(提供CNAS检测报告复印件)
8.★电子班牌需支持班级德育、个人德育录入,评分后可通过终端设备查询。 
9.★具有人脸识别考勤、二维码、刷卡考勤及门禁功能,老师、学生可通过人脸识别、刷卡等打开教室门,同时可以满足考试人脸识别、刷卡签到。(提供CNAS检测报告复印件) 
10.★具有家校互动功能,学生可通过电子班牌和家长进行视频通话或留言、可在电子班牌查看家长的留言信息,家长可以在APP端查看学生的留言信息。(提供CNAS检测报告复印件)
11.★具有课堂评价功能,学生可对教师进行随堂课程评价。(提供CNAS检测报告复印件)
12.★支持直播教室内监控画面，能实现同步预览教室内的内控画面（摄像机支持不少于两种品牌）。(提供CNAS检测报告复印件)
13.★系统需支持教室智慧控制中心功能，能够通过电子班牌设备控制开关教室灯光、空调、通风、电脑、一体机等设备。
★学生或教师可提交班级报修、查看报修记录、设置接单人进行维修。(提供CNAS检测报告复印件)
	点
	32

	5
	请销假管理系统
	请销假管理系统
	功能：请假考勤系统软件可以实现教师、学生通过手机APP或电子班牌在线发起请假申请，可按照后台设计的审批流进行审批及抄送，角色（走读生、住校生）、请假时长推送不同角色的人员进行审批，审批结果实。要求请假系统联动大门口人脸通道、进离校考勤系统、进班考勤系统、宿舍考勤系统，同时实时显示在校门口大数据屏上； 备注：备注：包含5年云服务器、请假管理系统、请假各个环节的消息触达、运维费用 现场演示：★ 现场演示家长端发起请假——班主任收到申请后审批后，推送至保安、德育、教务、宿管等角色，请假成功学生在安全卫士刷脸核验，显示“XXX，请假通行”，并显示请假人员详细信息；学生即可刷脸离校，离校时自动推送请假离校通知至家长端，请假归来，则自动推送请假归来通知至家长、班主任手机端 一、请假系统：请假系统规范师生请假流程，统一请假入口，智慧校园其他模块共享请假考勤相关数据，保证学校管理人员及时了解师生请假信息，减少沟通成本，保证师生安全。★请假审批可采用多种方式进行,管理人员可任意设置请假审批流程。请假审批支持平台、终端设备、移动端等方式进行。请假成功后相关记录生成并可查看、删除、撤销等操作。★教职工请假自定义推送至相关领导,学生请假需家长与班主任同时审批,并回执相关人员,离校自动推送家长和班主任。★大专学生或者家长可使用移动端自助请假,教职工可通过手机端自助请假,学生可通过任意终端设备登录个人门户发起请假审批。学生请假系统为学生、家长或班主任进行申请，可实行多级审批，审批通过后进行请假统计和同步请假数据到其他系统。系统首先需要选择审批级别，如果是多级审批，设置每级审批天数，审批后请假数据同步到出入校控制管理系统、走班考勤和宿舍管理等需要的模块，系统支持网页端、手机端和智屏端三种终端进行请假，同时支持发送消息给相应的待审批人员。★请假业务场景流程如下：场景1：教师端、家长端（中职学生）手机APP可实现给学生请假，请假成功后推送给班主任，班主任确认后，学生在校门刷卡或刷脸确认后自动放行。场景2：学生可在电子班牌提交请假：在班牌进行请假信息的录入，审批后通过在门口刷卡或刷脸后自动放行。完成后系统会自动记录相关内容，方便日后统计查询 。场景3：教职工可在手机APP提交请假申请，根据审批流程提交到相关人员进行审批，审批通过后在门口刷卡或刷脸后自动放行。若开车出校，门口识别系统内本人的车牌号码后自动抬杆放行。场景4：师生请假返校，在请假时间范围内，人、车在门口闸机自动放行。超过请假时间范围，按超假处理，根据超假时长计算。例：张三上午9:00-11:00请假时长2小时（上午11:00为正常签退时间），下午3:00返校（下午2:00为正常上班时间），系统按照超假1小时计入。系统根据设定的考勤规则，根据超假时间自动判定为迟到或旷工。请假人若不能在请假时间内按时返校，可在APP进行续假申请。  备注：包含3年云服务器、智慧校园手机端系统运维、使用费
	套/校/3年
	1

	
	
	安全卫士一体机（含嵌入式软件）
	功能：1.设备能够实现1路人脸通道或者车辆道闸权限的快速切换；                                        
2、实现请假学生的刷脸核验，核验成功播报请假人员信息及请假人员照片，以便保安核验；
3、实现老师刷脸考勤等扩展功能；
4、实现手动对人脸通道、车辆道闸的进出权限的开启；
5、具备家长接孩子可以在校门口安全卫士上检索学生并一键发起呼叫，学生对应班级的电子班牌自动语音播报并弹屏显示：“XXX，你的家长已经到校门口接您了，请尽快离校！”                                                       参数：1.LED背光显示屏，21.5英寸，，竖版，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1920*1080、点距: 0.282*0.282 、对比度:1000:1、亮度:400cd/m2、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角:  水平/垂直:178° 背光: LED背光；
2.为了保证设备美观，设备整机尺寸：（宽×高×厚）295*355*28.5MM（不含话筒座与话筒厚度）
3.8 核 64bit 高通骁龙 450 处理器，运行频率最高 1.8GHz，2GB内存，16G存储
5.设备刷卡区具有状态指示灯，，7种状态呈现出刷卡合法状态、设备故障状态等信息。                                                            6、设备侧面具有呼吸灯，能够通过3种颜色体现工作状态                                                        演示要求（视频）：                                                                                       ★1、 现场演示电子班牌或者智慧校园手机端发起请假—一家长收到申请，进行审批——家长审核后，班主任进行审批——班主任——审批后，推送至保安、德育、教务、宿管等角色，请假成功学生在安全卫士刷脸核验，显示“XXX，请假通行”，并显示请假人员详细信息；学生即可刷脸离校，离校时自动推送请假离校通知至家长端，请假归来，则自动推送请假归来通知至家长、班主任手机端                                                                                       ★2、保安代家长在安全卫士上呼叫学生，教室门口电子班牌上播报呼叫信息并自动弹屏显示                                                                                       ★3、安全卫士上远程控制对人行通道、车辆道闸的开闸、关闸动作；                                              ★4、 在安全卫士上临时对不具备通行权限的身份进行临时授权；                                                      
	台
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	智慧黑板
	智慧黑板
	一、整体要求：
★1、智慧黑板整体尺寸：液晶显示屏86吋，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡；
2、采用多点触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控；
3、整机采用三拼接设计，主屏采用3.2mm防眩钢化玻璃；
★4、前置端口：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★5、前置接口保护：前置接口具备翻转保护盖，有效防止灰尘等杂物对接口的侵蚀；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★6、设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★7、前置八个物理按键包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、节能、主页、电脑，并具有隐藏式电脑一键还原按钮；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★8、内置高性能安卓14.0系统平台，RAM≥4GB，ROM≥32GB，并支持蓝牙5.0技术；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
9、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用；
10、后置接口：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥COAX×1、≥TF CARD×1、≥EARPHONE×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥VGA×1、≥PC audio×1；
★11、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼睛的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
12、信号源：支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结；
13、支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便老师操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制MIC输入声音、系统声音、可将屏幕UI、通道信号内容内容一起录制下来；
★14、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、降屏等，此功能可单独开启和关闭；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★15、具有应用锁功能，可通密码锁定客户指定的APP，打开APP时需要输入密码，并可通过可通过U盘放置特定文件，插拔U盘时解除/锁定屏幕，打开后系统将U盘访问权限锁定，用户无法通过U盘拷贝资料；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★16、自带白板功能：支持笔可设置不同颜色、粗细，并支持三角板、直尺、圆规、量角器等数学工具，支持三角形、多边形、直线、虚线、箭头等十多种规则图形绘制，支持正方体、长方体、圆柱、圆锥等3D图形插入，并可多方协同书写，屏幕可同时启动2/3/4个白板，分开左右区域显示，并可通过二维码分享白板内容；(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
17、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加ram可用空间；
18、摄像头及麦克风：可根据要求配备≥1300 万像素摄像头及8阵列麦克风。
二、其他要求
1．提供所投产品来源渠道合法的证明材料，包括但不仅限于厂家针对此次项目的授权书和售后服务承诺函。
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	OPS电脑
	★1．插拔式 OPS 微型 PC 设计，CPU ：十二代及以上i5处理器；内存≥16G，固态硬盘512G， 固态；开放式可插接 INTEL 规范接口（OPS 接口），双面合计 80 针。
2．支持 WIFI 无线网络，带双天线，带 RJ45 接口 100M/1000Mbs。
3．接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，WIFI≥2，USB≥4。
4．支持电源：AC input :100-240V/50-60HZ ；DC output :19V/5A。
	4
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	智慧课堂软件
	（一）、备授课软件
1.基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具。
2.教学系统为教师提供易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供个人云空间。
3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。支持链接方式分享，生成二维码，扫码即可获取，可以选择分享有效期等。
4.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件导出保存。
5.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于不同教学环境，便于教师教学使用。
6.互动课件与教案资料相互独立，互不干扰。教师可新建课件组文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理。
★7.支持一键授课功能，点击一键授课即可生成授课模式书写白板。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★8.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★9.白板软件内嵌国家中小学智慧教育平台，方便一键便捷访问。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
10.备课模式下教学系统支持PPT的原生解析，教师可将ppt课件转化为互动教学课件，导入课件保留ppt原文件中的文字、图片、表格等对象的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素，保存生成独立格式课件。
11.备课模式下支持替换查找：提供搜索查找替换功能，可快速查找各页面中的文字并进行替换。
12.备课模式下支持多媒体素材：支持从资料夹、本地硬盘及U盘导入素材，素材格式包含图片，视频，文档等。
13.备课模式下支持形状图表及表格：形状包含常用形状、立体图形、箭头、其他形状、线性、直线、折线、曲线等。图表包含柱状图、条形图、折线图、面积图、离散图、饼图和环形图等。并支持表格工具。
14.备课模式下支持思维导图：提供三种类型的思维导图。
15.备课模式下支持课堂活动：提供连线达人、分类达人、填空达人、趣味竞赛、翻翻卡、连词成句、判断对错、比大小等多种类型的趣味互动活动。
★16.具备多学科工具：具有数学公式、化学方程式、元素周期表、汉字读写、题库、英汉字典、听写、拼音、数学画板、物理线图、化学图例、四线三格、古诗词。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
17.备课模式下支持白板页面设置可提供多种学科背景、多种预置主题、文本工具、动画。
★18.支持课件随时扫码分享，将课件同步保存在云盘中后，课件的内容可通过二维码的形式扫码保存或分享。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★19.支持便捷工具条：在操作PPT时，具有选择、书写、擦除、工具、上一页、下一页、关闭。最小化时进入工具条，可批注、擦除。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
20.授课模式下支持至少多种书写笔，自由调节颜色以及粗细，可根据不同教学场景选择需要类型的笔进行教学。
21.授课模式下支持通用工具：支持放大镜、聚光灯、时钟、计算器、尺规工具、幕布、草稿纸、转盘功能等。并可自定义添加本地软件链接方便调取。
22.授课模式下支持3D星球：动态展示太阳系八大星球围绕太阳运转，点击每个详情可直观了解到该星球的简介、参数和结构。在地球知识模式中还可直接观察到6大版块、表层洋流、降水分布、陆地自然带、气候分布、气温分布、人口分布以及1月7月海平面地球的状态，并可旋转球体和放大查看。
23.授课模式下支持钢琴：包含自由演奏和乐理学习，自由演奏时弹奏发出对应的音色钢琴声音；在弹奏时可通过录音功能把弹奏的乐曲记录下来播放。乐理学习中弹奏琴键，发出琴音的同时，显示区会显示该琴键音色的乐理知识，包含五线谱、简谱、音名和唱名。曲库功能可播放多首钢琴曲，并可在显示区查看到该曲的五线谱简谱。
★24.支持架子鼓功能：包含自由演奏和曲库演奏，自由演奏时敲打（触摸）鼓和镲可发出声音，演奏时通过录音功能可把演奏的乐曲记录下来播放。曲库演奏可播放架子鼓乐曲，除了欣赏标准的架子鼓曲子，还能在播放“伴奏”乐曲时，通过演奏架子鼓组形成完整的表演。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★25.白板软件内嵌 AI 人工智能平台，可一键访问 AI平台，方便用户使用。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
26.为保证软件系统与硬件环境兼容性及教学使用顺畅，要求软件须与智慧黑板为同一品牌。
（二）、移动授课：
★1.PPT助手：把移动端变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页等功能操作，支持锁定操作、触感反馈等。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
2.可将手机中本地图片一键上传至电脑，变为电脑桌面，支持一键截图设备桌面并保存至手机端本地。
3.移动端、电脑文件双向互传功能：通过管理小程序能随时随地连接设备电脑硬盘，找到想要的文件，支持从手机上传照片、视频、微信中收发的文件到电脑。一键上传文件。
4.手机可变成智能笔，含PPT助手功能、调节设备电脑声音大小、PC与移动端文件互传功能等，便于教师移动授课。
（三）、教学资源：
1.智慧课堂界面内一键进入免费的在线教学资源，支持一年级到高三的学科类课程，名师讲堂课程讲解，同时支持专题教育类课程。
2.支持植物生长功能，支持查看植物的叶，茎，花，树干结构，支持查看光合作用过程，支持查看在不同光照情况下树干的形成情况。植物生长模块中包含护林小帮手互动答题游戏，可实现互动教学。
3.支持书法知识功能，收录古代以及近代多篇知名书法作品，可供学生欣赏，临摹学习。
4.支持体育知识功能，可以查看多种运动项目知识介绍，包括速度力量类，竞争对抗类，耐力竞技类，难美表现类，精准技能类，同时可查看运动精彩集锦。
5.支持英文音标功能，可以查看所有音标的发音教学，包括元音，辅音，半元音等。同时收录英文音标发音教学视频和英文音标发音小技巧视频。
6.支持英文字母功能，内置26个字母教学视频，同时有字母歌视频辅助学习。
（四）、售后服务工具
★1.软件内置用户反馈入口，点击显示反馈二维码，用户使用微信扫描进入小程序反馈平台，提交上传异常问题，异常现象等图片，一键上报售后。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★2.用户通过售后小程序可以快速查询产品使用指南，支持填写申请，预约售后服务人员。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
3.用户通过售后小程序可以进行对产品，售后服务的评价，投诉。
4.售后服务通过小程序，可以查询机器的维修记录，后台可以实时了解异常情况，快速获取反馈人信息及联系方式，指定维修人员及时服务。
5.智慧课堂界面含有公众号二维码，可扫码关注公众号，查看教学软件更新信息，可在公众号查看产品信息，企业信息，以及在线服务反馈。
（五）、微课工具
★1.快速录制屏幕，支持同时录制屏幕，麦克风声音以及摄像头人像画面。录制画面可以自定义区域，摄像头画面可设定3种模式大小。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
★2.微课录制完成后视频支持选择存储在本地或者云空间，并修改录制文件的名称，保存在云空间时，自动弹出云空间网站，支持文件分享，可将云空间的视频下载至本地。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
3.支持二维码或者复制链接进行视频分享，可设置访问密码，支持使用微信、QQ等工具扫二维码直接观看。
4.每个微课分享后可以统计观看人数、标记看完人次、互动评价内容等。
5.录制人像时，可将画面调整为圆形或方形，并对画面进行拖动或者关闭功能。
（六）、无线投屏
1.无线投屏支持多平台登录使用。
2.PC端和移动端可以通过设备码互相投屏，支持手机端扫码投屏到PC端。
3.PC端投屏，可以设置投屏端声音投放系统声音或者麦克风的外音。
4.移动端向PC端投屏时，可在PC端进行批注、录制、截屏等功能。
5.投屏连接成功后，移动端可以开启小画板，功能支持书写、擦除等功能。
6.移动端支持文档投屏功能，可以将手机端的文档投屏到设备端显示。
7.支持PC端进行投屏设置、存储设置、快捷设置、系统设置。
四、其他要求
1．为保证软硬件兼容性，所投软件产品须与黑板设备为同一品牌，提供软件著作权证书。
	4
	套

	
	
	展台
	一、硬件参数
★1. 像素：≥1100万像素；
2. 变焦：1000%倍数码变焦、 支持幅面：A4；、补光灯：触摸控制，LED补光灯、电脑USB供电，无外接电源、 带磁吸关箱；
3.壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
二、软件参数
★1. 展台软件带自动文字正向，软件可以根据实际展示文件的文字方向（无论是正的，反的，偏斜的），进行自动的旋转调整，保持文字永远都是正向展示，同时实现展示文件自动居中，方便老师随意放纸，无需调整与操作。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
2. 展台软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 
3.展台软件考虑了老师手动旋转操作的可能，手动旋转如果偏离正向摆放 15 度以内，可以自动回归文字正向摆放。 
4. 展台软件带双击屏幕局部放大的功能，老师可以通过双击局部位置，自动的放大局部展示区，同时自动使局部位置居中摆放。 
5.展台软件支持 10 点以上触摸，在画笔状态下支持同时 10 点以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与，增加课堂的趣味与多彩。 
★6. 展台软件带 OCR 框选识别文字功能，老师可以在动态视频下框选展示物其中一段文字，软件自动提取文字，可用于直接放入 Word 或者复制带走。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
7. 专业展台软件带检测到物体自动扫描功能，同时扫描文档可自动纠偏，可误差在 0.1 毫米的精准去多余边角，可自动修复破损纸张图像。 
★8.展台软件带对比教学功能，可以实现动态视频与静态图片的对比教学，每个对比展示区都支持双击局部放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换等。方便老师针对不同学生试卷和作业进行对比教学。(提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章)
9.展台软件带二维码扫描功能，帮助老师快速直接调用,访问课本上二维码拓展知识内容。 
10.展台软件带一键 PDF 合成功能，老师可以一键把多张图片合成 PDF 文件。
11.带自动故障排除功能（而非文字性的注意事项），可通过自动故障排除，自我检测展台软件与系统底层文件运行情况，如有问题可进行自我修复，从而保证课堂教学的顺利进行。 
12. 展台软件带日历模块，老师上课存储的照片可以自动根据日期和星期分类，存储了照片的日期自动变绿，没有存储照片的日期变灰，老师可以随意点击变绿日期查看当日的存储照片与资料，极度方便了查找资料。 
13.展台软件带资料与图片的分享功能，软件带资料和图片的二维码一键分享，方便老师和学生扫码带走资料。 
14.展台软件带一键把资料和图片发送到 U 盘的功能，方便老师带走课件资料。 
15.展台软件带镜像功能，支持图像一键镜像翻转。 
16.展台软件带延时拍照功能，方便对图像进行设置延时拍照，可延时 5s 或 10s。
	4
	套

	
	
	集控管理平台
	一、功能要求
1、后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、iOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板设备。 
2、使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号，该学校设备只需接入互联网，通过学校特定邀请码即可绑定关联，关联后即可在后台对设备进行远程管理。 
3、支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，可分级设置分组，用户分组管理，方便管理员对应管理 。
4.设备总览功能，支持查看系统部署至今使用时长，管控设备总数，当前开机设备数，设备异常数，最近一周管理周报，设备最近两天使用情况，昨天开机长时间未使用设备情况分布，软件使用情况，访问网站记录。
5.校园视窗功能，支持设备巡视，在线实时查看至少24台设备桌面缩略图或者摄像监控画面，支持创建巡视计划，系统自动在设定的时间段进行画面截图，支持查看所有巡视历史记录；
6.支持数据分析，查看设备使用情况，包含设备活跃度，设备日均开机时长分布，通过时长段筛选查看设备开机时长，支持查看常用软件和教学软件的活跃度，累计使用时长，通过CPU温度，硬盘及内存使用率等参数智能分析设备的健康度，并进行排行报警；
7.设备管理，支持对设备进行缩略图总览管控，在一个页面至少可以实时展示32个设备画面，支持远程对设备进行关机，重启，打铃，屏幕锁定解锁，消息通知，文件下发，倒计日等功能。
8.软件安装，支持软件下发功能，对设备定向分组或单个进行软件下发安装，并且支持静默安装功能；
9.系统自定义：支持自定义系统logo和名称，适用于学校。
10.详情管理：支持查看单台设备开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数；支持查看设备异常情况；支持查看设备所有待执行的指令信息。
11.大文件传输：支持同时上传多个大于100MB的文件，并可批量发送至多台设备。
12.循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；
13.消息通知：支持发送提醒类通知、全局弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。
14.倒计日：支持支持设置倒计日，用于消息安排的提醒，并可定向远程开启/关闭指定设备的倒计日功能。
15.指令管理：支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看已执行指令情况、指令执行实时状态；支持查看设备操作日志，精确记录设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息，便于管理员了解设备是否存在违规使用，规范管理。
16.审计日志：支持记录并回看当前系统上各用户的核心功能操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容，以便于追溯异常管理行为。
17.流量管控：支持查看今日设备总流量、外网总流量、内网总流量、流量趋势、网速及使用率、流量使用详情并可设置设备限制网速。
18.网址过滤：支持统计近7天访问网址数量以及访问风险网址设备数量；支持黑白名单管理；支持风险网站访问记录。
二、其他要求
1．为保证软件系统与硬件环境兼容性及教学使用顺畅，要求软件须与智慧黑板为同一品牌。
	4
	套

	7
	视频监控系统
	网络摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：200万；
最大分辨率：1920×1080；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；
补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：104.5°；垂直：58°；对角：122°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在1920×1080分辨率及以下支持）；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；
预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	32
	个

	
	
	电源适配器
	能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A；颜色：灰色
	32
	个

	
	
	网络硬盘录像机
	主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检 *后智能无法和4K显示输出功能同时启用；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检；周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持6路图片流，最多同时处理12张/秒人脸； 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）；接入路数：32路；分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；解码能力：不开智能：1路12MP@25fps；3路8MP@25fps；4路6MP@25fps；4路5MP@25fps；6路4MP@25fps；12路2MP@25fps；32路D1@25fps开智能：2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 5路3MP@25fps; 8路2MP@25fps; 32路D1@25fps；报警输入：16路；报警输出：4路，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	1
	套

	
	
	机械硬盘
	单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA
	5
	块

	
	
	POE接入交换机
	1、性能：交换容量≥396Gbps，转发性能≥126Mpps；
2、接口类型：≥24个千兆电口+≥2个1G/2.5G SFP光口（非复用）；
3、支持PoE+供电，整机POE输出功率≥370W，单端口最大供电功率30W；
4、支持最大4K个VLAN；
5、支持PoE看门狗，智能端口侦测，防止IPC宕机，确保安防网络稳定运行；
6、支持基于端口优先级、802.1P VLAN优先级、DSCP网络优先级三重调度机制，给不同业务分“优先级”，让语音/视频等关键业务，不被普通流量（比如下载）挤断、卡顿；
7、支持基于IPv4/IPv6地址、MAC地址等多维度规则定义的ACL，结合端口绑定应用，管控端口流量通行权限；
8、支持端口隔离、端口流控、端口聚合，支持LACP动态聚合；
9、支持防环路、防私接，支持基于带宽比例、报文数量、流量速率三种方式的风暴抑制，支持LLDP、自动识别网络拓扑、简化设备管理和故障排查；
10、支持通过微信Aolynk服务号进行设备的管理，支持Web方式管理。
	4
	台

	
	
	汇聚交换机
	1、交换容量≥758Gbps，转发性能≥222Mpps；
2、端口：≥24个千兆电口(其中8个Combo口)+4个万兆SFP+光口；
3、硬件可靠：支持可热插拔模块电源冗余和可热插拔模块化风扇冗余；
4、支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）；
5、支持STP、RSTP/MSTP、支持RRPP；
6、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；
7、支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ；
8、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；
9、支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、等价路由、策略路由；
10、支持VRRP/VRRPv3、802.1X认证、集中式MAC地址认证、PORTAL认证、动态ARP检测、防止中间人攻击和ARP拒绝服务；
11、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数不小于3K条；
12、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
	1
	台

	
	
	监控显示屏
	65英寸，超高清4看、LCD显示
	1
	台

	8
	讲桌
	1．讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计为传统演讲台样式，提供左右木质扶手，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
2．★钢板厚度不小于1.2mm优质冷轧钢板；讲台为上下分体式结构，实木扶手。讲台闭合尺寸800*500*950mm（长宽高），表面涂层须通过ROHS检测，并提供检测报告。讲桌桌面采用木质耐划台面，闭合时讲台桌面为完整水平木台面，可作为教师演讲桌使用
3．满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求并能够提供检测报告， 具备木器加工许可证。
4．上柜有储物抽屉，可放置平板电脑遥控器等物品，下柜有储物柜功能，可放置电脑主机等简单设备。桌体下层四角圆弧设计，内部采用分层设计，可放置课本作业及教具等物品。关闭后,所有东西都隐藏在讲台内。
	4
	张

	9
	系统集成
	系统安装调试、系统集成等
	1
	项

	10
	  辅材
	6类非屏蔽双绞线 
	12000
	米

	
	
	电缆RVV3X1.5mm² 
	4000
	米

	
	
	10A三孔明装插板
	32
	个

	
	
	24x14mmPVC线槽 
	365
	米

	
	
	24x14mm线槽配件 
	145
	套

	
	
	20mm镀锌钢带金属软管 
	450
	米

	
	
	20mm镀锌软管接头 
	126
	个

	
	
	0.13mm-0.15mmPVC电气胶布 
	50
	卷

	
	
	6类水晶头 
	200
	个

	
	
	4芯单模光纤 
	1500
	米

	
	施工 
	综合布线 
	12000
	米

	
	
	设备上架 
	1
	项

	
	
	光纤熔接 
	1
	项


（注：带“★”号条款为允许负偏离的重要参数，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

第四部分商务要求
一、项目实施周期、交货地点
1.合同履行期限：合同签订生效后30日历天内完成全部货物供货、安装布线、软硬件调试、系统联调、数据对接迁移、现场培训，完成整体竣工验收并交付采购人正式投入使用。所有软件平台、云服务（含请销假系统云服务器、运维）服务周期按采购清单要求执行。
2.交货及实施地点：岚皋县职业教育中心采购人指定校内地点。
3.本项目为总价包干，投标报价包含设备采购、运输、装卸、包装、保险、辅材、布线施工、安装调试、系统集成对接、数据迁移、培训、检测、验收、质保运维、税费等完成本项目全部内容的一切费用，中标后采购人不再支付任何额外费用。
4.货物包装：所有硬件设备必须原厂原包装，包装满足长途运输、防潮防震；运输、装卸、现场搬运造成设备损坏、丢失全部由中标人承担责任并免费更换。
二、货物品质与货源合规要求
1.所有硬件设备、配套软件均为全新原厂正品，非假货、水货、翻新、返修、拆机、库存积压产品；设备配置、软件版本、功能必须与投标文件、采购清单技术参数完全一致。
2.中标人须提交《产品来源渠道合法性承诺书》，承诺供货来源合法正规，产品无知识产权权属纠纷。若交付后查实存在假冒、翻新、侵权，中标人无条件全部退换，并承担由此造成采购人全部经济损失及法律责任。
3.软件产品须提供合法授权，保障采购人永久使用权；软件著作权、证书、检测报告、认证证书真实有效，证书材料造假视为实质性不满足。
4.本项目软件平台之间、软硬件之间必须实现清单要求的数据互通、业务联动，不得出现多套系统重复录入人员基础信息情况。
三、付款方式
1.合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付至本合同总价款的30%作为预付款；设备全部到场验收合格付至合同价款80%；剩余合同款在安装调试完毕并交付使用无任何质量问题后，按规定程序报帐并一次性付清。
2.支付方式：银行转帐。
3.结算方式：甲方根据乙方提供的账户，以银行转账方式支付货款。乙方提供转账的发票户名及账户要与合同上的户名和账号相符；发票必须由本单位开据，不得由税务局或其他单位代开。否则，甲方有权拒付货款。
四、质保期及售后服务要求
1.免费保修3年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时(工作日)，解决问题不超过24小时(工作日)，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；  
3.交货后180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。
五、培训要求
1.中标人完成部署调试后，须提供完整培训服务，包含管理员培训、教师操作培训、运维人员培训。
2.培训内容：平台操作、设备日常使用、基础故障排查、权限配置、数据备份维护。培训形式包含现场集中培训、操作手册交付。
3.交付完整文档：全套操作使用说明书、运维手册、系统部署文档、设备合格证、认证证书复印件、软件授权资料，纸质版 + 电子版交付采购人存档。
六、验收要求
验收分为到货清点、安装调试分项核查、项目整体履约验收三个阶段。
1.到货清点：设备到货后，采购人核对型号、数量、包装、合格证；包装破损、型号不符采购人有权拒收，中标人无条件重新供货。
2.整体履约验收：中标人完成全部建设内容后提交验收申请，采购人在收到申请后 15 个工作日组织验收；可根据项目需要邀请相关专家参与验收。验收严格对照采购清单、投标响应文件、技术偏离表逐项核验；功能、参数、系统联动、现场演示项全部达标方可通过验收。
3.验收不合格，中标人须在采购人指定期限内完成整改更换，整改产生全部费用自行承担；整改 2 次仍不能达到采购要求，采购人有权解除合同并追究违约责任。
七、知识产权、数据安全与保密
1.中标人保证本项目全部软硬件产品不侵犯任何第三方著作权、商标、专利等知识产权；如发生第三方侵权索赔，全部法律责任、经济赔偿均由中标人承担，给采购人造成损失应当足额赔偿。
2.本项目所有学校业务数据（学生、教职工、请假、考勤等）所有权全部归采购人所有；中标人不得私自采集、留存、对外泄露、挪作其他商业用途。项目结束中标人须按采购人要求销毁全部本地备份业务数据。
3.中标人项目参与人员签订保密承诺，对项目实施过程接触到的学校师生信息、内部业务信息严格保密，保密义务不因项目验收完成而终止。
4.系统建设必须符合网络安全相关要求，做好账号权限、数据备份，保障师生个人信息安全。






第五部分合同主要条款
（以最终签订的合同约束为准）
甲  方(采购方) ：岚皋县职业教育中心
乙  方(供货方) ：
按照政府采购程序组织竞争性磋商采购，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》以及2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目     的竞争性磋商文件、成交供应商投标文件正本和澄清表(函)、成交通知书经甲、乙双方协商，达成如下条款。
第1条 合同内容 
(以投标文件正本和澄清表〈函〉为准)单位：元
	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
参 数 见 附 件

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计(人民币/元)
	￥：
	(大写)



第二条 合同价款
(一)合同总价款为人民币(大写)：            整 (￥: 
                         元整)。
(二)合同总价包括：货物费、运输费(含保险费)、安装调试费(安装调试过程中，以甲方的实际现场勘查为准，所产生的一切费用)、检测验收费及其它费用。
(三)合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
第三条 款项结算
(一)合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付至本合同总价款的30%作为预付款；设备全部到场验收合格付至合同价款80%；剩余合同款在安装调试完毕并交付使用无任何质量问题后，按规定程序报帐并一次性付清。
(二)支付方式：银行转帐。
(三)结算方式：甲方根据乙方提供的账户，以银行转账方式支付货款。乙方提供转账的发票户名及账户要与合同上的户名和账号相符；发票必须由本单位开据，不得由税务局或其他单位代开。否则，甲方有权拒付货款。
第四条 双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1.提供设备安装调试的工作环境(包括水、电、场地等)
3.按合同约定的方式验收乙方交付的设备,提供设备存放场地并负责保管.
3、配合和协助乙方的工作,为乙方安装调试提供便利条件,使乙方在施工过程及安装调试过程中不受外来因素的阻挠和影响.
(二)乙方的权利和义务
1.按合同约定的设备数量、质量及实施时间完成设备的送达、系统安装及调试,全面负责工程施工期间的安全责任.
3.按本合同约定向甲方提供技术支持.
3、对于甲方今后在该项目上的日常维护,按优惠条件提供服务.
第五条 交货条件
(一)交付地点：甲方指定地点。
(二)交付期：自合同签订之日起  30 个日历日，完成货物的安装、调试并正常运行。
第六条 运输
(一)运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
(二)运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。
第七条 质量保证
乙方所供货物必须执行下列条款：
(一)保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。
(二)符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。
(三)具有良好的外观，适合安装场所的使用。
(四)自安装、调试正常运行并验收合格之日起：
1.免费保修3年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时(工作日)，解决问题不超过24小时(工作日)，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；  
3.交货后180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。
第八条履约担保
履约保证金额： 无 
第九条 售后服务
乙方所供货物提供以下售后服务：
(一)质保期内：
1.发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；
3.定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；
3、排除故障的期限不得超过24小时(工作日)。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。
(二)质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。
第十条 技术与服务
(一)技术资料：
1.货物合格证；
3.货物使用说明书(中文)；
3、货物商检证明和报关单；
4、项目验收资料、检验测试报告；
5、其它资料。
(二)服务承诺：以投标文件、澄清表(函)、合同和随货物的相关文件为准。
第十一条 验收
(一)货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同及竞争性磋商文件要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。
(二)货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。
(三)甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方(必要时请有关专家)进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单(一式陆份)作为对货物的最终认可。
(四)乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。
(五)验收依据： 1.竞争性磋商文件、投标文件、澄清表(函)、合同；
3.本合同及附件文本；
3、国家相应的标准、规范。
第十二条 违约责任
(一)按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
(二)未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报 监管机构进行相应的处罚。
(三)延迟交货，乙方承担相应的违约责任。
(四)逾期付款，甲方承担相应的违约责任。
第十三条 合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：提交甲方或乙方所在地仲裁委员会仲裁；
第十四条 合同生效
本合同一式肆份，甲、乙各执贰份，本合同甲、乙各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。
第十四条 其他事项
(一)竞争性磋商文件、投标文件、澄清表(函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
(二)合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原 合同具有同等法律效力。
(三)合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
(四)本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲 方
	乙 方

	

单位:   (盖章)
	

中标人全称:  (盖章)

	
地址：
	
地址：

	
法人代表(签字)：
	
法人代表(签字)：

	


联系电话：
	联系电话：

	
	开户银行：

	
	账户：

	签订日期：  年 月 日
	签订日期：  年 月 日










第六部分磋商响应文件格式

项目编号：HYX-ZFCGAK-202612




2026年岚皋县职教中心“组团式”帮扶项目智慧教室项目

竞争性磋商响应文件


供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：


[bookmark: _Toc16706][bookmark: _Toc26307][bookmark: _Toc2536]第一章 投标响应函
[bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc11879][bookmark: _Toc28494]华优信项目管理有限公司：
我单位收到贵单位HYX-ZFCGAK-202612号磋商文件，经详细研究，我们决定参加    （项目名称）     招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1.愿意满足磋商文件中的一切要求，提供相关设备及安装服务，投标总报价为：人民币（大写）：  元（小写￥　　　　　）
2.我方提交的投标文件为电子文件一份。
3.我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们完全理解并同意贵方在磋商文件中有关取消投标资格的条款。
5.如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
6.我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交者的权利。
7.我方愿按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）履行自己的全部责任。
8.我方的竞争性磋商响应文件自投标后天内有效。
9.所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：
供应商全称：（印章）
地址：
开户银行：
账号：
电话：
传真：
邮编：
授权代表（签字）：
年    月     日
第二章 报价一览表
项目编号：                         
	项目名称
	投标总报价
（元）
	交付期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	

	
	总价（大写）：
人民币                      元。

	备注
	表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）   

　　日期：   年  月  日

注：1.投标报价包括设备费、安装调试费、运输费、人工工资、相关税费及市场价格风险在内等一切费用；
3.报价超出采购预算或最高限价的，按无效投标处理；
[bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc24482]
 投标分项报价表
                                    共  页，第  页
	序号
	分项内容
	品牌型号
	制造厂商
	规格和说明
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	运输费和保险费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	大写：                     ¥：



                  法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                 
                  投标单位公章：                   
               日   期：               


[bookmark: _Toc11309]第三章 节能环保、环境标志产品明细表
供应商（公章）：                      项目编号：                  
	序号
	产品名称
	制造厂家
	规格型号
	类别
	认证证书编号
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币元）
	


注：如所投产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  
日 期：     

[bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc26801][bookmark: _Toc27592][bookmark: _Toc19418]
第四章  供应商资格证明文件
磋商供应商资格证明文件主要内容：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
（6）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；











附件1

一、法定代表人证明书
供应商名称：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明！
附：法定代表人身份证复印件
	

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处






供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日

附件2
法定代表人授权委托书
（采购代理机构名称）：
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、（项目名称）、（项目编号）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自磋商之日起   日历天。
代理人无转委托权。
法定代表人盖章：                     被授权人签字：
职          务：                     职        务：
身  份 证  号 ：                     身 份 证 号 ：
附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）
	法定代表人身份证复印件（正面）
	被授权人身份证复印件（正面）

	法定代表人身份证复印件（反面）
	被授权人身份证复印件（反面）


磋商响应人：（盖单位章）

日  期：年月日
备注：
1.法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。
2.授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。


附件3：
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：
作为参加贵公司组织的招标项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。







投标单位（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日









附件4：参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

致：
    我方_______________（投标单位名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
     特此声明。



投标单位（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日








附件5：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称、产品名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：               （加盖单位公章）
日期：                                 


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目编号：           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：（加盖鲜章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日　期：　年　月　日
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非联合体声明（格式）

致：华优信项目管理有限公司
我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：
我公司参加本次磋商项目为非联合体。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
年  月 日


  第五章  商务响应偏离表
投标人名称：                        
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	响应情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	.....
	
	
	


注：本表须按招标文件商务要求如实逐项填写，不得空项。
投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）   


　　日期：   年  月  日


第六章   技术参数响应偏离表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术响应
	偏离情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商须提供相关的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、产品彩页、检测报告等）予以佐证。缺少或不全的，由评标委员会酌情给予扣分。
说明：偏离情况填写：正偏离、完全响应、负偏离
                  法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                 
                  投   标   单   位   公  章：                   
              日                      期：   
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第7章  产品来源渠道合法证明

第8章  项目团队

第9章  产品来源渠道合法证明

第10章  项目实施方案

第11章  质量保证

第12章  培训方案

第13章  企业业绩

第十四章  售后服务方案


第十五章  供应商认为有必要说明的其他问题

磋商响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致华优信项目管理有限公司： 
本公司    （公司名称）参加  （项目名称）的磋商活动，现承诺：
我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本次竞争性磋商前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：（全称及公章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
磋商日期：
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第十六章 供应商承诺书
陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2.不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3.不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供货商。
6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7.不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其他供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9.不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（全称及公章）
法定代表人/被授权人（签字）：
邮编：
地址：
电话： 
时间：年月日
承诺书Ⅱ
	致：华优信项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织  （项目名称）  的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 

	供应商
	法定代表人/被授权人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日



承诺书Ⅲ
	致：华优信项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织（项目名称） 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人/被授权人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日




承诺书V
	致：华优信项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织  （项目名称） 的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人/被授权人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日





第十七章  其他证明资料

（投标单位认为对其有利的，或者对评分内容有利的其他资料）



image1.png
ax

IS SE

—HUAYOUXIN CONSULTING—




image2.png




image3.png




image4.png
BEE

BiEx




