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第一章  磋商公告

一、项目基本情况：
项目编号：YLCG2026-077JC

项目名称：第二办公区、车管所暖警惠警功能区及标准化维修改造工程采购项目

采购方式：竞争性磋商
预算金额：1698387.23元

采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	第二办公区、车管所暖警惠警功能区及标准化维修改造工程采购项目
	详见磋商文件
	1698387.23
	否
	合同签订后60日历天


 二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

 供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）。

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
    （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级以上(含二级）或建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（10）拟派本项目的项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证），并未担任其他在建工程（提供承诺）。

备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按磋商文件给定的格式填写。

2. 本项目专门面向小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除，大中型企业不可参与。

三、获取招标文件

时间：2026年8月14日2026年8月20日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月27日9时30分00秒（北京时间）

地点：榆林不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148 

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：榆林市公安局交通管理支队

地址：榆阳区长城北路21号

联系方式：18791546800

采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

联系方式：0912-3515078
3、项目联系方式

项目联系人：潘老师    

电话：0912-3515078
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：榆林市公安局交通管理支队

（二）监管部门：榆林市财政局
（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。
采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：
采购人：榆林市公安局交通管理支队       联系电话：18791546800

代理机构：市交易中心办公室      

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室      

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com
9、投诉书递交地址：
榆林市财政局采购管理科        联系电话：0912-3595892
（三）落实政府采购政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.3%
	72小时
	尹皓永18791214448

	4
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	5
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	6
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	7
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	8
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.1%
	24小时
	王  真15009226862

	9
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	10
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	11
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	12
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张 宇 15929397838


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
（六）供应商的投标费用自理
三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告
第二章　供应商须知
第三章　评审办法及标准
第四章　磋商内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，市采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）磋商文件的解释权归市采购中心。

四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。 

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口,电话：0912-3452148

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。
六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
   （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级以上(含二级）或建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（10）拟派本项目的项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证），并未担任其他在建工程（提供承诺）。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评标报告。
（三）组建磋商小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。
1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
3、磋商响应文件的澄清
（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。
（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、磋商过程
磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。
6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效投标情形
（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:
1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
2、不具备磋商文件中规定的资格要求;
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
十、成交
（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，市采购中心将发布成交公告。
（三）市采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，市采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准
一、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	响应文件有效期
	响应文件有效期符合磋商文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；

（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。


综合比较与评价

评审要素及分值一览表
	评审分项
	分项

分值
	评审因素

	磋商报价
	30分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	施工组织设计
	62分
	主要施工方案与技术措施（18分）
	一、评审内容

针对本项目编制完善的施工方案，内容包含：①编制说明；②施工部署； ③施工方案；④施工工艺；⑤工程重难点及解决措施； ⑥分部分项工程施工方法；⑦施工质量通病防治措施；⑧施工进度表；⑨确保工期的技术组织措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分 18 分）

上述9项内容均全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目需求，能有效保障本项目实施；每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；本项最高得18分，未提供不得分。

	
	
	工程质量管理体系及保证措施

（8分）
	一、评审内容

针对本项目编制完善的质量保证措施，内容包含：①质量目标管理体系；②施工质量的检验制度；③确保质量的技术组织措施；④施工质量控制措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分8分）

上述4项内容均全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目需求，能有效保障本项目实施；每完全满足一个评审标准计 1 分，满分 2 分；本项最高得8分，未提供不得分。

	
	
	安全管理体系与措施

（8分）
	一、评审内容

针对本项目制定确保安全生产的技术组织措施内容包括：①安全生产管理制度；②配置安全组织机构；③安全隐患排查、整改制度；④应急预案。 

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分8分）

上述4项内容均全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目需求，能有效保障本项目实施；每完全满足一个评审标准计 1 分，满分 2 分；本项最高得8分，未提供不得分。

	
	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

（6分）
	一、评审内容

针对本项目编制完善的文明施工措施，内容包含：①文明及环境保护管理制度；②防尘降噪、节能减排措施；④文明及环境保护施工监督检查机制。
二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、针对性：方案能够紧扣项目切合实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 6 分）

上述4项内容均全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目需求，能有效保障本项目实施；每完全满足一个评审标准计 1 分，满分 2 分；本项最高得6分，未提供不得分。

	
	
	拟投入资源配备计划

（4分）
	一、评审内容

针对本项目编制完善的资源配置计划，内容包含： ①劳动力安排计划；②施工机械设备配备计划。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目切合实际情况，责任明确、要求具体，内容科学合理。

三、赋分标准（满分 4分）

上述2项内容均全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目需求，能有效保障本项目实施；每完全满足一个评审标准计 1 分，满分 2 分；本项最高得4分，未提供不得分。

	
	
	管理措施

（8 分）
	一、评审内容

针对本项目编制主要管理措施，内容包含：①成品保护措施；②季节性施工措施；③消防保卫措施；④环境保护措施。

评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 8 分）

上述2项内容均全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目需求，能有效保障本项目实施；每完全满足一个评审标准计 1 分，满分 2 分；本项最高得8分，未提供不得分。

	
	
	项目部组织机构（6分）
	项目部人员配置合理，除项目负责人以外应包含有（技术负责人、安全员、材料员、资料员、施工员及质量员等），均应附有效的岗位证书，有明确的管理人员岗位职责制度。 以上人员配备齐全，均有有效的岗位证书 ,岗位职责明确，责任划分到位， 每提供一人得1分，本项最高得6分，未提供不得分。

	
	
	服务承诺
(4分）
	供应商须针对本项目编制服务承诺，内容须包含：①针对本项目实际需求提供实质性服务承诺及保障措施；②针对本项目施工验收及后期的质保承诺。每完整提供一项且内容具体、可行、具有针对性的，得2分，本项最高得4分，未提供不得分。

	业绩
	8分
	供应商每具备近 3 年来（2023年1月1日起至今，以合同签订日期为准的在建业绩或者已完工业绩）1个有效类似项目业绩得4 分，最高得8分。（业绩证明资料包括：“中标通知书或施工合同（合同扫描件须至少包含：合同双方盖章页、合同签订日期、工程范围、工作内容）。


注：  1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

    2、评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。

第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为第二办公区、车管所暖警惠警功能区及标准化维修改造工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

结合当前民辅警文化生活需求与现有场地实际条件，拟对第二办公区、车管所区域实施标准化维修改造。本次改造规划建设阅览室、健身房、休闲区、洗浴室等多功能活动阵地，全方位满足民辅警理论学习、休闲放松、体育锻炼等日常需求；后附工程量清单。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	1.外墙清洗及广告
	
	
	

	1
	011705002001
	立面块料清洗
	1.饰面材料种类 : 外墙大理石清洗抛光打蜡
	m2
	1968

	2
	011205001001
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:铝塑板
	m2
	23.42

	3
	011508001001
	美术字
	1.镌字材料材质 : 水晶字
	个
	21

	4
	011205001002
	墙 、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格 、中距:钢骨架
	m2
	24

	5
	011508001002
	美术字
	1.镌字材料材质:门头字
	个
	8

	6
	011507001001
	平面 、箱式招牌
	1.箱体规格:警徽
	m2
	0.98

	7
	011506002001
	金属旗杆
	1.旗杆高度:H=9m
	根
	1

	8
	01B010
	吊车费用
	1.工作内容：用于外墙及围墙清洗、门头牌及广告字 安装所需的汽车起 重机。2.要求：根据施工组织设计,自行考虑吊车规 格及台班数量 ，费 用综合包干。
	台班
	1

	
	
	2.二楼健身房 、阅读室 改造
	
	
	

	9
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、 规格 、中距:轻钢龙骨

2.面板材料品种、 规格:铝蜂窝复合板12mm
	m2
	33

	10
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格:石膏板造型
	m2
	223

	11
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格:铝方通
	m2
	110
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格:软膜天花
	m2
	38

	13
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆 遍数:乳胶漆两遍
	m2
	240

	14
	011205001003
	墙 、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格:细木工板

2.面层材料品种、规格:木质装饰板 中档加厚款（10mm 墙板、阻燃升级）
	m2
	259

	15
	011207002001
	轻质隔断
	1. 隔板材料品种、规格:玻璃隔断
	m2
	21

	16
	011205001004
	墙 、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格:细木工板

2.面层材料品种、规格:银镜
	m2
	19

	17
	011207001001
	轻质隔墙
	1.隔板材料品种、规格： 轻质隔墙75型龙骨，内侧 12mm奥松板打底，外侧12mm纸面石膏板
	m2
	82

	18
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级:标准砖

2.墙体厚度:120mm
	m3
	9.87

	19
	010802003001
	防火防盗门
	1. 质材与参数：国标 、 甲级 ， 防盗 门造型 ， 门洞口尺 寸 : 1500*2100 mm ，门框≥1.2mm , 门扇面板0.8mm , 门扇内置防火珍 珠岩芯板 ，配套防 火锁 、安装 、调试
	樘
	1

	20
	010802001001
	金属(塑钢)门
	门洞口尺寸 :

900*2100mm

2.门类型:钛镁合金门
	樘
	4

	21
	010805004001
	全玻自由门
	门洞口尺寸:

1500*2100mm

2.框材质:肯德基门
	樘
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	22
	011207003001
	成品隔断门
	1. 隔断材料品种、规格:磨砂玻璃、钛镁合金框
	套
	6

	23
	011207003003
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格:防水蜂窝板
	套
	2

	24
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级 :水泥砂浆楼地面20mm
	m2
	32

	25
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:聚氯酯防水涂膜2mm厚
	m2
	80

	26
	011102003001
	块料楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级 :10mm 、普通水泥砂浆 、M10

2.面层材料品种、规格:卫生间防滑地砖
	m2
	32

	27
	010401007001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、 部位:蹲台

2.砖品种 、规格、 强度等级:标准砖
	m3
	0.48

	28
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.安装方式 :砂浆粘贴

2.面层材料品种、规格:釉面瓷砖，尺寸800mm×800mm，厚度≥9mm，吸水率≤0.5%，颜色由采购人现场选定
	m2
	152

	29
	011103003001
	塑胶运动地板
	1.面层材料品种、规格:健身房专用板 ：PVC运动地板，总厚度≥4.5mm，耐磨层厚度≥1.2mm，结构含玻纤稳定层，防火等级B1级，冲击吸收≥20%，摩擦系数0.4-0.6，符合GB/T 19851.11-2005标准；地面水泥自流平找平涂刷界面剂；颜色由采购人现场选定
	m2
	51

	30
	011504002001
	成品暖气罩
	1.成品暖气罩规格、型号 :600mm（宽）×1200mm（高），
	个
	8

	31
	010809001001
	窗台板
	1.窗台板材质、规格:石英石窗台板，15mm厚度
	m
	23

	32
	011203001001
	造型墙板
	1.安装方式  :粘贴

2.面层材料品种、规格:造型墙板，18mm E0级板
	m2
	10.67
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	33
	011501001001
	装饰柜
	1.书架规格质材：

定制颗粒板书架，

投影面积计价，进深380mm ，层板18mm  E0级颗粒板 ，背板9mm ，全自动PVC 封边，含全套五金、组装
	m2
	131

	34
	011501003001
	装饰台
	1.名称:橱柜台面

2.规格材质：人造石材
	m2
	4.1

	35
	01B001
	岛台
	规格尺寸：约2170×600 ×（H）900 mm 。

基层：18mm厚E0级细木工板。

3.台面：15mm厚人造石英石，颜色由招标人选定。

4.含所有五金连接件及安装。
	个
	1

	36
	011104002003
	竹、木(复合)地板
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 :木质基层

2.面层材料品种、规格:地台
	m2
	19.7

	37
	011205001007
	玻璃底座
	1.基层材料种类、规格:细木工板基层

2.面层材料品种、规格:木质装饰板
	m2
	5.2

	38
	010810001001
	窗帘
	1.窗帘材质:纱帘
	m
	48

	39
	010810003001
	窗帘轨
	1.窗帘轨材质、规格:轨道
	m
	21

	40
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥铝合金窗

2.玻璃品种 、厚度:70系列 、型材1.8mm、5+12 A+5双层钢化中空玻璃
	m2
	31

	41
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖

2.墙体厚度:240mm
	m3
	0.76
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	42
	011501001002
	装饰柜
	1.名称:书架

2.规格、型号:书架顶部龙骨、木质基层、石膏板封堵
	m
	24.5

	43
	011501001003
	装饰柜
	1.名称:格栅、装饰框质材：18mm 木板格栅，固定、打胶安装
	m2
	24.5

	44
	011105006002
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100 mm

2.面层材料品种、规格:钛镁铝合金,80/100m高，卡扣式免木基层，全套阴阳角、收边配件，哑光灰/黑/白,100mm加宽款
	m
	92

	45
	010808001001
	木门窗套
	1.面层材料品种、规格:双面板简约造型
	套
	4

	46
	01B002
	双人沙发
	1.成套休闲家具，含2张2000×900mm双人阅读沙发、1 张配套阅读桌；沙 发实木底座，耐磨布艺饰面；阅读桌18mm厚E0级板材，组装
	套
	2

	47
	01B003
	8人阅读桌＋椅
	1.实木阅读桌一桌八椅 ，尺寸2600×1000×750mm ，桌面35mm厚实桌面，实木框架承重； 配 套八把同色系实木 阅读椅 ，组装
	套
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	48
	01B004
	书法桌+椅
	1.规格：一桌四椅,桌面尺寸1400×600×750mm。

2.材质工艺：桌面：采用E0级环保中密度纤维板或刨花板，双面三聚氰胺  饰面，厚度≥35mm ,2mm厚同色PVC封1.边。

3.桌架/椅架：采用优质橡胶木实木,表面环保清漆处理，无节疤、无虫眼。

4.椅面/椅背：与桌面同色系材质。

5.标准：符合《室内装饰装修材料

木家具中有害物质限量》（GB18584 )标准。
	套
	1

	49
	01B005
	茶台+椅子
	1 、1.8m实木茶台1桌5凳 ，台面18mm厚木质板，实木支撑框架，内嵌恒温  电磁炉；凳具实木框架+软包坐垫。
	套
	1

	50
	01B006
	岛台椅
	1.吧台升降椅，座垫海绵，耐磨PU软包，可调节高度
	把
	4

	51
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类 :木龙骨、板材饰面
	m2
	256

	52
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:墙面造型拆除
	m2
	17.2

	53
	011710002001
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:

1500* 1800mm
	m2
	32

	54
	011708001001
	铲除油漆面
	1.铲除部位名称:墙面

2.铲除材料名称:抹灰面油漆涂料
	m2
	96

	55
	01B007
	开门洞
	1.尺寸:1500*2100
	个
	1

	56
	011705001001
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类:石材窗台板
	m2
	7.56
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	57
	011705001002
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类:地面瓷砖
	m2
	33

	58
	011507001002
	平面 、箱式招牌
	1.面层材料品种:广告牌： 中标方二次深化设计 ，基材、造型、工艺按甲方功能需求定制，按成品展开面积综合包干，含设计、 材料安装
	m2
	50

	59
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格:台面人造石、柜体实木
	套
	2

	60
	011505003002
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、规格:智能镜
	块
	2

	61
	011702001005
	垃圾下楼
	1.楼层运出垃圾垂直运距18m以内
	m3
	90.82

	
	
	3.三至八楼功能改造
	
	
	

	62
	011207003005
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格:防水蜂窝板
	套
	4

	63
	010802003003
	防盗门
	1.门洞口尺寸:900

*2100mm门框钢板2.0mm，门扇内外面板0.8mm，门扇内置保温岩棉，五金,  安装
	樘
	1

	64
	010802004001
	钢质防火门
	1.质材与参数：国标、甲级，门洞口尺寸:1500*  2100mm，门框≥1.2mm，门扇面板0.8 mm，门扇内置防火珍珠岩芯板，防火锁、安装、调试
	樘
	16

	65
	010802003004
	防火防盗门
	1.质材与参数：国标、甲级，防盗门造型，门洞口尺 寸 :1500*2100mm ， 门框≥1.2mm ,门扇面板0.8mm,门扇内置防火珍 珠岩芯板，配套防火锁、安装、调试
	樘
	10
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	66
	011102003002
	块料楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:10mm、普通水泥砂浆、强度等级M10

2.面层材料品种、规格 ： 卫生间防滑地砖，尺寸800mm×800mm，厚度≥9mm，吸水率≤0.5%，颜色由采购人现场选定。
	m2
	35

	67
	011203003002
	块料墙 、柱面
	1.安装方式：专用砂浆粘贴

2.面层材料品种、规格：釉面瓷砖，尺寸400mm×800mm，厚度≥9mm，吸水率≤0.5%，颜色由采购人现场选定
	m2
	193

	68
	011302001006
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格:铝蜂窝复合板，总厚度12mm，面板铝皮厚度≥0.5mm，颜色由采购人现场选定
	m2
	35

	69
	011501001004
	装饰柜
	1.名称:多功能柜规格质材：基层材料:2.柜体基层材料：18mm厚E0级细木工板；台面材料：人造石英石，厚度15mm；

3.尺寸：2000mm（长）×600mm（宽）×800mm（高）

4.含全套五金连接件、同色封边及组装安装
	套
	6

	70
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、 规格:水银镜
	块
	6

	71
	011207001002
	轻质隔墙
	1.隔板材料品种、规格： 轻质隔墙75型龙骨，内侧12mm奥松板打底，外侧12mm纸面石膏板封面
	m2
	24.48

	72
	01B008
	晾衣杆
	1.晾衣杆质:长≥2 .4m铝合金单杆晾衣杆，杆体加厚铝合金，不锈钢支架、膨螺丝，含安装。
	套
	6

	73
	01B009
	多功能洗衣机
	1.类型：全自动滚筒式洗衣机。

2.容量：≥12kg。

3.电机：变频电机。

4.能效等级：不低于二级 。

5.尺寸不超过600×900× 600mm
	台
	6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	74
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:墙面恢复

2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰
	m2
	35

	75
	011710002004
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:1500* 2100mm
	m2
	81.9

	76
	011705002002
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:墙面瓷砖
	m2
	193

	77
	011705001004
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类:地面瓷砖
	m2
	35

	78
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:木龙骨、板材饰面
	m2
	35

	79
	01B013
	台下盆拆除
	1.台下盆拆除
	套
	6

	80
	01B011
	开门洞
	1.尺寸:900mm×2100mm
	个
	1

	81
	011702001002
	垃圾下楼
	1.楼层运出垃圾垂直运距18m以内
	m3
	99.25

	
	
	4.九楼会议室改造
	
	
	

	82
	011104002002
	塑胶运动地板
	1.面层材料品种、规格：运动地板：地面水泥自流平找平（涂刷界面剂，4.5mm厚度，玻纤稳定层
	m2
	383

	83
	011205001005
	墙 、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格:细木工板

2.面层材料品种、规格:木质装饰板中档加厚款（10mm 墙板、阻燃升级）
	m2
	215

	84
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.油漆品种 、刷漆 遍数:顶面乳胶漆修复
	m2
	95

	85
	011205001008
	墙 、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格:细木工板

2.面层材料品种、规格:木质装饰板暖气罩修复
	m2
	42

	86
	011504002002
	成品暖气罩
	1.成品暖气罩规格、型号 : (成品) 600mm× 1200mm
	个
	20
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	87
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100 mm

2.面层材料品种、规格:钛镁铝合金,80/100mm高，卡扣式免木基层，全套阴阳角、收边配件，哑光灰/黑/白,100mm加宽款
	m
	81

	88
	011706001001
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:木龙骨及舞台面层
	m2
	85

	89
	011706001002
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:木龙骨及运动地板面层
	m2
	383

	90
	01B012
	羽毛球网架
	1.羽毛球网架质材:   Φ90mm加厚钢管立柱 ，壁厚2.0mm,配重箱底座，高度可调至标准1.55 m，配6.1m丙纶标准球网
	套
	2

	91
	011702001007
	垃圾下楼
	1.楼层运出垃圾垂直运距18m以内
	m3
	134.42

	
	
	5.车管所2楼党建室改造
	
	
	

	92
	011207003006
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格 ： 高隔百叶隔壁厚1.4mm，5mm+12A+5双层钢化中空玻璃，内置铝合金可调百叶.
	m2
	33.5

	93
	011501004001
	成品柜 、架 、台
	1.名称：柜体规格质材：深度38mm厚度1.8mm，背板0.9mm，颗粒板
	m2
	11.4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	94
	01B014
	广告墙
	1.工作内容：包括但不限于方案深化设计、材料采购 、加工制作、运输 、 安装及成品保护。

2.报价与结算：投标人须根据自身经验 ，按成品展开面 积报出综合单价。此单价应包含所有材料（如底板、饰面、发光字、亚克 力、五金等）、人工 、机械、管理费、利润及税金。中标后，单价固定， 最终按现场实际验收合格的展开面积进行结算。深化设计方案须经招标人书面确认后方可实施。
	m2
	33.9

	95
	01B015
	书架顶装饰广告底板
	1.中标后二次深化设计
	m2
	3.7

	96
	010805004002
	全玻自由门
	1.框材质：高隔玻璃门10mm磨砂钢化玻璃，合页、拉手、门锁；含五金、安装
	樘
	1

	97
	01B016
	拆除
	1.车管所2楼党建室改造
	项
	1

	
	
	6.2 、3楼东步梯口库 房
	
	
	

	98
	011207003007
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格： 高隔百叶隔壁厚1.4mm，5 mm+12A+5双层钢化中空玻璃，内置铝合金可调百叶.
	m2
	20.5

	99
	010801001001
	木质门
	1.门类型：高隔木质单开门质材：18mm E0级多层  实木板门扇，实木填充，E1环保饰面；配套合页，含安装。
	套
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	7.三楼健身房
	
	
	

	100
	011207003008
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格： 高隔百叶隔壁厚1.4mm ，5 mm+12A+5双层钢化中空玻璃，内置铝合金可调百叶.
	m2
	53.67

	101
	011103003002
	塑胶运动地板
	1.面层材料品种、规格：地面水泥自流平找平（涂刷界面剂，4.5mm厚度，玻纤稳定层
	m2
	152.36

	102
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.部位:开窗口
	个
	2

	103
	010807001002
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1.窗类型:70系列断桥铝窗，铝型材壁厚1.8mm， 中空钢化玻璃，五金,含安装。
	个
	2

	104
	01B017
	改电
	
	项
	1

	
	
	8.三楼洗衣房
	
	
	

	105
	011207003009
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格 ： 高隔百叶隔壁厚1.4mm ，5 mm+12A+5双层钢化中空玻璃，内置铝合金可调百叶.
	m2
	30.2

	106
	010805004003
	全玻自由门
	1.框材质：高隔玻璃门10mm磨砂钢化玻璃，配合页、拉手、门锁；含全套五金安装
	套
	1

	107
	01B018
	岛台
	1.三楼洗衣房岛台 整体柜体18mm木工免漆板板，台面人造石英石，尺寸现 场实测定制
	个
	1

	108
	01B019
	晾衣杆
	晾衣杆：固定式晾衣杆 ， Φ25mm 304不锈钢管材 ，壁厚1.2mm，加厚不锈   钢固定支架，五金,含组装安装。
	套
	1

	109
	01B020
	水电改造
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	110
	01B021
	拆除
	1.三楼洗衣房
	项
	1

	
	
	9.三楼育儿室
	
	
	

	111
	011207003010
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格： 高隔百叶隔壁厚1.4mm ，5mm+12A+5双层钢化中空玻璃 ，内置铝合金可调百叶
	m2
	8.5

	112
	010801001002
	木质门
	1.门类型：高隔木质单开门质材：18mm E0级多层实木板门扇合页，含安装。
	套
	1

	113
	011102003003
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格：地砖地面6 0*60EVA泡沫拼接地板
	m2
	53.2

	114
	011205004001
	墙 、柱面软包
	1.面层材料品种、规格：墙体软包1 8mm木工板基层，30mm高密度阻燃海绵 ，环保耐磨布艺
	m2
	33

	
	
	10.三楼隔办公室
	
	
	

	115
	011207003011
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格： 高隔百叶隔壁厚1.4mm ，

5 mm+12A+5双层钢化中空玻璃，内置铝合金可调百叶。
	m2
	48.8

	116
	010801001003
	木质门
	1.门类型：高隔木质单开门质材：18mm E0级多层实木板门扇合页，含安装。
	套
	2

	117
	01B022
	改电路
	
	项
	1

	
	
	12.三楼洗澡间改造
	
	
	

	118
	01B023
	拆除
	1.三楼洗澡间改造
	项
	1

	119
	011302001007
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：集成吊顶，铝合金方形扣板，尺寸300mm×600mm，厚度≥0.6mm，表面工艺为烤漆或覆膜，颜色由采购人现场选定，含配套轻钢龙骨及安装
	m2
	30

	120
	010401002003
	实心砖墙
	1.墙体厚度:120mm
	m2
	10
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	121
	011203003003
	块料墙 、柱面
	1.面层材料品种、规格： 釉面墙面砖，尺寸300mm×600mm
	m2
	10

	122
	031005019001
	热水器
	1规格：80升储水式电热水器，额定功率3000W； 辅材, 安装调试
	台
	2

	123
	031003011001
	成套淋浴器
	1.成套淋浴器：淋浴花洒套装，花洒 +顶喷，陶瓷阀芯；不锈钢防爆进水软管，含角阀、生料带、安装
	个
	4

	124
	031003017001
	地漏
	
	个
	6

	125
	01B024
	浴霸
	1.浴霸：多功能集成吊顶风暖，220V/50Hz，整机功率2600W全塑阻燃机身, LED照明、换气、取暖、干燥四合一功能，含接线调试。
	台
	2

	126
	011501004002
	成品柜 、架 、台
	1.名称:更衣柜
	个
	2

	127
	011102003004
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格:铺地砖
	m2
	10

	128
	011207003012
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格:淋浴隔断( 玻璃）
	m2
	22.5

	129
	011207003013
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格:更衣室隔断（防水木质）
	套
	2

	130
	01B025
	改水电
	
	项
	1

	
	
	13.副楼其他
	
	
	

	131
	01B026
	厨房上下水维修
	
	项
	1

	132
	01B027
	高压水枪头更换
	
	个
	1

	133
	01B028
	更换电梯及台面瓷砖
	
	项
	1

	134
	01B029
	一体灯
	1.规格：600mm×600mm节能平板灯，

功率：≥36W

色温：4000K（自然白）

显色指数：Ra≥80

能效等级：不低于国家二级能效

安装方式：嵌入式安装（配套龙骨）
	个
	10

	135
	01B030
	房顶漏水
	
	项
	1

	136
	011403003002
	刮腻子
	1.刮腻子遍数:原腻子铲除、墙固界面剂涂刷、阳角条找直、两遍腻子、打磨、乳胶漆两遍
	m2
	60
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	137
	01B031
	室外玻璃更改
	
	块
	3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	1.外墙清洗及广告
	
	
	

	1
	031003026001
	其他给 、排水附件
	1.类型:防臭弯
	个
	24

	
	
	2.二楼健身房 、阅读室 改造
	
	
	

	2
	03B010
	地暖
	地暖：

1.铺设 面积：32m² 。

2.绝热层：20mm厚挤塑聚苯板 。

3.盘管：PERT或PEX-a  管材，管径DN20，盘管间距≤200mm。

4.分集水器：

铜质一体锻造，含排气阀、泄水阀。

5.含60mm厚C20细石混凝土填充层。

6.工作内容含打压试验。 
	m2
	32

	3
	03B023
	主排水
	1.工作内容：连接二层至负一层的主排水管道
2.材质：UPVC实壁管， 管径DN110。

3.工程量：预估15米，含所有管件、支架、吊架。

4.含5米高作业脚手架或登高措施。
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	4
	03B013
	监控系统
	1.系统功能：实现目标区域24小时无死角监控，录像存储时间不少于30天,支持远程实时预览与回放。

2.主要设备性能：

网络硬盘录像机 (  NVR）：支持H.265 编码 ，接入路数≥ 8路 ，支持400万像素及以上高清视频接入与存储。

3.摄像头：不低于400万像素全彩高清网络摄像头，支持POE供电，具备  夜视和拾音功能。

4.存储硬盘：监控级专用硬盘，总容量满足4TB及以上存储需求。

5.交换机：提供足够的千兆POE供电端口，满足所有摄 像头及网络设备的 供电与数据传输需求。

6.显示器：尺寸不小于27英寸，分辨率不低于1920x1080 。

7.标准与验收：所有设备及施工须符合《安全防范工程 技术标准》（GB  5

0348）等国家相关标准，系统须通过招标人组织的功能和性能验收。
	项
	1


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	03B017
	无线网覆盖
	无线配置：网覆盖信号器3个：无线Wi-Fi6标准， 1500M ，支持POE供电,  多用户稳定接入,含安装支架，内置AC管理功能， 统一管控AP设备，POE供电输出，防火墙、统一管理无线 AP ，布线
	项
	1

	6
	03B018
	消防喷淋改造
	工作内容：根据新的房间布局，对现有的消防喷淋头和烟感探测器进行位置调整或新增,确保符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084 )及《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的要求。

2.材料：喷淋头、烟感探测器、管道及配件须为消防认证产品。
	项
	1

	7
	03B019
	消防维修
	1.施工结束后对消防故障维修、调试
	项
	1

	8
	03B020
	卫生间 、健身房排风系统
	1.新风系统：全热交换型新风机 ，风 量≥500m³/h ，全热交换效率≥60%,PM2.5过滤效率 ≥95%

2.材料：PE波纹管及连接管件辅材、消音棉

3.包含所有风管、风口、控制器的供货与安装
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	03B021
	卫生间 、健身房新风系统
	1.新风机1台；新风一拖四1台：风量≥500m³/h双向换气，PM2.5净化 ≥95%，焓回收，功率约0.35kW 。

2.包含所有风管、风口 、控制器的供货与安装
	项
	1

	10
	03B022
	中央空调变频多联机
	1.室外主机：冷暖 变频多联机，总制冷量≥28KW，能效比（APF）不低于国家二级能效标准 ,运行噪音符合国家规范。

2.室内机（暗藏风管式）： 暗藏风管式3台大功率暗藏风管机2台，单台制冷量≥4.5KW，

需带电辅热功能，运行噪音≤40dB( A）。

3.系统须为同一品牌成套产品，包括所有必要辅材、控制器、冷媒管、保  温材料、冷凝水管及安装、高空吊装、系统调试，确保系统安全、稳定运  行，并符合《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》（GB214

54）等相关国家标准。
	项
	1

	11
	03B001
	水电改造
	1. 电路整体布线、材料： 国标电线、线管、线盒

2.水路改造：卫生间、洗浴室、水吧台、空调冷凝水

2.材料：PPR管及管件、PV管、PVC管、三角阀
	m2
	258
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	03B011
	咖啡机
	1.咖啡机，商务商用：产品尺寸383x251x433mm电压200-240V

功率1300W

水箱容量1.4L
	套
	1

	13
	03B012
	冷藏柜
	1.冷藏柜：尺寸600×650 × 1800mm

, 220V，功率260W , 一级能效；含接线安装。
	套
	1

	14
	031003024001
	饮水器
	末端净水参数：1.采用五级滤芯，高效过滤 。2.太空RO膜，0.0001UM 精度，深度净化水质, 厨饮两用，额定功率38W

1.含管线机2台

产品参数：150ML ,300ML,500ML,99 9ML定量取水.超薄机身，钢化玻璃工艺，进口稀土厚膜加热，3秒速热

3.功率2200W
	套
	1

	15
	030413002003
	装饰灯
	1.名称 ：浴霸：

多功能集成吊顶风暖 ，220V/50Hz，整机功率2600W全塑阻燃机身，LED照明、换气、取暖、干燥四合一功能,含接线调试。
	套
	2

	16
	030413002004
	装饰灯
	名称：LED嵌入式筒灯 。

2.功率：7W ± 10% 。

3.色温：4000K 。

4.开孔尺寸：75-80mm 。5.要求：防眩光透镜，显色指数Ra≥80 。

6.安装形式:吸顶安装（无吊顶处)
	套
	95
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	030413002005
	装饰灯
	1.名称：LED方筒灯，尺寸300×120 0mm，功率40W，220V，加厚铝型材灯体，高透防眩光扩散板，

2.安装形式:吸顶安装（无吊顶处 )
	套
	45

	18
	03B014
	投影仪
	1.投影机+幕布：亮度≥3600ANSI流明，分辨率≥1080p，多组HDMI输入接口，配套金属吊顶吊架；幕布120寸电动遥控投影幕布 ，含安装调试
	套
	1

	19
	03B015
	吹风机
	1.手持迷你电吹风 ，220V，功率1200W；两档风速、冷热切换。
	套
	2

	20
	031003010001
	组成淋浴器
	1.成套淋浴器：淋浴花洒套装，花洒+顶喷不锈钢防爆进水软管，含生料带、安装
	套
	4

	21
	03B016
	洗浴置物架
	1.洗浴置物架质材：不锈钢，安装
	套
	4

	22
	031005019001
	电热水器
	1规格：80升储水 式电热水器，额定功率3000W； 辅材, 安装调试
	台
	2

	23
	031003006001
	大便器
	1.蹲便器质材规格：材质陶瓷，600 ×420mm ，带存水弯防臭；安装
	组
	2

	24
	031003008001
	其他成品卫生器具
	1.类型：陶瓷拖把池，尺寸600×400mm
	组
	2

	
	
	3.三至八楼功能改造
	
	
	

	25
	03B008
	水电改造
	1.洗衣区上水移位

2.下水管路改造

3.电路改造、插座、面板
	项
	1

	26
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	27
	031003017002
	地漏
	1.材质:防臭地漏
	个
	6

	28
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:台下盆600×450mm，成套下水管。
	组
	6

	
	
	4.九楼会议室改造
	
	
	

	29
	03B009
	强电改造
	1.场地灯专线改造 ,电线5.5米高空铺设

2.空调专线改造
	项
	1

	30
	030413005001
	羽毛球场地灯
	1.名称：LED防眩投光灯，功率100W,AC220V/50Hz
	套
	20

	31
	030413005002
	乒乓球专用灯
	1.名称：平板吊式灯吊装LED1200×300mm/60W，配 套吊装五金，含安装
	套
	4

	32
	030701004002
	空调器
	1.名称：一级能效冷暖柜式空调5P,冷暖、全直流变频 ，新国标一级能  效，符合GB21455-2019

具备3C、节能认证，高低温工况稳定运行，多重安全保护

标配遥控器，含全套安装辅材，整机质保≥6年

标配功能：独立除湿、自动除霜、定时、睡眠模式、自清洁 、断电记忆 ，制冷量≥12000W， 制热量≥13500W，APF≥3.70
	台
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第五章  合同基本条款
一、服务条件

（一）施工地点：采购人指定地点

（二）工期:合同签订后60日历天
二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：本项目合同签订后支付合同金额的40%,工程整体竣工验收合格后，甲方支付合同总额的50%，项目结算审核完成后，甲方一次性支付剩余全部工程尾款。

四、服务保证

（一）提供的服务必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，成交供应商、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。
第六章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆林市政府采购服务项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次磋商报价表
X
     一、开标一览表
X

　　 二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
X

　　 一、营业执照等主体资格证明文件
X

         二、基本资格条件承诺函
X

         三、法定代表人授权委托书
X

　　 四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X

         五、中小企业声明函（工程、服务）
X  

         六、其他需提供的资格证明文件
X

    第四部分  供应商概况

         一、供应商基本信息
X

         二、供应商性质
X

         三、其他
X

    第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

    第六部分  响应方案
X

         一、参考样表
X
         二、技术服务偏差表
X
         三、合同条款响应
X

         四、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	服务期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

	序号
	服务名称
	计量单位
	具体服务内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                供应商名称（盖章）
　　         年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，《中小企业声明函（工程、服务）》按第六章第四部供应商概况中给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、基本资格条件承诺函


三、法定代表人授权委托书


四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
五、中小企业声明函（工程、服务）
六、其他需提供的资格证明文件
基本资格条件承诺函
榆林市市级政府采购中心：
我方作为项目名称：     （项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：
1、我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。
法定代表人授权委托书
市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

                                      日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


 二、供应商性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    
专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加榆林市公安局交通管理支队的第二办公区、车管所暖警惠警功能区及标准化维修改造工程采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 第二办公区、车管所暖警惠警功能区及标准化维修改造工程采购项目，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

标的名称：第二办公区、车管所暖警惠警功能区及标准化维修改造工程采购项目
所属行业：建筑业

附：各行业划分标准

1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。
16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）
                                          年　月　日

第六部分  响应方案
参照磋商文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。
一、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


二、技术服务偏差表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


三、合同条款响应
完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

四、供应商认为有利于成交的其他情况说明









