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第一章 招标公告
陕西中源项目管理有限公司受汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校的委托，对"汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校部室装饰及设备采购项目"进行公开招标。项目已具备招标条件，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的投标人参加投标。
1、项目基本信息
1.1 项目名称：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校部室装饰及设备采购项目
1.2 项目编号：SXZY-AK2026057
1.3 招标人：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校
1.4 资金来源：财政资金
1.5 采购预算：196802.00元，等于或大于采购预算的报价无效。
2、项目概况
2.1 项目内容：科学实验室（40位）、科学准备室、小学科学仪器、小学劳技教室设备、云教室设备及教室防盗门等部室装饰及设备采购、安装调试（详见第五章招标需求及内容、第六章技术及要求）。
2.2 供货期：25日历天。
2.3 交货地点：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校。
3、投标人资格要求
3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（2）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（3）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（4）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
（5）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（6）《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（8）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（9）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（10）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（11）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（12）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（13）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（14）其他需要落实的政府采购政策，如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
3.3 本项目的特定资格要求：
（1）投标供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；
（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证）；
（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（4）供应商不得为"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（5）财务状况：提供2024年度或2025年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；
（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明材料；
（7）依法缴纳社会保障资金的证明材料：提供社会保障资金缴存单据或社保机构开具的2026年1月至今任意一个月社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（8）本项目专门面向中小企业，供应商须提供中小企业声明函。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；
（9）本项目不接受联合体投标。
4、招标文件的获取
获取时间：2026年8月31日至2026年9月4日（09:00-12:00，14:00-18:00时）。
文件售价：免费获取。
获取地点：陕西中源项目管理有限公司（安康市汉滨区木竹桥安置点1栋3楼）。
获取方式：领取招标文件时须携带企业介绍信或法人授权委托书、被授权人身份证原件（加盖单位公章）；或将以上资料发送至邮箱（752171105@qq.com）并电话确认（16609151911）参与投标。
5、投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2026年9月21日15时00分，地点为：陕西中源项目管理有限公司会议室。
投标文件递交时间：投标截止时间前。
逾期送达的或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标代理机构应当拒绝接收。
6、联系方式
招标人：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校
地址：安康市汉滨区沈坝镇
联系人：宋校长 电话：13991555508
招标代理机构：陕西中源项目管理有限公司
地址：安康市汉滨区木竹桥安置点1栋3楼
联系人：徐工 电话：16609151911
陕西中源项目管理有限公司
2026年8月31日
第二章 投标人须知前附表
	序号
	说明与要求

	1
	项目名称：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校部室装饰及设备采购项目

	2
	项目编号：SXZY-AK2026057

	3
	招标人：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校；
地址：安康市汉滨区沈坝镇；
联系人：宋校长；
电话：13991555508

	4
	招标代理机构：陕西中源项目管理有限公司；
地址：安康市汉滨区木竹桥安置点1栋3楼；
联系人：徐工；
联系电话：16609151911

	5
	资金来源：财政资金

	6
	资金落实情况：已落实

	7
	项目地点：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校

	8
	供货期：25日历天

	9
	投标人资格条件要求：详见招标公告第3条

	10
	控制中标条件：报价等于或大于采购预算的投标无效

	11
	是否接受联合体投标：不接受

	12
	质量要求：所供产品须为全新合格正品，符合国家相关标准及招标文件技术要求，一次性验收合格

	13
	采购预算：196802.00元

	14
	投标人答疑：投标截止时间7日前；以书面形式提出

	15
	招标文件澄清、修改及投标人答疑的发布形式：招标代理机构以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	16
	投标保证金：本项目不收取投标保证金

	17
	勘察现场：投标人自行勘察

	18
	投标文件密封及份数：纸质投标文件正本壹份、副本贰份；正本须单独密封，副本密封在一个袋中；电子版（U盘）一份与正本密封在同一袋中

	19
	封套上统一写明：①清楚标记"递交至陕西中源项目管理有限公司"；②注明项目名称、项目编号和"在2026年9月21日15时00分之前不得启封"字样；③标明投标人名称和地址并加盖投标人公章

	20
	投标截止时间：2026年9月21日15时00分；
投标地点：陕西中源项目管理有限公司会议室

	21
	开标时间：2026年9月21日15时00分；
开标地点：陕西中源项目管理有限公司会议室

	22
	评标方法：综合评分法（详见第四章评标办法）

	23
	履约保证金：本项目不收取履约保证金

	24
	质保期：自验收合格之日起不少于1年

	25
	付款方式：合同签订后支付合同价款的40%作为预付款；设备全部到货并安装调试完毕、经验收合格后支付至合同价款的100%。




第三章 投标人须知
[bookmark: _Toc28456]一、总则
1、项目概况
1.1  项目名称: 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校部室装饰及设备采购项目（以下简称“本项目” ）。
1.2  招标人： 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校
1.3  招标代理机构：陕西中源项目管理有限公司
1.4  项目内容：详见招标文件第三章。
1.5  供货期限：详见前附表中相关规定。
1.6  项目地点：详见前附表中相关规定。
2、资金来源及落实情况
2.1  资金来源：详见前附表中相关规定。
2.2  资金落实情况：详见前附表中相关规定。
3、投标人的资格
3.1  投标人的资格应具备下列条件：详见前附表中相关规定。   
3.2  在签订合同前，招标人有权要求投标人进一步补充提交有关的证明材料。
3.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
（3）母公司、全资子公司及其控股公司；
（4）参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
（5）被责令停业的；
    （6）被暂停或取消投标资格的；
    （7）财产被接管或冻结的；
    （8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；
（9）法律和行政法规规定的其他情形。    
4、联合体投标   
本项目不接受联合体投标。
5、投标费用
投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。投标文件一律不予退还。
6、纪律与保密
6.1  投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
6.2  投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
6.3  在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。
6.4  在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
6.5  由招标人向投标人提供的图纸、详细资料和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
7、知识产权
7.1  投标人一旦中标，视同其认可招标人在中华人民共和国境内使用其投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
7.2  投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
8、语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的所有语言均使用中文。必须使用专用术语时，专用术语应附有中文解释。
9、计量单位
所有计量单位应使用国家法定计量单位。
10、踏勘现场
10.1  踏勘现场按照投标人须知前附表的规定进行。
10.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
10.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
10.4  在踏勘现场中，招标人介绍的工程现场和相关的周边环境情况，供投标人参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
10.5  除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
11、合同标的转让
11.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 
12、招标信息的发布
详见招标公告
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[bookmark: _Hlt509650734]1、招标文件的组成
1.1  本招标文件的内容包括：
第一部分：投标函
第二部分：投标报价表（开标一览表）
投标分项报价表
第三部分：法人代表授权书
第四部分：供应商资格证明
第五部分：技术方案
第六部分：履约售后
第七部分：技术响应偏离表
第八部分：投标供应商承诺
1.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
1.3  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
1.4  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人或招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
2、招标文件的澄清与修改
2.1  在投标截止时间15天前的任何时候，招标人可发出书面补充通知修改招标文件内容。若招标人在投标截止时间15天后发出补充通知，则将规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。
2.2  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷、传真，下同），同时将有关疑问的电子版（与书面形式一致）按照前附表载明的通讯地址发送到招标代理机构。招标人只对在投标截止时间15天前收到的要求澄清的问题予以答复。
2.3  招标人认为有必要时，将在投标截止时间15天以网站发布形式将答复结果公示，但不指明澄清问题的来源，投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。
2.4 补充通知及答疑回复属于招标文件的组成部分，具有约束作用。
[bookmark: _Hlt510342861][bookmark: _Hlt509649724][bookmark: _Hlt509650697][bookmark: _Toc12488]三、投标文件的编制
1、投标文件构成与格式
[bookmark: _Hlt509650345]1.1  投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。投标人须保证投标文件内容的真实、准确，所有资料须逐页加盖法人单位公章，装订成册，密封提交。投标文件的正本和副本应分别单独采用A4纸胶粘装订成册，装订应牢固，不易拆散，不得夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，逐页标注连续页码，字迹应清晰易于辨认。
1.2  除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
1.3  除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
1.4  除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
1.5  除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。
1.6  投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。
1.7  电报、电话、传真形式的投标概不接受。
1.8  投标人的投标文件一律不予退还。
2、投标报价
2.1  投标人应以“项目”为报价的基本单位。
2.2  投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部试验任务需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的一切风险。投标报价为签订合同的依据。
2.3  除非招标文件另有规定，每一项目只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
2.4  除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3、投标内容填写及说明
3.1  投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
3.2  投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。
3.3  投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：
3.3.1  服务内容的详细描述；
3.3.2  服务保障措施。
3.4  投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。
4、投标保证金
本项目不缴纳投标保证金
5、投标有效期
5.1  为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。
5.2  在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
5.3  投标有效期从投标截止日起计算。
5.4  在原定投标有效期满之前，招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标有效期，但延长期最长不超过60天。
5.5  招标人延长投标有效期的，投标人应以书面形式答复招标人的要求。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
6、投标人的替代方案
6.1  本项目不允许有替代方案。
7、投标文件份数和签署
7.1  投标人应按招标文件规定的内容编制投标文件，有格式要求的应按格式填写，无格式要求的可自列，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
7.2  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，按照招标文件要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
7.3  投标文件应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。不符合本款规定的投标文件将作为废标处理。
[bookmark: _Hlt509650572][bookmark: _Toc29872][bookmark: _Hlt509649414]四．投标文件的递交
1、投标文件的密封和标记
1.1  具体按前附表要求进行密封。
1.2  若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不予受理，投标人自行承担与此有关的责任。
2、投标文件的递交 
2.1  投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。
2.2  在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒绝接收。
3、投标文件的修改和撤回
[bookmark: _Hlt509649294]3.1  若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。
3.2  修改的内容作为投标文件的组成部分，修改的投标文件应按本须知的规定进行编制、密封、和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。
3.3  除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。
[bookmark: _Toc26030]五．开标与评标
1、开标
1.1  招标人将按“投标人须知前附表”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或委托代理人必须按时到场参加开标会，手持法定代表人证件或法定代表人委托书及本人身份证原件。
1.2  开启标书顺序：按投标文件送达的先后顺序。
1.3  开标程序
（1） 宣布开标纪律；
（2） 宣布招标人、监督人、开标人、唱标人、记录人等有关人员代表；
（3） 公布在投标截止前递交投标文件的投标人名称；
（4） 投标人代表检查所有投标文件的密封与标记是否符合规定，并签字确认；
（5） 对确认符合要求的投标文件进行当众拆封，唱标。投标人委托代理人在开标记录表上签名；无委托代理人在开标记录表上签名的投标人，招标人有权拒绝其投标文件；
（6） 唱标人、记录人、招标人、监督人在开标记录表上签名；
（7）开标会休会，进入评标阶段；
1.4  评标期间，投标人代表在接到招标人通知其可离开前，务必在开标现场附近地点等候，准备澄清问题。
1.5  有下列情况之一者，将视为无效投标文件；
（1） 逾期送达；
（2） 投标文件未按本章规定密封；
（3） 投标人委托代理人未参加开标会议；
（4） 招标文件规定的其他情况。
2、投标文件的澄清、说明或补正
2.1  为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
2.2  投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.3  投标人的书面答复除了按本章规定改正算术错误外，不得修改投标报价或投标文件中其他实质性内容。经澄清的问题应由投标人委托代理人签名作为投标文件的组成部分。
3、评标
3.1  评委会将按照招标文件第四章规定的评标办法对投标人进行投标有效性评审及详细评审。
[bookmark: _Toc8071][bookmark: _Toc516969091]六．定标与签订合同
1、定标
1.1 评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。
1.2  招标人根据评标委员会的评标报告，确定中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定得分排名第二的中标候选人为中标人，亦可以重新招标；排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，亦可以重新招标。
1.3  招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。
1.4  凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效：
1.4.1  提供虚假材料谋取中标的；
1.4.2  与招标人、其他投标人恶意串通的；
1.4.3  向招标人、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的；
1.4.4  有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；
1.4.5  其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。
2、重新招标和招标终止
2.1   投标人少于3名或经评标委员会评审认为所有投标人的投标报价明显不合理或投标文件不满足实质性要求，招标人可以重新进行招标。
2.2  由于招标人原因中止招标或未能在规定的投标有效期内（含延长期）确定中标人并发出中标通知，招标人可以重新进行招标。
3、中标通知书
3.1  在规定的投标有效期内或延长后的投标有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知。中标通知书为合同的组成部分。
3.2  招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
4、签订合同
4.1  中标人应在收到中标通知书后的10天内完成与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，还应当予以赔偿。
4.2  招标人保留以书面形式要求中标单位对其所投服务的服务地点及服务细则等作适当调整的权利。
七、质疑与投诉：
1.询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问。采购人或招标代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
供应商提出的询问超出采购人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构告知供应商向采购人提出。
2.质疑及投诉
2-1质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害之日起7个工作日内，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。
（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《政府采购供应商质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载 详见【财政部国库司（http://gks.mof.gov.cn/）】网站首页-专题- 政府采购管理-《政府采购供应商质疑函范本》。
（4）质疑函应当由法定代表人签字并加盖鲜章，鲜章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或招标代理机构不予受理：
（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
（3）未在法定期限内提出质疑的；
（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；
（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
（6）以非法手段取得证据、材料的；
（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
4.答复
采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7 个工作日内按规定需要答复的，以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不应涉及商业秘密。
5.投诉
质疑人对采购人或招标代理机构的答复不满意，以及采购人或招标代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。
6.投诉范围
供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
7.接收质疑函的方式和联系方式：
① 接收质疑函的方式：以书面形式当面递交质疑函纸质版（当面递交）
② 联系方式
招标人：汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校
地址：安康市汉滨区沈坝镇
联系人：宋校长 电话：13991555508
采购代理机构：陕西中源项目管理有限公司
地    址：安康市汉滨区木竹桥安置点1栋3楼中源公司
联系方式：徐工 16609151911

第四章 评标办法
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照评审因素的量化指标评审得分，按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
2.评审依据：
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条：货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%，价格分采用低价优先法计算，资格条件不得作为评审因素，评审因素应细化量化并与商务条件和采购需求对应。
陕西省财政厅《关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办采函〔2026〕10号）：货物类采购项目评审因素中主观分占比原则上不超过20分，主观评审因素须细化、量化，不得采用模糊表述。
2、 资格审查及符合性审查
1.资格审查：
（1）投标供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；
（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证）；
（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（4）供应商不得为"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（5）财务状况：提供2024年度或2025年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；
（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明材料；
（7）依法缴纳社会保障资金的证明材料：提供社会保障资金缴存单据或社保机构开具的2026年1月至今任意一个月社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（8）本项目专门面向中小企业，供应商须提供中小企业声明函。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；
（9）本项目不接受联合体投标。
2.符合性审查：
	
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件语言及有效期
	响应文件语言及有效期符合招标文件要求。

	2
	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、一致。

	3
	响应文件签署、盖章
	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	4
	投标报价表
	（1）报价表填写符合要求；
（2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；
（3）报价未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

	5
	供应商承诺书
	完全理解并接受投标供应商承诺

	6
	技术服务要求
	结合招标文件第五章“★ ”标识的实质性要求没有负偏离。

	7
	合同草案条款响应
	有完全理解并接受招标文件合同草案条款要求的描述。

	8
	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。


3、 评审因素及分值构成
	项目
	分项名称
	评分标准
	分值

	价格部分
	价格分
	满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。（报价得分保留两位小数）
	30

	技术部分
	产品的技术性能指标、技术参数
	依据各投标人投标产品的主要技术指标、参数、性能等情况（非★参数），完全满足招标文件技术参数的得36分，每有一项不满足技术参数要求的扣2分，扣完为止。
	36

	
	投标产品性能要求
	1、 为保证教师讲台的安全质量，需提供≥25mm厚金属树脂高能理化板质监部门出具的的检测报告且检测报告内容包括：
（1）化学性能检测；（2）物理性能检测；（3）环保性能检测；（4）抗菌性能检测；（5）防霉性能检测；（6）燃烧性能检测；（7）抗老化性检测。 
每缺少一条扣1分。
	7

	
	
	2、 为保证实验桌（学生）的安全质量，需提供12.7mm厚双面膜实芯理化板质监部门出具的的检测报告且检测报告内容包括：
（1）化学性能检测；（2）物理性能检测；（3）环保性能检测；（4）抗菌性能检测；（5）防霉性能检测；（6）燃烧性能检测；（7）烟气毒性检测；（8）抗老化性检测； 
每缺少一条扣1分。
	8

	售后服务
	供货方案
	评委根据供应商提供的安装、调试方案及技术保障措施和应用技术支持等方面进行评审，得0-4分，缺项不得分。
	4

	
	供货保证措施
	根据供货计划及安装工期保证措施的可行性和合理性进行评审，得0-4分，缺项不得分。
	4

	
	质量保证措施
	对供应商所提供的质量保证措施进行综合评审，得0-3分，缺项不得分。
	3

	
	人员培训
	供应商提供专业技术人员对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术方面的现场培训方案详细的得0-4分，缺项不得分。
	4

	
	售后服务
	磋商小组对供应商的售后服务方案进行评定，接到采购人维修通知后的维修响应时间进行横向比较，故障处理方法及解决时间承诺，供应商在产品维护、备品备件配备情况的承诺，综合售后服务方案得0-4分，缺项不得分。
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



四、评标程序
1. 评标委员会对投标文件进行资格审查和符合性审查，确定满足招标文件实质性要求的投标人；
2. 评标委员会按照本章评分标准独立评分；
3. 汇总各投标人得分：评标总得分 = Σ（各项评审因素得分）；
4. 按评标总得分由高到低排序，得分最高的投标人为第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，按技术指标优劣顺序排列。
五、主观分偏离核查
依据陕财办采函〔2026〕10号及财库〔2012〕69号，评标委员会应对各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况进行核查。
本项目主观分总分值为19分，属于"15分（含）至30分"区间，评审专家主观分评分偏离全体评委对应主观分平均分15%以上（含本数）的，应当场要求该专家书面说明评分理由，理由应当充分、明确、有据可查，并完整保存至采购档案；未确认属于畸高、畸低情形且未说明充分、合理理由的，对该评审专家不予支付评审劳务报酬，并按相关规定处理。
第五章 招标需求及内容
一、采购内容总体说明
本项目采购内容为汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校部室装饰及设备，包括科学实验室（40位）、科学准备室、小学科学仪器、小学劳技教室设备、云教室设备及教室防盗门等，含供货、安装调试及售后服务。各设备详细技术参数见第六章"技术及要求"。
二、采购需求一览表
（一）科学实验室（座位数：40位）
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	订制教师实验台（★）
	1
	张

	2
	实验主控电源
	1
	套

	3
	订制学生实验台（★）
	20
	张

	4
	电源功能柱
	20
	只

	5
	实验电源
	20
	个

	6
	洗眼器
	1
	个

	7
	教师化验水槽
	1
	个

	8
	教师三联水嘴
	1
	个

	9
	学生桌水槽柜
	10
	个

	10
	学生三联水嘴
	10
	个

	11
	超声波器皿清洗、消毒机（★）
	1
	台

	12
	实验室残液消毒灭菌水槽（★）
	1
	台

	13
	电路系统
	1
	套

	14
	给排水系统
	1
	套


（二）科学准备室
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	订制实验台（★）
	1
	张

	2
	水槽柜
	1
	个

	3
	三联水嘴
	1
	个


（三）小学科学仪器
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	小学科学传感器实验箱（★）
	1
	套

	2
	计算器
	10
	个

	3
	打孔器
	1
	套

	4
	打气筒
	10
	个

	5
	仪器车
	2
	辆

	6
	生物显微镜
	1
	台

	7
	生物显微演示装置
	1
	套

	8
	学生显微镜
	20
	台

	9
	放大镜
	20
	个

	10
	天文望远镜
	1
	套

	11
	保温箱
	1
	台

	12
	水族箱
	5
	套

	13
	手持移动灯
	1
	支


（四）小学劳技教室
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	订制教师实验台
	1
	套

	2
	订制学生实验台
	5
	套

	3
	实验主控电源
	1
	个

	4
	实验电源
	20
	个

	5
	实验室电器布线
	1
	套

	6
	木工工具箱
	2
	套

	7
	制作工具（★）
	2
	套

	8
	木工拼装材料包
	2
	套

	9
	木工制作材料包（★）
	2
	套

	10
	木工切割练习材料表（★）
	2
	套

	11
	木工练习套装
	2
	套

	12
	金工工具箱
	2
	套

	13
	风铃制作材料包
	2
	套

	14
	金工材料包（1）
	2
	套

	15
	金工材料包（2）
	2
	套

	16
	彩色铝丝制作
	2
	套

	17
	陶艺体验套装
	2
	套

	18
	泥工板
	7
	块

	19
	陶泥
	1
	套

	20
	超轻粘土制作工具箱
	2
	套

	21
	造纸材料包
	2
	套

	22
	衍纸工具
	2
	套

	23
	剪纸工具
	2
	套

	24
	纸工材料包
	2
	套

	25
	刺绣工具（★）
	2
	套

	26
	刺绣针法练习材料包
	2
	套

	27
	刺绣diy材料包（★）
	2
	套

	28
	编织织布机
	2
	台

	29
	编织工具（★）
	2
	套

	30
	毛线编织机
	2
	台

	31
	毛线绕线器
	2
	台

	32
	毛线
	7
	盒

	33
	皮影工具箱
	2
	套

	34
	版画工具
	2
	套

	35
	版画材料
	7
	套

	36
	印染
	2
	套

	37
	活字印刷术
	2
	套

	38
	防护用品套装
	40
	个

	39
	灭火器
	2
	个

	40
	生活模拟、模拟避险自救
	1
	套


（五）云教室设备
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	16G内存条
	12
	个

	2
	路由器
	1
	台

	3
	电线
	1
	卷

	4
	网线
	3
	箱

	5
	辅材
	1
	批

	6
	施工费
	1
	项

	7
	延保服务（不含硬件）
	2
	年


（六）其他教室
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	教室防盗门
	36
	樘


第六章 技术及要求
本章为实质性技术要求。带"★"号条款为实质性要求，任一项负偏离或不响应即视为无效投标；非"★"号条款按第四章评标办法扣分。投标人须逐条响应并填写第八章"技术响应偏离表"。
一、科学实验室（座位数：40位）
1. 订制教师实验台（★）
一、尺寸：2400×700×850mm，全钢结构。
★二、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级无明显变化；
（2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022标准，满足弹性模量≥9700MPa、含水率≤0.9%、尺寸稳定性横向≤0.11%、纵向≤0.08%、表面耐磨性能≥1200r未出现磨损点、表面耐湿热性能五级无明显变化、浸渍剥离性能贴面层与基材之间胶层无剥离和分层现象、耐光色牢度性能>4级、漆膜附着力六级等不低于16项检测；
（3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量<0.005 mg/m³；
（4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，满足大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种菌种检测，抗菌率≥95%；
（5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，满足黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种霉菌检测，防霉等级为0级；
（6）燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021标准，水平燃烧符合HB级、垂直燃烧符合V-0级；参照GB8624-2012标准，燃烧性能等级B1级、产烟特性等级S1级、燃烧滴落物/微粒等级d0级；
（7）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准，48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
三、柜身：按照多媒体讲台设计电脑主机、显示器等设备摆放空间，设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm±0.07mm镀锌钢板，拉力强度>270N/mm²，表面经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰采用175度阻尼铰链，自闭式；滑轨为三节滑轨；手抽为C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。
四、门板及抽面：采用双层钢板组装设计，内置防撞胶垫。
五、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
六、组合结构：大型置物单元2组，组合单元采用整体焊接工艺，内部置物纵深≥60cm。
2. 实验主控电源
系统具有漏电保护功能，四组"220V"控制，每组电压指示灯指示；配置2组220V国标5孔插座。电源性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》相关要求。
3. 订制学生实验台（★）
一、尺寸：1200×600×780mm。
★二、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022标准，耐污染性能不少于130项试验污染物检测，包含65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级无明显变化；
（2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022标准，含水率≤0.9%、吸水厚度膨胀率≤0.1%、尺寸稳定性横向≤0.07%、纵向≤0.04%、板面握螺钉力≥3490N、表面耐冷热循环无裂纹及鼓泡、浸渍剥离无剥离分层、表面耐划痕4.5N作用下无大于90%连续划痕、耐沸水质量增加百分率≤0.01%厚度增加≤0.08%、耐开裂5级、表面耐磨≥1100r等不低于27项检测；
（3）环保性能检测：依据GB 18580-2017标准，甲醛释放量<0.005 mg/m³；
（4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，大肠杆菌等不少于13种菌种检测，抗菌率≥95%；
（5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，不少于10种霉菌检测，防霉等级0级；
（6）燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021标准，水平燃烧HB级、垂直燃烧V-0级；参照GB8624-2012标准，燃烧性能B1级、产烟特性S1级、燃烧滴落物d0级；
（7）烟气毒性检测：依据GB 8624-2012标准，烟气毒性等级t1级ZA3；
（8）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准，48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
三、桌体结构：新型"工"型桌腿，由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚组成。主承重立柱采用国标工业铝型材，外径110×50mm、壁厚≥1.5mm；桌身横向连接梁采用95×14mm壁厚1.5mm优质铝型材；支撑脚采用4mm厚铝材压铸一次成型；后横梁30×30mm壁厚1.5mm；后挡板90×14mm壁厚1.5mm，顶端高出台面45mm；中部支撑梁30×30mm壁厚1.5mm；书包斗规格430×240×160mm±2mm，ABS环保材料模具一次成型；专用电源盒ABS工程塑料模具成型，翻斗式开关。材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。
4. 电源功能柱
规格宽300mm×深170mm×高745mm，壁厚3.0mm，环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆，配套于学生桌，两边带检修口。
5. 实验电源
尺寸145mm×105mm；输出市电220V（教师控制输出）；LED工作指示灯；双组独立电源开关，双组10A保险装置。
6. 洗眼器
洗眼喷头采用不助燃PC材质模铸一体成形，具有过滤泡棉及防尘功能，防尘盖平常可防尘、使用时可随时被水冲开，降低突然打开时短暂高水压，避免冲伤眼睛。
7. 教师化验水槽
黑色，400×340×190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。
8. 教师三联水嘴
金属材质；高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；陶瓷阀芯使用寿命50万次、静态最大耐压35巴；可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器；开关按钮高密度PP，符合人体工学设计。
9. 学生桌水槽柜
整体规格长500×宽600×高845mm，分柜体和水槽两部分。柜体PP塑料一次模具成型，背面设检修门；水槽PP材料一次注塑成型，前沿挡水带防溢水孔，预留水嘴和洗眼器孔，水封式水塞防废水回流堵塞。
10. 学生三联水嘴
同"教师三联水嘴"技术要求。
11. 超声波器皿清洗、消毒机（★）
安置于实验室或准备室，采用智慧清洗消毒模式，无需添加清洗剂。由机箱（优质冷轧钢板冲压、硫化、喷塑成型）、清洗水槽（304不锈钢模压拉伸成型，不可拼接）、供排水系统、滴水架和四个万向静音轮组成。功率400瓦，操作面板触摸式，LED显示清洗时间（6分钟、12分钟、18分钟三档）。水槽尺寸430×325×250mm。
12. 实验室残液消毒灭菌水槽（★）
安置于生物和化学实验室两学生实验桌中间。水槽全部采用高分子聚偏氟乙烯（PVDF）防腐塑料模压成型，由外壳、残液收集水槽（内胆400×320×250mm）、消毒灭菌箱、滴水架、供排水系统和四个万向静音轮组成，外形尺寸500×600×850mm。采用二氧化氯消毒片剂消毒，与残液分解反应后自动排出符合排放标准的液体。产品必须符合GB/T28742-2012《污水处理设备安全技术规范》、GB8978-1996《污水综合排放标准》表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值要求。
13. 电路系统
采用4平方、2.5平方国标线材，根据教学实验标准连接好教师电源和学生电源，正常使用。
14. 给排水系统
采用ф20mm金属供水软管；使用DN50国标优质UPVC专用排水管，连接至排水管道，密封完好；所有供排水管连接处确保密封完好，无漏水。
二、科学准备室
1. 订制实验台（★）
规格2400×1200×760mm。
★台面：采用16mm厚双面膜实芯理化板，满足：化学性能检测（依据GB/T 17657-2022，耐污染不少于130项，包含65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠等，检验结果5级）、物理性能检测（含水率≤0.9%、吸水厚度膨胀率≤0.1%、尺寸稳定性横向≤0.12%纵向≤0.07%、板面握螺钉力≥3760N、表面耐磨≥1100r等不低于27项）、环保性能检测（GB 18580-2017，甲醛释放量<0.005 mg/m³）、抗菌性能检测（JC/T2039-2010，不少于7种菌种、抗菌率≥95%）、防霉性能检测（不少于6种霉菌、防霉等级0级）、燃烧性能检测（GB/T 2408-2021水平HB级、垂直V-0级，GB8624-2012燃烧性能B1级、产烟S1级、滴落物d0级）。
台身结构为新型塑铝结构，整体为1200×600×760四张桌架拼接而成。桌腿工字型压铸铝一次成型，上腿585×56×90mm壁厚3.0mm、下腿540×51×80mm壁厚3.0mm；立柱41×95mm壁厚1.8mm；前横梁36×25mm、中横梁34×25mm、后横梁43×61mm、加强横支撑30×60mm椭圆管壁厚1.5mm；书包斗480×290×152mm壁厚3.5mm ABS工程塑料一次注塑成型。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。
2. 水槽柜
同"学生桌水槽柜"技术要求。
3. 三联水嘴
同"教师三联水嘴"技术要求。
三、小学科学仪器
1. 小学科学传感器实验箱（★）
有计算机采集处理分析软件、图形数据采集分析仪、传感器，可配套专用实验仪器。
★一、图形数据采集分析仪：
7.支持6通道TYPEC接口并行采集，单通道最高采样率200kHz；采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs；
8.具备1路USB-A 2.0接口，可外接USB设备或再接一个数据采集器，最多连接18路传感器同时实验；具备1路USB-A 3.0接口；
9.具备1个micro接口，在分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用；
10.采用英特尔双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器；
11.10.1寸液晶屏，支持电容多点触控，预装Win10操作系统；
12.具备1路HDMI接口；
13.具备1个RJ45接口，可连接有线网络，内置wifi；
14.具备1个mini-sd卡槽；
15.具备1个PJ-327型耳机插孔，内置2路立体声扬声器；
16.具备1个开机实体按键、2个音量控制按键。
二、传感器：
17.★光照度传感器：量程0～600Lux分辨率0.01Lux、0～1300Lux分辨率0.02Lux、0～8000Lux分辨率0.1Lux、0～16000Lux分辨率0.2Lux、0～64000Lux分辨率1Lux，软件切换量程，TYPEC接口；
18.温度传感器：量程-80℃～+200℃，分辨率0.1℃，TYPEC接口；
19.气体压强传感器：量程0～700kPa，分辨率0.1kPa，TYPEC接口；
20.力传感器（2只）：量程-20N～+20N分辨率0.01N、-100N～+100N分辨率0.1N，软件切换量程，TYPEC接口；
21.湿度传感器：量程0～100%RH，分辨率0.1%RH，TYPE-C接口；
22.氧气传感器：量程0～100%，分辨率0.1%，TYPEC接口；
23.pH传感器：量程0～14，分辨率0.01，TYPEC接口；
24.血氧传感器：血氧饱和度35～100%、脉率25～250次/分，分辨率血氧饱和度1%、脉率1BPM，TYPEC接口。
三、高强度铝合金箱：TF铝板冷压成型表面氧化，高强度铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，TYPEC传感器数据线6根，用户手册。
2. 计算器
简易型；10位数，单行LCD显示；有分数计算功能、平均数运算功能、独立储存器功能。
3. 打孔器
手持式打孔器，优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝制成；空心结构，一端带柄一端有刃，刃口平整锋利；空管与手柄焊接牢固；表面色泽光亮，防锈性能好。
4. 打气筒
由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。
5. 仪器车
规格不小于600×400×800mm；额定载重60kg，上下层托盘承载均不小于60kg；双层结构不锈钢材料，层间距不小于300mm，上下托盘有护栏且高度不低于30mm；车架直径不小于Φ30mm壁厚不小于1mm不锈钢管，架高不低于800mm；万向轮车轮直径不小于50mm，可360°旋转，车轮材料为钢材、轮缘橡胶；四个车轮着地点平面度公差不大于5mm；车轮有制动装置。
6. 生物显微镜
适用于中小学实验教学，由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成。除调焦手轮和镜片外整体金属材料制造；放大倍率640X，总放大倍数40×、64×、100×、160×、400×、640×；惠更斯目镜10X、16X，消色差物镜4X、10X、40X；XSP系列，单目直筒可45°倾斜；物镜不可自动下滑，带粗调滑座顶端限位装置；反光镜直径50mm一面平面一面凹面；粗动调焦范围23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm；光学系统成像清晰；外包装为木箱，尺寸17×21.3×33cm。
7. 生物显微演示装置
彩色，分辨率450T线以上，放大倍数40×-1500×。
8. 学生显微镜
适用于中学生物及小学科学实验教学，XSP系列，构件纯金属制造。单筒，总放大倍数200×；物镜消色差16×，目镜12.5X；调焦范围>40mm，装有限位装置；载物台面积85×85mm；反光镜直径50mm一面平面一面凹面；光学系统成像清晰。
9. 放大镜
由凸透镜、透镜框及手柄组成；凸透镜直径不小于Φ40mm，放大倍率大于5×，放大倍数误差不大于8%；透镜无明显条纹，不允许直径大于0.5mm气泡；透镜框牢靠夹持透镜；成像清晰。
10. 天文望远镜
口径80mm～150mm，折射或反射式；配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆；配8mm～40mm长短不同焦距目镜3～4个；带极轴镜和电动跟踪设备；配加强型伸缩式铝合金三脚架。
11. 保温箱
≥20L保温箱，外壳PE材质，内壁PP材质。
12. 水族箱
高质量透明亚克力材料。
13. 手持移动灯
6V、4AH密封铅酸蓄电池，完备的充电保护电路；具有高亮度LED点光源和平行光源。
四、小学劳技教室
1. 订制教师实验台
尺寸2400×700×850mm；台面采用40mm厚机制实木樟子松木板精制加工，柜身主材采用16mm三聚氰胺板。主体为铝合金框架结构，立柱≥直径50mm厚度1.0mm，横档30×28mm方管，铝合金框架表面环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接；脚垫ABS工程注塑高2.5cm；结构为组合式设计，中间为演示台，抽屉装教师演示电源、电控制装置，右侧多媒体集中控制桌，控制台设键盘活动抽屉；所有抽屉轨道采用优质两节伸缩式滑轨。
2. 订制学生实验台
规格2400×1200×780mm；台面40mm厚实木台面表面清漆处理；铝木结构，立柱圆管、横梁方管，ABS专用连接件组装，立柱横截面外尺寸不小于50mm，横梁横截面不小于30×30mm，铝型材通用厚度不小于1.0mm，凹槽宽度不小于16mm；桌体16mm厚优质环保三聚氰胺双饰面板，外露端面PVC封边条高温封边。
3. 实验主控电源
系统具有漏电保护功能，四组"220V"控制，每组电压指示灯指示；配置2组220V国标5孔插座；符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》相关要求。
4. 实验电源
接收教师送来交流220V/2A，配五孔插座。
5. 实验室电器布线
采用φ25mm优质PVC-U国标管预先埋地，耐压500V；220V市电采用2.5mm²电线。
6. 木工工具箱
专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位。工具包括：木工凿子1把（3/4"）、美工刀1把（包胶）、木工锉1把（8"半圆）、剪刀1把（多用）、羊角锤1把（0.5KG木柄）、鸟刨1把、手推刨1把、钢角尺1把（300mm）、螺丝刀1把（6×125铬钒钢）、老虎钳1把（8"）、卷尺1把（3m×12.5mm）、G形夹1把（3"）、有机玻璃钩刀1把、木工鸡尾锯1把、木工铅笔1支、小水平尺1把、墨斗1个、磨刀石1块。
7. 制作工具（★）
拉花锯1把（锯梁长190mm、最大锯深105mm）；迷你锤1把（0.25KG钢制羊角锤全长155mm）；钢丝钳1把（45#钢5寸全长120mm）；尖嘴钳1把（45#钢5寸全长120mm）；斜口钳1把（45#钢5寸全长110mm）；热熔胶枪1把（220V 20w）；打磨机1件（金属磨砂机身，输入电压3-12V，功率6-24W，最高转速13000转）；夹头扳手1个；钻头10支（0.8/1/1.2/1.5/1.9/2/2.2/2.5/2.8/3mm各1支）；打磨配件1套（砂轮磨头、树脂切割片、双网切割片、砂纸片、羊毛磨头、电磨刷头、研磨膏、砂纸圈等共150件）；多用平口钳1件（铝合金材质，夹持范围0-53mm）；什锦锉6支（5×180）；木刻刀5把（平口、斜口、三角、大半圆、小半圆各1支）；一字螺丝刀1把（3寸，刀杆5×75mm带磁性）；十字螺丝刀1把（3寸，刀杆5×75mm带磁性）；美工刀1把（全长170mm带刹车）；剪刀1把（无刃圆头160mm）；尖头镊子1把（全长135mm）；弯头镊子1把（全长120mm）；铝合金笔刀1把；笔刀刀片3片（11号锰钢）；切割垫板1张（A4双面PVC）；打磨条1支（100/180目双面）；分离器1个；模型胶水1瓶（10ml）；勾刀1把；打孔器1把（6mm）；订书机1台；订书钉1盒（1000枚24/6）；胶棒5支（7×190mm热熔胶棒）；白乳胶1瓶（30ml）；花边剪1把；小锤1把（13×50mm两用锤头镀铜）；直尺1把（300mm）；收纳盒1件（10格可活动隔片）；零件盒1件；吹塑盒1件（450×340×90mm中空吹塑工具箱）。
8. 木工拼装材料包
全实木材质，可组装成立体卡通模型：木马、飞机、卡车、推车、摇摇椅、鸟窝、木椅等不少于8种模型。尺寸120×100×60mm，带制作图稿说明书。
9. 木工制作材料包（★）
鲁班锁制作：20×20×100mm实木条7根、制作图纸1份、说明书1份；七巧板制作：120×120mm工艺板1张、七巧板图案工艺板1张、速干胶水1瓶、打磨棒1支、6色水粉颜料1套、说明书1份；梳子：红花梨木，12×6×1cm开齿半成品；发簪：红花梨木，长20cm厚1cm切割半成品。
10. 木工切割练习材料表（★）
材质橡木，尺寸275×170×20mm，包含熊猫一家（爸爸128×150×20mm、妈妈110×130×20mm、宝宝56×62×20mm）、白兔一家、小狗一家等，图案印刷清晰，线路明确，收纳盒包装。
11. 木工练习套装
纯实木材质，含200×180×10mm、200×180×5mm、100×180×10mm、100×180×5mm、50×180×10mm、50×180×5mm实木板，20×20×180mm、15×15×180mm、10×10×180mm、5×5×180mm实木方木棒，20mm、15mm、10mm、5mm圆木棒，10mm、5mm圆木片，30/20mm方木块、25/20/15mm木球等，专用纸箱包装。
12. 金工工具箱
专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位。包括：两用扳手8/10/12/14mm各1支、什锦锉3×140mm 6件套、钢锯弓12寸、钢丝钳6寸150mm、钢卷尺5m、活扳手8寸200mm、样冲5寸、尖嘴钳6寸150mm、十字螺丝刀4寸、一字螺丝刀4寸、十字/一字螺丝刀3寸、平锉/半圆锉/圆锉/三角锉8寸、三叉扳手8-10-12mm、钢丝扳手、铁皮剪8寸、钢丝刷8寸、钳工锤300g、圆规150mm、圆头锤1磅、内六角9件套1.5-10mm、钢直尺30cm、丝锥板牙12件套等。
13. 风铃制作材料包
含10×100mm、10×150mm、10×200mm铝合金管各10根，圆木片60×6mm 6片，72号玉线风铃挂绳0.8mm约900mm一卷，专用纸盒包装。
14. 金工材料包（1）
金蝉脱壳制作材料、九连环制作材料、铁簸箕制作材料、攻丝套扣制作材料、五连环制作材料等五种金工套件材料包，均有单独包装含说明书，专用纸盒收纳包装。
15. 金工材料包（2）
100×150×3mm铁板1块、30×200×5mm扁铁1根、D12×200mm铁棒1支、D12×200mm黄铜棒1支、D20×200mm尼龙棒1支、D20×200mm铝棒1支、8支盒装（3-10mm）高速钢麻花钻头1套、24牙12寸钢锯条1盒（50根）、3/4/5mm混装铆钉1袋、砂纸2张、38mm油漆刷1把、50ml防锈油1瓶、劳保手套1付、30×40cm擦机布2块。
16. 彩色铝丝制作
1.0mm彩色铝丝10卷、1.5mm彩色铝丝10卷、2.0mm彩色铝丝10卷，收纳盒包装。
17. 陶艺体验套装
迷你拉坯机（13.5×15×10cm纯金属外壳、10cm铝合金转台）；陶艺工具（海绵1块、不锈钢刮片1块、割泥线1根、木质刮片1块、单头环形刀1把、双头环形刀1把、铝棒穿刺针1根、木质刮刀1把）；实木泥塑拍板1个、小喷壶1个、Φ30mm×L300mm撵泥杖1个、直径不小于18cm高3cm转台1个、六连体颜料条2条、画笔2支、A3彩色泥工板1张。
18. 泥工板
实木材质，尺寸30×40cm，厚度≥1.7cm。
19. 陶泥
黄陶泥、白陶泥、红陶泥、辉陶泥、黑陶泥各60袋，500g/袋。
20. 超轻粘土制作工具箱
A4切割垫板1张、200×200mm压泥板1块、200mm实心亚克力棒1支、剪刀1把、弯头镊子1把、100mm可弯刀片1件、40ml白乳胶1瓶、丸棒4件、塑料泥塑刀6件套、七本针1支、20cm钢直尺1把、塑形铁丝1卷、压痕笔1支、细节针1支、笔刀1套、凡士林1盒、上光油1瓶、12色超轻黏土各100克、透明收纳盒1件。
21. 造纸材料包
19×25cm造纸框1个、50g纸浆1袋、10ml造纸胶1瓶、麦秸秆勺子1把、12色亮片1包、色素1瓶、纸浆搅拌器1个、干花1包、32×21×4cm水盆1个、纸质教程一份。
22. 衍纸工具
5mm渐变加长衍纸100条6包、3mm/5mm/7mm/10mm 36色加长衍纸各180张，专业衍纸笔5支、衍纸缠绕盘1个、白乳胶1瓶、钻石贴168颗、不锈钢镊子1个、点胶瓶1个、衍纸模板1个、三排凹凸器1个、安全剪刀1把、多功能衍纸梳1个、花型波浪造型器1个、彩色珠针1套、衍纸定位坐标1套、彩色卡纸10张、线稿图8张、人形曲归器1个、胶水盘1个、衍纸尺1个、四方/圆形/三角形衍纸塔各1个、A4衍纸相框2个。
23. 剪纸工具
A4双面橡胶切割垫板1张、铝合金杆雕刻刀一把（带3片刀片）、A4红宣纸50张、A4红色打印纸50张、A4作品袋10个、龙凤剪刀一把、防静电镊子1把、小铜锤1把、纸工打孔器5件套（1.5-4mm）1套、剪纸图稿1套16张、电子图样1套（含3000多张图片）。
24. 纸工材料包
剪纸耗材：15×15cm、21×21cm手工专用红宣纸各100张，A4、A3手工专用红宣纸各30张。纸艺耗材：A4彩色复印纸1包（100张/包）、20色A4加厚彩色卡纸1包（100张/包）、10色A3加厚卡纸1包（50张/包）。
25. 刺绣工具（★）
软尺1件（双用卷尺全长150cm）、拓图笔1支、铅笔1支、水解笔2支、榉木台式绣架1组（最大可夹持200mm绣绷360度旋转）、螺丝刀1把、美工刀1把、绣绷3个（内径110/150/180mm）、掇花针1套、绣花针18支（42/50/67号各6支）、剪刀1把、线头剪1把、纱剪1把、直头锥子1把、弯头锥子1把、尖头镊子1把、弯头镊子1把、针插1件、竹夹2个、拆线刀1把、线蜡1盒、分线板1张、绕线器1件、珠针1盒（100枚）、小件收纳盒1件、绣珠5000粒、绣片1000粒、绣线收纳盒1件、绣线24支、空白绣布3块、带图绣布3块、复写纸4张、配件盒2件、穿线器1个、顶针1个、指套顶针1个、橡皮1块、绕线板24片、吹塑盒1件（450×340×90mm）。
26. 刺绣针法练习材料包
基础刺绣图稿布三张，材料1含直针绣、跑步绣、回针绣、直针交叉绣、箭头绣、轮廓针绣等10种基础针法；材料2含缎面绣、菊叶绣、锁链绣、羽毛绣、锁边绣、闭合毛毯绣等10种；材料3含长短针绣、法国豆针绣、花蕊绣、编织玫瑰绣、中网玫瑰绣等10种。仿木绣绷3件、绣线3套、绕线片30片、线板3件、中文说明书3份，三套独立包装，1件收纳盒收纳。
27. 刺绣diy材料包（★）
含薰衣草、向日葵、玫瑰花、绣花球、长颈鹿、大象、兔子、小熊8个套装，每个套装含带图绣布1张（图案高温可消）、12色6股绣线1套、塑制绕线板1张、刺绣说明书1份，独立包装。
28. 编织织布机
组装折叠式框架，尺寸385×275×320mm，底脚配防滑垫，主架配白色编织线，另配梭子3件（配不同颜色编织线），说明书1份。
29. 编织工具（★）
围巾编织器1件（360×50mm可活动齿柱）、圆形编织器2件（直径190mm、240mm）、花型编织器1套、钩针12支（铝制勾头40mm，5.0/4.5/4.0/3.5/3.0/2.5mm各2支）、缝衣针3支、剪刀1把、裁剪尺1把、针插1个、热熔胶枪1把、珠针1盒、皮卷尺1盒、手链编织架1组、收纳盒1件、竹制毛衣针1付、棒针2付、不锈钢毛衣针3付、环形针1付、针规1件、U型麻花针3支、弓型麻花针3支、毛衣缝合针6支、金防解别扣6个、小件收纳盒2件、制球器2个、针帽8个、计数器3个、记号扣30个、计数环30个、燕尾夹2个、单圈开合器1个、单圈30个、糖果珠125颗、瓷珠20颗、铃铛36个、纽扣20颗、葫芦扣30个、尖头镊子1把、弯头镊子1把、双头钩针2把、穿线器1个、热熔胶棒4支、拆线刀1个、线材收纳盒1件、线穗5束、中国结编织绳股、手链编织绳股、玉线股、吹塑盒1件（450×340×90mm）。
30. 毛线编织机
规格36×36×22cm，净重1030g，材质ABS、毛线；配件线架1个、脚架4个、螺丝钉4个、钩针1个、螺丝刀1把、吸盘4个、毛线针1支、毛线3团、说明书一份。
31. 毛线绕线器
尺寸18×14×10cm，简易型学生毛线绕线器，重约420克，塑料材质，可绕线、绕花边、绳子；线桶直径约9.8cm、绕线筒高度约8.2cm、导线器长度约10.5cm、夹持距离约2.5cm。
32. 毛线
5股牛奶棉毛线，材质80%亲肤棉20%牛奶纤维，12色/套，每色50g，毛线直径约2.5mm，适用9-10号钢针、3.0-4.0mm钩针，专用纸盒包装。
33. 皮影工具箱
3mm打孔器1件、锥子1件、12色彩笔1套、铝合金笔刀1套、双脚钉60个、操作杆30根、12色丙烯颜料1套、0.3mm A4仿皮纸9张、剪刀1把、双头勾线笔1支、人物图纸2套、复印纸9张、单圈40个、单圈开合器1件、A4白色卡纸10张、32CM 60W皮影灯1组、皮影收纳演出箱1件。
34. 版画工具
胶辊3件（大号滚筒≥150mm、中号≥102mm、小号≥75mm）、磨托1件、笔刀1件、笔刀刀头3件、木刻刀5件、石刻刀1件、油石1件（双面140×50×25mm）、马莲1件、底纹笔1件、电烙铁1件、素描铅笔2支、油画刀5把、工具箱1件。
35. 版画材料
4mm吹塑纸1包、300g白板纸5张、KT板2张、16K临摹纸1包、橡皮图章2块、A4海绵纸1包、水性油墨（黑红蓝黄白五色各1支）、12色油画棒1套、调色盘1件、复印纸3张、A4彩色纸1包、8K宣纸1包、木刻板2张、塑料收纳箱1件。
36. 印染
植物靛蓝粉50克、固色剂（碱片）100克、还原剂100克、尿素50克、PH试纸1本、活性染料3个色（红黄蓝每包20克）、活性染料助剂2份、染料计量勺4只、竹子夹子2对、橡胶手套1双、40×40cm宽白坯小方巾5条。
37. 活字印刷术
中国传统古诗词活字印刷模板，木质模板尺寸13.5×13.5cm，单个活字尺寸2×2×0.6cm；含活字模板、海绵刷、小刷子、墨碟、墨水、宣纸10张等。
38. 防护用品套装
防护目镜（软胶材质，防冲击弹性树脂镜片，全包围式带透气孔）、防护口罩（带呼吸阀防护口罩，防尘防颗粒物，纤维无纺布过滤熔喷布）、防护手套（PU涂指涂掌手套，防滑耐磨）。
39. 灭火器
手提式干粉灭火器，4公斤；灭火剂量4±0.08kg；有效喷射时间≥9s；有效喷射距离≥4m；使用温度-20~55℃；灭火级别9B、2A；工作压力1.2MPa；水压强度试验压力1.5MPa。
40. 生活模拟、模拟避险自救
日常生活用品、仿真人体模型、常用医疗急救药品及器械、安全教育音像资料、图书、其他配套用品等。
五、云教室设备
1. 16G内存条
DDR4 2400 RDIMM，16GB。
2. 路由器
多合一智能网关；端口8×1G Base-T、2×1G Base-X；管理AP数量32个AP、64个wall AP；带机量500人；带宽500M-1.5G。
3. 电线
2×4平方。
4. 网线
超五类。
5. 辅材
配套辅材。
6. 施工费
云教室设备安装施工。
7. 延保服务（不含硬件）
云教室延保服务2年。
六、其他教室
1. 教室防盗门
尺寸2050×960mm；材质：门主体采用优质冷轧钢板，表面平整光洁，漆膜薄厚均匀，附着牢固，无流刮、无气泡，焊接牢固，无毛刺，锁具耐磨损，在反复开闭500次后，门锁与门框锁孔处的碰撞无松动，门铰链受力稳定，承托性好，不下垂，不变形，分别开启30度、60度、90度角，灵活度好；门框防撬设计，双隔音PU密封条与门框咬合，更静音，拉手为黑金拉手，简洁、大方。（含旧门拆卸及新门安装）。
第七章 合同主要条款
一、合同标的
合同标的为本项目采购的部室装饰及设备，具体名称、数量、技术参数以招标文件第五章、第六章及中标人投标文件为准。
二、合同价款与支付
1.合同价款为中标价，包括货物本体、运输、安装调试、税费、验收及质保期内服务等全部费用。
2.支付方式：合同签订后支付合同价款的40%作为预付款；设备全部到货并安装调试完毕、经验收合格后支付至合同价款的100%。
3.采购人逾期付款的，按约定承担相应责任。
三、供货与安装
1. 供货期25日历天，具体以合同约定为准。
2. 中标人负责货物的运输、装卸、就位、安装、调试，并承担相应费用及运输、安装过程中的安全责任。
3. 货物的包装应符合运输及存储要求，确保货物完好无损。
四、质量标准与验收
1. 中标人所供货物必须为全新、合格的正品，符合国家相关标准及招标文件技术要求。
2. 货物到货后，采购人组织验收。中标人应提供产品合格证明、检测报告等相关资料。
3. 安装调试完毕后，由采购人组织最终验收，验收合格后双方签署验收文件。
五、质保与售后服务
4. 质保期自验收合格之日起不少于1年。
5. 质保期内因产品质量问题发生的故障，中标人应免费维修或更换；因中标人产品质量问题造成损失的，由中标人承担赔偿责任。
1. 中标人应提供售后服务承诺及培训计划，按售后服务方案响应。
六、违约责任
2. 中标人逾期交货的，每逾期一日按合同价款的0.5‰支付违约金。
3. 中标人所供货物不符合合同约定的，采购人有权要求退换，由此产生的损失由中标人承担。
1. 采购人无正当理由拒收货物的，中标人有权要求采购人支付合同价款。
七、合同的变更与解除
2. 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
1. 确需变更的，应经双方协商一致并依法办理。
八、争议解决
合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议。
3. 本合同一式若干份，双方各执若干份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
第八章 投标文件格式
项目编号：SXZY-AK2026057




汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校部室装饰及设备采购项目
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投标供应商：（盖章）

法人或被授权人：（签字或盖章）

时间：
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第一部分投标函
陕西中源项目管理有限公司：
我单位收到SXZY-AK2026057号招标文件，经详细研究，我们决定参加         (项目名)的投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供设备及技术服务，完成合同的责任和义务。
2、按照招标文件的规定，完成总体供货的报价为：
人民币（大写）：（￥：元）
3、我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。   
4、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。
5、我方的投标文件在投标后90天内有效。
6、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：
单位全称（公章）：
地址：
开户银行：
账号：
电话：
传真：
邮编：
授权代表：

                               年   月   日
第二部分投标报价表（开标一览表）

	项目名称：

	项目编号：

	供应商名称：

	总报价（元）
	小写：

	
	大写：

	供货期
	     天

	备注
	表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。



法定代表人或被授权代表签字：
投标单位公章：
日期：

分项报价表

	序号
	货物名称
	品牌
型号
	单价
	数量
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	合计：                （小写）
                       （大写）




法定代表人或被授权代表签字：
投标单位公章：
日期：



第3部分 法定代表人授权书
陕西中源项目管理有限公司：
注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：全权代表姓名：性别：年龄：
职务：身份证号码：
通讯地址：
邮政编码：
电话：电传：
法定代表人/授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
	授权代表身份证复印件



单位名称（公章）：法人代表（签字并盖章）：

本授权有效期为自开标之日起90天：


    年   月   日至   年   月   日

第四部分  供应商资格证明
（1）投标供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；
（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证）；
（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（4）供应商不得为"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（5）财务状况：提供2024年度或2025年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；
（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明材料；
（7）依法缴纳社会保障资金的证明材料：提供社会保障资金缴存单据或社保机构开具的2026年1月至今任意一个月社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（8）本项目专门面向中小企业，供应商须提供中小企业声明函。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；
（9）本项目不接受联合体投标。


附1：中小企业声明函

中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号） 的规定，本公司参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造相关企业的具体情况如下：
1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. (标的名称)  属于     行业 ；制造商为 (企业名称) ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于         (中型企业、小型企业、微型企业) ；
… …
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称 (盖章) ：
日    期：


注：1.从业人员、营业收入、资产总额项报上一年度数措，无上一年数据的新成立企业可不项报。
2.项写前请认真阅读《工业和信恩化部，国家统计局，因家发展和改平委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信都联企业(2011] 300 号)和《财政部、工业和信恩化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》 (财( 2020 ) 46 号) 相关规定


附件 2：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声	明
陕西中源项目管理有限公司：
我方作为 	项目（项目编号：  ）的投标供应商，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中        （填“没有”或“有”）
重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年  月   日
第五部分  技术方案
按照招标文件的要求编制的技术方案说明书，格式自拟，字数不限制。
















第六部分  履约售后














第7部分  技术响应偏离表
	设备名称
	招标文件中规定的参数
	响应
情况
	提供的货物参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商应根据提供的货物服务，填写技术响应偏离表。响应情况栏应填写正偏离、负偏离、响应.


供应商名称 (盖章) ：
日    期：


第八部分 投标供应商承诺

承诺书（一）

	致：陕西中源项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	 年  月  日





承诺书（二）
	致：陕西中源项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为  次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日








承诺书（三）

	致：陕西中源项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为  次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	  年  月  日





承诺书（四）
	致：陕西中源项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日





承诺书（五）
供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
  3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
  5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
  6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。    
承诺单位：　             　　（盖章）
全权代表：　　　　　　　　　（签字）
地　　址：                     
邮    编：　　            　　
电　　话：　　　　　       　　

年　　月　　日
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