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	序号
	关键事项
	说明和要求

	1
	采购预算
	
人民币2530711.97元

	2
	最高限价
	人民币2530711.97元
供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

	3
	暂列金
	人民币175000.00元
如有，请列明。

	4
	图纸
	有图纸，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准。
无图纸

	5
	项目性质
	专门面向中小企业采购
仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。

	
	
	非专门面向中小企业采购
对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 3 %（3%～5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。

	6
	对供应商的资格要求
	1、法人身份证复印件或法定代表人授权书及被授权人身份证复印件：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权他人参加磋商的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件；
2、营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明：供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件；
3、企业资质：供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；
4、项目经理：拟派项目经理需具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B证），在本单位注册且无在建项目；
5、财务会计制度的证明材料：关于财务会计制度的证明材料｛注：1.2025年度完整的财务报表审计报告（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等内容，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2.提交响应文件截止时间前 三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。｝以上两种方式供应商任选其一进行提供，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
6、税收缴纳证明：提供2025年10月至今任意时段已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；
7、社保缴纳证明：提供2025年10月至今任意时段已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
9、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
10、供应商信用：采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动；
11、本项目不接受联合体投标：供应商应提供《非联合体投标声明》，视为独立投标。

	7
	是否接受联合体投标
	接受
对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予%（1%～2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。

	
	
	不接受


	8
	履约保证金
	本项目不要求

	9
	现场踏勘和集中答疑
	组织，集结地点为：	
不组织

	10
	价格分比重
	占总分值的30%
政府采购法律法规未有明确限制。

	11
	合同类型
	总价
综合单价（适用于采购数量不定的情形）
其他：	

	12
	争议解决途径
	向有管辖权的人民法院提起诉讼
向西安仲裁委员会提请仲裁
由供应商做出选择

	13
	联系方式
	项目对接人：王晶   
联系电话：029-62651335
电子邮箱：/         


需求框架
一、项目概况
本项目为西安市碑林区20座生活垃圾转运站、收集点周边道路维修工程，各站点相互独立，现状道路均为沥青路面，普遍存在开裂、坑洼、积水、结构性损毁等病害，部分路段伴随路基下沉、翻浆、承载力不足问题。本次道路修复总面积约 2656.066 ㎡，其中80%修复路段道路宽度3m，20%修复路段道路宽度4~6m，同步实施约100m现状排水渠拆除及新建工程。具体以施工图纸及工程量清单为准。
2、 工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（1） 工程内容：本项目为西安市碑林区20座生活垃圾转运站、收集点周边道路维修工程，各站点相互独立，现状道路均为沥青路面，普遍存在开裂、坑洼、积水、结构性损毁等病害，部分路段伴随路基下沉、翻浆、承载力不足问题。本次道路修复总面积约 2656.066 ㎡，其中80%修复路段道路宽度3m，20%修复路段道路宽度4~6m，同步实施约100m现状排水渠拆除及新建工程。具体以施工图纸及工程量清单为准。
（2） 工程地点：西安市碑林区
（3） 计划工期：自进场之日起60个日历日
（4） 缺陷责任期：1年
（5） 质量保修期：本工程整体质保期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，分部分项工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》及有关国家规定执行。
3、 工程量清单和计价依据
（6） 计价依据：1.陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126-2025；陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T5129-2025；陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T5130-2025；陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T5128-2025；陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T5131-2025。
2.陕西省建设工程费用规则（2025）。
3.陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）；陕西省市政工程消耗量定额（2025）；陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）；陕西省绿色建筑工程消耗量定额（2025）陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）。
4.招标人提供的本工程施工图纸及答疑回复。
5.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料。
6.其他相关资料。 
工程量清单：（详见磋商文件附件）
4、 施工要求（可选）
（一）在工程方面提出如下要求：
1.严格按照施工图纸施工，对监理提出的整改问题及时改正；
2.施工单位需有足够的施工经验，能够在施工中提供可行性建议；
3.各类材料进场后需满足质检要求；
[bookmark: _GoBack]（二）施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。
五、其他
（一）对供应商的业绩要求。
2023年1月1日至今承担过类似业绩。
（二）质量验收标准或规范
（1）现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等；
（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300 - 2013）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1 - 2008）等；
（3）图纸设计要求
（三）与本工程相关的特别说明
无
