宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目
采购需求
	分类分项工程量清单计价表
	

	合同编号：
	
	

	工程名称：宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目（项目名称）
	

	序号
	项目名称
	单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
（元）
	备注
	

	1
	灌溉工程
	
	 
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	
	 
	
	
	
	

	1.1.1
	大口井（3座）
	
	 
	
	
	
	

	1.1.1.1
	井体开挖
	m³
	2209.2
	
	
	
	

	1.1.1.2
	弃土外运（0-0.5km）
	m³
	518.73
	
	
	
	

	1.1.1.3
	土方回填
	m³
	1690.47
	
	
	
	

	1.1.1.4
	透水井壁
	
	 
	
	
	
	

	1.1.1.4.1
	M10浆砌石井壁
	m³
	138.81
	
	
	
	

	1.1.1.4.2
	干砌石井壁
	m³
	118.56
	
	
	
	

	1.1.1.5
	底盘
	
	 
	
	
	
	

	1.1.1.5.1
	现浇C25混凝土
	m³
	22.59
	
	
	
	

	1.1.1.5.2
	钢筋制作安装（HRB400钢筋Φ
10mm）
	t
	1.44
	
	
	
	

	1.1.1.6
	井台
	
	 
	
	
	
	

	1.1.1.6.1
	M10浆砌石
	m³
	44.85
	
	
	
	

	1.1.1.7
	井盖板
	
	 
	
	
	
	

	1.1.1.7.1
	现浇c25混凝土
	m³
	4.32
	
	
	
	

	1.1.1.7.2
	钢筋制作安装（HRB400钢筋Φ
10mm）
	t
	0.39
	
	
	
	

	1.1.1.8
	反滤层铺筑
	
	 
	
	
	
	

	1.1.1.8.1
	进水井壁反滤层
	m³
	95.58
	
	
	
	

	1.1.1.8.2
	井底反滤层
	m³
	10.62
	
	
	
	

	1.1.1.9
	井内爬梯HRB400钢筋（Φ
20mm)
	t
	0.24
	
	
	
	

	1.1.1.10
	基坑排水
	台班
	45
	
	
	
	

	1.1.1.11
	安全警示牌（pvc材质）
	个
	3
	
	
	
	

	1.2
	输水工程
	
	 
	
	
	
	

	1.2.1
	灌溉管道
	
	 
	
	
	
	

	1.2.1.1
	土方开挖
	m³
	2682.31
	
	
	
	

	1.2.1.2
	石方开挖（砂石）
	m³
	1804.11
	
	
	
	

	1.2.1.3
	PE管（Φ90）安装
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.1.4
	PE管（Φ75）安装
	m
	5890
	
	
	
	

	1.2.1.5
	保护套管（DN125钢管）
	m
	30
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	分类分项工程量清单计价表
	

	合同编号：
	
	

	工程名称：宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目（项目名称）
	

	序号
	项目名称
	单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
（元）
	备注
	

	1.2.1.6
	三通接口
	个
	94
	
	
	
	

	1.2.1.7
	四通接口
	个
	5
	
	
	
	

	1.2.1.8
	弯头
	个
	46
	
	
	
	

	1.2.1.9
	出水栓安装
	
	 
	
	
	
	

	1.2.1.9.1
	铸铁出水栓（DN65)
	个
	101
	
	
	
	

	1.2.1.9.2
	内扣接口
	个
	15
	
	
	
	

	1.2.1.9.3
	de75 PE 热熔法兰根
	个
	101
	
	
	
	

	1.2.1.9.4
	DN65 国标碳钢平焊法兰
	个
	101
	
	
	
	

	1.2.1.10
	C20砼镇墩
	m³
	8.13
	
	
	
	

	1.2.1.11
	控制阀安装
	个
	 
	
	
	
	

	1.2.1.11.
1
	电磁控制阀（DN65直通阀）
	个
	20
	
	
	
	

	1.2.1.11.
2
	电磁控制阀（DN65三通阀）
	个
	2
	
	
	
	

	1.2.1.11.
3
	手动控制阀（DN65）
	个
	9
	
	
	
	

	1.2.1.11.
4
	手动控制阀（DN80）
	个
	3
	
	
	
	

	1.2.1.12
	粗砂垫层
	m³
	315.7
	
	
	
	

	1.2.1.13
	土方回填
	m³
	4133.02
	
	
	
	

	1.2.1.14
	弃渣（砂石）外运0-0.5km
	m³
	1100.25
	
	
	
	

	1.2.1.15
	客土外运
	
	 
	
	
	
	

	1.2.1.15.
1
	客土外运（运距1-2km）
	m³
	311.33
	
	
	
	

	1.2.1.15.
2
	客土外运（运距8-9km）
	m³
	187.53
	
	
	
	

	1.2.1.15.
3
	客土外运（运距14-15km）
	m³
	247.99
	
	
	
	

	1.2.2
	阀门井（18座）
	
	 
	
	
	
	

	1.2.2.1
	土方开挖
	m³
	32.08
	
	
	
	

	1.2.2.2
	石方开挖（砂石）
	m³
	28.44
	
	
	
	

	1.2.2.3
	基础夯实
	m²
	35.28
	
	
	
	

	1.2.2.4
	C15砼垫层
	m³
	2.7
	
	
	
	

	1.2.2.5
	浆砌砖（墙体）
	m³
	16.61
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	序号
	项目名称
	单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
（元）
	备注
	

	1.2.2.6
	水泥砂浆抹面
	m²
	93.69
	
	
	
	

	1.2.2.7
	土方回填
	m³
	34.2
	
	
	
	

	1.2.2.8
	预制混凝土井盖成品（Φ
700,厚度35）
	套
	18
	
	
	
	

	1.3
	泵站及输配电工程
	
	 
	
	
	
	

	1.3.1
	泵房（3座）
	
	 
	
	
	
	

	1.3.1.1
	土方开挖
	m³
	35.9
	
	
	
	

	1.3.1.2
	基础夯实
	m²
	25.58
	
	
	
	

	1.3.1.3
	泵房建设
	m²
	46.77
	
	
	
	

	1.3.1.4
	土方回填
	m³
	20.64
	
	
	
	

	1.3.1.5
	弃土外运（运距0-0.5km）
	m³
	8.06
	
	
	
	

	1.3.1.6
	C20混凝土地面（厚度10cm）
	m²
	36
	
	
	
	

	1.3.1.7
	M5水泥砂浆抹面
	m²
	229.02
	
	
	
	

	1.3.1.8
	φ50PE管安装
	m
	9.6
	
	
	
	

	1.3.1.9
	刷油漆
	m²
	81.5
	
	
	
	

	1.3.1.10
	墙面喷字
	m²
	19
	
	
	
	

	1.3.1.11
	户外不锈钢防盗门双开门（
1.48m*2.05m）
	樘
	3
	
	
	
	

	1.3.1.12
	铝合金窗（1.5m*1.2m）
	个
	6
	
	
	
	

	1.3.1.13
	不锈钢防盗窗网（
1.5m*1.2m）
	个
	6
	
	
	
	

	1.3.1.14
	门牌
	个
	3
	
	
	
	

	1.3.1.15
	照明
	
	 
	
	
	
	

	1.3.1.15.
1
	管路敷设
	m
	18
	
	
	
	

	1.3.1.15.
2
	照明配线
	m
	18
	
	
	
	

	1.3.1.15.
3
	灯具安装
	套
	3
	
	
	
	

	1.3.1.15.
4
	开关安装
	套
	3
	
	
	
	

	1.3.1.15.
5
	接线盒
	个
	3
	
	
	
	

	1.3.2
	输电线路
	个
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	序号
	项目名称
	单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
（元）
	备注
	

	1.3.2.1
	水泥电杆线路架设（JKLYJ-
3*50*1*25）
	1km
	0.5
	
	
	
	

	1.3.2.2
	水泥电杆线路架设（JKLYJ-
3*35*1*16）
	1km
	0.85
	
	
	
	

	1.3.3
	水泵动力电缆铺设
	
	 
	
	
	
	

	1.3.3.1
	土方开挖
	m³
	31.5
	
	
	
	

	1.3.3.2
	石方开挖（砂石）
	m³
	13.6
	
	
	
	

	1.3.3.3
	电缆铺设（YJV22-
3*10+1*6）
	m
	100
	
	
	
	

	1.3.3.4
	细沙垫层
	m³
	6.34
	
	
	
	

	1.3.3.5
	c20混凝土
	m³
	0.6
	
	
	
	

	1.3.3.6
	土方回填
	m³
	38.16
	
	
	
	

	1.3.3.7
	弃渣外运（0-0.5km）
	m³
	6.94
	
	
	
	

	1.4
	其他工程
	
	 
	
	
	
	

	1.4.1
	残树砍伐
	
	 
	
	
	
	

	1.4.1.1
	人工伐树（10-20cm）
	棵
	20
	
	
	
	

	1.4.1.2
	挖除树根
	棵
	20
	
	
	
	

	1.4.1.3
	残树外运（0-0.5km）
	m³
	1.57
	
	
	
	

	1.4.2
	标识牌安装
	
	 
	
	
	
	

	1.4.2.1
	标识牌（镀锌钢喷字
2.4*1.2m）
	个
	6
	
	
	
	

	2
	设备费
	
	 
	
	
	
	

	2.1
	智能水肥一体化配套（3套）
	套
	 
	
	
	
	

	2.1.1
	镀锌钢管（DN80*3mm，法兰连
接处含螺丝、双平垫片及弹簧
垫片，扬程管接头处设置橡胶
垫）
	m
	105
	
	
	
	

	2.1.2
	钢制DN600*10mm井盘(带夹板)
	套
	3
	
	
	
	

	2.1.3
	智能水肥一体机（中天宇信、
ZTSTDSF-0041）
	套
	3
	
	
	
	

	2.1.4
	500L塑料施肥桶带搅拌器
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.5
	智能电表（380V)
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.6
	防水JHS电缆（3*4mm² ）
	m
	90
	
	
	
	

	2.1.7
	对夹式超声波流量计（DN75）
（带远传功能）
	个
	3
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	序号
	项目名称
	单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
（元）
	备注
	

	2.1.8
	DN75铸铁止回阀
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.9
	DN15铜制排气阀
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.10
	DN75钢制双盘弯头
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.11
	φ90PE管材
	m
	18
	
	
	
	

	2.1.12
	压力表（0~1.0MPa，油浸式）
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.13
	3寸钢制离心过滤器LX-400-80
	套
	3
	
	
	
	

	2.1.14
	尼龙排气阀（3/4寸，塑料制）
	套
	3
	
	
	
	

	2.1.15
	叠片过滤器，3寸3单元T型，过
滤精度120目
	套
	3
	
	
	
	

	2.1.16
	DN80不锈钢蝶阀
	套
	3
	
	
	
	

	2.1.17
	φ32PE管材
	m
	24
	
	
	
	

	2.1.18
	φ40PE双活接球阀
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.19
	φ40PE止回阀
	个
	3
	
	
	
	

	2.1.20
	φ32PE双活接球阀
	个
	6
	
	
	
	

	2.1.21
	附件（法兰、弯头、三通等）
	套
	3
	
	
	
	

	2.2
	变频控制柜
	
	 
	
	
	
	

	2.2.1
	变频控制柜
(400*500*200mm)功率15KW
	套
	3
	
	
	
	

	2.3
	水泵
	
	 
	
	
	
	

	2.3.1
	潜水泵（新界品牌QY25-90/3-
11L1）
	套
	3
	
	
	
	

	2.4
	灌溉工程
	
	 
	
	
	
	

	2.4.1
	喷灌机设备及安装
	
	 
	
	
	
	

	2.4.1.1
	地插式喷灌立杆全套（1寸铝合
金喷头，1寸镀锌杆支架（高
2米）、2.5寸铝合金三通）
	套
	253
	
	
	
	

	2.4.1.2
	铝合金快速活接头（2.5寸）
	个
	506
	
	
	
	

	2.4.1.3
	不锈钢卡箍
	个
	521
	
	
	
	

	2.4.1.4
	2.5寸涤纶编织水带
	m
	3036
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合      计
	
	




