关于2026年628国道灾害防治工程（K12+140～K12+845、K25+040～K25+740）施工监理

的采购计划
采购项目名称

2026年628国道灾害防治工程（K12+140～K12+845、K25+040～K25+740）施工监理

二、采购项目预算、资金构成和采购方式

1.采购项目预算：320600.00元  

2.资金来源： 中省补助 

3.采购方式：竞争性谈判
三、具体采购需求 

1.服务工期：880日历天。（其中施工工期150日历天，缺陷责任期730日历天）
施工地点：628国道
2.工程项目概况：

工程主要内容：628国道K12+140～K12+845段：K12+140～K12+365 、K12+365～K12+845段下部危岩体分别按照1:0.75、1:0.5坡率整修坡面，设置10米高实体护面墙封闭泥岩，中部不规则泥岩夹层采用C25 混凝土嵌固封闭，泥岩风化层位置过高或夹层过薄部分采用锚喷支护。K12+140～K12+160 、K12+180～K12+245 、K12+260~ K12+340 段坡面破碎砂岩坡面增设30～35米高开口式引导网，K12+400～K12+685段设置30米高覆盖式引导网，K12+685~ K12+840 段坡面增设20～25米高SNS主动防护网。具体内容为挖石方、清理危岩、C25混凝土护面墙、C25混凝土嵌固封闭、锚喷支护、开口式引导网、覆盖式引导网、SNS 主动防护网等施工图设计及预算的所有内容。
628国道K25+040～K25+740段：K25+040～K25+740段落下部危岩体按照1:0.75 坡率分两级刷坡，坡面采用锚杆框架梁防护，上部不规则泥岩夹层采用高锚喷支护。顶部设置被动防护网， K25+060～K25+720 段坡面中部增设10～12米高SNS主动防护网。具体内容为挖石方、清理危岩、锚杆框架梁防护、锚喷支护、被动防护网、SNS主动防护网等施工图设计及预算的所有内容。

本次采购的是2026年628国道灾害防治工程（K12+140～K12+845、K25+040～K25+740）施工监理。

四、合同模板：

2026年628国道灾害防治工程（K12+140～K12+845、K25+040～K25+740）

施工监理

合同格式（参考）

招标人（全称）：                           
中标人（全称）：                           
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况 
1.项目名称：                                                                
2.项目地点：                                                                
3.项目内容：                                                                
二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书、澄清、招标补充文件（或委托书）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：                            （¥        ）。

合同总价不受市场价或实际工作量而变化，合同价格为含税价，中标人提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

（1）结算单位：由招标人以人民币负责结算，在付款前，中标人必须开具全额发票给招标人。

（2）付款方式：按约定完成2026年628国道灾害防治工程（K12+140～K12+845、K25+040～K25+740）施工监理，费用按照进度支付，待缺陷责任期后付清费用。 
五、期限

提交成果期：         。

项目负责人

     本项目负责人：             。
七、双方承诺

1.中标人向招标人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.招标人向中标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

八、内容及要求：

详见招标内容及要求

九、项目实施地点：招标人指定地点。
十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、知识产权

中标人应保证投标服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。任何被中标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由中标人承但。
十二、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向招标人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十三、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》等相关行业法律法规的相关条款和本合同约定，中标中标人未全面履行合同义务或者发生违约，招标人会同招标代理机构有权终止合同，依法向中标中标人进行经济索赔，并报请政府监督管理机关进行相应的行政处罚。招标人违约的，应当赔偿给中标中标人造成的经济损失。

十六、其他（在合同中具体明确）

十七、合同订立

1.订立时间：          年       月      日。

2.订立地点：                                 。

3.本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份，监管部门备案壹份、招标代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

招标人：   （盖章）                中标人：   （盖章）    
地址：                            地址：                      
邮政编码：                         邮政编码：                  
法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）          
开户银行：                         开户银行：                  
账号：                             账号：                         
电话：                             电话：                       
传真：                             传真：                       
电子邮箱：                         电子邮箱：                  
五、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1、采购单位：府谷县交通运输局
2、采购单位地址：府谷县

3、项目联系人：刘赟   联系电话：0912-8720687
府谷县交通运输局
                                2026年7月16日
