磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府和家庄村刘家畔组（新建挡墙、广场硬化及道路硬化）、上王家洼组道路硬化项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	1、和家庄村刘家畔组

	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	第一部分建筑安装工程费
	
	

	1
	路基工程
	
	

	1
	路基挖方
	
	

	LJ0201
	挖土方
	m3
	294.7

	LJ03
	路基填方
	
	

	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	294.8

	LJ0601
	边沟
	m
	255

	LJ060101
	I型矩形盖板边沟
	m
	78

	LJ060102
	Ⅱ型矩形边沟
	m
	177

	LJ07
	路基防护与加固工程
	
	

	LJ0701
	M10浆砌片石仰斜式路堑墙
	m3
	1456.58

	J070101
	M10浆砌片石
	m3
	1455.58

	LJ070102
	沥青麻絮沉降缝
	m2
	3.09

	J070103
	碎石反滤层
	m3
	0.51

	LJ070104
	夯填粘土
	m3
	10.35

	LJ070105
	PVC排水管
	m
	174.11

	LJ070106
	挡墙基底换填水泥土
	m3
	286.6

	LJ070107
	拆除原有破损挡墙
	m3
	1123.5

	LJ070108
	挡墙开挖土方
	m3
	727.79

	LJ070109
	基础回填
	m3
	189.41

	103
	路面工程
	
	

	LM02
	水泥混凝土路面
	
	

	LM0201
	水泥混凝土路面(场地硬化)
	m2
	833

	L020101
	15cmC30混凝土面层
	m2
	833

	LM0202
	水泥混凝土路面(路面工程)
	
	

	LMo20201
	15cmC30混凝土面层
	m2
	1749

	LM020202
	15cm5%水泥稳定基层
	m2
	2434

	LM03
	普通烧结红砖
	
	

	LM0302
	序通烧结红砖(路面工程)
	m2
	216

	LM0301
	2cm普通烧结红砖
	m2
	216

	LM0302
	15cm5%水泥稳定基层
	m2
	258

	LM0402
	路肩
	
	

	LM040201
	培路肩
	m3
	65

	LM06
	旧路面处理
	
	

	LM0601
	拆除既有水泥混凝土面层
	m3
	124.95

	109
	其他工程
	
	

	10909
	城垛式37砖墙
	m
	148

	10910
	屋顶防水
	m2
	305

	11002
	安全生产费
	项
	1

	2、和家庄村上王家洼组

	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	第一部分建筑安装工程费
	
	

	102
	路基工程
	
	

	LJ02
	路基挖方
	
	

	LJ0201
	挖土方
	m3
	691.2

	LJ03
	路基填方
	
	

	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	691.2

	LJ06
	排水工程
	
	

	LJ0602
	1-0.3过路管涵
	m
	20

	LJ060202
	管型基础砂砾垫层
	m3
	2.7

	LJ060203
	开挖土方
	m3
	17.1

	LJ060204
	跌井
	m3
	1.16

	LJ060205
	沥青麻絮沉降缝
	m2
	1.98

	J07
	路基防护与加固工程
	
	

	LJ0701
	M10浆砌片石仰斜式路堑墙
	m3
	829.1

	LJ070102
	沥青麻絮沉降缝
	m2
	2.5

	LJ070103
	碎石反滤层
	m3
	0.3

	LJ070104
	夯填粘土
	m3
	9.4

	LJ070105
	PVC排水管
	m
	81.2

	LJ070106
	挡墙基底换填水泥土
	m3
	210

	LJ070107
	拆除原有破损挡墙
	m3
	157.2

	LJ070108
	挡墙开挖土方
	m3
	413.3

	LJ070L09
	基础回填
	m3
	166.8

	103
	路面工程
	
	

	LM02
	水泥混凝土路面
	
	

	LM020201
	15cmC30混凝土面层
	m2
	1446

	LM020202
	15cm5%水泥稳定基层
	m2
	2012

	LMO3
	普通烧结红砖
	
	

	LMO301
	12cm普通烧结红砖
	m2
	290

	LM0302
	15cm5%水泥稳定基层
	m2
	290

	LM0301
	12cm通烧结红砖
	m2
	3162

	LM0302
	15cm5%水泥稳定基层
	m2
	3779

	LMO4
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	

	LM040201
	培路肩
	m3
	75.6

	LM06
	旧路面处理（挖除土方）
	m3
	43.5

	11002
	安全生产费
	项
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
