采购需求
本次采购项目为神木市第三学校操场危墙治理改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土种类:C15
2.混凝土强度等级:商砼
	m³
	42.17

	2
	010502004001
	台阶素混凝土基础
	1.混凝土种类:C30 
2.混凝土强度等级:商砼
	m³
	195.94

	3
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土种类:C30 
2.混凝土强度等级:商砼
	m³
	92.37

	4
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:C30 
2.混凝土强度等级:商砼
	m³
	2.64

	5
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:C30 
2.混凝土强度等级:商砼
	m³
	225.29

	6
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:C30 
2.混凝土强度等级:商砼
	m³
	5.79

	7
	010505002001
	基础模板
	1.模板形式:复合模板
	㎡
	134.92

	8
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式:复合模板
	㎡
	26.4

	9
	010505005001
	墙面模板
	1.模板形式:复合模板
	㎡
	802.53

	10
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	㎡
	71

	11
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10以上
	t
	35.538

	12
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10以内
	t
	4.195

	13
	010903001001
	墙面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:防水卷材40厚一道
	㎡
	76.15

	14
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.部位：靠操场一侧
2.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料
	㎡
	323.65

	15
	010903004001
	墙面变形缝
	1.嵌缝材料种类:填塞沥青麻筋或涂沥青木板
	m
	10.82

	16
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:240厚砖
	m³
	23.99

	17
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	1.装饰抹灰类型:墙面抹灰，涂刷外墙涂料、挂钢丝网片
	㎡
	884.99

	18
	011107001002
	水泥砂浆台阶
	1.水泥砂浆台阶面层
2.素混凝土台阶
3.100厚台阶底板
4.100厚C15混凝土垫层
5.10@200单层钢筋
	㎡
	148.35

	19
	010505002002
	基础模板
	
	㎡
	58.95

	20
	011601003001
	块料道路面层
	1.六角砖铺设
	㎡
	176

	21
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.厚度：100
	m³
	17.6

	22
	011709001001
	钢栏杆拆除
	1.钢网栏杆拆除
	m
	143

	23
	011503001001
	钢栏杆
	1.钢网栏杆
	m
	143

	24
	030409001001
	电力电缆
	1.拆除电力电缆
	m
	143

	25
	030409001002
	电力电缆
	1.安装电缆
2.不计主材
	m
	143

	26
	040901007001
	植筋
	1.材料种类:植筋16
	个
	24

	27
	040901007002
	植筋
	1.材料种类:植筋12
	个
	16

	28
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:原石砌挡墙
2.抹灰层种类:抹灰层、腻子、涂料
	㎡
	227.04

	29
	
	机械挖基坑土方
	机械挖基坑土方
	m³
	1219.53

	30
	
	机械土方回填
	机械土方回填
	m³
	503.12

	32
	
	余土外运（运距8KM）：
	余土外运（运距8KM）：
	m³
	716.41

	33
	
	拆除路面面层 
	拆除路面面层 
	m³
	217.6

	34
	
	拆除路面基层 
	拆除路面基层 
	m³
	35.2

	35
	
	拆除原有挡墙 
	拆除原有挡墙 
	m³
	31.98

	36
	
	过水洞
	过水洞
	个
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	37
	
	手工绘画墙面 
	手工绘画墙面 
	㎡
	618.42




